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СОСТАВ ПРОЕКТА
Материалы по обоснованию генерального плана
1. Пояснительная записка
2. Картографический материал:

	№№ п/п
	Наименование
	Масштаб

	
	Большелуцкое сельское поселение
	


	1. 
	Карта современного использования территории 
	1:25 000

	2. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:25 000

	3. 
	Карта существующих границ земель различных категорий
	1:25 000

	4. 
	Карта планируемых границ земель различных категорий
	1:25 000

	5. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:25 000

	6. 
	Карта положения поселения в структуре муниципального  района
	1:25 000

	
	д. Александровская Горка
	

	7. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	8. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	9. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Большой Луцк
	

	10. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	11. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	12. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Жабино
	

	13. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	14. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	15. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	

	
	д. Заречье
	

	16. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	17. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	18. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Захонье-1
	

	19. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	20. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	21. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Захонье-2
	

	22. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	23. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	24. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Карлово
	

	25. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	26. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	27. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	п. Кингисеппский
	

	28. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	29. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	30. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Комаровка
	

	31. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	32. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	33. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Кошкино
	

	34. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	35. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	36. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Куровицы
	

	37. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000


	38. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	39. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Малый Луцк
	

	40. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	41. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	42. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Манновка
	

	43. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	44. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	45. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Новопятницкое
	

	46. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	47. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	48. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Орлы
	

	49. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	50. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	51. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Падога
	

	52. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	53. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	54. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Первое Мая
	

	55. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	56. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	57. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Пулково
	

	58. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	59. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	60. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Сала
	

	61. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	62. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	63. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Свейск
	

	64. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	65. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	66. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	д. Серёжино
	

	67. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	68. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов

культурного наследия) федерального, регионального,  местного значения, выявленных объектов  культурного наследия,  объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
	1:2 000

	69. 
	Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера
	1:2 000

	
	посёлок при железнодорожной станции Туганы 
	

	70. 
	Карта современного использования территории 
	1:2 000

	71. 
	Карта зон с особыми условиями использования территории

Карта особо охраняемых природных территорий

Карта объектов культурного наследия (территорий объектов
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Введение

Изменения в Генеральный план муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» (далее - Большелуцкое сельское поселение) муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее - Кингисеппский муниципальный район)  разработаны ООО НВЦ «Интеграционные технологии» на основании муниципального контракта № 0145300005318000025-0248825-01 от 27.12.2018г., заключенного с Заказчиком, которым выступает Администрация Большелуцкого сельского поселения.

В основу разработки проекта положены законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные правовые акты Ленинградской области, нормативные правовые акты Кингисеппского муниципального района и Большелуцкого сельского поселения, технические регламенты:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

· Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

· Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

· Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон  от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
· Областной закон от 28 октября 2004 г. № 81-оз  «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;
· Устав муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования Кингисеппский муниципальный район», от 04 мая 2009 г., № 186, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»;

· СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

· СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

· СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства»;

· СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в градостроительной документации на территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест"

· Приказ МЧС России от 29 октября 2001 г. № 471 « Об утверждении и введении в действие Порядка разработки и составе раздела « Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС градостроительной документации для городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
·  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

· СанПиН 2.1.4.1175-02  «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

При разработке генерального плана учитывалась следующая проектная документация:

Концепция социально-экономического и градостроительного развития Ленинградской области, ГП РосНИПИУрбанистики, 1996 г., одобренная Правительством Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 28.05.1996 г. № 20);

Схема территориального планирования муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район», утвержденная решением совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 26.10.2011 г. № 429/2-с;

Эколого-хозяйственное зонирование территории Кингисеппского района, назначение регламентов и режимов комплексного природопользования», выполненное ЛенНИИПГрадостроительства в 1998 г. (справочный материал).

Расчетные периоды реализации генерального плана:

- Первая очередь - 2020 г.;

- Расчетный срок - 2030 г.;

Срок действия документа – 20 лет.
1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ

1.1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения
1. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области до 2030 года, утверждённая решением Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппского муниципального района» Денинградской области «Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» до 2030 года» от 13.12.2017 г. № 459/3-с;
2. Концепция социально-экономического развития территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2025 года, утверждённая решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.10.2013 г. №790/2-с;
3. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период 2015-2019 годы и на перспективу до 2030 года, утверждённая постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.11.2017 г. №407;
4. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённая постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 28.11.2017 г. №410;
5. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период 2017-2021 годы и на перспективу до 2030 года, утверждённая постановлением администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» от 20.11.2017 г. №408.
1.2 Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Рассматриваемые документы утверждены следующими нормативно-правовыми актами:
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (с изменениями, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 166-р)».

· В области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, мор железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусмотрена комплексная реконструкция участка железнодорожного участка и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, увеличение пропускной способности участка Мга - Гатчина - Веймарн - Усть-Луга за счет строительства вторых главных путей и их электрификации.

· В области федерального транспорта (в части трубопроводного трансорта) предусмотрено развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-зпадного региона, участок Грязновец – КС Сланцевская, для транспортировки природного газа в целях обеспечения подачи газа потребителям Ленинградской области, промышленной зоны «Усть-Луга», а также реконструкция магистрального газопровода «Кохтла-Ярве-Ленинград», 1 и 2 нитки, с целью транспортировки природного газа потребителям Ленинградской области с дальнейшей транспортировкой газа в Эстонию.
1.3 Утверждённые документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Рассматриваемые документы представлены схемой территориального планирования Ленинградской области, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460. Изменения в схему территориального планирования Ленинградской области вносились постановлениями Правительства Ленинградской области от 29 октября 2015 г. № 415 и от 21 декабря 2015 г. № 490, от 1 марта 2017 г. № 39, от 22 декабря 2017 г. № 592, от 19 октября 2018 г. №400). 
1. Автомобильные дороги регионального значения 

· Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье», на участке км 198,7- км 205,6 со строительством участка «Туганы – Черновское» (протяжённостью 7,4 км). Основные характеристики: категория: II. Назначение: повышение пропускной способности дорожной сети. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: придорожная полоса, размер 75 м; режим использования в соответствии с Федеральным законом    № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; санитарный разрыв, размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);
· Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (реконструкция на участке км 236,4 – км 240) (автодорожный маршрут Петродворец – Кейкино);
· Строительсво автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Ивангород – Кейкино – примыкание к автомобильной дороге «Петродворец – Кейкино». Строительство предусмотрено на расчетный срок до 2035 года;
· Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва» до продолжения автомобильной дороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (перспективный выезд в направлении Эстонской Республики). Строительство предусмотрено на расчетный срок;
· Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (реконструкция на участке от примыкания автомобильной дороги «Петродворец – Кейкино» до посёлка Усть-Луга). Строительство предусмотрено на расчетный срок до 2035 года.

2. Объекты здравоохранения 

· Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа в деревне Большой Луцк (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница»). Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи. Зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются;
· Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа в деревне Кошкино (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кингисеппская межрайонная больница»). Назначение: оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи. Зоны с особыми условиями использования территорий не устанавливаются.
3. Объекты электроэнергетических систем регионального значения

· Сеть внешнего электроснабжения морского торгового порта «Усть-Луга»  (реконструкция). Реконструкция ПС «Вистино» (2x25 МВ∙А), ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ «Порт», перевод существующей ВЛ 35 кВ (в габаритах 110 кВ) «Вистино» – «Усть-Луга» на напряжение 110 кВ, строительство ПС 110/35/10 кВ «Усть-Луга» (2x16 МВ∙А), строительство ВЛ 110 кВ «ГЭС-13» – ПС «Усть-Луга» с линейной ячейкой 110 кВ на ГЭС-13. Протяжённость линий: 40,4 км;
· Двухцепная ВЛ 110 кВ  ПС 110/10 кВ «БКЗ» – ПС 330/110 кВ № 7 «Кингисеппская». Протяженность линии: 46,4 км. Назначение: присоединение ПС 110/10 кВ «БКЗ». Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
· ПС 110/35/6 № 214 «Фосфорит»  (реконструкция). Замена ячейки. Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);
· ПС 110/10 кВ «Кузёмкино» с заходами ВЛ 110 кВ. – установка 2 трансформаторов по 16 МВ∙А;–протяжённость линий: 2х1,0 км. Назначение: для присоединения станции по перекачке газа. Санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);  охранная зона, размер 20 м; режим использования территории в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (с изменениями);
· ПС 35/10 кВ № 6 «Жабино» (реконструкция). Основные характеристики: установка 2  трансформаторов по 6,3 МВ∙А взамен существующих 2х2,5 МВ∙А. Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);
· ПС 35/10 кВ № 6 «Жабино» (реконструкция). Основные характеристики: замена ячеек. Назначение: повышение надёжности электроснабжения потребителей района; техническое переоснащение в связи со сроками амортизации. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитная зона; размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений; режим территории санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
4.Объекты образования, утилизации, обезвреживания и размещения твёрдых коммунальных отходов

· Комплекс по размещению твердых бытовых отходов вблизи д. Первое Мая Основные характеристики: мощность: 100 тыс. тонн в год; площадь участка: 50 га; класс опасности: I. Назначение: обработка, утилизация и размещение отходов. Санитарно-защитная зона, ориентировочный размер 1000 м, режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
1.4 Утверждённые документами территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
Рассматриваемые документы представлены схемой территориального планирования муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» от 26.10.2011г. №429/2-с.
1. Объекты капитального строительства в области промышленности:
· Строительство завода по производству древесных гранул на территории промзоны «Фосфорит» (первая очередь);
· Реконструкция предприятия по производству бетона на территории промзоны «Фосфорит» (первая очередь);

· Создание предприятия по производству порошковых биостимуляторов и фильтрующих элементов п. Кингисеппский (расчетный срок);
· Организация производств по сбору и переработке дикоросов комплекса в д. Большой Луцк (расчетный срок);
· Организация предприятий малого бизнеса в сфере  сельского хозяйства (первая очередь);

· Строительство полигона ТБО вблизи промзоны «Фосфорит» (первая очередь);
· Строительство металлообрабатываюшего завода по производству комплектующих изделий и узлов для деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности на территории промзоны «Фосфорит» (первая очередь);
· Строительство Кингисеппского машиностроительного и технологического центра на территории промзоны «Фосфорит» (первая очередь);
· Расширение стекольного производства ООО «Кингисеппский стекольный завод» на территории промзоны «Фосфорит» (расчетный срок).
2. Объекты капитального строительства в области образования:
· Строительство общеобразовательного учреждения на 150 мест (за счет муниципального бюджета и частных инвестиций) (первая очередь).
3. Объекты капитального строительства в области здравоохранения:
· Строительство и расширение существующей амбулатории до 60 посещений в смену и стационарного отделения до 15 коек (расчетный срок).

4. Объекты капитального строительства в области отдыха и туризма:
· Строительство базы водно-моторного спорта в д. Серёжино (первая очередь);
· Организация «зеленой стоянки» в районе бывшей д. Крикково (первая очередь).

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1  Общие сведения о сельском поселении
Большелуцкое сельское поселение, согласно закону Ленинградской области «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» от 28 октября 2004 года № 81-оз, входит в состав Кингисеппского муниципального района и имеет статус сельского поселения.

Большелуцкое сельское поселение расположено в долине реки Луга в центре Кингисеппского муниципального района и граничит:

· на северо-западе с Кузёмкинским сельским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

· на севере с Усть-Лужским и Котельским сельскими поселениями Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

· на востоке с Опольевским сельским поселением и Кингисеппским городским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;
· на юго-востоке с Пустомержским сельским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области; 
· на юге со Сланцевским муниципальным районом Ленинградской области;
· на западе с Ивангородским городским поселением Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Площадь Большелуцкого сельского поселения согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости составляет 60788 га. В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» на территории Большелуцкого сельского поселения расположены 22 населенных пункта, перечень которых представлен в таблице 1.
Таблица 1 Перечень населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения

	№

п/п
	Наименование населённого пункта
	Статус населенного пункта

	1
	Александровская Горка
	деревня

	2
	Большой Луцк 
	деревня

	3
	Жабино 
	деревня

	4
	Заречье 
	деревня

	5
	Захонье-1 
	деревня

	6
	Захонье-2 
	деревня

	7
	Карлово 
	деревня

	8
	Кингисеппский 
	поселок (административный центр)

	9
	Комаровка 
	деревня

	10
	Кошкино 
	деревня

	11
	Куровицы 
	деревня

	12
	Малый Луцк
	деревня

	13
	Манновка 
	деревня

	14
	Новопятницкое
	деревня

	15
	Орлы 
	деревня

	16
	Падога 
	деревня

	17
	Первое Мая
	деревня

	18
	Пулково
	деревня

	19
	Сала 
	деревня

	20
	Свейск
	деревня

	21
	Серёжино
	деревня

	22
	Туганы
	поселок при железнодорожной станции


На территории Большелуцкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2018г. проживает около 3,7 тыс. человек постоянного населения, в основном русской национальности.

Свое название поселение получило от деревни Большой Луцк, расположенной на правом берегу реки Луга. В прошлом эта деревня являлась центром поселения, но с возникновением поселка Кингисеппский в 1974 г. (центральной усадьбы совхоза) административные функции были переданы в новый поселок.

На территории Большелуцкого сельского поселения расположено крупное предприятие химической промышленности ООО «Промышленная группа «Фосфорит».

2.2 Историческая справка
Поселение имеет многовековую историю. В XII веке территория поселения вошла в состав Новгородского государства, обозначив его северо-западные границы по берегу Финского залива и реке Нарва. С течением времени земли Нижнелужья, Полужья – так некоторые ученые называли земли, расположенные вниз по течению р. Луга от Яма до устья реки, вошли в состав Московского государства, став его окраиной.

В 1600 г. земли Нижнелужья были захвачены шведами и вошли в состав так называемой Ингерманландии. За годы шведского правления территории сильно обезлюдели. Для восполнения рабочей силы шведы пригласили сюда переселенцев из Финляндии. В результате этого составной частью здешнего населения стали ингерманландские финны.

В 1704 г. Петр I освободил территорию Ингерманландии и подарил земли Александру Меньшикову. После опалы Меньшикова земли несколько раз переходили из рук в руки. 

Традиционным занятием местных жителей являлось земледелие. Но в начале XVIII века здесь была развита стекольная промышленность. В деревне Жабино в 1710 году указом Петра I были построены стекольные заводы. Здесь выпускали стаканы, кружки, оконное стекло. Заводы принадлежали светлейшему князю А. Меньшикову. Позднее заводы стали государственными. Район строительства был выбран не случайно: лужские пески - прекрасное сырье для производства стекла, а обширные леса обеспечивали заводы топливом.

В прошлом веке вдоль реки Луга располагались усадьбы богатых и известных в русской истории владельцев, таких как Бистромы, Нессельроде, Резвые, Роткирхи. До настоящего времени в д. Новопятницкое сохранился дом Роткирхов - родственников великого русского поэта А.С. Пушкина по материнской линии. В имениях этих помещиков работали стекольные, винокуренные, кирпичные заводы.

Александровская Горка, Падога. В 1796 году мыза Падога с деревнями Старая Пятица, Александрова Горка, Луцк, Юркино, Жабино, Калмотка и селом Новая Пятица была пожалована Павлом I Адаму Карловичу Роткирху. Он и его потомки создали на этой земле четыре усадьбы: Михайловскую (Новопятницкую), Луцкую, Николаевскую (Верину), Александрову Горку и полностью преобразовали старинную усадьбу Падога, соединили их дорогами между собой и с Нарвским трактом. Эта дорожная сеть существует и поныне.

В 1833 г. А.Ф. Веймарн купил мызу Александровская Горка, а в 1856 г. его жена купила мызу Падога. После приобретения Падоги Веймарны занялись переустройством усадеб. Соединенные липовой аллеей, они имели разное назначение: Александровская Горка – хозяйственное, Падога – представительское.

Обе усадьбы располагались у дороги, проложенной вдоль берега реки Луга и повторявшей все ее изгибы.

В Падоге на самом возвышенном месте поставили барский двухэтажный дом, а неподалеку расположили кухню, прачечную, ледник, конюшни, жилой флигель, оранжереи, дом садовника и скотный двор. Все постройки были каменными, вокруг строений посадили парк, раскинувшийся на 7 десятинах. Умелой обработкой рельефа удалось создать разнохарактерные пейзажи: на зеленом ковре полян и лужаек росли группы и куртины лип, дубов, вязов, кленов, сосен, елей, берез и черной ольхи, в восточной части парка вырыли плавно изгибающийся пруд, а в западной спланировали видовую площадку, обсадив ее липами. От господского дома по склону к реке Луга были посажены небольшие группы деревьев и кустарников.

Усадьба Александровская Горка занимала всего 3 десятины. За господским домом, по сторонам прямоугольного двора выстроили хозяйственные постройки: дома для дворни, (позже рабочих), молочню, кузницу, бани, амбары, скотный двор, ригу с гумном, винокуренный завод, сараи для хлеба и дров, а неподалеку вырыли пруд.

С 1893 года имением владел Владимир Владимирович Меллер-Закомельский, который получив прекрасно устроенное имение, дополнил его новыми усовершенствованными и приносящими доход заведениями. Он расширил усадебную территорию, построил дом лесника, две дачи для сдачи в аренду и устроил хозяйственный полумызок у деревни Юркиной с каменным скотным двором, ригой, жилыми домами и сараями, навел мост через р. Луга, соединивший две части имения.

В настоящее время на месте барского дома в Падоге находятся жилые дома, старинные каменные постройки частично используются, но от большинства остались лишь фундаменты. Еще видны элементы композиции парка: встроенная в склон ручья подъездная дорога, пруд извилистой формы, созданный подпором ручья, «липовая» видовая горка, соединяющая усадьбы липовая аллея, небольшие группы и одиночные липы, вязы, ясени, клены, дубы, черная ольха 90-160 лет.
Кошкино — деревня, расположенная на правом берегу р. Луга, в месте впадения в неё р. Солка.

Местность у впадения реки Солка в реку Луга, называвшаяся Терпигорьем, была родовым поместьем шведского генерал-аншефа барона Франца-Вильгельма Блекена, предки которого владели этой землей с XVII века. В 1764 г. хозяйкой мызы Мариенгоф, названной так по имени владелицы, стала дочь Блекена баронесса Шарлота-Мария Корф. 
Были выстроены деревянные господские и служебные здания, разбит парк регулярной планировки. Судя по сохранившимся вдоль склона двухсотлетним исполинским деревьям, Корфы посадили ряды лип и лиственниц, произвели обваловку склона реки.

Через 10 лет мыза была продана консулу шведского купечества в Нарве Е.И. Дельфину. В 1780 г. он построил каменный усадебный дом в духе классицизма, сохранявшийся без перестроек до 1917. Именно у него купил Мариенгоф самый знаменитый владелец усадьбы, участник наполеоновских войн генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Резвый. При нём был расширен усадебный парк. Его потомки сохраняли за собой Мариенгоф вплоть до революции 1917 года. Ценные воспоминания об усадьбе оставил искусствовед Николай Николаевич Врангель. Они были опубликованы в журнале «Старые годы».

Иван Шишкин побывал в 1894 году в Мариенгофе, где написал картины «Лес по дороге в Мариенгоф», «Около дачи», «Полевые цветы».

В советское время усадьба была разрушена, на фундаменте XVIII века построен сельский клуб. Большая часть парка застроена, сохранились отдельные деревья по берегу Солки. 
Новопя́тницкое — деревня, расположенная на левом берегу реки Падожница, рядом с урочищем Лисьи Горы.

В начале XVIII века возникла деревня, которая называлась Пятица. Такое название деревня получила потому, что состояла из 5 дворов. Пятица находилась на правом берегу реки Падожница. В середине того же века напротив Пятицы возникла Новая Пятица. Однако вскоре старая Пятица прекратила своё существование. Последними её жителями были два брата, сосланные за разбой в Сибирь. А Новая Пятица с конца XVIII века значится уже как Новопятницое или Новопятницкое и входит в состав земель, принадлежащих дворцовому управлению. В 1798 году Новопятницкое и 1000 крестьянских душ подарены Софье Абрамовне Ганнибал фон Роткирх, двоюродной бабушке великого русского поэта А.С. Пушкина. Через 6 лет, в 1803 г. был построен первый усадебный дом.

В имении между 14 и 21 июля 1827 года находился А.С. Пушкин. В Новопятницком более века хранилась так называемая «Немецкая биография А.П. Ганнибала», она и интересовала Пушкина. Скопировав биографию, Пушкин уезжает в Михайловское, где начинает писать роман «Арап Петра Великого».

После революции в усадьбе находился Техникум молочного животноводства, позже детский дом. Перед Великой Отечественной войной усадьбу заняли военные, во время оккупации Кингисеппа в усадебных домах был немецкий госпиталь.

В настоящее время сохранились 2 усадебных дома и некоторые хозяйственные постройки (конюшня).
В деревне находилась Михаило-Архангельская церковь. Храм был построен в XVIII веке. Архитектором церкви предположительно являлся А. Ринальди. Церковь закрыта в 1938 году. Кресты и колокола были утрачены, также разрушились купола. В 1940 году в храме открыта шиномонтажная мастерская, в церковной сторожке посреди кладбища разместилось женское общежитие техникума молочного животноводства. Во время Великой Отечественной войны остатки храма разобраны. Каменные плиты — бывшие стены церкви — использовались для ремонта дороги, которая пострадала от артобстрела.

Иконы храма долгое время находились в домике местной жительницы Агафьи Петровны Яковлевой. В 1960 году она скончалась, иконы были расхищены, утрачены.

Сейчас на месте церкви остатки фундамента, частные огороды.

Рядом с церковью было расположено кладбище, на котором покоились 23 родственника А.С. Пушкина. В настоящее время  - это частный огород.

Сала, расположенная на левом берегу реки Луга, была центром имения Терпигорья, которое принадлежало баронам Блекен. Усадьба была небольшой. Из плана 1784 года видно, что у дороги, идущей по южному берегу реки Луга, стояли несколько строений, между которыми выкопан пруд. Мост через реку Луга соединял усадьбу с мызой Новая Сала на правом берегу реки.

С 1802 года имением управлял капитан Иван Осипович Корф, пользовавшийся уважением дворян Ямбургского уезда, недаром они 21 год подряд (с 1794 по 1815 г.) избирали его своим предводителем. Общественное положение и увеличение семьи обязывали Корфа устроить удобную и представительную усадьбу. Он создал ее как когда-то Блекен, у деревни Старая Сала. На месте старой возникла новая благоустроенная усадьба с многочисленными строениями, развитой дорожной сетью, системой осушительных канав. Вдоль уступа приречной террасы была проложена дорога, по ее сторонам посажены деревья. В восточной части был разбит регулярный сад, а западную половину занимал пейзажный парк с прудом и разбросанными по полям группами и рощицами парковых растений. 
И.О. Корф купил деревню Дубровицы (Дубровка), стоящую на Нарвском тракте, соединил ее дорогой с усадьбой; осушил заболоченные земли, прорыв целую систему канав; у дороги построил полумызок, назвав его по имени жены Анненгоф, завел там крупное молочное производство, у деревни Пулковой построил кирпичный завод, а напротив него, на другом берегу Луги – стекольный завод.
В 1846 г. владельцем поместья Сала стал генерал Павел Иванович Корф, который продолжил благоустройство усадеб Сала и Анненгоф. Он перестроил усадебный дом, выстроил два постоялых двора и винокуренный завод.
Последним владельцем имения стал Павел Павлович Корф, который увеличил ее площадь до 28 десятин. Доход приносили кирпичный завод, ветряная мельница, две кузницы, постоялый двор и рыбная ловля. 
В настоящее время Сала – родовая усадьба Корфов – занята постройками одноименной деревни, а полумызок Анненгоф – деревней Первое Мая. В Сале уцелел фундамент господского дома, пруд изогнутой формы и развалины хозяйственной постройки из плитняка. Парк зарос, но сохранились единичные старые 120-160-летние липы, дубы, клены, ясени и отрезки аллей. Старинные, сложенные из огромных каменных блоков хозяйственные сооружения полумызка Анненгоф (д. Первое Мая) приспособлены под современные нужды, а невдалеке стоит высокий каменный конусообразный остов ветряной мельницы.

2.3 Природные условия и ресурсы

2.3.1 Климат

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России Большелуцкое сельское поселение  приурочено к району – II, подрайону – II В.

Климат территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Характерной чертой климата является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики, что связано с циклонической деятельностью и сопровождается ветреной, пасмурной погодой, относительно теплой - зимой и сравнительно прохладной - летом. Поступление арктических воздушных масс приводит к резким похолоданиям, наиболее опасным в весенний период.

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции Санкт-Петербург на основании СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» в таблицах 2, 3, в таблице 3 по данным метеостанций Усть-Луга и Кингисепп на основании климатических справочников.
Таблица 2 Климатическая характеристика по данным метеостанции Санкт-Петербург

	№№

п/п
	Параметры
	Показатели

	I. Климатические параметры  холодного периода года

	1.
	Температура воздуха наиболее холодных суток, (С, обеспеченностью

0,98

0,92
	-32
-27

	2.
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С,

обеспеченностью                                                    0,98

0,92
	-28
-24

	3.
	Температура воздуха, (С, обеспеченностью        0,94
	-11

	4.
	Абсолютная минимальная температура, (С,
	-36

	5.
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С,
	5,3

	6.
	Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха

( 0 (С,
	131

-4,6

	
	( 8 (С,
	213

-1,3

	
	( 10 (С,
	232

-0,4

	7.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	86

	8.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, %
	84

	9.
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	202

	10.
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	З

	11.
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	3,3

	12.
	Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8 (С,
	2,5

	II. Климатические параметры теплого периода года

	13.
	Барометрическое давление, Па
	1013

	14.
	Температура воздуха,  (С, обеспеченностью            0,95

0,98
	22
25

	15.
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С
	22,1

	16.
	Абсолютная максимальная температура воздуха,  (С
	37

	17.
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С
	8

	18.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	72

	19.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, %
	60

	20.
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	423

	21.
	Суточный максимум осадков, мм
	76

	22.
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	З

	23.
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
	2,8


Таблица 3 Средняя месячная и годовая температура воздуха по данным метеостанции Санкт-Петербург, оС
	I
	II
	III
	1V
	V
	V1
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-6,6
	-6,3
	-1,5
	4,5
	10,9
	15,7
	18,3
	16,7
	11,4
	5,7
	0,2
	-3,9
	5,4


Средняя годовая температура воздуха составляет 5,4 (С. Самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура составляет минус 6,6 (С. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 36 (С. Самым теплым месяцем является июль со средней температурой воздуха 18,8 (С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 37 (С. В формировании климата территории немалую роль играют местные факторы, создающие особенности микроклимата. К этим факторам относятся особенности рельефа территории и влияние р. Луга. 

Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха приведены в таблице.
Таблица 4 Средняя температура воздуха по данным метеостанций Кингисепп и Усть-Луга, оС

	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV 
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Кингисепп
	-7,6
	-7,3
	-2,9
	4,1
	10,8
	15,7
	17,4
	15,7
	10,8
	5,3
	-0,4
	-4,9
	4,7

	Усть-Луга
	-7,3
	-7,1
	-2,7
	4,0
	10,9
	15,7
	17,6
	15,9
	10,9
	5,4
	-0,3
	-4,7
	4,9


Переход среднесуточной температуры воздуха весной через 0 (С наблюдается в среднем 7 апреля, через 5 (С – 27 апреля, через 10 (С – 24 мая. Осенний переход через 10 (С происходит в среднем 14 сентября, через 5 (С – 7 октября, через 0 (С – 5 ноября.

Средняя дата последнего заморозка весной – 21 мая. Первый заморозок осенью в среднем наблюдается 29 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 130 суток. 

Внутригодовой ход температуры поверхности почвы аналогичен ходу температуры воздуха. Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы составляет 4 (С. Абсолютный максимум температуры поверхности почвы достигает 48 (С, абсолютный минимум – минус 40 (С. Средняя дата появления последнего заморозка на почве весной – 5 июня, первого осенью – 15 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы составляет 101 сутки. Наибольшая за зиму глубина промерзания почвы (суглинистые грунты) наблюдается в марте и составляет в среднем 0,5 м, при максимуме 1,0-1,1 м.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения, что объясняется сравнительно небольшим количеством тепла и хорошо развитой здесь циклонической деятельностью, которая активно проявляется во все сезоны года. На распределение осадков большое влияние оказывают орографические особенности местности и подстилающая поверхность. Даже небольшие возвышенности обуславливают перераспределение осадков, увеличение их на наветренных возвышенных участках и уменьшение на подветренных склонах и в понижениях за возвышенностями. В среднем в год выпадает 650 мм осадков. Более 60 % годовых осадков выпадает в теплый период года – с апреля по октябрь. 

Среднегодовое количество осадков меняется от 652 мм в Усть-Луге до 684 мм в Кингисеппе.
Таблица 5 Количество атмосферных осадков по данным метеостанций Кингисепп и Усть-Луга, мм

	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV 
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Кингисепп
	35
	29
	29
	34
	43
	64
	77
	85
	71
	56
	49
	37
	609

	Усть-Луга
	35
	29
	24
	34
	42
	59
	70
	79
	73
	64
	54
	42
	605


Осадки большей частью мелкие, обложные. В году более половины дней с осадками. Максимум осадков приходится на лето, но наибольшее количество дней с осадками наблюдается осенью и зимой.
Таблица 6 Среднее число дней с осадками по данным метеостанции Кингисепп

	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Кингисепп
	17
	15
	13
	13
	12
	13
	14
	15
	17
	18
	18
	18
	189


Среднее число дней с туманом представлено в таблице 7. На образование туманов значительное влияние оказывает рельеф подстилающей поверхности: чаще туманы образуются в понижениях рельефа, способствующих застою холодного воздуха, в долинах рек. Так, количество дней с туманами меняется от 28 в Усть-Луге до 54 в Кингисеппе.
Таблица 7 Среднее число дней с туманом по данным метеостанций Кингисепп и Усть-Луга

	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Кингисепп
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	5
	6
	7
	5
	5
	5
	54

	Усть-Луга
	2
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	28


Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80 %. В ноябре и декабре относительная влажность воздуха достигает максимума – 88 %, минимум приходится на май – 67 % .
Таблица 8 Значение относительной влажности воздуха по данным метеостанции Кингисепп, %

	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Кингисепп
	87
	84
	78
	74
	67
	70
	75
	80
	84
	86
	88
	88


Снежный покров появляется обычно в середине октября – начале ноября, но он, как правило, держится недолго. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй декаде ноября и разрушается в начале апреля. Окончательно снег сходит обычно в середине апреля. Высота снежного покрова достигает максимума в феврале – марте. Наибольшая мощность снежного покрова может достигать 35-66 см.

Направление ветра в значительной степени определяется местными условиями: близ водных поверхностей и в зависимости от характера рельефа преобладающее направление ветра у поверхности земли в значительной степени искажается. В г. Кингисепп, расположенном в долине р. Луга, преобладают ветры юго-восточного направления. 

Таблица 9 Повторяемость направлений ветров г. Кингисепп, %

	Направление

Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	январь
	10
	6
	9
	25
	14
	19
	7
	10

	февраль
	8
	6
	11
	27
	12
	15
	8
	13

	март
	9
	9
	10
	19
	10
	16
	10
	17

	апрель
	8
	10
	9
	20
	12
	15
	11
	15

	май
	14
	13
	10
	14
	7
	13
	9
	20

	июнь
	10
	10
	8
	13
	9
	15
	13
	22

	июль
	11
	14
	10
	12
	9
	14
	13
	17

	август
	11
	12
	12
	16
	12
	15
	10
	12

	сентябрь
	9
	6
	8
	19
	14
	19
	11
	14

	октябрь
	9
	6
	7
	21
	14
	22
	9
	12

	ноябрь
	5
	5
	9
	28
	21
	19
	6
	7

	декабрь
	7
	6
	9
	28
	16
	20
	6
	8

	Год
	9
	9
	9
	20
	13
	17
	9
	14


Средняя годовая скорость ветра меняется от 3,2 м/с в Кингисеппе до 4,7  м/с в Усть-Луге. Значения среднемесячной скорости ветра представлены в таблице 10.
Таблица 10 Среднемесячные значения скорости ветра по данным метеостанций Кингисепп и Усть-Луга, м/с

	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV 
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Кингисепп
	3,5
	3,4
	3,1
	3,2
	3,2
	3,2
	2,7
	2,6
	2,8
	3,1
	3,7
	3,6

	Усть-Луга
	5,0
	4,8
	4,8
	4,6
	4,7
	4,5
	4,1
	3,9
	4,5
	5,1
	5,4
	5,5


В среднем за год в Кингисеппе бывает 3 дня с сильными (равными и более 15 м/с) ветрами, в Усть-Луге – 18 дней. 
Условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос, рассеивание или вывод загрязняющих веществ из атмосферы. Группу метеопараметров, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере данной территории, условно называют «потенциалом загрязнения атмосферы» (ПЗА).

Одним из основных параметров, определяющих ПЗА, является температурная инверсия – явление, которое резко ограничивает процесс вывода загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы. Кроме того, в состав ПЗА входят повторяемость слабых ветров и штилей. Сочетание температурной инверсии и безветрия называют застойным явлением, когда концентрации загрязняющих веществ возрастают за счет накопления их в атмосфере. Туманы также способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, а иногда и преобразованию их в более токсичные соединения.

По сочетанию неблагоприятных метеоусловий территория Кингисеппского муниципального района характеризуется низким ПЗА (СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздука населенных мест»). Среднегодовая повторяемость слабых ветров, штилей и приземных инверсий не превышает 20 %.

2.3.2 Геологическое строение 

Рельеф территории Большелуцкого сельского поселения равнинный, слегка всхолмленный, с хорошо развитой неглубоко врезанной гидрографической сетью. Долины рек террасированы, прослеживаются пойменные и надпойменные террасы. 
Рассматриваемая территория представляет собой слабоволнистую аккумулятивную, озерно-ледниковую равнину с денудационными равнинно-холмистыми формами рельефа, с террасами эрозионного и абразионного происхождения. Абсолютные отметки поверхности на водоразделах колеблются от 40 м до 20 м, в долине р. Луга достигают 1,1 м. Значительное развитие имеют болота.

На территории Большелуцкого сельского поселения с северо-запада на юго-восток выделяются следующие геоморфологические структуры: Приморская или Предглинтовая низина, северо-западный склон Ордовикского плато, северо-западная окраина Главного Девонского поля, Балтийско-Ладожский уступ (глинт).
Приморская низина занимает большую часть территории сельского поселения и представляет собой полого волнистую равнину с абсолютными отметками от 9 до 30 м с уклоном на северо-запад в сторону Финского залива.
Ордовикское плато и окраина Девонского поля, развитые на юго-востоке сельского поселения, представляют равнину, полого поднимающуюся  к северо-востоку, с абсолютными отметками от 30 до 40 м.

Склон Балтийско-Ладожского уступа в западной части более пологий, чем в восточной. Западнее г. Кингисепп, на левом берегу р. Луга, глинт уничтожен при отработке Северного участка месторождения фосфоритов.

Рассматриваемая территория расположена в пределах Северо-Западной части Русской плиты и представляет собой область погружения фундамента, на котором залегают осадочные образования от верхнепротерозойских до девонских включительно, общей мощностью до 470 м, с поверхности перекрытые осадками четвертичного возраста. Основной особенностью геологической структуры рассматриваемой территории является пологое моноклинальное залегание слагающих ее образований, со слабым падением их на юго-восток. Соответственно в этом же направлении на дочетвертичной поверхности происходит последовательная смена древних осадочных толщ более молодыми.
Архей-протерозой (Ar-PR1). Комплекс нерасчлененных метаморфогенных образований архейско-нижнепротерозойского возраста (Ar-PR1) вскрыт одиночными скважинами на побережье Финского залива. Комплекс представлен биотитовыми, глиноземистыми, амфиболитовыми гнейсами с магнетитом.

Верхнепротерозойские образования на рассматриваемой территории представлены осадками котлинского (Vkt) и воронковского (Vvr) горизонтов венда.

Котлинский горизонт разделяется на две части: нижнюю (Vkt1) и верхнюю (Vkt2). Нижнекотлинские отложения залегают на коре выветривания пород кристаллического фундамента с размывом (стратиграфическим несогласием) и перекрыты породами верхнекотлинского горизонта. Нижнекотлинские слои (их прежнее название – гдовский горизонт) сложены песчаниками от грубозернистых и гравелитов в основании слоев, до мелкозернистых – в верхней части горизонта. Песчаники перемежаются с алевролитами и глинами, мощность горизонта – 30 м. Над нижнекотлинскими слоями залегают однородные серые и зеленовато-серые плотные алевриты и глины, с тонкой ритмичной слоистостью, типа ленточной. Эти породы отнесены к верхнекотлинским слоям, их мощность 50-80 м.

Воронковский горизонт (Vvr) сложен серыми глинисто-алевритовыми породами и продолжает глинистый разрез котлинского горизонта без видимого перерыва, а в верхней своей части сменяется белыми и серыми мелкозернистыми песчаниками. Мощность горизонта 70-80 м. На Предглинтовой низменности он выходит под четвертичные отложения.

Кембрий ((1). Кембрийские породы выходят под четвертичные отложения южнее реки Россонь. На рассматриваемой территории они представлены нижним отделом в составе ломоносовской ((1lm) и сиверской ((1sv)свит.

Ломоносовская свита ((1lm) залегает с размывом на песчаниках воронковского горизонта и перекрывается глинами сиверской свиты. Нижняя часть свиты представлена песчаниками и гравелитами, верхняя – алевролитами и глинами. Мощность свиты до 15 м.

Сиверская свита ((1sv) сложена однородной толщей зеленовато-серых, неравномерно слоистых алевролитовых глин (прежнее название этой толщи – “синие глины”). Под четвертичные отложения она выходит к северу от глинта широкой полосой; у глинта перекрывается нижнекембрийскими песчаниками и песками. Мощность свиты 60-100 м. 

Ордовик (О). Ордовикские отложения на рассматриваемой территории распространены к югу от глинта. Они выходят под четвертичные отложения на Ордовикском плато, и к югу погружаются под осадки нарвского горизонта среднего девона. Ордовикские отложения представлены известняками, глинистыми сланцами, песками и песчаниками.

Нижний отдел (О1). В нижнем ордовике выделяются четыре горизонта: пакерортский, леэтский, волховский и кундский.

Отложения пакерортского горизонта (О1pk) распространены к югу от глинта и выходят под четвертичные отложения на его склоне. Сложен горизонт внизу кварцевыми, ожелезненными песками и песчаниками, с линзовидными прослоями песчаных глин и аргиллитов, а в верхней части - буровато-коричневыми, почти черными тонкослоистыми аргиллитами, с включением пирита и гипса. Эти две части разреза носят названия: тосненской (О1ts) и капорской (О1kp) свит.

Для тосненской свиты характерно присутствие в ее верхней части остатков хитиново-фосфатных раковин беззамковых брахиопод, зачастую образующих промышленные скопления фосфатных руд.

В тонкослоистых черных сланцах капорской свиты, которые носят название диктионемовых (по фауне, содержащейся в них), отмечается повышенное содержание радиоактивных элементов. Мощность пакерортского горизонта 15-20 м, в том числе капорской свиты - 1-3 м. Капорская свита в юго-западной части района отсутствует.

Породы леэтского горизонта (О1lt) распространены к югу от глинта и залегают на отложениях пакерортского горизонта. Его мощность не превышает 1,5-2 м. Представлен он темно-зелеными глауконитовыми глинистыми песками или песчаниками, с прослоями глин. Верхняя часть песчаников сцементирована известковистым цементом. Над леэтским горизонтом залегают породы волховского горизонта.

Известняки волховского горизонта (О1vl) выходят под четвертичные отложения у верхней бровки глинта, на Ордовикском плато перекрываются породами кундского горизонта. Обнажаются они у уреза воды в р. Луга. Нижняя граница с леэтскими известковыми песчаниками четкая, резкая, обусловленная литологическими различиями. Верхняя - также четко выделяется по появлению в известняках слоя железистых оалитов (нижний чечевичный слой). Волховский горизонт сложен доломитизированными толстоплитчатыми известняками, являющимися прекрасным строительным материалом и сырьем для производства плит, блоков, бута, щебня и доломитовой муки. Мощность горизонта 3-5 м.

Кундский горизонт (О1kn) выходит под четвертичные отложения на глинте и в обнажениях по р. Луга и др. Он представлен доломитизированными мелко- и тонкозернистыми плитчатыми известняками, залегает на известняках волховского горизонта и перекрывается тонко-плитчатыми известняками таллинского горизонта. Мощность известняков кундского горизонта 5-9 м.

Четвертичная система (Q). Вся рассматриваемая территория с поверхности перекрыта сплошным чехлом четвертичных отложений.

В стратиграфическом разрезе четвертичных отложений выделяются: среднее, верхнее и современное (голоцен) звено, которые делятся по нисходящим рангам на надгоризонты, горизонты, слои или отложения.

Среднее звено представлено днепровско-московскими и московскими отложениями.

Днепровско-московские отложения являются нерасчлененным комплексом флювиогляциальных, озерно-ледниковых и озерных отложений (f, lg, I Iidn-ms), и слагают межморенный горизонт, разделяющий днепровскую и московскую морену. Они залегают в древних долинах на дочетвертичных породах. В их составе преобладают водно-ледниковые отложения, относящиеся ко времени отступания днепровского и наступания московского оледенения. В составе днепровско-московских отложений доминируют тонко- и мелкозернистые пески, среди которых встречаются прослои и линзы ленточных глин. Мощность горизонта 5-9 м.

Ледниковые отложения московского горизонта (gIIms) сохранились только в понижениях дочетвертичного субстрата, залегая на днепровско-московских осадках или непосредственно на дочетвертичных породах. На московской ледниковой толще залегают микулинские межледниковые отложения, надежно определяющие ее стратиграфическое положение. В составе морены преобладают грубые валунные суглинки, глины, супеси, различные по окраске, плотные, местами сильно известковистые.

Верхнее звено четвертичных отложений представлено микулинским горизонтом и валдайским подгоризонтом.

Микулинские межледниковые отложения (mIII mk), образующие главнейший маркирующий горизонт четвертичного покрова, представлены морскими континентальными фациями и перекрыты валдайской мореной.

Морские отложения в довалдайское время были распространены повсеместно, но уничтожены последующими процессами размыва и экзарации. Эти отложения морского генезиса в геологической литературе получили название “мгинской толщи” по стратотипу на р. Мга. Мгинская толща сложена осадками относительно глубоководной, застойной части морского бассейна, представленными зеленовато-серыми и зеленовато-черными суглинками, местами слоистыми, обычно гумусированными с запахом битума, с включением вивионита и раковин морских моллюсков. Отмечены случаи газирования метана из скважин, вскрывших битуминозные отложения этого горизонта.

Валдайский подгоризонт подразделяется на горизонты: нижневалдайский, средневалдайский и верхневалдайский. Осадки первых двух горизонтов распространены только в древних долинах и представлены ледниковыми, водно-ледниковыми, озерными и флювиогляциальными осадками. В связи с размывами и экзарацией этой слоистой толщи и отсутствием фауны, стратиграфическая корреляция этих осадков затруднена.

Разнообразные в генетическом отношении отложения ледниковой формации верхневалдайского осташковского горизонта на рассматриваемой территории распространены повсеместно, они представлены в основном ледниковыми и водно-ледниковыми образованиями.

Состав морены различный, однако преобладают плотные грубопесчаные валунные суглинки, встречаются линзы песков, гравия и галечника.

Флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения (flqIIIvd3) имеют широкое развитие в пределах Лужско-Нарвского междуречья. Представлены разнозернистыми, часто гравийно-галечными отложениями, существенную роль играют озерно-ледниковые фации, представленные тонко- и мелкозернистыми песками, алевритами и ленточными глинами.

Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера (lqIIIvd3в) распространены в низовьях р. Луга. Их накопление происходило в Балтийском ледниковом бассейне. Мощность осадков 10-15 м. В разрезе преобладают ленточные суглинки и пески, подчиненное значение имеют гравийно-галечные пески. Ленточные суглинки залегают в нижней части разреза.

Современные (голоценовые) отложения распространены почти повсеместно. Они представлены следующими генетическими типами: болотными, озерными, аллювиальными, эоловыми, морскими, озерно-морскими  и техногенными.

Морские и озерно-морские отложения (mIV) распространены на низких отметках (до плюс 14 м). Они включают осадки всех стадий развития послеледниковой Балтики: Иольдиевого моря, Анцилового озера, Литоринового и Лимниевого морей. В основном это неуплотненные супесчано-суглинистые осадки с органическими остатками, линзами сапропеля, диатомита и погребенного торфа. Морские прибрежные фации представлены разнозернистыми песками и гравийно-галечным материалом.

Озерные отложения (lIV) представлены сапропелевыми илами, которые зачастую подстилают торфяные залежи.

Аллювиальные отложения (aIV) представлены русловыми, пойменными и старичными фациями. Современный русловой аллювий – это, в основном, грубообломочные осадки мощностью до 4,5 м. Пойменный аллювий, слагающий высокую и низкую поймы, имеет разнообразный состав от галечников до илов.

Болотные отложения (bIV) имеют широкое распространение и представлены торфом, в котором иногда наблюдается слоистость. Краевые и придонные части крупных торфяников обычно сложены низинным сосново-топяным, а центральные и верхние – переходным и верховым типом залежи типа сфагнум-фускум. Мощность торфа колеблется от 1 до 6 м .

Физико-геологические процессы. На рассматриваемой территории отметится следующие физико-геологические процессы: заболачивание, затопление,  речная эрозия.

Заболачивание и заторфовывание. Избыточное увлажнение и наличие слабопроницаемых пород создали условия образования заболоченных (переувлажненных) земель и болот.

Речная эрозия проявляется в подмывании берегов – боковой эрозии, которая наблюдается на отдельных участках р. Луга. Протяженность этих участков 250-1500 м. Наличие подмывов отмечено как на левом, так и на правом берегу. Подмыв берегов сопровождается небольшими по объёму оползнями – сплывами, оползнями – обвалами.

Затопление паводковыми водами имеет место на всем протяжении р. Луга. 
2.3.3 Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологическая характеристика приводится на основании инженерно-геологических изысканий, выполненных проектно-изыскательским кооперативом «Синтез» в 1990 г. для проектирования и строительства 10-ти домов усадебного типа в п. Кингисеппский, а также на основании инженерно-геологических изысканий, выполненных институтом Ленгражданпроект в 1991 г. на площадке под расширение школы в п. Кингисеппский. 

В геологическом строении площадки на разведенную глубину до 8 м принимают участие современные образования, представленные насыпными грунтами, и верхнечетвертичные озерно-ледниковые и ледниковые отложения.
Почвенно-растительный слой, развитый с поверхности, имеет  мощность 0,1-0,2 м. Насыпные грунты состоят из строительного мусора с песком и супесью. Мощность насыпных грунтов изменяется от 0,8 до 1,6 м.
Под насыпными грунтами залегают озерно-ледниковые отложения, представленные песками и супесями. Пески пылеватые встречены всеми скважинами под техногенными образованиями на глубине от 0,8 до 1,6 м. Пески характеризуются серым цветом с прослоями коричневого, средней плотностью сложения, влажным и водонасыщенным состоянием, слоистостью, тонкими прослоями песка мелкого, содержат растительные остатки. В водонасыщенном состоянии при нарушении гидростатического равновесия приобретают свойства плывунов. Мощность песков пылеватых изменяется от 2,2 до 2,8 м.
Супеси текучие с редкими прослоями пластичных залегают на глубине от 3,4 до 4,0 м. Они характеризуются серым цветом, тиксотропными свойствами, пылеватым составом, слоистостью, содержат тонкие прослои песка водонасыщенного мощностью от 3 до 5 м. Мощность супесей изменяется от 4,0 до 11,5 м.

Ледниковые суглинки встречаются на глубине 14,7-15,3 м. Суглинки тугопластичные, характеризуются серым цветом, содержат гнезда и линзы песка мелкого, включения гравия и гальки до 20 %, местами до 25 %. Вскрытая мощность суглинков 2,7-3,3 м.
Естественным основанием фундаментов будут служить пески, супеси, суглинки.
Подземные воды, приуроченные к пескам и прослоям песка в озерно-ледниковых отложениях, залегают на глубине 1,2-1,8 м. Амплитуда сезонных колебаний уровня подземных вод составляет около 1,5 м. По отношению к бетону нормальной плотности подземные воды являются неагрессивными и слабоагрессивными по углекислотному показателю.

Нормативная глубина промерзания грунтов принимается для песков и супесей – 1,4 м. Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом расчетной глубины промерзания грунтов.

Грунты, залегающие в зоне промерзания, по степени морозной пучинистости относятся: пески пылеватые – к среднепучинистым, супеси  – к сильнопучинистым.

Для зданий с подвальными помещениями, расположенными ниже уровня грунтовых вод, необходимо предусмотреть защиту от затопления. Для бетонных конструкций в обводненных грунтах необходимо предусмотреть мероприятия по защите от агрессивного воздействия грунтовых вод.

При проектировании необходимо учесть возможность неравномерной осадки сооружений.

По условиям для градостроительного освоения в Большелуцком сельском поселении выделяются территории:

· благоприятные - приурочены к слабоволнистым флювиогляциальным, озерно-ледниковым равнинам, которые охватывают большую часть рассматриваемой территории;

· ограниченно благоприятные – приурочены к склонам долин рек и холмов с уклонами 10-20 % и заболоченным участкам с мощностью торфа до 2,0 м и  уклонами менее 0,5 %;

· неблагоприятные включают:

· поймы рек, которые неблагоприятны для градостроительного освоения по совокупности целого ряда факторов: затоплению паводковыми водами, развитию речной эрозии, образованию наледей, наличию грунтов с низкой несущей способностью, высокому залеганию уровня грунтовых вод; 

· болота с мощностью торфа более 2,0 м.

2.3.4 Радоноопасность

Естественные источники природного радиоактивного излучения в Кингисеппском районе генетически связаны с повышенными концентрациями урана в диктионемовых сланцах ордовика, выходящих под четвертичные отложения в пределах глинта.

Как известно, обогащенные ураном породы являются источником радона. В зоне приповерхностного залегания диктионемовых сланцев и на участках с повышенной трещиноватостью перекрывающих их карбонатных пород газ радон поднимается к поверхности земли и может накапливаться в почвах и закрытых непроветриваемых помещениях.

Проведенное ГГП «Невскгеология» в 1993 году радиоэкологическое опробование почв сельхозугодий зафиксировало повышеные и аномальные концентрации урана (3-19х10

%) в полосе над диктионемовыми сланцами в почвах отдельных населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения. Объёмная активность радона в почвенном воздухе обследованной части территории г. Кингисепп практически повсеместно не превышала 15 кБк/м3, что позволяет отнести эту территорию к безопасной в отношении радона.
На Предглинтовой низменности на отдельных небольших участках возможно обнаружение аномальных содержаний радона в почве и воздухе, вероятнее всего связанных с переложенными и разрушенными диктионемовыми сланцами в четвертичных осадках.

Некоторые исследователи связывают повышение содержания радона в почве и воздухе с глубинными разломами, по которым от фундамента эмонации радия транспортируются к земной поверхности.

Профилактика снижения радоноопасности или точнее, снижение концентраций радона включает проветривание нижних этажей зданий и подвалов и аэрация (дегазация) подземных вод, подаваемых для питьевого водоснабжения, которая в большинстве случаев и осуществляется в водонапорных башнях и других накопительных емкостях.

2.3.5 Подземные воды

Подземные воды в четвертичных отложениях. На территории Приморской низменности некоторый интерес представляют подземные воды в межморенных слоях и линзах. Судя по геологическим данным о строении межморенной толщи и по аналогии с сопредельными территориями, перспективы обнаружения участков с производительностью водозаборов в 2-5 тыс. м3/сут здесь отсутствуют.

Ордовикский водоносный горизонт (О1-3) - это грунтовые воды, залегающие в доломитизированных трещиноватых известняках на глубине от 5 до 20 м. Наиболее водообильна верхняя трещиноватая часть известняков до глубины 40-50 м. Питание горизонта атмосферное, разгрузка - родниками в основании глинта, в долинах рек и истоках ручьев. Часть воды фильтруется в нижележащий кембро-ордовикский горизонт, частичная разгрузка - в добычном уступе карьера «Фосфорит». Подземные воды пресные с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3, жесткие, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, по химическому составу и органолептическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», однако бактериологическое состояние их зачастую не благополучно. Производительность скважин 1-5 тыс. м3/сут. В южной части Лужско-Нарвского междуречья ордовикский горизонт напорный. Трещиноватость известняков на этих участках резко снижается, соответственно производительность скважин не превышает 200-300 м3/сут. Ордовикский водоносный горизонт на площади своего распространения полностью обеспечивает существующую и перспективную водопотребность населенных мест, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кембро-ордовикский водоносный горизонт (Є1-О1), как и вышезалегающий ордовикский, распространен к югу от глинта. Водовмещающие породы - пески и песчаники. От ордовикского горизонта он отделен относительно водоупорными глинистыми известняками и диктионемовыми сланцами. Нижним водоупором водоносного горизонта являются синие кембрийские глины. Мощность горизонта возрастает с севера на юг от 3-5 м до 30 м. В этом же направлении возрастает пьезометрический напор. Горизонт содержит пресные воды питьевого качества с минерализацией до 0,4 г/дм3, которые соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Питание водоносного горизонта осуществляется перетеканием из вышележащего ордовикского горизонта. Естественная разгрузка частично происходит у подножья глинта, остальная часть направлена в юго-восточном направлении в сторону Московской синеклизы. Искусственная разгрузка - в забое добычного уступа на карьерах «Фосфорит». Кембро-ордовикский горизонт представляет интерес для водоснабжения объектов с водопотребностью 100-1000 м3/сут. Наиболее рационально эксплуатировать этот горизонт бесфильтровыми скважинами. При совместной эксплуатации ордовикского и кембро-ордовикского горизонтов возможно строительство водозаборов с производительностью 5-10 тыс. м3/сут. 
Воронковско-Ломоносовский водоносный горизонт (Vvr-(lm) в южной половине Приморской низменности и в районе г. Кингисепп залегает на глубине 120-150 м под четвертичными отложениями. Напор над кровлей горизонта 80-100 м. Водовмещающие породы – мелкозернистые песчаники с прослоями алевролитов и глин. Мощность горизонта от 5 до 15 м. Производительность скважин 1-2 л/с при понижении на 30-50 м. Под воздействием многолетней эксплуатации этого горизонта в г. Кингисепп и Кингисеппском районе, а также в сопредельных районах Ленинградской области и в Эстонии образовалась обширная пьезометрическая депрессия. По качеству и химическому составу вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Горизонт является источником хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Кошкино.

Котлинский водоносный горизонт (Vkt1) – (старое название гдовский) залегает под котлинскими глинами на породах кристаллического фундамента. Водовмещающие породы – песчаники от мелко- до крупнозернистых с прослоями алевролитов и глин, в основании слоя – гравелиты. Мощность горизонта 30-50 м. Горизонт напорный. Величина напора возрастает с северо-запада  на юго-восток от 150 до 250 м по мере погружения всей толщи. Минерализация подземных вод так же возрастает от 1,8 г/д м3 на севере (берег Финского залива) до 4 г/дм3 в южной части Кингисеппского муниципального района. По химическому составу воды хлоридные натриевые. Могут использоваться для технического водоснабжения и представляют интерес как минеральные воды. Производительность скважин 100-200 м3/сут.

В породах кристаллического фундамента, в его трещиноватой зоне, содержатся минеральные воды хлоридно-натриевого состава. Водопритоки в скважины минимальны. В настоящее время эти воды практического интереса не представляют.
Защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения. Критерием защищенности подземных вод от поверхностного загрязнения является наличие над водоносным горизонтом водоупорной (относительно водоупорной) толщи горных пород, препятствующих проникновению загрязнений в пласт. Степень защищенности подземных вод определяется мощностью перекрывающего водоносный горизонт водоупорного слоя и соотношением уровней грунтовых вод и величины напора защищаемого водоносного горизонта. В соответствии с этими критериями:

· к незащищенным отнесены подземные воды в известняках ордовика,

· к условно защищенным - подземные воды в межморенном водоносном горизонте,

· к защищенным – подземные воды котлинского и воронковско-ломоносовского горизонтов.
2.3.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Большелуцкого сельского поселения представлены месторождениями фосфоритовой руды, карбонатных пород, легкоплавких глин, песков, песчано-гравийных материалов, торфа.
Информация по минерально-сырьевой базе на территории Большелуцкого сельского поселения представлена в таблице 11 по данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области и «Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых», выполненной государственным учреждением «Агентство экономического развития Ленинградской области» в 2003 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992  № 2395-1  «О недрах», Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Таблица 11 Информация по минерально-сырьевой базе на территории  Большелуцкого сельского поселения

	Наимено-вание
объекта
	Владелец
	Место-

положение
	Пло-щадь,
га
	Наименование

полезного ископа-емого
	№ лицензии
	Организация,

утвердившая
запасы
	№
протокола
	Год утверж-дения
	Категории запасов

A+B+C1
	Категория запасов

C2
	Примечания

	Кингисеппское 
	ООО «ПГ «Фосфорит»
	к З от г. Кингисепп
	
	фосфориты
	
	ГКЗ СССР
	№ 7506
	1975
	331445 тыс. т
	26430 
тыс.  т
	

	Карьер 6
	ООО "Ренастром"
	В 12 км к З от г. Кингисепп
	48,2
	известняк
	02600 (ТЭ)
	Приказ 
Агентства природополь-зования
	21/08-э
	2008
	0
	482
тыс.  м3
	Залегает во вскрыше Кингисепп-ского месторождения фосфоритов.

	Кингисепп-ское,
 уч-к "Карьер 4"
	ООО

"БЕРИЛЛ"
	участок находится  на южном фланге Кингисеппского месторождения фосфоритов


	2,3
	известняк и доломит
	02628 (ТЭ)
	
	
	
	
	
	Запасы не утверждены, срок представления материалов о выполненных геолого-разведочных работах на госэкспертизу  запасов – I квартал 2012 г.

	Кингисепп-ское,
 уч-к "Карьер 5"
	ООО

"БЕРИЛЛ"
	участок находится на южном фланге Кингисеппского месторождения фосфоритов
	
	известняк и доломит
	02629

(ТЭ)
	
	
	
	
	
	Запасы не утверждены, срок представления материалов о выполненных геолого-разведочных работах на госэкспертизу  запасов – 2012 г

	Крикково-2
	
	Кингисеппский муниципальный район
	0,74
	песок
	
	
	
	
	8 тыс. м3- по категории С1
	
	Учитывается территориальным балансом запасов песка и ПГМ (притрассовые карьеры и объекты с запасами менее 1000 тыс. м3)

	Прилуж-ское 
Б-1658
	ООО

"Всеволожское СМП"
	Левобережье р. Луга, 8 км к Ю от г. Кингисепп по шоссе Кингисепп-Сланцы и 600-700 м к З от шоссе, 1 км к З от д. Порхово
	100
	песок, песок кварцевый
	02696 (ТЭ)
	ТКЗ Севзапнедра
	50-08/ЛО
	2008
	6652
 тыс. м3
	0
	Пески четв.возраста – вскрышные породы Кингисеппского м-ния фосфорита, участок полностью в горном отводе ОАО"Фосфорит"

	Тарайка
	Кингисеппское ДРСУ
	14 км к ЮЗ от п. Котлы и в 1,8 км к югу от 
оз. Бабинское.
	10
	песок
	02383 (ТЭ)
	НТС института Ленавтодор-

проект


	4
	1991
	204 
тыс.  м3
	0
	Учитывается территориальным балансом запасов песка и ПГМ (притрассовые карьеры и объекты с запасами менее 1000 тыс. м3)

	Тарайка-2
	Кингисеппская ПМК-12
	14 км к ЮЗ от п. Котлы и в 1,8 км к югу от оз. Бабинское.
	4,6
	ПГМ
	47020 (ТЭ)
	НТС института Ленгипроводхоз
	4/21
	1991
	
	21
тыс.  м3
	Учитывается территориальным балансом запасов песка и ПГМ (притрассовые карьеры и объекты с запасами менее 1000 тыс. м3)

	Туганы-1
	Славянка-М
	
	166
	песок
	02863 (ТЭ)
	
	
	
	
	
	Лицензия выдана Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра)

	Участок-ДЭУ-
43
	Всеволожское СМП
	
	81
	песок
	02888 (ТЭ)
	
	
	
	
	
	Лицензия выдана Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу 

	Тарайка-3
	участок включен в проект перечня участков недр по Ленинградской области, предлагаемых для предоставления в пользование на 2011 год, утверждаемый Федеральным агентством по недропользованию
	

	Первомай-ское
	
	в 10 км к З от г. Кингисепп и одноименной ж.-д. станции, в 0,8 км к В от д. Первое Мая
	8,7
	глина
	
	НТС ЛПСЭ
	
	1991
	1719,6 
тыс.  м3
	
	

	Жабинское 
(вкл.т.м. Жабинское I)
	
	От г. и ж.-д.ст.Кингисепп на СЗ в 7 км; от 
д. Жабино на СВ в 0,5 км
	344
	торф
	
	ТКЗ СЗ ГУ
	1806
	1962
	
	126

тыс.  м3
	Разведана часть месторождения

	Пятницкий Мох (вкл. уч-к Прилугс-кое)
	
	От г. Кингисепп на ЮЗ в 2 км, от ж.-д. ст. Сала на Ю в 0,5 км, от д. Комаровка на Ю в 3 км, от ж.-д. ст.Туганы на СЗ в 1км.
	14904
	торф
	
	НТС отдела ТФ МИНГЕО
 РСФСР
	1654
	1973г.
	28666
 тыс. м3-по категории 
А
	
	

	Тарарай-ское
	
	От г. и ж.-д. ст. Кингисепп на СЗ в 7 км; от д. Захонье-1 на СВ в 5 км; от д. Большой Луцк на СЗ в 4 км
	2231
	торф
	
	ТКЗ ПГО Севзапгеология
	2106
	1986
	5981
 тыс. м3-по категории А

8833-по категории В
	
	

	Хавикон-Со
	
	От г. Кингисепп на  СЗ в 17 км; от ж.-д. ст. Ивангород-Нарвский на С в 6  км; от д. Пулково на З в 1,5 км; от д.Извоз 
на ЮЗ в 1 км
	379
	торф
	
	ТКЗ ПГО Севзапгеология
	1842
	1981
	1155
 тыс. м3– 
по категории А
	
	


Фосфориты

На территории Большелуцкого сельского поселения находится Кингисеппское месторождение фосфоритов, которое является частью Прибалтийско-Ладожского фосфоритового бассейна, простирающегося от западной Эстонии до центральной части Ленинградской области. Фосфоритовая руда представляет собой кварцевый песок, насыщенный обломками фосфатизированных раковин беззамковых брахиопод. Содержание полезного компонента (Р2О5) весьма неравномерное при среднем значении 6,7 %. Мощность промышленного пласта изменяется от 1 до 3 м (средняя 2,1 м).

Глубина залегания промышленного пласта в границах месторождения составляет 5-35 м, увеличиваясь по мере погружения пород на юг-юго-восток. Вскрышные породы представлены доломитизированными известняками нижнего и среднего ордовика суммарной мощностью до 20 м, ледниковыми суглинками, озерно-ледниковыми песками и суглинками мощностью от 2-3 м до 15 м. Часть площади на юге месторождения занята болотными отложениями с мощностью торфа до 7 м.

Кингисеппское месторождение было открыто в конце 1940-х годов; в 1963 г. началась разработка Северного участка месторождения, в 1975 г. разработка Южного участка. 

Запасы фосфоритовой руды (вне зеленых зон городов) составляют 136164 тыс. т (категории А+В+С1), что при существующем объёме добычи обеспечивает работу рудника в течение 59 лет; при достижении проектной производительности (6400-7000 тыс. т в год) срок обеспеченности предприятия может сократиться до 34 лет, а в проектных контурах отработки – до 22 лет.
Карбонатные породы

Известняки и доломиты в составе вскрыши Кингисеппского месторождения фосфоритов исчисляются многими миллионами кубических метров. При утверждении запасов фосфоритовой руды (ГКЗ, 1975 г.) они рассматривались в качестве сопутствующих полезных ископаемых.
В 1990 г. по результатам доизучения ООО «ПГ «Фосфорит» известняки и доломиты были признаны пригодными для переработки на щебень, а так же для производства архитектурно-облицовочных материалов (без утверждения конкретного количества запасов).

Доломиты для производства облицовочных плит используются из вскрыши южного участка месторождения камнеперерабатывающими предприятиями ООО «Ренастром» и ООО «Берилл» (г. Кингисепп).

По своим физико-механическим и декоративным свойствам доломиты, приуроченные к волховскому горизонту нижнего ордовика, совершенно аналогичны с давних пор разрабатываемым на месторождениях Волховского района: Путиловском и Сельцо Бабино. 

Глины легкоплавкие

Балансом запасов полезных ископаемых учтено одно месторождение глин – Первомайское, которое находится в 11 км к западу от г. Кингисепп, рядом с промплощадкой ООО «ПГ «Фосфорит». Полезная толща представлена синеми кембрийскими глинами. Прирост запасов возможен как по площади, так и на глубину (мощность глин дол 100 м). Преимущество добычи этого типа месторождений – однородный состав синих глин, отсутствие водопритоков за счет подземных вод, минимальный объём вскрыши (1-2 м), устойчивость откосов в карьере. Кроме традиционной керамики, глины пригодны для производства керамзита.

Пески стекольные
Пески стекольные представлены месторождением Прилужским, которое приурочено к вскрышным породам Кингисеппского месторождения фосфорита и расположено в границах горного отвода  ООО «ПГ «Фосфорит».
Песчано-гравийный материал
Балансом запасов учтено 6 месторождений песка и песчано-гравийного материала, большинство которых являются  притрассовыми карьерами с запасами менее 1000 тыс. м3. На месторождениях Тарайка и Крикково запасы песков и ПГМ близки к погашению.

Торф

Большелуцкое сельское поселение обладает значительными запасами торфа. На его территории балансом запасов полезных ископаемых разведано и учтено 4 месторождения торфа. Месторождение Пятницкий Мох является одним из крупнейших в Ленинградской области.
2.3.7 Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть территории проектирования представлена рекой Луга, её притоками и Нарвским водохранилищем с впадающими в него реками. В соответствии со статьей 8  Водного кодекса Российской Федерации  № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года и по информации Невско-Ладожского бассейнового водного управления все водные объекты Большелуцкого сельского поселения находятся в федеральной собственности.
Гидрографическая характеристика водных объектов приводится по данным ГВК «Ресурсы поверхностных вод СССР» том 2, Л., 1972 г.; «Гидрологические изыскания по устьевой части р. Луга» (ЗАО «Петровский фарватер», Санкт-Петербург, 2002 г.); «Правила комплексного использования и охраны водных ресурсов Нарвского водохранилища» (ГНПЦ «Ленводпроект», Санкт-Петербург, 2001 г.) (таблица 12).

Река Луга берет начало из болота, впадает в Лужскую губу Финского залива. Длина реки 353 км, площадь водосборного бассейна равна 13800 км2. Бассейн р. Луга представляет собой довольно низменную, слабо расчлененную равнину, характеризующуюся малым уклоном местности с обилием низин. Среди равнин встречаются отдельные гряды и группы холмов. К северу от г. Кингисепп проходит Балтийско-Ладожский глинт. Ниже него начинается низменная предглинтовая равнина. К югу от г. Кингисепп, на равнинном Лужско-Нарвском водоразделе, среди обширных торфяников выступают древние дюны, сложенные перевеянными озерно-ледниковыми песками. Низинная местность и слабая врезанность р. Луга вызывают бифуркацию её устьевого участка. Так на 24-м километре от устья Луги от неё отделяется р. Россонь, соединяющая р. Луга с р. Нарва.

Русло реки Луга окружено равнинной местностью, покрытой смешанным лесом. Долина реки сильно выражена, шириной до 300 метров. Склоны крутые, высокие, покрытые лесом, кустарником, местами на обрывах обнажены. Вблизи Кингисеппа пойма левобережная, луговая, шириной до 50-100 м, затопляется при уровне 400-700 см. Русло извилистое, песчано-гравелистое у правого берега илистое, неустойчивое, у берегов зарастает водной растительностью. Берега высокие, крутые – высотой 3-10 м, задернованы, поросшие кустарником и травяной растительностью.

Река Луга на всем протяжении ниже г. Кингисепп имеет незначительное падение (около 3,3 м). Возвышение бровок долины над уровнем воды в реке 2-3 м, при паводках река выходит из берегов, затопляя большие низменные пространства.

Ширина реки у г. Кингисепп в межень 150 м, далее увеличивается до 200-300 м, достигая на устьевом участке 400 м. Средняя глубина ниже города быстро увеличивается до 3,5 м, местами до 6-9 м, в устье порядка 3,5 м, на перекатах глубина уменьшается до 0,75 м. 

Река Луга в нижнем течении находится в подпоре от Финского залива. Подпор распространяется на 60 км от устья (до г. Кингисепп). Таким образом, район г. Кингисепп находится в зоне переменного подпора от залива. Скорость течения незначительная (0,10-0,25 м/с), при сильных нагонных ветрах часто наблюдается обратное течение.

Река Солка - правобережный приток р. Луга в верхнем течении протекает по дну широкой и глубокой древней ледниковой долины. Ширина русла в верховьях 1-3 м, глубина 0,1-0,2 м. В средней части река расширяется до 10 м при глубине 0,2-0,3 м. На нижнем участке ширина русла 4-10 м, средняя глубина 0,5 м. Скорость течения в верхней части 0,5-1,0 м/с, в нижней 0,1-0,3 м/с. Берега русла крутые, высотой 0,8-1,5 м. Ширина долины на среднем и нижнем участках 50-200 м, склоны крутые, высотой 2-4 м,  песчаные, поросшие смешанным лесом. Пойма прослеживается по всей длине реки, за исключением последних 4-х км, на которых река протекает в узкой корытообразной долине.
Таблица 12 Гидрографическая характеристика реки Луга

	Река


	Расстояние от устья, км


	Средний уклон реки,

%
	Площадь бассейна,

км


	Длина реки

км
	Длина

реки в пределах района,
	Ширина,

м
	Глубина,

м
	Скорость течения,

м/с
	Заболо-ченность

%
	Лесис-тость

%
	Распахан-ность

%
	Озер-ность

%

	р. Луга
	
	0,16
	13800
	353
	107
	200
	0,1
	2,5
	9
	62
	27
	2

	р. Луга

г. Кингисепп
	60
	0,18
	12800
	
	
	
	
	
	8
	61
	
	2

	р. Луга

д. Большое Кузёмкино
	17
	
	13700
	
	
	
	
	
	8
	61
	
	2


Нарвское водохранилище. В 1955 г. на р. Нарва в месте впадения в нее самого крупного притока – реки Плюсса, для целей электроэнергетики была построена плотина и образовано Нарвское водохранилище с площадью зеркала 191 км2 при нормальном подпорном уровне, средней глубиной 1,9 м, в восточных мелководных частях от 1 до 3 м, в центральной глубоководной части – 15 м. Характерной особенностью водохранилища является его высокая проточность, по которой оно относится к транзитно-аккумулятивной группе. Обмен масс воды происходит здесь в среднем 32 раза в год. Интенсивность водообмена обусловлена притоком вод р. Нарва и сбросами Нарвской ГЭС, однако, она не охватывает всей водной массы водоема, а распространяется лишь на затопленные русла основных рек и примыкающие к ним акватории, т.е. только на западную (р. Нарва) и центральную (р. Плюсса) его части. На мелководьях действуют ветровые течения, на ослабление которых влияет сложная береговая линия, частичная залесенность берегов, сильная закоряженность дна, подводная и надводная растительность, что приводит к образованию здесь застойных зон.

Озеро Судачье расположено на территории заказника «Котельский». Озеро сточное, соединено протоками с озерами Глубокое, Бабинское, Хаболовское. Площадь озера 4,4 км2, длина береговой линии – 8,8 км, длина озера 2,9 км, ширина озера: наибольшая – 1,8 км, средняя – 1,5 км, глубина: наибольшая – 5,5 м, средняя – 2.4 м, объём воды в озере 10,5 км3, средняя многолетняя амплитуда колебания уровня 0,5-1,0 м. Дно ровное, покрыто мощным слоем сапропелевых отложений, склоны котловины крутые.

Уровень воды. Уровенный режим Лужской губы Финского залива обусловлен приливно-отливными, сейшевыми, сгонно-нагонными и сезонными колебаниями уровня воды. Первые два типа колебаний уровня являются периодическими. Средний многолетний уровень равен - минус 6 см. Наивысший годовой уровень 2-процентной обеспеченности  составляет плюс 180 см. По данным ЗАО «Петровский фарватер» максимальный наблюденный уровень Финского залива – Усть-Луга составляет 1,91 м БС. По данным ЛенТИСИЗ максимальный уровень 1 % обеспеченности с учетом нагона волн достигает 2,3-2,4 м БС. 

Режим уровня воды р. Луга на устьевом участке формируется при взаимодействии речного стока и колебаний уровня воды Финского залива. Для нижнего течения р. Луга наибольшее значение имеют колебания уровня воды, связанные со сгонными и нагонными явлениями, сейшевыми колебаниями в Финском заливе. Максимальные подъемы уровней воды от нагонных явлений наблюдаются при юго-западных ветрах и приурочены к осеннему периоду. По абсолютной величине эти подъемы достигают подъемов при высоких половодьях. В годовом ходе уровня имеются два максимума – осенний и зимний, и два минимума – весенний и осенний. По данным ЗАО «Петровский форватер» расчетный уровень воды 1 % обеспеченности в районе Усть-Луги составляет 2,21 м БС в естественных условиях и 2,41 м БС после ввода в эксплуатацию защитной дамбы.

По данным наблюдений за уровнем воды на посту Большое Кузёмкино преобладающим фактором в формировании максимальных годовых уровней р. Луга на 17 км от устья реки является весеннее половодье, пик которого наблюдается обычно в апреле. Иногда в период сильных нагонов, осенний уровень может быть выше весеннего. Характерные уровни воды р. Луга и уровни воды различной обеспеченности по данным многолетних наблюдений на опорных постах приведены в таблицах ниже.
Таблица 13 Характерные уровни воды (см над нулем поста)

	Характеристика
	Высшие уровни
	Низшие уровни
	Уровень начала осеннего ледохода
	Годовая амплитуда

колебаний

уровня,

см/год

	
	За год
	Весеннего ледохода
	Летне-осеннего периода
	Зимнего периода
	Зимний
	Период открытого русла
	
	

	
	уровень
	дата
	уровень
	дата
	уровень
	дата
	уровень
	дата
	уровень
	дата
	уровен
	дата
	уровень
	дата
	

	р. Луга – г. Кингисепп. Высота нуля поста равна -0,06 м БС

	Уровень
	средний
	518
	
	472
	
	180
	
	217
	
	82
	
	28
	
	108
	
	486

	
	высший
	737
	19.04.60
	737
	19.04.60
	485
	08.09.35
	480
	19.01.75
	237
	02.12.78
	81
	17.08.62
	248
	17.11.52
	709/1960

	
	низший
	192
	04.12.73
	170
	07.04.73
	51
	13.11.39
	67
	14.04.40
	3
	17.11.79
	-5
	08.08.63
	3
	17.11.75
	190/1973

	Дата
	средняя
	
	17.04
	
	14.04
	
	18.10
	
	19.12
	
	18.11
	
	-
	
	15.11
	

	
	ранняя
	
	19.01.75
	
	14.03.61
	
	05.06.64
	
	10.11.68
	
	01.11.60
	
	05.06.40
	
	23.10.46
	

	
	поздняя
	
	31.12.74
	
	02.05.55
	
	30.11.34
	
	14.04.40
	
	27.03.74
	
	15.11.75
	
	16.12.38
	

	р. Луга – д. Большое Кузёмкино. Высота нуля поста равна –1,82 м БС

	Уровень
	средний
	342
	
	326
	
	266
	
	253
	
	115
	
	137
	
	181
	
	233

	
	высший
	497
	22.04.46
	497
	22.04.46
	374
	24.11.38
	313
	19.01.34
	150
	01.01.49
	155
	27.08.27
	245
	19.11.30
	378/1946

	
	низший
	264
	15.10.29
	165
	04.04.30
	221
	13.11.39
	179
	22.02.60
	87
	30.01.37
	104
	05.11.30
	113
	27.10.60
	148/1964

	Дата
	средняя
	
	18.04
	
	16.04
	
	06.10
	
	-
	
	-
	
	-
	
	18.11
	

	
	ранняя
	
	20.01.49
	
	27.03.38
	
	20.06.45
	
	15.11.27
	
	02.11.60
	
	07.05.54
	
	27.10.60
	

	
	поздняя
	
	28.12.36
	
	01.05.55
	
	24.11.38
	
	24.03.48
	
	11.04.63
	
	17.11.49
	
	15.12.38
	


Таблица 14 Уровни воды р. Луга различной обеспеченности (м БС)

	Пункт
	Площадь водосбора км2
	Обеспеченность, %
	Высший

уровень

за период

наблюдений и год

	
	
	Высшие уровни половодья
	Низшие  летние уровни
	Низшие зимние уровни
	

	
	
	1
	3
	5
	10
	25
	50
	50
	75
	90
	95
	97
	99
	50
	75
	90
	95
	97
	99
	

	г. Кингисепп
	12200
	7,44
	7,32
	7,22
	6,94
	6,44
	5,54
	0,3
	0,15
	0,02
	-0,04
	0
	-0,1
	0,78
	0,53
	0,33
	0,24
	0,18
	0,08
	7,31

1960

	д. Большое Кузёмкино
	13100
	3,28
	3,11
	2,98
	2.78
	2,18
	1,46
	-0,43
	-,051
	-0,61
	-0,69
	-0,73
	-0,84
	-0.68
	-0,8
	-0,89
	-0,94
	-0,97
	-1,03
	3,15

1946


Водный режим. По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу. Характер питания смешанный с преобладанием снегового. Внутригодовой ход расходов воды резко отличается от хода уровней. Наибольшие расходы воды наблюдаются в период весеннего половодья.

Реки отличаются умеренной естественной зарегулированностью стока. На долю весеннего стока приходится 45-52 % годового, сток осеннего сезона составляет 34 %, зимнего – 14 %. Наибольший месячный сток рек наблюдается в апреле, в период половодья, наименьший – в августе, реже – в феврале.

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля. Пик половодья наблюдается 15-25 апреля. Средняя продолжительность половодья 55-65 дней, наибольшая 89-105 дней. Весенние максимумы являются годовыми. Высота подъема весеннего половодья над меженным уровнем колеблется от 1,5-2,0 м на малых реках до 5,0-6,0 м – на крупных. Спад половодья носит, как правило, затяжной характер. Средняя продолжительность его 39-49 дней. Годовой сток р. Луга у г. Кингисепп представлен в таблице 15-16. 
Летняя межень устанавливается обычно в начале – середине июня и заканчивается в октябре, характеризуется незначительными колебаниями уровней. Ежегодно 2-3 раза межень нарушается дождевыми паводками. Высота их колеблется от нескольких сантиметров до 1,5-2,0 м. В октябре - ноябре на реках проходит осенний, сильно растянутый по времени паводок. Высота его от 0,5 до 1,5-2,0 м.

Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря, заканчивается с началом подъема весеннего половодья в среднем в конце марта – первой декаде апреля. Средняя продолжительность межени 84-115 дней. Наиболее маловодные периоды наблюдаются в феврале-марте. Характерными являются подъемы уровней воды за счет подпоров от зажоров на большинстве рек. Высота подъема уровней от зажоров колеблется от нескольких сантиметров до 1,0-1,5 м. Зажоры держатся от 1-2 дней до 2-2,5 месяцев.

Ледовый режим. Ледообразование на реках обычно начинается в ноябре с появлением заберегов, шуги, сала. Ледостав по длине реки распространяется от устья вверх по течению. На р. Луга на устьевом участке длиной 15-20 км ледообразование зависит от режима ветров на Финском заливе. В холодную безветренную погоду ледостав здесь образуется раньше, чем на вышерасположенных участках, а при смене сгонно-нагонных ветров происходит обламывание заберегов, образуется ледоход и установление ледостава сильно затягивается. 

Средняя продолжительность ледостава 140-150 дней. Средняя толщина льда 25-50 см. Вскрытие рек происходит в середине апреля. Полное очищение ото льда происходит в среднем в конце апреля.
Таблица 15 Сезонный сток и его параметры

	Река-пункт
	Площадь водосбора,

км2
	Число лет наблюдений
	Средний слой,

мм / % от годового стока

	
	
	
	год
	весна
	лимитирующий период
	лето-осень
	зима

	Луга – г. Кингисепп
	12200
	20
	240

100
	126

52,8
	157

43,7
	82

34
	32

13,2


Таблица 16 Годовой сток реки Луга – г. Кингисепп  различной обеспеченности

	Площадь водосбора, км2
	Средний за период наблюдений
	Средний за многолетний  период
	Обеспеченность, %

	
	расход воды,

м3/с
	модуль стока,

л/с.км2
	расход воды,

м3/с
	модуль стока, л/с.км2
	5
	10
	25
	50
	75
	90
	95
	97
	99

	12200
	87,8
	7,2
	92,7
	7,6
	11,3
	10,3
	8,9
	7,4
	6,2
	5,1
	4,6
	4,2
	3,6




Ледостав на озерах обычно устанавливается в конце ноября. Толщина льда к концу зимы достигает 70-80 см. Весной после перехода температуры воздуха через 0 (С начинают появляться закраины. Средняя продолжительность таяния льда 5-19 дней. На проточных озерах бывает кратковременный ледоход.

Температурный режим. Годовой ход температуры воды рек в общих чертах повторяет годовой ход температуры воздуха. Средняя температура воды рек в летний рекреационный период составляет 18,2 (С. В таблице представлена среднемесячная температура воды р. Луга в рекреационный период.

Таблица 17 Среднеднемесячная температура воды р. Луга в рекреационный период
	Река – пост
	Месяцы

	
	VI
	VII
	VIII

	Луга – г. Кингисепп
	17,6
	19,4
	17,8


Продолжительность купального периода на водоемах со среднесуточной температурой воды выше 17 (С  составляет на р. Луга около 90 дней, на озерах 50-70 дней.

Русловые процессы на реках характеризуются развитием свободного и ограниченного меандрирования (нижнее течение р. Луга).

Сток наносов рек формируется преимущественно за счет эрозионных процессов в гидрографической сети и в меньшей степени за счет смыва почво-грунтов с поверхности водосборов (склоновая эрозия). На больших и средних водосборах в формировании стока наносов преобладает русловая эрозия. 
По химическому составу воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Преобладающими являются ионы кальция (до 45 мг/л) и гидрокарбонатные ионы (до 198 мг/л). Вода слабо минерализована (85-420 мг/л). Общая жесткость 1,8-5,0 мг. экв./л, щелочность 1,5-4,6 мг. экв./л, рн = 7-8,5, содержание железа до 1,7 мг/л, фтора 0,14-0,6 мг/л.

В основные фазы водного режима по содержанию ионов наиболее неблагоприятными периодами являются летняя и зимняя межень (239-273 мг/л), причем в зимнюю межень значительно увеличивается поступление биогенов – азота и фосфора. Содержание органики (перманганатная окисляемость) увеличивается в период весеннего половодья (15-23,9 мг/л). Общая жесткость повышается в меженные (зимой и летом) периоды примерно в 2,5-2,7 раза по сравнению с весенним половодьем, цветность достигает наибольших значений: 108-132( (г. Кингисепп).

Потенциал самоочищения водных объектов определен на основе анализа двух групп факторов: температурного режима и гидрологических характеристик (Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию размещения и развития производственных сил на территориях нового освоения и в промышленно развитых регионах, М., 1983). Для малых рек - потенциал самоочищения низкий, для р. Луга - пониженный.

2.3.8 Почвы

Основными факторами, дифференцирующими почвенный покров, являются почвообразующие породы и рельеф. 

Территория проектирования - это наиболее низкая и выровненная часть района, сложенная преимущественно песчаными отложениями, на которых преобладающее распространение имеют подзолистые и болотно-подзолистые почвы. На плоских водоразделах расположено несколько крупных болот. Дерново-подзолистые почвы расположены в основном вдоль реки Луга и образовались они, в основном, благодаря длительному сельскохозяйственному использованию. Пойма реки Луга занята пойменными (аллювиальными) дерновыми почвами, чередующимися с пойменными иловато-торфяными. 

Подзолистые почвы приурочены к повышенным, хорошо дренируемым элементам рельефа, подзолисто-глееватые к относительно пониженным участкам с дополнительным притоком влаги и плоско выровненным участкам, обуславливающим застой влаги. По своим природным свойствам эти почвы характеризуются очень низкой сельскохозяйственной ценностью. У них отсутствует или очень слабо выражен (до 10 см) гумусовый горизонт, сильно - и очень сильно-кислая реакция, низкая емкость поглощения. Почвы крайне бедны элементами питания растений. При земледельческом освоении в пахотный слой вовлекается весь или значительная часть подзолистого горизонта, в котором наиболее выражены все неблагоприятные для произрастания растений свойства. В подзолисто-глееватых почвах к общим неблагоприятным свойствам подзолистых почв добавляются “негативы”, обусловленные переувлажнением. Среди подзолистых почв преобладают песчаные и супесчаные разновидности. На этих почвах преобладают неприхотливые к условиям роста сосновые леса. Подзолистые почвы, особенно песчаные и супесчаные, очень чувствительны к антропогенно-техногенным воздействиям. При сведении лесной растительности частично или полностью может уничтожаться лесная подстилка. Почвы становятся незащищенными, эрозионно опасными, на склонах легко смываются и быстро эродируют. На крупных массивах с этими почвами, особенно залегающими на глубоких рыхлых песках при уничтожении леса, легко развивается ветровая эрозия. Подзолистые почвы наиболее целесообразно оставлять под естественной лесной растительностью. Рубку леса строго регламентировать и проводить особенно аккуратно с минимальными механическими нарушениями почв. Участки с этими почвами более других предпочтительны для размещения строительных площадок. Подзолистые почвы непригодны и мало пригодны для сельскохозяйственного освоения. 

Дерново-подзолистые почвы сформировались под смешанными лесами с травянистым наземным покровом. В рельефе занимают относительно повышенные хорошо дренируемые элементы, образуют как самостоятельные выделы, так и комплексы с другими почвами. Весьма характерны комбинации дерново-подзолистых почв, занимающих вершины и верхние части склонов понижений, с дерново-подзолистыми глееватыми и глеевыми почвами, занимающими нижние части склонов, выровненные плоские участки и относительные понижения. Дерново-подзолистые почвы формируются на различных почвообразующих породах, но более характерны для суглинистых отложений. Для дерново-подзолистых почв характерен гумусовый горизонт мощностью от 10 до 25 см с содержанием гумуса от 1,5 до 4,0 % и относительным накоплением в нем элементов минерального питания, а также благоприятными водно-физическими и тепловыми свойствами, повышенной емкостью поглощения. Как и в подзолистых почвах, реакция кислая, но кислотность менее выражена. При земледельческом освоении этих почв пахотный слой образуется, в основном,  за счет гумусового горизонта, который характеризуется благоприятными для культурных растений свойствами. Сохраняющиеся недостатки, связанные с кислотностью и низким содержанием отдельных элементов питания, которые легко устраняются с учетом требования культур системой агротехнических приемов. Дерново-подзолистые почвы значительно более, чем подзолистые, устойчивы к антропогенно-техногенным воздействиям. При сведении лесной растительности на них быстро распространяется травянистая растительность, защищающая почвы от эрозии, и развиваются вторичные леса с преобладанием лиственных пород. Только в результате грубых техногенных воздействий: чрезмерного переуплотнения гумусового горизонта, его срезания, перевертывания (оборачивания) или сдвига с места залегания на территориях с дерново-подзолистыми почвами создаются предпосылки для развития деградационных процессов (эрозии, заболачивания). Отмеченные особенности определяют высокую сельскохозяйственную ценность дерново-подзолистых почв.

Дерново-подзолистые глееватые почвы отличаются от дерново-подзолистых почв формированием в условиях временного избыточного увлажнения, обусловленного дополнительным притоком поверхностной влаги или близким залеганием грунтовых вод. Избыточное увлажнение обуславливает неблагоприятный для сельскохозяйственных растений водно-воздушный режим. Почвы более “холодные”, чем дерново-подзолистые. В естественном состоянии пригодны, в основном, под сенокосы и пастбища. Для земледельческого освоения требуют осушительных мелиораций с целью улучшения водно-воздушных и тепловых свойств. По мощности гумусового горизонта и содержанию элементов питания не уступают дерново-подзолистым почвам, а среднее содержание гумуса в этих почвах даже несколько выше, чем в почвах нормального увлажнения. В естественном состоянии распространены под смешанными и лиственными лесами, более характерны суглинистые и легко суглинистые разновидности, почти также широко распространены супесчаные почвы. Дерново-подзолистые глееватые почвы достаточно устойчивы к антропогенным нагрузкам. Они значительно меньше подвержены эрозии. Могут сильно переувлажняться от воздействия тяжелой техники (при обработке, на вырубках). Переуплотнение, в свою очередь, может служить причиной усиления заболачивания. В естественном состоянии почвы пригодны под кормовые угодья, при проведении осушительных мелиораций они становятся пригодными для использования под пашню.

Дерново-подзолистые глеевые почвы встречаются обычно в комбинациях с дерново-подзолистыми глееватыми почвами, занимают среди последних наиболее пониженные и плоские участки, на которых более длительно задерживается поверхностная влага и выше уровень грунтовых вод. В естественном состоянии характерны для сырых смешанных елово-лиственных или лиственных лесов и мокрых лугов. Сформировались преимущественно на суглинистых и глинистых почвообразующих породах, менее водопроницаемых, чем остальные. Вследствие более длительного переувлажнения, негативные свойства в дерново-подзолистых глеевых почвах выражены более сильно, чем у дерново-подзолистых глееватых почв. У них во время переувлажнения поддерживаются восстановительные условия и неблагоприятный водно-воздушный режим не только для культурных растений, но и для большинства естественной растительности. Поэтому на этих почвах преобладают влаголюбивые виды. Гумусовый горизонт по мощности примерно такой же, как у предыдущих почв, содержание гумуса может быть более высоким, а содержание элементов минерального питания примерно одинаково. При воздействии тяжелой техники почвы переуплотняются, еще сильнее заболачиваются. На участках, лишенных растительности, высыхают в летнее время, образуются корочки. В естественном состоянии возможно использование только под кормовые угодья, преимущественно для сенокошения, использование под пастбища ограничено, поскольку дерновый слой этих почв легко выбивается скотом, образуются кочки и усиливается заболачивание. Интенсивное использование в сельском хозяйстве возможно только после осушительных мелиораций. При хорошо отрегулированном водно-воздушном режиме возможно использование под многолетние травы, яровые зерновые, однолетние травы и ограниченно под овощи и картофель. 

Торфянисто-подзолистые почвы - одна из самых распространенных групп почв. Особенностью этой группы почв является сочетание признаков болотных торфяных почв (наличие торфяного горизонта с поверхности мощностью до 30-50 см) и признаков подзолистых почв (присутствие подзолистого горизонта под торфяным). Образуют крупные однородные выдела, встречаются в комбинациях с подзолистыми и болотными почвами. Характеризуются хорошими лесорастительными свойствами для хвойных пород. Заняты, в основном, хвойными сосновыми и еловыми замшелыми лесами. Для сельскохозяйственного освоения мало пригодны из-за переувлажнения, необходимости осушения, кислой реакции и низкого запаса элементов питания для культурных растений. При осушении и особенно распашке органогенный (торфяный) горизонт быстро срабатывается вследствие ускоренной минерализации торфа, т.е. эти почвы, будучи экологически устойчивыми в естественных условиях, весьма чувствительны к антропогенным воздействиям, связанным с осушением и распашкой. 

Торфяные почвы верховых болот занимают обширные плоские водоразделы. Сформировались в условиях атмосферного увлажнения, преимущественно под моховой растительностью. Отличаются слабой разложенностью и очень низкой зольностью торфа, очень низким содержанием всех элементов питания растений и крайне кислой реакцией. Постоянно насыщены водой. Все отмеченное определяет практическую непригодность торфяных верховых почв для использования под сельскохозяйственные угодья. Учитывая особую экологическую функцию верховых болот, их огромную роль в накоплении атмосферной влаги и в регулировании поверхностного стока, следует избегать каких-либо антропогенных вмешательств в их ареалы.

Пойменные дерновые почвы приурочены к поймам рек, в основном реки Луга. Отличаются от остальных почв периодическим затоплением и отложением свежих наносов на затапливаемых участках. Формируются под травянистой и лесной растительностью. Характеризуются наличием гумусового горизонта, под которым обычно идет слоистая толща аллювиальных отложений. Эти почвы весьма благоприятны по своим свойствам для сельскохозяйственного использования. Поэтому их сельскохозяйственная освоенность выше, чем у многих других почв. Низкие поймы заняты, в основном, сенокосами, более высокие, редко затапливаемые, используются под пахотные земли. Пойменные почвы самые “молодые”, очень чувствительны к антропогенным воздействиям. Нарушение растительного покрова может приводить к сносу этих почв, в первую очередь, плодородного слоя.

Пойменные болотные почвы приурочены к понижениям в поймах рек. Заняты лесокустарниковой и влаголюбивой травянистой растительностью. Поверхность часто закочкарена. Вода сохраняется на поверхности даже в сухое время лета. Для сельскохозяйственного использования из-за постоянного переувлажнения не пригодны за исключением отдельных участков, где возможно сенокошение. 

2.3.9 Ландшафты

Ландшафты на территории Кингисеппского муниципального района относятся к бореальному (таежному) умеренно-климатическому типу, к южно-таежному подтипу, к равнинному классу с подклассами низменных и возвышенных ландшафтов.

Согласно ландшафтному районированию (А.Г.Исаченко, «Ландшафтное районирование и типология ландшафтов Ленинградской области», сборник научных трудов СПбНИИЛХ – СПб, 1994 г.) территория Большелуцкого сельского поселения представлена низменными озерно-ледниковыми заболоченными песчаными равнинами. Коренные породы разнообразные - от кембрия до карбона. Ландшафтообразующее значение имеют четвертичные отложения, которые в верхней части разреза представлены озерно-ледниковыми, частично озерными и флювиогляциальными песками и супесями, подстилаемыми водоупорной мореной или ленточными глинами, что способствует развитию заболачивания. Водоразделы часто заняты крупными системами верховых торфяников. Приречные дренированные участки заняты сосняками различных типов - от сухих лишайниковых до типично зеленомошных, кустарничковых на подзолах иллювиально-железистых, переходящих в заболоченные сфагновые сосняки.

В границах этого вида ландшафта выделяются ландшафтные районы:

· Нижнелужский ландшафт.

· Нарвско-Лужский ландшафт.

Нижнелужский ландшафтный район - низкая приморская равнина с довольно разнообразным рельефом захватывает северо-западную и центральную часть территории. Преобладающие абсолютные высоты 20-40 м. Над плоскими морскими и озерно-ледниковыми террасами возвышаются останцовые моренные повышения, группы камовых холмов. Геологический фундамент образован осадочной толщей нижнего палеозоя. Коренные породы перекрыты четвертичными отложениями. Рельефо - и почвообразующими породами служат песчаные отложения приледниковых водоемов, подстилаемые мореной.

Плоский рельеф и близкое залегание водоупора способствуют застаиванию влаги и заболачиванию. Большая часть территории занята заболоченными лесами и болотами. Дренированы в основном лишь приречные полосы.

Ландшафтная структура района довольно однообразна. Доминирующим типом естественных урочищ являются плоские песчаные и супесчаные междуречья на озерно-ледниковых отложениях, представленные двумя вариантами - дренированным и заболоченным.
К дренированным песчаным урочищам отнесены участки с условно нормальным увлажнением - от сухих повышений и приречных склонов до плоских участков с кратковременным застоем влаги. Они заняты преимущественно сосновыми борами разных типов на слабооподзоленных иллювиально-железистых или иллювиально-железисто-гумусовых почвах. Освоенность этих урочищ слабая.

Заболоченные урочища на озерно-ледниковых песках занимают обширные пространства, образуя постепенные переходы к типичным верховым торфяникам. Они характеризуются господством низкобонитетных сосновых и березово-сосновых лесов на почвах различной степени оторфованности и оглеения.
Среди песчаных равнин встречаются в виде отдельных “островов” урочища, сложенные суглинистой мореной. Среди них следует выделить урочища на карбонатной морене, содержащей большую или меньшую примесь известнякового щебня. Здесь также различаются относительно дренированные участки с наиболее богатыми почвами дерново-карбонатного типа или слабоподзолистыми, которые частично освоены, но в основном заняты длительно производными березовыми и осино-березовыми лесами, нередко с примесью широколиственных пород; и заболоченные урочища в основном с влажными травяными березняками.
К этому типу близки урочища на бескарбонатной морене - дренированные и заболоченные, встречающиеся также отдельными пятнами с преобладанием вторичных мелколиственных или елово-мелколиственных лесов.

Обширные площади в данном районе (20-30 %) заняты болотами. Доминируют верховые торфяники. Особо следует выделить долины рек. Они нередко приурочены к древним долинам или ложбинам стока. В долинах более крупных рек выражены поймы, в ряде случаев - низинные болота. По склонам долин, в поймах, а также вдоль русел мелких речек и ручьев встречаются широколиственные породы.

Нарвско-Лужский ландшафтный район занимает небольшую территорию в южной части поселения и представляет собой плоско-волнистую слабо расчлененную моренную равнину на фундаменте из песков старооскольского горизонта среднего девона. 

Преобладающий тип урочищ - междуречные относительно дренированные равнины, сложенные бескарбонатным краснобурым легким валунным суглинком с нормальным или кратковременным увлажнением. Влияние подстилающих девонских пород выражается в песчанистости морены. С поверхности морена часто размыта и прикрыта маломощным слоем озерно-ледниковых песков или супесей (двучленный нанос). Глубина грунтовых вод сильно колеблется. Морена часто практически безводна, но на поверхности образуется верховодка. Растительный покров в условиях удовлетворительного естественного дренажа представлен производными лесами на сильно- и среднеподзолистых почвах, часто с поверхностным оглеением.

В слабодренированных, преимущественно внутренних частях междуречий образуются урочища заболоченных моренных равнин с сырыми и мокрыми лесами на торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых и торфяно-глеевых почвах.

Среди доминирующих урочищ встречаются небольшие площади равнин на карбонатной морене - дренированных и заболоченных. Для их естественного покрова характерны флористически обогащенные ельники, иногда с густым подлеском из лещины (в настоящее время замещенные мелколиственными лесами).

В понижениях рельефа и особенно в полосе постепенного перехода к предыдущему ландшафтному району моренные равнины чередуются с песчаными боровыми урочищами того же типа, что и в Нижне-Лужском районе.

Болот в данном ландшафтном районе значительно меньше, чем в предыдущем, но все же они занимают 10-15 % площади - в основном в виде крупных водораздельных верховых торфяников, а также многочисленных мелких болот в понижениях рельефа.
2.3.10 Растительность

Рассматриваемая территория охватывает участок в пределах таежной зоны, подзоны южной тайги. В системе ботанико-географического районирования данная территория относится к Североевропейской таежной провинции Евросибирской подобласти темнохвойной тайги, к Валдайско-Онежской подпровинции. Коренным типом леса для таежной зоны являются ельники. Североевропейские темнохвойные леса характеризуются значительным однообразием флористического состава и небольшим набором эдификаторов и доминантов, имеющих широкий географический диапазон. На данной территории преобладающими по породному составу являются следующие насаждения: сосна, ель, берёза, осина, ольха серая, ольха чёрная.

Сосновые леса являются господствующим типом леса данной территории. Особенностью сосновых лесов является их значительная флористическая бедность. В подлеске встречаются единичные кусты можжевельника. Отмечены почти все типы сосновых лесов, среди них можно выделить следующие: лишайниковые, зеленомошные (брусничные, черничные, кисличные), долгомошные, чернично-багульниковые, осоково-сфагновые. 
Березняки являются наиболее широко представленным типом мелколиственных лесов. Широкое распространение имеют березняки черничные. Для черничных березняков характерно присутствие можжевельника, высокое обилие черники, брусники, луговика. 

Осинники занимают незначительные площади. Как и вторичные березняки представлены кисличными сообществами. Обитают на более богатых почвах и занимают ограниченные площади. 

Сероольшатники занимают очень ограниченные пространства, но отличаются во флористическом отношении от прочих мелколиственных лесов. Наиболее распространенной является ассоциация травяно-таволжная. Очень интересными по набору редких видов растений являются черноольховые леса-топи.

На данной территории достаточно насаждений, представляющих типы леса недостаточно дренированных условий. Насаждения этих типов леса наиболее уязвимы к различным воздействиям (особенно на почвы), в них раньше чем в других типах леса начинают развиваться изменения существующего биогеоценоза.

Сырые ельники, долгомошные и травяно-таволжные, расположенные преимущественно в пониженных элементах рельефа, развиваются в южнотаежной зоне в результате выборочных и сплошных рубок. 

Лесной фонд на рассматриваемой территории представлен землями Кингисеппского лесничества. В соответствии с приказом Рослесхоза от 17.10.2008 № 319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ» в состав Кингисеппского лесничества включены бывшие лесохозяйственные предприятия: Кингисеппский лесхоз, часть Сланцевского сельского лесхоза в составе Приморского и Александровского участковых лесничеств. В состав Кингисеппского лесничества в настоящее время входят 10 участковых лесничеств, 7 из них частично расположены на территории Большелуцкого сельского поселения: Александровское, Георгиевское, Ивангородское, Кингисеппское, Приморское, Котельское, Усть-Лужское.
2.3.11 Фауна

Животный мир. В силу зональных особенностей и разнообразия природной обстановки фауна носит смешанный характер. На территории  преобладают виды, типичные для тайги и зоны смешанных лесов, однако встречаются и виды, свойственные  различным природным зонам России.

Животный мир преимущественно представлен лесными животными. Видовой состав, распространение и численность животных в значительной степени определяются комплексным характером воздействия разнообразных природных и социально-экономических факторов.

По данным Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира к основным видам охотничьих ресурсов отнесены: 
- млекопитающие: кабан, косуля, лось,благородный олень,  медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, росомаха, барсук, куница, ласка, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, крот, летяга, белка, ондатра, водяная полевка.

- птицы: гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.
В последние годы отмечается снижение численности ценных птиц. Некоторые виды птиц перестали гнездиться или находятся под угрозой исчезновения.

Особое место занимают хищные птицы. Несмотря на запрет их отстрела – браконьерский отстрел все еще имеет место. Такие виды хищных птиц как змееяд, беркут, сокол-сапсан практически исчезли. Крайне низка численность скопы, орлана-белохвоста, подорлика, пустельги – ранее широко распространенных. 

Осушение болотных массивов привело к сокращению численности серого журавля. Из куриных редкой стала белая куропатка (несмотря на то, что она и учитывается как охотничий промысловый вид). Низка численность и серой куропатки. Уменьшилась численность тетерева, рябчика, глухаря. 

В таблице 18 приведена численность охотничьих ресурсов в Кингисеппском муниципальном районе по данным Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Таблица 18 Численность охотничьих ресурсов в Кингисеппском муниципальном районе

	№

п/пе
	Зверь/птица
	Плотность на 1000 га
	Численность

	
	
	лес
	поле
	болото
	лес
	поле
	болото
	Всего

	1.
	Белка
	10,43
	0,00
	0,00
	1887
	0
	0
	1887

	2.
	Волк
	0,15
	0,12
	0,00
	27
	4
	0
	31

	3.
	Горностай
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	4.
	Заяц-беляк
	11,08
	0,97
	4,57
	2005
	38
	123
	2166

	5.
	Заяц-русак
	0,00
	0,47
	0,00
	0
	18
	0
	18

	6.
	Кабан
	1,19
	0,00
	0,44
	214
	0
	11
	225

	7.
	Косуля
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	8.
	Куница
	1,34
	0,00
	1,11
	243
	0
	30
	273

	9.
	Лисица
	0,44
	3,61
	0,36
	80
	144
	9
	233

	10.
	Лось
	3,27
	0,47
	1,41
	591
	18
	38
	647

	11.
	Олень благородный
	0,07
	0,00
	0,00
	11
	0
	0
	11

	12.
	Олень пятнистый
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	13.
	Рысь
	0,05
	0,00
	0,08
	8
	0
	2
	10

	14.
	Хорь
	0,13
	0,00
	0,00
	22
	0
	0
	22

	15.
	Рябчик
	19,87
	0,00
	0,00
	3596
	0
	0
	3596

	16.
	Тетерев
	14,64
	37,04
	68,77
	2650
	1481
	1856
	5987

	17.
	Глухарь
	8,88
	0,00
	3,95
	1606
	0
	106
	1712

	18.
	Белая куропатка
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	19.
	Серая куропатка
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0


По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в целях обеспечения устойчивого воспроизводства и охраны охотничьих ресурсов на территории Большелуцкого сельского поселения пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляют:

1 Межрегиональная общественная организация «Ленинградское общество охотников и рыболовов» (МОО «ЛООиР»);

2 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации.

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также пользование определенными объектами животного мира могут быть ограничены, приостановлены или полностью запрещены на определенных территориях и акваториях, либо на определенные сроки в соответствии со ст. 21 и ст. 22  Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире». В пределах территории, на которой осуществляет пользование объектами животного мира МОО «ЛООиР», выделен воспроизводственный участок площадью 9,8 га, на территории которого запрещено проведение охоты, участок огорожен и охраняется. 
Ихтиофауна. Рыбохозяйственный фонд представлен рекой Луга, её притоками, Нарвским водохранилищем и оз. Судачье. Река Луга и Нарвское водохранилище относятся к водоемам высшей категории рыбохозяйственного водопользования. Особо ценными нерестовыми реками являются р. Луга и ее притоки.

Ихтиофауну р. Луга представляют следующие виды рыб: балтийский лосось, кумжа, форель, плотва, окунь, ерш, уклея, щука, налим, лещ, язь, жерек, голавль, минога, угорь.

Ихтиофауну Нарвского водохранилища представляют следующие виды рыб: лещ, щука, налим, окунь, плотва, линь, жерех, красноперка, густера, язь, ерш, хариус, голавль и др.
По данным Росрыболовства в настоящее время рыбные запасы рек промыслом не осваиваются. Развито любительское рыболовство.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в установленном Росрыболовством порядке в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на федеральных рыбохозяйственных водоемах сформированы рыбопромысловые участки для осуществления промышленного рыболовства, товарного рыбоводства, организации любительского и спортивного рыболовства. Действующим законодательством предусматривается конкурсная процедура предоставления рыбопромысловых участков для вышеупомянутых видов экономической деятельности на срок до 20 лет. В генеральном плане Большелуцкого сельского поселения учтен утвержденный по состоянию на 30.11.2009 г. перечень рыбопромысловых участков для осуществления видов экономической деятельности: промышленное рыболовство, товарное рыбоводство, организация любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловых участках во внутренних пресноводных водоемах в границах муниципального образования.
Таблица 19 Выписка из перечня рыбопромысловых участков во внутренних пресноводных водоемах в границах Большелуцкого сельского поселения*

	Местоположение участка, водный объект
	Площадь участка*, га
	Вид деятельности**
	Основной видовой состав

водных биологических ресурсов

	Кингисеппский муниципальный район, р. Луга 

(от р. Солка до д. Пулково)
	30 га
	Промышленное рыболовство, договор
	Минога

	Кингисеппский муниципальный район, р. Луга
(от водозабора N59°38'624" Е28°14'456"
до устья р. Луга N59°40'537" Е28°18'334")
	80 га
	Промышленное рыболовство, договор
	Минога

	Кингисеппский муниципальный район, р. Луга (район д. Куровицы)
	6 га
	Промышленное рыболовство, договор
	Минога

	Кингисеппский муниципальный район (реки Плюсса, Пята и их разливы)
	1,5 га
	Промышленное рыболовство, договор
	Лещ, судак, окунь, плотва, ерш


Примечание: 

* - в акваторию промысловых участков для промышленного рыболовства не входят полосы водоотвода транспортных и гидротехнических сооружений, железнодорожных мостов, торговых и военных портов, пристаней, судостроительных и судоремонтных заводов, укреплённых районов, военных лагерей и заповедников (п.4 постановления Совета Министров СССР от 15 сентября 1958 г. № 1045), а также рыбопромысловые участки для промышленного рыбоводства и организации спортивного и любительского рыболовства;

** - в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рыбопромысловый участок может использоваться в одной или нескольких целях (промышленное рыболовство, промышленное рыбоводство, любительское и спортивное рыболовство).

В соответствии со п. 25.2 и п. 28.2 «Об утверждении правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна», утвержденных приказом Минсельхоз России от 06 ноября 2014 г. N 427, для любительского и спортивного рыболовства запретными для добычи (вылова) видами водных биоресурсов являются: лосось атлантический (семга), осетр атлантический, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма). Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:

а) щуки:

- в реках - от распаления льда до 20 мая;

- в Нарвском водохранилище - от распаления льда до 15 мая;

- в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения - от распаления льда до 31 мая;

б) судака, леща и хариуса - от распаления льда до 15 июня;
в) раков - от распаления льда по 15 июля.

В соответствии с приложением 1 «Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна» в таблице 20 приведен перечень водных объектов рыбохозяйственного значения Большелуцкого сельского поселения, на которых в период нереста рыбы запрещается использование маломерных моторных плавсредств.
Таблица 20 Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения Большелуцкого сельского поселения, на которых в период нереста рыбы запрещается использование маломерных моторных плавсредств
	Период  запрета

	Круглогодичный запрет
	Весенний запрет 

с распаления льда 

до 20 июня
	Осенний запрет 

с 15 сентября 

до ледостава

	оз. Судачье
	все водные объекты рыбохозяйственного значения
	река Луга (в границах района)


Производство работ, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в Большелуцком сельском поселении отсутствует. 

Генеральным планом Большелуцкого сельского поселения размещение новых объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, и которые, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 569, должны согласовываться с уполномоченным федеральным органом государственной власти, не предусмотрено. 
2.4 Современное использование земель

Границы сельского поселения утверждены законом Ленинградской области от 28 октября 2004 г. № 81-оз «О наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». 
Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости площадь Большелуцкого сельского поселения составляет 60788га. В границы сельского поселения, в соответствии с материалами государственного кадастра недвижимости, входят земли различных категорий. В таблице 21 представлен баланс земель Большелуцкого сельского поселения по целевому назначению.
Таблица 21 Распределение земель Большелуцкого сельского поселения по категориям

	№ п/п
	Категории земель
	Площадь, га
	Примечание

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	8136,2
	Включают земельные участки: 

находящиеся в собственности сельскохозяйственных предприятий,
находящиеся в ведении Большелуцкого сельского поселения и предназначенные для использования гражданами в целях огородничества, сенокошения и выпаса личного скота, 

предоставленные для ведения  крестьянских и фермерских хозяйств, а также территории, занятые  садоводствами.

	2
	Земли населенных пунктов
	729,9
	В границах населенных пунктов, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестра недвижимости

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
	3586,3
	Включают земельные участки производственных предприятий, участки, занятые железными дорогами федерального значения, автомобильными дорогами  федерального и регионального значения, объектами инженерной инфраструктуры, земельные участки, предоставленные для спецнадобностей в районе оз. Судачье, земельные участоки, отведенные под кладбища.

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	2,7
	Земельные участки для размещения охотничье-рыболовной базы вблизи Нарвского водохранилища

	5
	Земли лесного фонда
	46678,8
	Частично Александровское, Георгиевское, Ивангородское, Кингисеппское, Приморское, Котельское, Усть-Лужское участковые лесничества Кингисеппского лесничества.

	6
	Земли водного фонда
	1573,3
	Территория оз. Судачьего, р. Луга и Нарвского водохранилища по материалам государственного кадастра недвижимости.

	7
	Земли запаса
	80,8
	По сведениям Единого государственного реестра недвижимости

	 
	ИТОГО
	60788,0
	 


Таким образом, около 80% площади Большелуцкого сельского поселения составляют земли лесного фонда, 13 % – земли сельскохозяйственного назначения,5% - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 2,6 % - земли водного фонда, 1,2 % - земли населенного пункта,  на долю земель других категорий приходится около 0,1 %.

Необходимо отметить, что часть земель лесного фонда Александровского участкового лесничества Кингисеппского лесничества (бывшие сельские леса), в материалах государственного кадастра недвижимости, учтены в составе других категорий земель.
Это вызвано в основном тем, последнее лесоустройство Александровского участкового лесничества (бывшие сельские леса) выполнялось в 1993 году.
На территории Большелуцкого сельского поселения, в соответствии с областным законом  от 28 октября 2004 г. № 81-оз  «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» расположено 22 населенных пункта, площадь которых представлена в таблице 22.
Таблица 22 Площадь земель в границах населенных пунктов

	№  п/п
	Населённый пункт
	Площадь в границах населенного пункта
	%

	1
	д. Александровская Горка
	13,8
	1,9

	2
	д. Большой Луцк 
	61,9
	8,5

	3
	д. Жабино 
	19,3
	2,6

	4
	д. Заречье 
	18,8
	2,6

	5
	д. Захонье-1 
	18,8
	2,6

	6
	д. Захонье-2 
	27,7
	3,8

	7
	д. Карлово 
	3,6
	0,5

	8
	п. Кингисеппский 
	68,6
	9,4

	9
	д. Комаровка 
	34,8
	4,8

	10
	д. Кошкино 
	86,8
	11,9

	11
	д. Куровицы 
	59,7
	8,2

	12
	д. Малый Луцк
	42,3
	5,8

	13
	д. Манновка 
	22,4
	3,1

	14
	д. Новопятницкое
	37,1
	5,1

	15
	д. Орлы 
	38,0
	5,2

	16
	д. Падога 
	31,4
	4,3

	17
	д. Первое Мая
	35,5
	4,9

	18
	д. Пулково
	30,4
	4,2

	19
	д. Сала 
	23,5
	3,2

	20
	д. Свейск
	23,9
	3,3

	21
	д. Серёжино
	25,9
	3,5

	22
	п. при  ж.-д. ст. Туганы
	5,6
	0,8

	
	ИТОГО
	729,8
	100


2.5 Функционально-планировочная организация территории
Большелуцкое сельское поселение находится в юго-западной части Кингисеппского муниципального района. На его территории расположены 22 населенных пункта, в которых проживает 3,7 тыс. человека.

В основе функционально-планировочной организации территории Большелуцкого сельского поселения лежат природные и урбанизированные планировочные оси. Основной природной планировочной осью, вдоль которой расположено большинство населенных пунктов сельского поселения, является река Луга, протекающая через территорию поселения с востока на северо-запад. Это планировочное направление усиливается автодорогами регионального значения, проходящими параллельно руслу реки: по правому берегу Кингисепп - Манновка, по левому – Лужицы - Первое Мая. Основными урбанизированными планировочными осями, вдоль которых расположены также несколько населенных пунктов, являются автомобильная дорога федерального значения М-11 «Нарва» и железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ивангород Октябрьской железной дороги, которые проходят в широтном направлении через центральную часть сельского поселения. Вдоль основных планировочных осей и между ними в центральной части поселения сформировались зоны интенсивного использования территории, включающие кроме населенных пунктов, крупную производственную зону «Фосфорит», зоны транспортной и инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования.

Роль второстепенной планировочной оси выполняет автомобильная дорога регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье (в настоящее время населенного пункта Краколье не существует, соответствующая территория является частью посёлка Усть-Луга), к которой тяготеют крупные садоводческие массивы и сельскохозяйственные угодья.
Северная и южная части сельского поселения освоены слабо и представлены  в основном зонами лесохозяйственной деятельности, которую осуществляет Кингисеппское лесничество.
Населенные пункты Большелуцкого сельского поселения, расположенные по берегам реки Луга и вдоль автомобильных и железных дорог, формируют семь групп.

В состав восточной левобережной группы входят д. Александровская Горка, п. Кингисеппский (административный центр Большелуцкого сельского поселения), д. Новопятницкое и д. Падога, в которых сосредоточено более 60 % постоянного населения Большелуцкого сельского поселения.
Восточная правобережная группа населенных пунктов включает в себя д. Большой Луцк, д. Жабино, д. Малый Луцк.

В состав центральной левобережной группы входят д. Первое Мая, д. Пулково и д. Сала.

В центральную правобережную группу входят д. Захонье-1, д. Кошкино, д. Манновка, д. Свейск, д. Серёжино.

К юго-западной группе относятся деревни Заречье, Захонье-2, Карлово и Комаровка. 

Северная группа включает д. Куровицы и д. Орлы.

В южную группу входит отдельно стоящий поселок при железнодорожной станции Туганы, расположенный на значительном расстоянии от остальных населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения.

Ниже приведена характеристика сложившейся функционально-планировочной организации территории в границах населенных пунктов.
Населённые пункты
Посёлок Кингисеппский является административным центром Большелуцкого сельского поселения, расположен в его восточной части на левом берегу реки Луга. Он включает два участка – северный, являющийся основным массивом застройки, и южный, расположенный выше по течению реки Луга. Северный участок поселка Кингисеппский с севера и северо-востока ограничен землями сельскохозяйственного назначения, занятыми СНТ «Дружба»; на востоке и юго-востоке землями сельскохозяйственного назначения, находящимися в ведении Большелуцкого сельского поселения, часть которых используется для ведения личного подсобного хозяйства; на юго-западе с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества; на западе с землями сельскохозяйственного назначения. Южный участок поселка Кингисеппский с севера граничит с землями сельхозназначения, находящимися в ведении Большелуцкого сельского поселения, с юга с землями лесного фонда Кингисеппского участкового лесничества.
В основе планировочной структуры северного участка поселка Кингисеппский лежат река Луга и автомобильная дорога регионального значения, которая является подъездом к поселку от автодороги федерального значения «Нарва». Северный участок поселка вытянут с юго-запада на северо-восток вдоль автодороги и перпендикулярно руслу реки. Освоенной в градостроительном отношении является его южная часть, северная часть используется в незначительной степени  под огороды. 

В настоящее время в населенном пункте сложились следующие функциональные зоны: зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, многофункциональная общественно-деловая зона, зона специальзированной общественно-деловой застройки, производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, иная сельскохозяйственная зона и иная зона. 
Зона среднеэтажной жилой застройки занимает юго-восточную часть северного участка населенного пункта. Зоны индивидуальной жилой застройки включают земельный участок в юго-западной части северного участка поселка (который фактически используется как производственно-складская территория), участками в северной части поселка, где преобладает личное подсобное хозяйство  и земельные участки в границах южного участка населенного пункта, где индивидуальная жилая застройка является единственной функцией.

На юго-восточной окраине поселка сформирована многофукциональная общественно-деловая зона, в пределах которой расположен общественно-деловой центр, включающий здание администрации сельского поселения, клуб с библиотекой и спортивным залом, магазин, центральную площадь. По периметру зоны среднеэтажной жилой застройки расположена зона специализированной общественно-деловой застрйки, которая включает в себя социально-значимые организации и объекты. К северу от среднеэтажной жилой застройки находятся детский сад, дом-интернат для престарелых граждан, амбулатория и спортивная площадка, к юго-западу – школа. 
Производственная зона расположена в западной части поселка и включает только коммунально-складские объекты, производственные предприятия (колбасный цех, швейный цех) в настоящее время не работают.
Между производственной зоной и зоной среднеэтажной жилой застройки находится зона инженерной инфраструктуры, включающая участки водонапорной башни и действующей котельной, а также участок модульной котельной. Канализационные очистные сооружения расположены за границами поселка в западном направлении, у р. Падожница.

Зона транспортной инфраструктуры включает территории гаражей, которые расположены к северу и востоку от производственной зоны и зоны инженерной инфраструктуры, в также территории, занеятые улично-дорожной сетью.
Иная зона сельскохозяйственного назначения представлена огородами в северной части северного участка поселка.
Иные зоны рассредоточены по всей территории населенного пункта  и представлены зелеными насаждениями специального назначения, средозащитным озеленением, а также прочими территориями, не задействованными в градостроительной деятельности.

Деревня Александровская Горка находится на левом берегу р. Луга в 1 км к западу от п. Кингисеппский. 
В функциональном отношении  территория в сложившихся границах включает  в себя зону застройки малоэтажными жилыми домами, зону транспортной инфраструктуры, иную зону сельскохозяйственного назначения и производственную зону сельскохозяйственных предприятий.

 Зона малоэтажной жилой застройкой представлена двуми 2-этажными жилыми домами. 

Иная зона сельскохозяйственного назначения представлена огородами, расположенными к северу от жилой застройки. Производственную зону сельскохозяйственных предприятий  составляет  вся северная часть деревни. 
В зону транспортной инфраструктуры входят территории, занятые улично-дорожной сетью населенного пункта.

На территории деревни находится усадьба А.Ф. Веймарна «Александровская Горка», которая относится к выявленным объектам историко-культурного наследия.

Усадьба представляет интересный образец пейзажного усадебного парка XIX века. Территория усадьбы «Александровская Горка» в настоящее время состоит из двух ранее существовавших самостоятельно усадеб «Александровская Горка» и «Падога». Все усадебные постройки сосредоточены в юго-западной части усадьбы на верхней террасе реки Луга, но до настоящего времени сохранились только некоторые из них в перестроенном и разрушенном состоянии. Основную часть усадьбы «Александровская Горка» представляют два парковых массива – верхнего пейзажного парка  с искусственным каскадом и зеркалом воды, и нижнего лугового парка, расположенного на нижней террасе р. Луга в северной части усадьбы. В парке сохранились ряды и группы лип, кленов, берез и ели 100 и даже 200 лет. Парк находится в запущенном состоянии.
В западной части деревни находится братское захоронение воинов Красной армии, партизан и советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1944 г., которое относится к объектам культурного наследия регионального значения.
Деревня Большой Луцк расположена в восточной части сельского поселения,  на правом берегу реки Луга в месте впадения в нее реки Солка. Деревня включает три участка: два больших по площади западных участока, разделенных автодорогой регионального значения Кингисепп – Манновка, южный участок ограниченн с юга-запада рекой Луга, с севера и востока автодорогой, северный учаток ограничен с северо-востока землями промышленности, предназначенными для размещения взлетно-посадочной площадки, с с запада и с востока- - зеслями сельскохозяйственного назначения , небольшой по площади восточный участок, ограничен с запада автодорогой Кингисепп – Манновка, с востока – землями сельхозназначения, находящимися в ведении Большелуцкого сельского поселения, с севера – землями лесного фонда.
Функциональное зонирование территории населенного пункта включает в себя зону индивидуальной жилой застройки, многофункциональную общественно-деловую зону, зону специальзированной общественно-деловой застройки, зону транспортной инфраструктуры и иную зону.

Зона индивидуальной жилой застройки вытянута вдоль основной улицы деревни, проложенной параллельно берегу реки Луга и занимает основную площадь на всех трех участках населенного пункта.
Зона общественно-деловой застройки не развита. Стационарные учреждения обслуживания представлены ФАПом с аптечным киоском.

На западной окраине деревни находится братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г., которое относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Территориальные резервы для развития жилых и общественно-деловых зон в границах населенного пункта представлены северным участком деревни, выделенным для застройки мндивидуальными жилыами домами.
Деревня Жабино расположена в центральной части сельского поселения, на правом берегу реки Луга, и ограничена с юга рекой, с севера автодорогой регионального значения Кингисепп – Манновка, которые и определяют ее планировочную структуру. 

Зона индивидуальной жилой застройки вытянута вдоль основной улицы деревни, проложенной параллельно берегу реки Луга. 
В непосредственной близости от деревни на востоке расположена электроподстанция № 6 Жабино.

На территории деревни находятся два объекта культурного наследия регионального значения: на южной окраине деревни братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г.; на северной окраине памятник - стела на рубеже обороны курсантам-пограничникам, защищавшим подступы к Ленинграду и погибшим в зоне этой деревни в августе 1941 г.

В границах населенного пункта имеются территориальные резервы для развития жилых и общественно-деловых зон.

Деревня Заречье расположена в западной части сельского поселения на автодороге федерального значения «Нарва», которая разделяет ее на два участка – северный и южный. Небольшой по площади северный участок ограничен с юга автодорогой федерального значения «Нарва», далее почти по всему периметру он граничит с землями сельхозназначения, находящимися в ведении Большелуцкого сельского поселения.
Южный участок, занимающий значительно большую территорию, на северо-востоке граничит с землями лесного фонда Ивангородского участкового лесничества, далее по всему периметру с землями сельхозназначения.
В основе планировочной организации южного участка деревни лежит улица, перпендикулярная автодороге «Нарва», вдоль которой расположены отдельные участки индивидуальной жилой застройки и участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства. В границах северного участка расположены всего два участка индивидуальной жилой застройки. Периферийная часть деревни занята огородами.

В границах южного и северного участков населенного пункта имеются значительные территориальные резервы для развития функциональных зон, на данный момент данные территории включены в состав иной зоны.

Деревня Захонье-1 расположена в центральной части сельского поселения, на левом берегу реки Солка, впадающей в р. Луга. С севера на небольшом отрезке деревня ограничена рекой Солка, а далее по всему периметру граничит с землями сельхозназначения.
В основе планировочной структуры деревни лежит центральная улица, являющаяся продолжением автодороги регионального значения Подъезд к деревне Захонье. 
Населенный пункт включает зону индивидуальной жилой застройки, которая перемежается с элементами зоны сельскохозяйственного использования, представленной участками личных подсобных хозяйств и огородами.

Юго-западную окраину деревни занимает зона инженерной инфраструктуры, на которой расположена вышка «Моби́льные ТелеСисте́мы» (МТС).
На юго-восточной окраине деревни находится братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г., которое относится к объектам культурного наследия регионального значения.
Территория деревни освоена неравномерно, имеются резервы для развития различных функциональных зон, представленные иной зоной.

Деревня Захонье-2 расположена в западной части сельского поселения, недалеко от границы с Ивангородским городским поселением.
Деревня имеет относительно четкую планировочную структуру, сформированную системой в основном перпендикулярных улиц и проездов, которые формируют небольшие кварталы жилой застройки. 
Функциональное зонирование территории населенного пункта включает в себя зону индивидуальной жилой застройки, зону малоэтажной жилой застройки,  многофункциональную общественно-деловую зону, зону специальзированной общественно-деловой застройки, коммунально-складскую зону, зону транспортной инфраструктуры, зону инженерной инфраструктуры, иную сельскохозяйственную зону, зону отдыха и иную зону.

Зона жилой застройки включает преимущественно индивидуальную жилую застройку, за исключением трех муниципальных 2-этажных многоквартирных жилых домов в юго-восточной части деревни.

Объекты общественно-делового назначения представлены магазином, расположенным в центральной части деревни на перекрестке двух основных улиц, и сельским клубом с библиотекой, который находится в северо-западной части деревни.

В центре деревни, напротив магазина имеется детская площадка, расположенная в зоне отдыха.

Иная зона сельскохозяйственного использования включает отдельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, и огороды.
На северо-западной окраине деревни на территории зоны инженерной инфраструктуры расположена водозаборная скважина, являющаяся источником централизованного питьевого водоснабжения, при этом зоны санитарной охраны скважины не установлены.
Деревня располагает внутренними территориальными резервами для развития различных функциональных зон.

Деревня Карлово расположена в западной части сельского поселения, на автодороге федерального значения «Нарва». Деревня включает два небольших по площади участка. Северный участок расположен на левом берегу р. Нотика,  к югу от автодороги «Нарва», на западе ограничен землями лесного фонда Ивангородского лесничества, на юге и востоке землями сельхозназначения. Южный участок находится на правом берегу р. Нотика, на северо-западе ограничен землями лесного фонда Александровского участкового лесничества, далее по всему периметру находится в окружении земель сельхозназначения.
В пределах деревни расположены единичные участки индивидуальной жилой застройки и участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства.

Территориальные ресурсы в границах населенного пункта ограничены, что обусловлено их небольшой площадью.

Деревня Комаровка расположена в западной части сельского поселения, на автодороге федерального значения «Нарва», которая делит ее на два участка: северный и южный. Северный участок на юге примыкает к автодороге «Нарва», на северо-западе ограничен землями лесного фонда Ивангородского участкового лесничества, далее по всему периметру землями сельхозназначения. Южный участок на севере примыкает к автодороге «Нарва», на юге к железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ивангород, на западе на небольшом отрезке ограничен землями лесного фонда Александровского участкового лесничества, далее по всему периметру землями сельхозназначения.
Территория деревни в градостроительном отношении освоена слабо, северный участок полностью не освоен, южный участок освоен в незначительной степени. 2 жилых жома расположены в границах 100 – метровой санитарно-защитной зоны от железной дороги.
Основной функциональной зоной деревни в границах южного участка является зона застройки индивидуальными жилыми домами, представленная отдельными участками, расположенными вдоль главной улицы деревни. В периферийной части деревни имеются огороды. 
Значительная часть территории не задействована в градостроительной деятельности и представлена иной зоной.
На западной окраине деревни находится братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г., которое относится к объектам культурного наследия регионального значения.

В границах населенного пункта имеются территориальные резервы для развития различных функциональных зон.
Деревня Кошкино расположена в центральной части сельского поселения, на правом берегу р. Луга при впадении в нее р. Солка. Деревня включает два изолированных участка: северо-восточный и юго-западный, которые отделены друг от друга производственной зоной ЗАО «Кошкино», включающей ферму крупного рогатого скота и свинарник.
Северо-восточный участок населенного пункта в северо-западной части на небольшом отрезке, а также на юге граничит с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества, далее по всему периметру с землями сельхозназначения. 
Юго-западный участок населенного пункта на севере ограничен автодорогой регионального значения Кингисепп - Манновка и землями лесного фонда Александровского участкового лесничества, на западе и юго-западе – землями сельхозназначения, в основном находящимися в ведении Большелуцкого сельского поселения, на востоке и юго-востоке землями лесного фонда Александровского участкового лесничества.

Северо-восточный участок имеет линейную планировочную структуру, в основе которой лежит единственная улица, проходящая параллельная руслу реки Солка, вдоль которой расположена зона индивидуальной жилой застройки, в северо-восточной части расположена производственная зона сельскохозяйственных предприятий, в состав которой входят земли фермерских хозяйств. 
Юго-западный участок имеет более сложную планировочную структуру, в основе которой лежит система улиц и проездов, в основном перпендикулярных друг другу. Наиболее освоенной является его восточная часть. Зона жилой застройки представлена малоэтажной жилой застройкой, включающей четыре 2-этажных жилых дома, и индивидуальной жилой застройкой, перемежающейся с участками ведения личных подсобных хозяйств и огородами. 
Учреждения обслуживания представлены клубом с библиотекой, ФАПом и магазином.
Зона инженерной инфраструктуры включает котельную, которая расположена в северо-восточной части юго-западного участка деревни, недалеко от малоэтажной многоквартирной застройки, очистными сооружениями (нефункционирующими), расположенными на западной окраине, водозаборными скважинами и водонапорной башней, расположенными за границей населенного пункта.
В юго-восточной части на берегу р. Солка находится заброшенный парк бывшей усадьбы Мариенгоф, который нуждается в реставрации.
Кроме того на территории деревни находятся два объекта культурного наследия регионального значения: памятник-дот на рубеже обороны советских воинов и братское захоронение советских воинов.
Населенный пункт располагает территориальными резервами для развития различных функциональных зон.

Деревня Куровицы расположена в северо-западной части сельского поселения, на правом берегу р. Луга. Деревня включает два участка, которые удалены друг от друга на 3 км: северный и южный.
Северный участок населенного пункта по всему периметру граничит с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества.

Южный участок на западе ограничен рекой Луга, на северо-востоке автодорогой регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, на юге и юго-востоке землями сельхозназначения.
Северный участок населенного пункта расположен между р. Луга и автодорогой регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, которые предопределили линейный характер его планировочной структуры. Параллельно руслу реки и автодороге проходит его основная улица, вдоль которой расположены участки индивидуальной жилой застройки и ведения дачного хозяйства.
В основе планировочной структуры южного участка лежат река Луга и впадающая в нее р. Чёрная, и две соединяющиеся автодороги регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье и Куровицы – Орлы. Основные планировочные оси предопределили треугольную форму южного участка населенного пункта и трассировку улично-дорожной сети.
На территории южного участка деревни Куровицы развита зона жилой застройки, представленная преимущественно индивидуальной жилой застройкой за исключением одного 2-этажного многоквартирного жилого дома, а также участками, предоставленными для ведения садоводств.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий представлена двуми участками, предоставленными для ведения сельскохозяйственного произсводства.
Из объектов обслуживания имеется почта и магазин, расположеннве в многофункциональной общественно-деловой зоне.
В северной части деревни находится охотничье – рыболовная база.
В юго-западной части деревни находится братское захоронение советских воинов, погибших во время гражданской и Великой Отечественной войн, которое относено к объектам культурного наследия регионального значения. 

К югу от деревни расположена зона сельскохозяйственного использования, включающая территорию фермы нефункционирующего в настоящее время сельскохозяйственного  предприятия «Санда».

Зона инженерной инфраструктуры представлена земельным участком, на котором расположена базовая станция ОАО «МТС».

Населенный пункт располагает территориальными резервами для развития различных функциональных зон.

Деревня Малый Луцк расположена в западной части сельского поселения на автодороге регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. На северо-западе населенный пункт граничит с землями транспорта, занятыми посадочной площадкой «Большой Луцк» аэроклуба «Взлет», на севере и востоке с землями сельхозназначения, на востоке и юге с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества.
Планировочная структура деревни продиктована направлением автодороги регионального значения, параллельно и перпендикулярно которой проложены две улицы.
В функциональном отношении на территории деревни выделяются:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами, 

-зона застройки малоэтадными жилыми домами, представленная несколькими 2-этажными многоквартирными жилыми домами,

- иная зона сельскохазяйственного назначения, представленная огородами,
- многофункциональная общественно-деловая зона, представлена магазином стройматериалов, расположенным рядом с автодорогой регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье,

- производственная зона включает земельный участок общестроительной организации ООО «МКД»,
- зона инженерной инфраструктуры включает участки под водозаборными сооружениями в северной и центральной частях населенного пункта.
Через южную часть деревни проходит канализационный коллектор г. Кингисепп.

Деревня располагает территориальными резервами (иная зона) для развития различных функциональных зон.
Деревня Манновка расположена в западной части сельского поселения на правом берегу р. Луга. Деревня включает два участка: основной северный и небольшой по площади южный. С северо-востока северный участок деревни ограничен автодорогой регионального значения Кингисепп – Манновка, далее по всему периметру, так же как и южный участок, граничит с землями сельхозназначения.
В основе планировочной структуры деревни лежит улица Набережная, проходящая параллельно руслу реки Луга.
В функциональном отношении оба участка деревни представлены зоной индивидуальной жилой застройки, которая перемежается с участками личных подсобных хозяйств и огородами, являющимися элементами функциональной зоны сельскохозяйственного использования.

Территориальные резервы в границах населенного пункта ограничены.

Деревня Новопятницкое расположена в восточной части сельского поселения, на автодороге федерального значения «Нарва». Деревня включает три участка: северный, юго-западный и юго-восточный.
Северный участок населенного пункта на северо-западе граничит с землями обороны - в/ч 2133, , на севере – с землями сельхозназначения, на северо-востоке – с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества, на востоке – с землями лесного фонда Кингисеппского участкового лесничества, на юге – с землями транспорта (автодорога федерального значения «Нарва»), на западе – с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества.
Юго-западный участок на севере граничит с землями транспорта (автодорога федерального значения «Нарва»), на северо-востоке – с землями промышленности, на востоке – с землями сельхозназначения, на юго-востоке – с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества, на юге – с землями транспорта (железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ивангород), на западе – с землями сельхозназначения СНТ «Урожай».
Юго-восточный участок на севере граничит с землями транспорта (автодорога федерального значения «Нарва»), на востоке – с Кингисеппским городским поселением, на юге – с землями лесного фонда Кингисеппского участкового лесничества, на западе – с землями промышленности.
В основе планировочной структуры северного и юго-восточного участков населенного пункта лежит улица Нарвская, подходящая под острым углом к автодороге федерального значения «Нарва», а юго-западного участка единственная улица, почти перпендикулярная автодороге «Нарва».
В функциональном отношении территория деревни представлена преимущественно зоной застройки индивидуальными жилыми домами, которая перемежается с участками личных подсобных хозяйств и огородами. В границах юго-западного участка населенного пункта расположен один двухэтажный многоквартирный жилой дом, составляющий зону застройки малоэтажными жилыми домами. Жилая застройка, расположенная у железной дороги, попадает в 100-метровую санитарно-защитную зону от нее.
Учреждения обслуживания представлены магазином, расположенным в границах северного участка по ул. Нарвская. Недалеко от магазина организована детская площадка.

В границах юго-восточного участка между автодорогой федерального значения «Нарва» и улицей Нарвская расположен автосервис.
С юга к населенному пункту примыкает производственная зона, которая находится на землях промышленности и включает участки нескольких предприятий, в основном автотранспортного профиля.

Северо-восточная часть деревни вместе с частью территории в/ч 2133 находится в границах «Усадьбы Роткирха, Лелонга», которая отнесена к объектам культурного наследия регионального значения (ансамбль)
В юго-западной части Усадьбы находится братское захоронение воинов Красной Армии и советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-44 г.г., которое является объектом культурного наследия регионального значения.
Кроме того на северо-восточной окраине деревни находится памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г., относящийся к объектам культурного наследия регионального значения.

Деревня Орлы расположена в северо-западной части сельского поселения на правом берегу реки Луга. Ее юго-западная граница проходит по берегу реки Луга и ее старицы, далее по всему периметру она граничит с землями сельхозназначения, в т.ч. на небольшом отрезке с землями сельхозназначения, находящимися в ведении Большелуцкого сельского поселения. По касательной к деревне на северо-востоке проходит автодорога регионального значения Куровицы – Орлы.
Планировочная структура деревни подчинена изгибам русла реки Луга, вдоль которого, повторяет его изгибы, проходят три улицы: Центральная, Садовая и Зеленая. 

В функциональном отношении территория деревни представлена зоной индивидуальной жилой застройки, которая перемежается с участками, предоставленными для ведения садоводств, и элементами зоны сельскохозяйственного использования, представленными участками личных подсобных хозяйств и огородами.

Территориальные ресурсы в границах населенного пункта ограничены.
Деревня Падога расположена в восточной части сельского поселения, на левом берегу р. Луга, в непосредственной близости от поселка Кингисеппский. По всему периметру деревня граничит с землями сельхозназначения.
Планировочная структура деревни имеет линейный характер. Зона застройки индивидуальными жилыми домами, включающая участки индивидуальной жилой застройкой и участки, предоставленные для ведения дачного хозяйства и садоводств, вытянута с юго-запада на северо-восток вдоль основной улицы деревни. 

Учреждения обслуживания на территории деревни отсутствуют.

На северо-восточной окраине деревни находится памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г., на западной окраине - братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г., которые относятся к объектам культурного наследия регионального значения.
Деревня располагает территориальными ресурсами для развития различных функциональных зон.
Деревня Первое Мая расположена в центре сельского поселения на автодороге регионального значения Лужицы – Первое Мая. По всему периметру деревня граничит с землями сельхозназначения, на западе и востоке с землями сельхозназначения, находящимися в ведении Большелуцкого сельского поселения.

Деревня имеет линейную планировочную структуру, в основе которой лежит автодорога Лужицы – Первое Мая.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами представлена участками индивидуальной жилой застройки и участками, предоставленными для ведения садоводства, которые перемежаются с участками личных подсобных хозяйств и огородами.
Многофункциональная общественно-деловая зона представлена магазином, расположенным в северной части деревни.
В северной части д. Первое Мая находится мельница, относящаяся к выявленным объектам культурного наследия.
К восточной границе деревни, примыкает граница санитарно-защитной зоны ООО «Промышленная группа  «Фосфорит».

В границах деревни имеются территориальные резервы для развития различных функциональных зон.
Деревня Пулково расположена в западной части сельского поселения, на левом берегу р. Луга, на автодороге регионального значения Лужицы – Первое Мая. Деревня включает два участка: основной западный и небольшой по размерам восточный.
Западный участок населенного пункта на севере граничит с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества, далее по всему периметру с землями сельхозназначения, а также землями транспорта, на которых расположена автодорога регионального значения Лужицы – Первое Мая. Восточный участок на юго-западе граничит с землями транспорта (автодорога регионального значения Лужицы – Первое Мая), далее по всему периметру с землями сельхозназначения.
В основе планировочной структуры населенного пункта лежат река Луга и автодорога Лужицы – Первое Мая, являющаяся в границах западного участка улицей, параллельно и перпендикулярно которой протрассированы остальные улицы и проезды.
Основной функциональной зоной на территории деревни является зона застройки индивидуальными жилыми дамоми, которая перемежается с участками личных подсобных хозяйств и огородами.
Учреждения обслуживания на территории деревни отсутствуют.

На западной окраине деревни находится памятник-дот и стела на рубеже обороны советских войск в 1941 г., которые относены к объектам культурного наследия регионального значения.
Деревня Сала расположена в центральной части сельского поселения, на левом берегу р. Луга. Планировочная структура деревни подчинена характеру гидрографической сети и рельефа. Две основные улицы деревни проходят параллельно берегу р. Луга, повторяя ее изгибы.
Большую часть территории деревни занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами, включающая индивидуальную жилую застройку и участки, предоставленные для ведения садоводств, которые перемежаются с участками личных подсобных хозяйств и огородами.
В северной части деревни расположено гражданское кладбище.

Западная часть деревни входит в границы усадьбы барона Корфа  П.И. «Сала», которая относится к выявленным объектам историко-культурного наследия. До настоящего времени уцелел фундамент господского дома, пруд изогнутой формы и развалины хозяйственной постройки из плитняка. Усадебный парк зарос, но сохранились единичные старые 120-160-летние липы, дубы, клены, ясени и отрезки аллей.
На западной окраине деревни находится памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г., который относится к объектам культурного наследия регионального значения.

В границах деревни имеются территориальные резервы для развития различных функциональных зон.
Деревня Свейск расположена в центральной части сельского поселения, на правом берегу р. Луга, у автодороги регионального значения Кингисепп – Манновка.
Деревня с севера ограничена землями транспорта (автодорога регионального значения Кингисепп – Манновка), с юго-востока – землями лесного фонда Александровского участкового лесничества, с юго-запада – землями сельхозназначения, находящимися в ведении Большелуцкого сельского поселения.
В основе планировочной структуры деревни лежат автодорога регионального значения Кингисепп – Манновка и проходящая под углом к ней основная улица, вдоль которых сформирована зона застройки индивидуальными жилыми домами, включающая индивидуальную жилую застройку и участки, предоставленные для ведения садоводства. 
Учреждения обслуживания на территории деревни отсутствуют.

С юга к границе населенного пункта примыкает граница санитарно-защитной зоны ООО «Промышленная группа  «Фосфорит».

В границах деревни имеются территориальные резервы для развития различных функциональных зон.

Деревня Серёжино расположена в западной части населенного пункта, на правом берегу р. Луга, у автодороги регионального значения Кингисепп – Манновка. 
На севере, востоке и западе деревня граничит с землями сельхозназначения, на северо-востоке с землями транспорта (автодорога регионального значения Кингисепп – Манновка), на юго-западе с землями лесного фонда Александровского участкового лесничества.

Планировочная структура деревни подчинена направлению главных планировочных осей - реки Луга и автодороги регионального значения,  параллельно которым в границах населенного пункта протрассированы основные улицы.
Практически всю территорию в границах деревни занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами, представленная индивидуальной жилой застройкой и единичными участками, предоставленными для ведения садоводства. 

Иные зоны представлены зелеными насаждениями специального назначения близи водных объектов и средозащитным озеленением вдоль дороги.
Учреждения  обслуживания в деревне отсутствуют.

Территориальные резервы в границах населенного пункта практически исчерпаны.

Поселок при железнодорожной станции Туганы, расположенный на железнодорожной линии Веймарн – Гдов Октябрьской железной дороги, находится у юго-восточной границы сельского поселения, на автодороге регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье.
Поселок включает два участка: северный и южный. Северный участок на севере и востоке граничит с землями сельхозназначения, на юге с землями транспорта (железнодорожная линия Веймарн – Гдов Октябрьской  железной дороги), на востоке с землями транспорта (автодорога регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье).
Южный участок на севере ограничен железнодорожной линией Веймарн - Гдов, на востоке  и юге граничит со Сланцевским районом Ленинградской области, на западе с землями транспорта (автодорога регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье).

Участки  включают единичные участки индивидуальной жилой застройки и огороды, которые расположены вдоль единственной улицы, проходящей параллельно р. Славянка и региональной автодороге. 1 жилой дом расположен в границах 100-метровой санитарно-защитной зоны от железной дороги.
Учреждения обслуживания отсутствуют.
Поселок имеет территориальные резервы для развития.

Производственные зоны приурочены в основном к землям промышленности в составе категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», в меньшей степени к землям населенных пунктов. 

В центральной части Большелуцкого сельского поселения расположена  производственная зона, на территории которой находится крупнейшее предприятие химической промышленности  ООО «Промышленная группа «Фосфорит», а также целый ряд других промышленных предприятий.
Кроме того производственные зоны на землях промышленности имеются вблизи деревни Новопятницкое.
Зона инженерной инфраструктуры, расположенная за пределами населенных пунктов, включает в себя водопроводные сооружения, кализационные сооружения, объекты электросетевого хозяйства, объекты теплоснабжения, газоснабжения, связи, радиовещания, телевидения и прочие системы инженерного оборужования. Зоны инженерной инфраструктуры представлены преимущественно линейными объектами. 

В широтном направлении через поселение проходит магистральный газопровод Кохтла-Ярве - Ленинград, в меридиональном направлении через южную часть поселения проходит газопровод Сланцы - Кингисепп. На территории поселения расположена газораспределительная станция - ГРС «Фосфорит».

Территорию поселения с востока на запад пересекает трасса линий электропередач напряжением в 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ. Электроснабжение Большелуцкого сельского поселения осуществляется от электрических сетей филиала ОАО «Ленэнерго» Кингисеппских электрических сетей через ПС № 6 «Жабино», ПС № 214 «Фосфорит», ПС № 317 «Фосфорит-2», ПС № 392 «Фосфорит-4».

Зона транспортной инфраструктуры представлена землями промышленности, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения, на которых расположены автомобильные дороги и объекты, объекты траспортной инфраструктуры, объекты обслуживания и хранения автомобильного траспорта, а также прочие объекты придорожного сервиса. Зоны и объекты транспортной инфраструктуры получили наибольшее развитие в центральной части сельского поселения, через которую в широтном направлении проходят железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ивангород Октябрьской железной дороги, и автодорога федерального значения М-11 «Нарва».

В центре сельского поселения на железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ивангород расположена  железнодорожная станция Сала.

Вдоль южной границы сельского поселения проходит железнодорожная линия Веймарн – Гдов, на которой расположена железнодорожная станция Туганы.

Кроме автодороги федерального значения «Нарва» через территорию  Большелуцкого сельского поселения проходят автодороги регионального значения. 

Через всю территорию с юго-востока на северо-запад проходит автодорога регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. По левому и по правому берегам реки Луга протрассированы автодороги соответственно Лужицы - Первое Мая и Кингисепп – Манновка. 

В северной части сельского поселения в широтном направлении проходит автодорога Петродворец – Кейкино. 

Остальные автодороги соединяют между собой отдельные населенные пункты сельского поселения.

На территории сельского поселения у автодороги федерального значения «Нарва» расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры и придорожного сервиса: 

· у д. Малый Луцк АГНКС-500, комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, кафе и стоянка большегрузного транспорта;

· у границы с Ивангородским городским поселением две АЗС, СТО, автомойка, кафе, магазин, комплекс технического обслуживания, стоянка большегрузного транспорта;

· у д. Новопятницкое – АГЗС.
Воздушный транспорт поселения представлен посадочной площадкой «Большой Луцк», находящейся недалеко от деревни Большой Луцк. 

Зоны сельскохозяйственных угодий приурочены к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» и тяготеют к основным планировочным осям - реке Луга и автодорогам федерального и регионального значения.  Зона включает в себя участки, занятые пашнями, сенокосами, пастбищами, залежими, многолетними насаждениями.

Зона садоводческих или огороднеческих некоммерческих товариществ представлена земельными участками сельскохозяйственного назначения, используемых с целью осуществления деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных и прочих сельскохозяйственных культур.  На территории Большелуцкого сельского поселения расположены следующие объединения граждан:

1) на территории массива «Пятницкое»:СНТ «Восход», СНТ «Гороно», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Пятницкое», СНТ «Урожай»;

2) на территории массива «Солка»: СНТ «Автомобилист», СНТ «Василек», СНТ «Гранит», СНТ «Дорожник», СНТ «Загородное», СНТ «Лесное», СНТ «Монтажник», СНТ «Мрамор», СНТ «Расвет», СНТ «Рот-Фронт», СНТ «Сатурн», СНТ «Спецвыпуск», ТСН «Спутник», СНТ «Факел»;
3) на территории массива «Юркинское болото»: СНТ «Коммунальщик», СНТ «Радуга», СНТ «Юркино»;

4) СНТ «Дружба».

Территории садоводств не имеют единой планировочной структуры,  характеризуются хаотичной дорожной сетью, довольно низким уровнем благоустройства, организованные  центры обслуживания отсутствуют.

Произодственные зоны сельскохозяйственного назначения  представлены землями сельскохозяйственных предприятий, наиболее крупные - ЗАО «Падога» и ЗАО «Кошкино».
Зоны режимных территорий представлены объектами Министерства обороны - двумя Санкт-Петербургскими пригородными квартирно-эксплуатационными частями, которые по данным Пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области расформированы, подготовлены документы на передачу военных городков в муниципальную собственность.
Зона кладбищ представлена гражданскими захоронениями, расположенными на землях промышленности и иного специального назначения,  на землях сельхозназначения.
Зона складирования и захоронения отходов представлена полигоном твердых бытовых отходов на территории промзоны «Фосфорит» в районе д. Первое Мая.
Зона лесов охватывает земли лесного фонда, входящие в состав Кингисеппского лесничества (Александровское, Георгиевское, Ивангородское, Кингисеппское, Приморское, Котельское, Усть-Лужское участковые лесничества).
По целевому назначению часть лесного фонда на территории Большелуцкого сельского поселения отнесена к эксплуатационным лесам и  часть к защитным лесам. При этом защитные леса подразделяются на следующие категории:

· леса, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;
· запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
· нерестоохранные полосы лесов.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. 

По информации Кингисеппского лесничества часть лесных участков на территории Большелуцкого сельского поселения предоставлены в аренду для рекреационной деятельности, линейных объектов, недропользования, заготовки древесины.
Кроме того по землям лесного фонда проходят линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, которые из состава земель лесного фонда не выведены, но по функциональному использованию относятся соответственно к зонам транспортной и инженерной инфраструктуры.
Таблица 23 Перечень арендаторов лесных участков

	Наименование арендатора
	Цель аренды
	Участковое лесничество
	Кварталы
	№ договора аренды

	ИП Хвиц А.П. 
	Рекреация
	Георгиевское
	квартал 103 выд. 53, 54.
	110/Р-2008-11 от 20.11.2008

	Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации
	Под охотничье хозяйство
	
	
	1/О-2012-06 от 29.06.2012, 4/О-2014-08 от 08.08.2014г.

	ООО «Святобор»
	Заготовка
	
	
	10/3-2013-03 от 01.04.2013г.

	ЗАО Кингисеппский ЛПХ
	Заготовка
	Усть-Лужское
Георгиевское
	кварталы 124-173,
кварталы 1-3, 9-12, 28-33, 43-51, 62-65
	2-2008-12-258-3 от 16.12.2008; 49 лет

	ЗАО «Ивангородский лес»
	Заготовка
	Ивангородское
	кварталы 91-220, 226, 231-236, 238-262, 268-286. 290-310
	2-2009-01-1-3 от 01.02.2009; 49 лет

	ООО «Фактор»
	Заготовка
	Ивангородское

Кингисеппское

Александровское

Приморское

Георгиевское
	кварталы 221-225, 227-230, 259, 261-267, 309, 310, 313, 314

кварталы 58-62, 79-83, 99, 118, 151-153, 164, 167-169, 179-194

кварталы 5-24

квартал 32

кварталы 102, 103, 108
	3/3-2010-01 от 03.02.2010


Зоны отдыха не имеют широкого развития в границах поселения. Они представлены территориями следующих объектов:

· охотничье – рыболовной базой Кингисеппского охотничьего хозяйства ВОО Ленинградского военного округа 1, расположенной на берегу Нарвского водохранилища;
· охотничье – рыболовной базой Кингисеппского охотничьего хозяйства ВОО Ленинградского военного округа 2, расположенной в урочище Прилуга;

Помимо перечисленных рекреационных объектов в аренду под рекреацию выдан лесной участок на территории земель лесного фонда Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества (квартал 103, выделы 53, 54) у границы садоводческого массива «Солка».
Зоны акваторий представлены водными объектами, такими как р. Луга, Нарвское воохранилще и оз. Судачье.
2.6 Экономическая база

Основой экономического потенциала Большелуцкого сельского поселения является промышленная деятельность, сосредоточенная преимущественно на территории промышленной зоны «Фосфорит», а также сельское хозяйство.

Промышленность

Отраслевая структура сельского поселения носит полифункциональный характер, однако, основой промышленного потенциала в настоящее время являются предприятия обрабатывающей промышленности: химической, стекольной, машиностроения и металлообработки, строительных материалов, пищевой, представленные крупными и средними предприятиями.

Таблица 24 Перечень основных промышленных предприятий, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения

	№ п/п
	Наименование предприятия
	Вид деятельности

	1
	ООО «Промышленная группа «Фосфорит»
	Химическое производство

	2
	АО «ЕВРОХИМ-СЗ»
	Производство удобрений и азотных соединений

	3
	ООО «ЕХСЗ-2»
	Производство удобрений и азотных соединений

	4
	ООО «БЕЛХИМПРОМ»
	Производство прочих основных органических химических веществ

	5
	ООО «Полипласт Североззапад»
	Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

	6
	ООО «Торговая Компания «Русь-Стекло»
	Производство прочих неметаллических продуктов

	7
	ООО «Кингисеппский стекольный завод»
	Производство полых стеклянных изделий

	8
	ООО «Алпаннефть-Ресурс»
	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки

	9
	ООО «Кингисепп-ремстройсервис»
	Ремонт машин и оборудования

	10
	ООО «Тоцци Восток»
	Ремонт машин и оборудования

	11
	ООО «МВ Кингисепп»
	Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

	12
	ООО «Полипласт Северо-Запад»
	Производство прочих химических продуктов

	13
	ЗАО «Аллнико»
	Химическое производство

	14
	ООО «Комплен»
	Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

	15
	ООО «Агат III»
	Резка, обработка и отделка камня

	16
	ООО «Ренастром»
	Резка, обработка и отделка камня

	17
	ООО «Монолит-проф»
	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

	18
	ООО «Рем-Вест»
	Металлообработка (производство паровых котлов)

	19
	ООО «КМК»
	Обработка металлических изделий механическая 

	20
	ООО «ХЕМОПРОЕКТ И-ПИ-СИ»
	Строительство 

	21
	АО «Мегапром»
	Строительство

	22
	ООО «Велесстроймонтаж»
	Строительство

	23
	ООО «Стройуникс»
	Строительство

	24
	ЗАО «ЭнергоСтрой»
	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

	25
	ООО «СПЕЦМОНТАЖ»
	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

	26
	ООО «СФЕРА-СТРОЙ»
	Строительство железных дорог и метро

	27
	ООО «ТОПВУД»
	Распиловка и строгание древесины


Наиболее крупным предприятием химической промышленности на территории Большелуцкого сельского поселения является ООО «Промышленная группа «Фосфорит», которое является местом приложения труда не только жителей Большелуцкого сельского поселения, но и прилегающих сельских поселений и городов.

Строительство «Фосфорита» началось в начале 60-х годов двадцатого века. Основой для принятия правительственного решения о сооружении горно-обогатительного предприятия стали разведанные запасы Кингисеппского месторождения фосфоритов.

25 декабря 1963 года Государственная комиссия подписала акт о приемке комплекса объектов первой очереди Кингисеппского фосфоритного рудника. В него входили: Северный рудник, обогатительная фабрика, электроцех, цех контрольно-измерительных приборов и автоматики, автотранспортный, ремонтно-механический и железнодорожный цеха. В начале 70-х годов началось строительство химического комплекса. Первым его объектом, сданным в эксплуатацию в конце 1972 года, стал сернокислотный цех. В течение семи последующих лет вошли в строй действующих: производство экстракционной фосфорной кислоты, три отделения цеха аммофос, второй сернокислотный цех. Приказом Министра химической промышленности № 300 от 25 июня 1975 года комбинат был преобразован в Кингисеппское производственное объединение «Фосфорит». В конце 1984 года была получена первая продукция в цехе кормовых обесфторенных фосфатов.

ООО «Промышленная группа «Фосфорит» - один из ведущих производителей фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на Северо-Западе России, а также фосфоритной муки, серной и фосфорной кислот для нужд собственного производства. Его доля в российском производстве фосфорных удобрений составляет более 10 %. Товарная структура группы более чем на 95 % состоит из фосфорных удобрений, включая сложные: аммофос, сульфоаммофос, обогащенный суперфосфат и кормовые добавки в виде дефторированного фосфата. 

Кроме аммофоса, качество которого, благодаря высокому содержанию питательных веществ, высоко оценивается потребителями, на «Фосфорите» за последние годы разработаны и внедрены технологии целого ряда минеральных удобрений. Это – суперфосфат, экофоска, сульфоаммофос, суперфоска, сульфокарбоаммофос. За короткое время в цехе аммофоса создана гибкая технологическая схема, позволяющая по мере надобности переключаться на производство разных видов удобрений. На базе центральной заводской лаборатории действует настоящая научная школа.

В ряду сложных комплексных удобрений, выпускаемых ООО «ПГ «Фосфорит», в 2003 г. появился еще один вид – аммофоска-универсал марки «Б», изготовленный из фосфоритной муки с учетом пожеланий российских сельхозпроизводителей и отвечающий условиям местной зоны земледелия.

Все удобрения предприятия сбалансированы по элементам минерального питания растений, в них минимизированы балластные и полностью исключены вредные или нежелательные примеси.

Кроме минеральных удобрений, выпускаемых ООО «ПГ «Фосфорит», цехом кормовых обесфторенных фосфатов производится дефторированный фосфат – кормовая добавка, содержащая фосфор в легко усваиваемой животными лимоннорастворимой форме.

Перспективным является производство серной кислоты различных степеней очистки для лабораторных и технических целей. По большинству показателей серная кислота особой чистоты ПГ «Фосфорит» превосходит аналогичные продукты крупнейших мировых фирм.

Еще одно направление – производство термосульфата кальция – белого наполнителя для лакокрасочных материалов и пластмасс.

С 2001 года ООО «ПГ «Фосфорит» вошла в крупный агрохимический холдинг России – «Минерально-химическую компанию «ЕвроХим». Холдинг объединяет предприятия по добыче сырья и производству продукции основной химии, транспортные подразделения и широкую сбытовую сеть в России и за рубежом.

В холдинге выстроена и отлажена производственная цепочка, позволяющая использовать для производства товарной продукции собственное сырье и компоненты.

Ковдорский ГОК поставляет в адрес ООО «ПГ Фосфорит» апатитовый концентрат – фосфорсодержащее сырье. Второй сырьевой компонент для производства – аммиак – поставляется из Тульской области с Новомосковского «Азота». Там же для нужд предприятия производится азотная кислота и каустическая сода, которая используется в технологии получения дефторированного фосфата.

Включение ООО «ПГ «Фосфорит» в состав «Минерально-химической компании «ЕвроХим», позволило значительно оптимизировать затраты и перейти на систему долгосрочного планирования производства.

Около 80 % продукции «Фосфорита» направляется на экспорт в страны Западной Европы, Балтии и Латинской Америки. В России основными потребителями продукции являются другие предприятия «Минерально-химической компании «ЕвроХим», сельхозпроизводители и комбикормовые заводы.

Следующим по величине предприятием на территории Большелуцкого сельского поселения является предприятие стекольной промышленности ООО «Кингисеппский стекольный завод». Основной продукцией завода являются бутылки для розлива пива и банки для детского питания, соков, кофе, что полностью соответствует стратегии компании. На сегодняшний день ООО «Кингисеппский стекольный завод» является самым гибким производителем бесцветного стекла в России (более 20 переводов продукции в месяц на шести линиях).

Сельское хозяйство

В настоящее время на территории Большелуцкого сельского поселения зарегистрировано несколько сельскохозяйственных предприятий. Наиболее крупными из них являются ЗАО «Падога», занимающееся растениеводством, ЗАО «Кошкино», основным направлением деятельности которого является молочное животноводство, ООО «Иван да Марья» - животноводство (свиноводство и откорм бычков). Кроме того на территории поселения зарегистрировано крестьянские хозяйства по производству картофеля «Бирюса».

В ведении ЗАО «Кошкино» находится 844 га используемых сельскохозяйственных угодий. При этом 701 га сельхозугодий занято пашнями и 143 га пастбищами.

2.7 Численность населения

Численность постоянного населения Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 01.01.2018 по данным Заказчика составляет 3628 человека, временно зарегистрированных – 162 человека, общая чиленность населения на 2018 год – 3790 человек.
Анализ демографических процессов за период с 2013-2018 годы, проведенный на основе данных паспортов Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского муниципального района Ленинградской области показал, что в динамике численности населения в последние годы наблюдается тенденция к ее росту.
При этом данный рост обусловлен только миграционным притоком населения, поскольку показатели естественного движения численности населения сохраняют отрицательные значения.
Таблица 25 Демографические показатели за период 2013-2018 г.г.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измер.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1.
	Численность постоянного населения, в т.ч.:
	тыс. чел.
	3,66
	3,64
	3,64
	3,62
	3,68
	3,79

	2.
	годовой % изменения численности населения к предыдущему году
	%
	 
	99,5
	100,0
	99,5
	101,7
	103,0

	3.
	Рождаемость на 1000 жителей
	чел.
	8,2
	8,0
	9,3
	8,6
	9,0
	

	4.
	Смертность на 1000 жителей
	чел.
	13,7
	14,0
	15,4
	11,3
	13,3
	

	5.
	Естественный прирост (убыль) на 1000 жителей
	чел.
	-5,5
	-6,0
	-6,0
	-2,8
	-4,3
	


Численность населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав Большелуцкого сельского поселения представлена в таблице 26.

Таблица 26 Численность населения Большелуцкого сельского поселения на 01.01.2018г.
	№ п/п
	Населённый пункт
	Численность постоянного населения

	
	
	чел.
	%

	1
	д. Александровская Горка
	68
	1,8

	2
	д. Большой Луцк 
	137
	3,6

	3
	д. Жабино 
	44
	1,2

	4
	д. Заречье 
	11
	0,3

	5
	д. Захонье-1 
	21
	0,6

	6
	д. Захонье-2 
	216
	5,7

	7
	д. Карлово 
	4
	0,1

	8
	п. Кингисеппский 
	2103
	55,5

	9
	д. Комаровка 
	28
	0,7

	10
	д. Кошкино 
	242
	6,4

	11
	д. Куровицы 
	65
	1,7

	12
	д. Малый Луцк
	246
	6,5

	13
	д. Манновка 
	20
	0,5

	14
	д. Новопятницкое
	240
	6,3

	15
	д. Орлы 
	26
	0,7

	16
	д. Падога 
	60
	1,6

	17
	д. Первое Мая
	111
	2,9

	18
	д. Пулково
	30
	0,8

	19
	д. Сала 
	34
	0,9

	20
	д. Свейск
	20
	0,5

	21
	д. Серёжино
	56
	1,5

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	8
	0,2

	 
	ИТОГО
	3790
	100


Как видно из представленной таблицы, основная доля постоянного населения сельского поселения сосредоточена в его административном центре - поселке Кингисеппский.
Также довольно весомая доля постоянного населения сосредоточена в населенных пунктах: д. Новопятницкое, д. Захонье-2, д. Малый Луцк и д. Кошкино. 

В остальных населенных пунктах проживает от 0 до 3,6 % постоянного населения.

Кроме того на территории поселения расположены несколько довольно крупных массивов садоводств, перечень которых представлен в таблице 27.

Таблица 27 Перечень садоводств на территории Большелуцкого сельского поселения
	№ п/п
	Наименование садоводства
	Общая площадь,
га
	Количество участков

	I.
	Массив «Солка» (11-14 км от г. Кингисепп)

	1.
	СНТ «Лесное»
	12,8
	177

	2.
	СНТ «Рассвет»
	23,3
	327

	3.
	СНТ «Факел»
	11,7
	174

	4.
	СНТ «Загородное»
	15,4
	220

	5.
	СНТ «Рот-Фронт»
	43
	512

	6.
	СНТ «Спецстроевец»
	6
	83

	7.
	СНТ «Мрамор»
	16,4
	211

	8.
	СНТ «Василек»
	4,5
	58

	9.
	СНТ «Гранит»
	17,1
	220

	10.
	СНТ «Дорожник»
	6,5
	82

	11.
	СНТ «Сатурн»
	101,4
	1456

	12.
	СНТ «Монтажник»
	36,6
	517

	13.
	СНТ «Автомобилист»
	24,3
	321

	14.
	ТСН «Спутник»
	21,3
	253

	
	 ИТОГО
	340,3
	4611

	II
	Массив «Пятницкое» (2 км от г. Кингисепп)

	15.
	СНТ «Восход»
	3,2
	48

	16.
	СНТ «Мелиоратор»
	7,3
	97

	17.
	СНТ «Урожай»
	3,4
	63

	18.
	СНТ «Пятницкое»
	2,8
	51

	19.
	СНТ «Гороно»
	21
	215

	
	 ИТОГО
	37,7
	474

	III.
	Массив «Юркинское болото» (7 км от г. Кингисепп)

	20.
	СНТ «Коммунальщик»
	51,2
	652

	21.
	СНТ «Юркино»
	93,08
	959

	22.
	СНТ «Радуга»
	32,4
	291

	
	 ИТОГО
	176,68
	1902

	25.
	Дружба 
	34
	504

	
	ВСЕГО
	588,68
	7491


По рекогносцировочной оценке в летний период численность сезонного населения может достигать 11,5 тыс. человек в целом во всех садоводствах, а также около 400 человек по населенным пунктам сельского поселения.

Таким образом, численность населения сельского поселения в летний день максимума может составлять около 15,6 тыс. человек.

Возрастная структура населения в среднем по Большелуцкому сельскому поселению примерно соответствует среднероссийским показателям.
Занятость населения

По данным паспорта Большелуцкого сельского поселения на период 2017-2018 годов доля экономически активного населения составляет около 50 % от общей численности населения. При этом численность занятых за данный период увеличилась, часть из которых проживает на территории соседних муниципальных образований. Центром притяжения трудоспособных кадров являются промышленные предприятия, расположенные на территории промзоны «Фосфорит», которые формируют градообразующую базу Большелуцкого сельского поселения, а также являются одним из промышленных узлов градообразующей базы Кингисеппского муниципального района в целом. 

Таблица 28 Структура занятости населения

	Наименование показателя
	2017 год
	2018 год

	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	Занято в экономике, всего
	2,95
	100
	3,69
	100

	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	1. Градообразующие отрасли
	 
	 
	 
	 

	 - обрабатывающие производства
	1,96
	66,3
	2,46
	66,5

	 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	0,01
	0,3
	0,09
	2,5

	 - строительство
	0,60
	20,2
	0,69
	18,7

	 - транспорт и связь
	0,03
	0,9
	0,02
	0,5

	Итого:
	2,59
	87,7
	3,26
	88,3

	2. Обслуживающие отрасли
	 
	 
	 
	 

	 - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
	0,05
	1,8
	0,05
	1,4

	 - финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	0,00
	0,0
	0,10
	2,7

	 - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
	0,08
	2,8
	0,02
	0,4

	 - здравоохранение и предоставление социальных услуг
	0,04
	1,3
	0,04
	1,1

	 - образование
	0,08
	2,6
	0,08
	2,1

	 - гостиницы и рестораны
	0,10
	3,3
	0,12
	3,3

	 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
	0,02
	0,5
	0,03
	0,8

	Итого:
	0,36
	12,3
	0,43
	11,7


Анализ структуры занятости показал, что подавляющая часть экономически активного населения занята на предприятиях градообразующих отраслей промышленности. При этом соотношение трудовых ресурсов, работающих на предприятиях градообразующей и обслуживающей сфер, за представленный период изменилось в сторону увеличения доли занятых на градообразующих предприятиях. 
Выводы:

Демографическая ситуация в Большелуцком сельском поселении характеризуется устойчивым ростом численности населения.

Рост численности населения обусловлен только миграционным приростом.

В возрастной структуре численности населения происходит сокращение жителей младше трудоспособного возраста и рост численности населения старше трудоспособного возраста.

Доля трудоспособного населения сохраняется стабильной за счет миграционных процессов.

Подавляющая часть населения занята в градообразующих отраслях промышленности.

2.8 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Большелуцкого сельского поселения по обмерам составляет около 130,6 тыс. м2. При этом, 66 % жилищного фонда, что по данным паспорта Большелуцкого сельского поселения составляет около 86,8 тыс. м2 заселено постоянно (круглогодично).

Основная доля жилищного фонда, в котором население Большелуцкого сельского поселения проживает постоянно, размещается в административном центре - п. Кингисеппский.

Средний уровень жилищной обеспеченности постоянно проживающего населения составляет 22,9 м2 на одного жителя. Однако в разрезе населенных пунктов показатель жилищной обеспеченности значительно различается. В населенных пунктах, в которых сосредоточена основная доля постоянного (зарегистрированного) населения, показатель жилищной обеспеченности ниже, чем в остальных населенных пунктах, и колеблется в районе 15-25 м2 общей площади на одного жителя. В населенных пунктах с небольшой численностью постоянного населения, уровень жилищной обеспеченности составляет около 40-55 м2 общей площади на одного жителя, что обусловлено наличием значительного количества жилищного фонда, используемого непостоянно (сезонно).

Таблица 29 Жилищный фонд Большелуцкого сельского поселения в разрезе населенных пунктов

	Населенный

пункт                                                                                                                                                                                                                

Характе-

ристика жилищного фонда
	Ед. изм.
	д. Александровская Горка
	д. Большой Луцк 
	д. Жабино 
	д. Заречье 
	д. Захонье-1 
	д. Захонье-2 
	д. Карлово 
	п. Кингисеппский 
	д. Комаровка 
	д. Кошкино 
	д. Куровицы 
	д. Малый Луцк
	д. Манновка 
	д. Новопятницкое
	д. Орлы 
	д. Падога 
	д. Первое Мая
	д. Пулково
	д. Сала 
	д. Свейск
	д. Серёжино
	п. ж/д ст. Туганы
	ИТОГО

	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.:
	тыс. м2 общ. пл.
	1,4
	6,4
	3,3
	1,0
	1,4
	5,9
	0,3
	44,7
	1,5
	6,7
	7,6
	6,4
	4,9
	5,9
	5,4
	3,5
	3,1
	6,4
	2,9
	3,9
	7,7
	0,3
	130,6

	Примерная площадь жилищного фонда постоянно проживающего населения
	тыс. м2 общ. пл.
	1,4
	4,8
	0,4
	0,6
	0,7
	4,9
	0,1
	44,7
	1,3
	6,2
	3,4
	4,1
	0,6
	3,8
	0,6
	2,4
	2,4
	1,3
	1,0
	0,7
	1,3
	0,1
	86,8

	Обеспеченность постоянно проживающего населения жилищным фондом
	м2/ чел.
	20,6
	35,0
	9,1
	54,5
	33,3
	22,7
	25,0
	21,3
	46,4
	25,6
	52,3
	16,7
	30,0
	15,8
	23,1
	40,0
	21,6
	43,3
	29,4
	35,0
	23,2
	12,5
	22,9


Таким образом, наибольшая доля жилищного фонда, занятого постоянно проживающим населением, размещается в п. Кингисеппский, д. Александровская Горка, д. Большой Луцк, д. Комаровка, д. Захонье-2, д. Первое Мая и в д. Кошкино. При этом в данных населенных пунктах жилищного фонда для сезонного использования почти нет.

В населенных пунктах д. Заречье, д. Захонье-1, д. Куровицы, д. Малый Луцк, д. Новопятницкое, д. Падога, и п. ж/д ст. Туганы около половины жилищного фонда используется для сезонного расселения граждан близлежащих городов, таких как Кингисепп, Ивангород и Санкт-Петербург.

В деревнях Жабино, Карлово, Манновка, Орлы, Пулково, Сала, Свейск и Серёжино большая часть жилищного фонда используется сезонно. Доля жилищного фонда, заселенного круглогодично не превышает 30 %.

2.9 Культурно-бытовое обслуживание

Система культурно-бытового обслуживания Большелуцкого сельского поселения является составной частью общей системы обслуживания Кингисеппского муниципального района в целом, которая состоит из трех уровней:

Административный центр муниципального района – г. Кингисепп, в котором по широкой номенклатуре представлены учреждения и предприятия эпизодического обслуживания отраслей здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рынка, среднего и высшего специального образования, а также управления хозяйственной деятельностью.

Центр сельского поселения – п. Кингисеппский, в котором сосредоточены предприятия периодического и повседневного обслуживания отраслей здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рынка, местного самоуправления.

Населенные пункты сельского поселения, обеспеченные минимальным набором учреждений повседневного и первичного уровня обслуживания.

Большелуцкое сельское поселение на востоке граничит с Кингисеппским городским поселением. При этом административный центр сельского поселения п. Кингисеппский расположен всего в 6 км от административного центра муниципального района г. Кингисепп. В связи с этим между данными населенными пунктами сложились очень тесные культурно-бытовые и экономические связи.

Наиболее широким перечнем учреждений обслуживания обеспечен только административный центр сельского поселения п. Кингисеппский, в котором работают детский сад «Колосок» на 110 мест, средняя общеобразовательная Александро-Горская школа на 170 мест, Александро-Горская амбулатория на 40 посещений в смену, спортивный и тренажерный залы, открытый стадион, центральный сельский дом культуры на 600 мест, библиотека, отделение связи, несколько магазинов и МУСО дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Кроме того подцентры культурно-бытового обслуживания местного значения сформированы в д. Кошкино и д. Захонье-2. Перечень объектов обслуживания в данных населенных пунктах представлен по сокращенной номенклатуре и включает в себя только учреждения культуры (сельские клубы с библиотеками), объекты торговли и почтовые отделения. 

Также стационарный магазин работает в д. Первое Мая, а в д. Большой Луцк находится ФАП  на 20 посещений в смену с аптечным пунктом.

Остальные населенные пункты сельского поселения в настоящее время стационарными учреждениями обслуживания не обеспечены. Однако в них осуществляется выездная торговля (автолавка РАЙПО).

Основной объём учреждений культурно-бытового обслуживания населения сосредоточен только в административном центре сельского поселения п. Кингисеппский, поэтому расчет обеспеченности населения ими оценивается на численность жителей непосредственно самого п. Кингисеппский и частично (в размере 30 %) на жителей остальных населенных пунктов сельского поселения.

Часть населения, проживающего на значительном расстоянии от административного центра сельского поселения п. Кингисеппский, пользуется учреждениями обслуживания, расположенными в близлежащих крупных населенных пунктах: г. Кингисепп (населенные пункты, расположенные в восточной части Большелуцкого сельского поселения), г. Ивангород (населенные пункты, расположенные на западе Большелуцкого сельского поселения) и п. Усть-Луга (населенные пункты, расположенные в северо-западной части Большелуцкого сельского поселения).

Данные по обеспеченности населения Большелуцкого сельского поселения учреждениями культурно-бытового обслуживания представлены в таблице 30.
Анализ обеспеченности населения учреждениями обслуживания производится в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 4.12.2017 №525, Региональными нормативалми градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 4.12.2017 №524 и рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Таблица 30 Характеристика объектов культурно-бытового обслуживания

	№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерения
	Норматив на 1000 жит.
	Существующая емкость всего
	Обеспеченность на 1000 жителей
	% от норматива

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	40
	110
	29
	73

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	61
	170
	45
	74

	3
	Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, отделения временного пребывания
	мест
	3
	40
	11
	367

	4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения *
	посещений в смену
	18,5
	40
	15
	83

	5
	Аптеки *
	кв.м
	14
	-
	-
	0

	6
	Спортивные залы 
	кв.м общей площади
	350
	360,6
	95
	27

	7
	Плоскостные спортивные сооружения*
	кв.м
	1950
	810
	310,5
	16

	8
	Общедоступная библиотека с детским отделением в административном центре
	Кол-во
	1 на поселение
	1
	-
	100

	9
	Магазины всех типов*
	кв.м торг. площади
	329
	1883,5
	497
	134

	10
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	48
	13
	33

	11
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест
	4
	10
	2,6
	65

	12
	Банно-оздоровительный комлекс
	мест
	7
	1
	-
	100

	13
	Отделения связи*
	объект
	1


	2
	0,7
	70

	14
	Отделения и филиалы сбербанка*
	объект
	1
	1
	-
	100


Примечание: * обеспеченность данными учреждениями обслуживания оценивается на население непосредственно п. Кингисеппский (2103 чел.) и частично на население остальных населенных пунктов сельского поселения в размере 30 % (506 чел.).
Как показал анализ, население Большелуцкого сельского поселения обеспечено учреждениями периодического и повседневного уровней обслуживания, представленными по сокращенной номенклатуре. Низкая обеспеченность наблюдается в объектах физической культуры и спорта, предприятиях общественного питания, по всем остальным сферам показатели имеют выкокую обеспеченность.
Сокращенный перечень учреждений обслуживания объясняется относительной близостью административного центра муниципального района г. Кингисепп, в котором социальная инфраструктура хорошо развита.
2.10 Транспортная инфраструктура
Территория Большелуцкого сельского поселения в настоящее время обслуживается железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Согласно Перечню водных путей Российской Федерации (утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 г. N 1800-р) река Луга на территории Большелуцкого сельского поселения является судоходной, однако Большелуцким сельским поселением для транспортного сообщения не используется и действующих пристаней или причалов на территории  не имеется.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

По территории Большелуцкого сельского поселения через его центральную часть в широтном направлении проходит однопутная железнодорожная линия Санкт-Петербург – Ивангород, в южной части – однопутная железнодорожная линия Веймарн – Гдов Октябрьской железной дороги. Характеристика железнодорожных линий Санкт-Петербург – Ивангород и Веймарн – Гдов на участке, проходящем по территории Большелуцкого сельского поселения, приведена в таблице 31.
Таблица 31 Характеристика железнодорожных линий                                                                                                                                                        

	Наименование ж.-д. линии
	Количество путей
	Вид тяги
	Количество грузовых и пассажирских поездов в сутки

	Санкт-Петербург - Ивангород
	Один
	Электровозная
	Пассажирских - 1 пара;

грузовых - 13 пар

	Веймарн - Гдов


	Один
	Тепловозная, дизель поезда 


	Веймарн - Сланцы: пассажирских - 1/1; пригородных - 1/1; грузовых - 8;

Сланцы - Гдов: пассажирских - нет; грузовых - 1/1


На территории Большелуцкого сельского поселения находится железнодорожная станция Сала. Станция Сала оборудована низкой пассажирской платформой, зданий или сооружений, использующихся в обслуживании пассажиров нет. 
Таблица 32 Характеристика железнодорожной станции Сала

	№

п/п
	Наименова
ние ж.-д. станции
	Характер работы
	Класс
	Путевое развитие
	Наличие вокзала
	Наличие пассажир. платформы
	Другие сооружения
	Техническое состояние сооружений

	1
	Сала
	грузовая
	1
	12 путей: 1гл,6 П-О (приёмо-отправочные), 2 предохр., 2 соединит., 1 вытяжной
	нет
	нет
	нет
	хорошее


По данным Управления Ленинградской области по транспорту (письмо №506/2019 от 20.02.2019г.) через территорию Большелуцкого сельского поселения проходит один маршрут пригородного железнодорожного транспорта Ивангород – Санкт-Петербург, Балтийский вокзал. Ежедневно осуществляется движение 2 пар поездов.
Автомобильный транспорт

Система автодорог Большелуцкого сельского поселения представлена участками дорог федерального, регионального, местного значения и дорог, не имеющих балансовой принадлежности, а также улицами и дорогами населённых пунктов.

По территории Большелуцкого сельского поселения, в южной ее части, с востока на запад проходит участок автодороги М-11 «Нарва» км 125+320 - км 148+797, находящийся в оперативном управлении ФГУ «Севзапуправтодор». Покрытие капитальное, асфальтобетон, II технической категории, проезжая часть 2х3,75. Интенсивность движения составляет 4650 единиц в сутки. 

Искусственные сооружения:

· на км 125+528 находится железобетонный мост через реку Луга, протяжённостью 217 п. м., введённый в эксплуатацию в 1979 году. Имеет разрешённые нагрузки Н-30, НК-80, габарит Г-11,45+1,13+1,14 с шириной проезжей части 11,45 м; 

· на км 134+069 имеется железобетонный путепровод через железную дорогу, введённый в эксплуатацию в 1969 году. Имеет разрешённые нагрузки Н-18, НК-80, габарит Г-8,0+1,35+1,32 с шириной проезжей части 8,0 м; 

· на км 140+384 находится железобетонный мост через ручей, введён в эксплуатацию в 1947 году, имеет разрешённые нагрузки Н-13, НК-60, габарит Г-8,9+2*0,72 с шириной проезжей части 8,9 м; 

· на км 142+2,96 находится железобетонный мост через ручей, введён в эксплуатацию в 1946 году, имеет разрешённые нагрузки Н-13, НК-60, габарит Г-9,6+0,65+0,5 с шириной проезжей части 9,6 м;

· на км 142+882 находится железобетонный мост через ручей, введён в эксплуатацию в 1946 году, имеет разрешённые нагрузки Н-13, НК-60, габарит Г-9,5+0,6+0,65 с шириной проезжей части 9,5 м. 
Протяжённость автодорог регионального значения, проходящих по территории Большелуцкого сельского поселения, находящихся на балансе ГУ «Ленавтодор», составляет 199,4 км. Перечень и характеристика автодорог регионального значения, проходящих по территории Большелуцкого сельского поселения, представлены в таблице 33.
Таблица 33 Перечень автодорог регионального значения, проходящих по территории Большелуцкого сельского поселения

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги (с указанием конечных пунктов)
	Идентификационый номер
	Протяженность в границах муниципального района (км)
	Техническая категория
	Покрытие
	Ширина проезжей части (м)
	Техническое состояние
	Интенсивность движения

	1
	Лужицы - Первое Мая
	41 ОП РЗ 41К-109
	86,3
	IV, III
	асфальтобетон
	7
	удовл.
	552

	2
	Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Краколье
	41 ОП РЗ 41К-005
	60,5
	II, IV
	асфальтобетон
	7
	удовл.
	3543, 2514

	3
	Кингисепп - Манновка
	41 ОП РЗ 41К-579
	24,2
	IV
	асфальтобетон
	7
	удовл.
	1706

	4
	Подъезд к пос.  Кингисеппский
	41 ОП РЗ 41К-591
	5,1
	IV
	асфальтобетон
	6-8
	удовл.
	1724

	5
	Подъезд к д. Захонье-2
	41 ОП РЗ 41К-597
	1,0
	IV
	асфальтобетон
	6
	удовл.
	280

	6
	Куровицы - Орлы
	41 ОП РЗ 41К-614
	7,1
	V
	щебеночное
	8
	удовл.
	83

	7
	Пулково - Сала
	41 ОП РЗ 41К-608
	1,8
	V
	щебеночное
	6-8
	удовл.
	50


Автодороги Подъезд к пос. Кингисеппский и Куровицы - Орлы своей технической категорией не соответствуют существующей интенсивности движения.

Перечень и характеристика дорожно-транспортных сооружений, находящихся на региональной сети автодорог в Большелуцком сельском поселении приведена в таблице 34.

Таблица 34 Перечень и характеристика дорожно-транспортных сооружений, находящихся на сети автодорог регионального значения Большелуцкого сельского поселения

	№ п/п


	Наименование сооружения,

наименование препятствия,

км


	Длина,  м


	Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, материал, год постройки (год последнего ремонта)


	Категория дороги


	Проектные нагрузки, физическая грузоподъём

ность
	Оценка сооружения, категория дефектов



	
	
	
	
	
	норм.
	факт.
	

	1
	мост через ручей Дубовый, автомобильная дорога Лужицы - Первое Мая, км 67+415
	25,9
	2x11,36, Г 8+2x0,95, железобетонный, 1972 г.
	III
	НК-80 Н-30
	НК-80 А-11
	удовл

	2
	мост через ручей Дальняя Поляна, автомобильная дорога Лужицы - Первое Мая, км 73+518
	18,17
	3x6,00, Г 8,00+2x0,75, железобетонный, 1972г.
	III
	НГ-60 Н-18
	НК-80 А-11
	неуд. 

	3
	мост через р. Орьевка, автомобильная дорога Лужицы - Первое Мая, км 76+870
	36,96
	3x11,37, Г 7+2x0,75, железобетонный, 1972 г.
	III
	НК-80 Н-18
	НК-80 Н-18
	неуд. 

	4
	мост через р. Нотик, автомобильная дорога Лужицы - Первое Мая, км 79+292
	22,92
	2x11,36, Г 7+2x0,85, железобетонный, 1972 г.
	III
	НК-80 Н-18
	НК-80 А-11
	неуд. 

	5
	мост через р. Солка, автомобильная дорога Псков – Гдов –Сланцы – Кингиселп – Краколье, км 224+283
	33,10
	1x29,4, П 0+2x0,75 сталежелезобетонный, 2005 г.
	III
	НК-80 А-11
	НК-80 А-11
	неуд.

	6
	мост через р. Солка, автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, км 234+800
	29,68
	1x24; Г10+2x0,75, железобетонный, 1995 г.
	III
	НК-80 А-11
	НК-80 А-11
	хор.

	7
	мост через р. Солка автомобильная дорога Кингисепп –Манновка, км 4+232
	36,34
	2x16,76; Г 7+2x0,75, железобетонный, 1968 г.
	IV
	НГ-60 Н-13
	НГ-60 Н-13
	удовл.

	8
	мост через р. Солка автомобильная дорога Кингисепп – Манновка, км 15+508
	30,67
	1x14,12+14,08; Г 7+2x0,8 железобетонный, 

1969г.
	IV
	НГ-60 Н-13
	НГ-60 Н-13
	удовл.

	9
	мост через р. Падожница автомобильная дорога Подъезд к п. Кигисеппский, км 2+583
	19,6
	1x16,79; Г 8+2x1 железобетонный, 1972 г.
	IV
	НГ-60 Н-13
	НГ-60 Н-13
	удовл.

	10
	мост через р. Чёрная автомобильная дорога Куровицы – Орлы, км 0+300
	44,5
	3x13,7; Г 8,4+2x0,85 железобетонный
	V
	НК-80 Н-30
	НК-80 Н-30
	Удовл.


Пассажирские перевозки на территории Большелуцкого сельского поселения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Кингисеппский автобусный парк». Перечень автобусных маршрутов, работающих на территории Большелуцкого сельского поселения, приведён в таблице 35.

Таблица 35 Перечень автобусных маршрутов

	Номер

маршрута
	Название маршрута

	51
	Кингисепп – Ивангород (Парусинка) *заезд в д. 1 Мая, д. Захонье

	51А
	Кингисепп – Ивангород (Парусинка) *заезд в д. 1 Мая, д. Захонье

	57
	Кингисепп - д. Орлы

	57 Б
	Кингисепп - д. Кошкино

	3
	Кингисепп - пов. на Александровскую Горку

	3 А
	Кингисепп - пов. на Александровскую Горку

	3 Б
	Кингисепп - п. Кингисеппский


Автобусные маршруты проходят по территории муниципального образования по автодорогам: Кингисепп - Манновка, Куровицы - Орлы, Подъезд к пос. Кингисеппский и М-11 «Нарва». Марштуры проходят через большинство населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения: п. Кингисеппский, деревни: Падога, Новопятницкое, Большой Луцк, Малый Луцк, Жабино, Свейск, Захонье, Кошкино, Серёжино, Манновка и Орлы. Таким образом, проходящие по территории Большелуцкого сельского поселения автобусные маршруты выполняют кроме внешних связей и внутренние, связывая большинство населенных пунктов сельского поселения между собой и с административным центром поселения.
По данным Управления Ленинградской области по транспорту через территорию Большелуцкого сельского поселения проходит автобусный маршрут №842 «г.Ивангород – г. Санкт-Петербург, автовокзал (наб. Обводного канала, д.36)». Протяжённость маршрута 152 км, ежедневно выполняется 6 рейсов). Открытие новых маршрутов не планируется.
Проезжая часть автомобильных дорог, по которым осуществляется движение автобусов, соответствует требованиям дорожного движения. Автостанции и автовокзалы в Большелуцком сельском поселении отсутствуют.
Воздушный  транспорт

Воздушный транспорт на территории Большелуцкого сельского поселения представлен посадочной площадкой «Большой Луцк», находящейся недалеко от д. Большой Луцк. Посадочная площадка «Большой Луцк» предназначена для выполнения учебных и тренировочных полетов самолетов и вертолетов авиации общего назначения (АОН), парашютных прыжков. Посадочная площадка «Большой Луцк» является собственностью некоммерческого партнерства «Кингисеппский аэроклуб Взлет» и находиться в хозяйственном ведении администрации г. Кингисепп Ленинградской области. Посадочная площадка «Большой Луцк» допущена к эксплуатации по установленным минимумам для визуальных полетов. Категории не имеет. Летное поле прямоугольной формы размером 300x1000 метров. Грунт (песчано-торфяной с травянистым покровом), к эксплуатации при выпадении осадков не пригодна. На летном поле симметрично от центра расположена грунтовая посадочная площадка размером 250x800 метров с МК взлета и посадки 148°-328°.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов

Улично-дорожная сеть населённых пунктов Большелуцкого сельского поселения представлена улицами и дорогами, в основном, с грунтовым и щебеночным покрытием. Благоустройство улично-дорожной сети населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения недостаточное. Отсутствуют тротуары вдоль улиц и освещение на дорогах и пешеходных переходах в деревнях. 
Таблица 36 Характеристика улично-дорожной сети населенных пунктов

	№ п/п
	Населённый пункт
	Протяженность
УДС, м
	Асфальт
	Грунт, щебень
	Содержание дороги

	1
	д. Александровская Горка
	650
	450
	200
	администрация Большелуцкого
сельского поселения 

	2
	д. Большой Луцк 
	3590
	
	3590
	администрация Большелуцкого
сельского поселения

	3
	д. Жабино 
	1210
	
	1210
	администрация Большелуцкого 
сельского поселения 

	4
	д. Заречье 
	440
	
	440
	администрация Большелуцкого 
сельского поселения 

	5
	д. Захонье-1 
	1670
	400
	1270
	администрация Большелуцкого
сельского поселения 

	6
	д. Захонье-2 
	1620
	730
	890
	администрация Большелуцкого 
сельского поселения 

	7
	д. Карлово 
	320
	
	320
	администрация Большелуцкого 

сельского поселения 

	8
	п. Кингисеппский 
	2600
	2600
	
	ООО «УК Кингисеппская»,

администрация Большелуцкого

сельского поселения

	9
	д. Комаровка 
	1180
	
	1180
	администрация Большелуцкого сельского поселения

	10
	д. Кошкино (частные дома)
	3880
	
	3880
	администрация Большелуцкого 

сельского поселения 

	11
	д. Кошкино (многоквартирные дома)
	1815
	525
	1290
	ООО «УК Кингисеппская»,

администрация Большелуцкого

сельского поселения

	12
	д. Куровицы 
	2715
	
	2715
	администрация Большелуцкого

сельского поселения 

	13
	д. Малый Луцк
	3349
	1270
	2079
	администрация Большелуцкого

сельского поселения 

	14
	д. Манновка 
	2034
	
	2034
	администрация Большелуцкого

сельского поселения 

	15
	д. Новопятницкое
	1070
	870
	200
	администрация Большелуцкого

сельского поселения 

	16
	д. Орлы 
	3880
	
	3880
	администрация Большелуцкого 

сельского поселения 

	17
	д. Падога 
	1850
	
	1850
	администрация Большелуцкого

сельского поселения 

	18
	д. Пулково
	1070
	
	1070
	администрация Большелуцкого

сельского поселения 

	19
	д. Сала 
	1915
	
	1915
	администрация Большелуцкого 

сельского поселения 

	20
	д. Свейск
	2400
	
	2400
	администрация Большелуцкого 

сельского поселения 

	21
	д. Серёжино
	2375
	
	2375
	администрация Большелуцкого 

сельского поселения 

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	200
	
	200
	администрация Большелуцкого 

сельского поселения 

	
	Итого:
	41833
	6845
	34988
	


Таким образом, общая протяженность улично-дорожной сети населённых пунктов Большелуцкого сельского поселения составляет 41,8 км. Улицы с грунтовым и щебеночным покрытием составляют около 80 %.

Транспорт населённых пунктов

Внутрипоселковый общественный транспорт в муниципальном образовании не получил развития из-за небольших размеров населённых пунктов.
На территории Большелуцкого сельского поселения имеется четыре действующие АЗС. Две (газовые) – у деревни Малый Луцк и деревни Новопятницкое. Две другие – на автодороге федерального значения М-11 «Нарва», на въезде в Ивангород. Там же расположена СТО.
Маломерный флот, принадлежащий гражданам Большелуцкого сельского поселения, насчитывает около 300 единиц. Хранение маломерного флота производится в ангарах индивидуальной постройки или под открытым небом вдоль берегов реки Луга. 
2.11 Инженерная инфраструктура
2.11.1 Водоснабжение

Водоснабжение Большелуцкого сельского поселения осуществляется за счет поверхностных вод (р. Луга) и подземных вод. 

В настоящее время централизованной системой водоснабжения обеспечены п.Кингисеппский, деревни Малый Луцк, Кошкино и Захонье-2. В остальных населенных пунктах проблема водоснабжения решается частным порядком, за счет использования колодцев, расположенных на территории домовладений.

Источником водоснабжения части населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения является магистральная сеть города Кингисепп. Магистральная сеть берет начало от водопроводных очистных сооружений (ВОС) «Серёжино», берущие воду из р. Луга. Проектная производительность системы составляет 30,00 тыс. м3/сут, фактическая – 12,06 тыс. м3/сут. 
Также в п. Кингисеппский в 2018 году в эксплуатацию была введена артезианская скважина, глубиной 135м, производительностью 0,34 тыс. м3/сут
От ВОС «Серёжино» питьевая вода по двум водоводам диаметром 300 мм каждый поступает в г. Кингисепп. Далее пересекая границы города, проходит вдоль железной дороги мимо д. Новопятницкое. На д. Новопятницкое отходит труба диаметром 100 мм. От д. Новопятницкое, пересекая автодорогу «Нарва», два водовода идут в сторону предприятия ООО «Промышленная группа «Фосфорит» и насосной станции первого подъема (НС-1) п. Кингисеппский. От НС-1 идет ответвление на д. Александровская Горка.

Далее от НС-1 по двум магистральным водоводам диаметром 150 мм каждый вода подается в резервуар чистой воды (РЧВ) п. Кингисеппский. На данный момент только один водовод функционирует, другой находится в аварийном состоянии. Из РЧВ вода насосами второго подъема подается на водонапорную башню, откуда поступает в распределительную сеть п. Кингисеппский.

В п. Кингисеппский питьевая вода используется на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды населения, в том числе на горячее водоснабжение и тушение пожаров, а также на промышленные и прочие нужды.

Распределительные сети поселка тупиковые.
Качество питьевой воды на НС ВОС «Серёжино», по данным ОАО «Кингисеппский Водоканал», не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа.
Водоснабжение д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2 осуществляется от артезианских скважин. Схема водоснабжения следующая: вода из артезианской скважины подается без очистки в водонапорную башню, откуда поступает в распределительные сети деревни.

Скважина  д. Кошкино имеет проектную производительность 0,48 тыс. м3/сут, фактическую – 0,13 тыс. м3/сут. Существующий водозабор обеспечивает необходимую потребность.

Скважина  д. Малый Луцк имеет проектную производительность 0,24 тыс. м3/сут., фактическую – 0,01 тыс. м3/сут. Существующий водозабор обеспечивает необходимую мощность.

Скважина  д. Захонье-2 имеет проектную производительность 0,52 тыс.  м3/сут.

Скважина д. Кошкино находится в эксплуатации ООО «Коммун Энерго».
По данным ООО «Коммун Энерго» гигиенические показатели качества воды питьевого водозабора из артезианских скважин и в распределительной сети д. Кошкино и д. Захонье-2 соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проект организации зон санитарной охраны имеется в п. Кингисеппский, д. Кошкино и д. Малый Луцк, установлены первый, второй и третий пояса зоны санитарной охраны водозаборов. Режим хозяйственной деятельности соблюдается. Также имеется проект на артизианскую скважину, расположенную на территории промышленной зоны «Фосфорит».
2.11.2 Водоотведение

Система водоотведения в Большелуцком сельском поселении развита слабо. Централизованное отведение стоков имеется только в п. Кингисеппский и д. Кошкино.

В п. Кингисеппский развита хозяйственно-бытовая каналзация и ливневая канализация.

Сточные воды от поселка по самотечному коллектору диаметром 300 мм поступают в приемную камеру насосной станции (КНС), откуда насосами подаются на очистные сооружения БИО-700 (КОС). Фактическая мощность КОС БИО-700 до 400 м3/сут.

Здание и оборудование КНС: железобетонные конструкции, металлоконструкции и трубопроводы были отремонтированы и заменены.
Технологическая схема очистки и состав сооружений КОС:

· Колодец гаситель напора;

· Лоток, выполняющий роль песколовки, в нем же установлена ручная решетка;

· Аэротенк – 2 шт.;

· Вторичный отстойник – 2 шт.;

· Контактный резервуар, обеззараживание очищенных стоков происходит гипохлоритом натрия;

· Осадок и избыточный ил откачиваются на иловые карты.

Выпуск очищенных стоков осуществляется в р. Падожница, которая впадает в р. Луга – рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Эффективность работы КОС п. Кингисеппский:

· взвешенные вещества – 80-85 %;

· БПКпол – 80-90 %;

· нефтепродукты – 90 %;

· железообщ – 40-45 %.

В д. Кошкино КОС разрушены. Стоки от жилых домов, котельной и других абонентов поступают в приемное отделение КНС, далее на КОС. Стоки проходят транзитом по лоткам сооружений и без очистки по канаве попадают в р. Луга.
К находящимся КНС и КОС в д. Кошкино присоединены канализационные сети из п. Кингисеппский.

Таблица 37 Перечень КНС, расположенных на территории д. Кошкино

	№ п/п
	Наименование предприятия, организации, ведомственная принадлежность
	Адрес почтовый / юридический

(телефон)
	Производительность,

м3/сут.

	1
	Канализационные очистные сооружения в д. Кошкино эксплуатирующая организация, муниципальная
	Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Кошкино 
	400

	2
	Канализационные очистные сооружения в д. Кошкино эксплуатирующая организация, муниципальная
	Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Кошкино 
	60


В 2013 г. д. Кошкино были построены модульные канализационные очистные сооружения.
В остальных населенных пунктах система хозяйственно-бытовой и дождевой канализации отсутствует.

2.11.3 Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей Большелуцкого сельского поселения осуществляется от тепловых источников АО «ЛОТЭК», которые обеспечивают коммунально-бытовые нужды населения. 

Топливом для теплоисточников служит природный газ и для  малопроизводительных котельных – уголь.

Теплоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий осуществляется, в основном, от индивидуальных котельных.

В настоящее время  система теплоснабжения п. Кингисеппский имеет как централизованное теплоснабжение, так и индивидуальные источники тепловой энергии.

Централизованная система теплоснабжения возникла в период строительства  населенного пункта, который относится к  поселку городского типа. Жилой фонд поселка  состоит  из 5-ти этажных  многоквартирных   домов с высокой степенью благоустройства.     Социальные объекты представлены   школой, детским садом, домом культуры, амбулаторией, домом интернатом для  престарелых  граждан.

В настоящее время в состав  централизованной системы  теплоснабжения  входят блок-модульная котельная, введенная  в эксплуатацию в 2012 году взамен паровой котельной 1976 года, полностью выработавшей свой эксплуатационный ресурс, и  коммунальными тепловыми сетями, протяженностью 2569,7 м в 2х трубном исчислении. Потребителями тепловой энергии  являются  многоквартирные жилые дома и социальные объекты, оборудованные индивидуальными тепловыми пунктами, внутренними системами отопления и ГВС. Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии  не зафиксировано.
Старая поселковая  котельная выведена из эксплуатации.
В зоне действия централизованного источника тепловой энергии – блок-модульной котельной  потребителями тепловой энергии являются многоквартирные жилые дома и объекты социального назначения:

· многоквартирные жилые дома (МКД) - 11 ед.,

· социальные  объекты - 8 ед.

Величина  присоединенной  тепловой  нагрузки  по группам потребителей  представлена в таблицах ниже. 

Увеличение нагрузки в перспективе не планируется.

Таблица 38 Таблица  тепловых нагрузок  потребителей  жилого фонда многоквартирных домов при расчетных температурах наружного воздуха

	№ п/п
	Потребитель, адрес местонахождения
	тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Средняя тепловая нагрузка на  ГВС,                 Гкал/час
	Суммарная

Тепловая нагрузка,

Гкал/час

	1
	п. Кингисеппский, дом 1
	0,333
	0,0728
	0,4058

	2
	п. Кингисеппский, дом 2
	0,332
	0,0777
	0,4097

	3
	п. Кингисеппский, дом 3
	0,310
	0,0692
	0,3792

	4
	п. Кингисеппский, дом 4
	0,201
	0,0459
	0,2469

	5
	п. Кингисеппский, дом 5
	0,250
	0,0483
	0,2983

	6
	п. Кингисеппский, дом 6
	0,337
	0,0780
	0,415

	7
	п. Кингисеппский, дом 7
	0,244
	0,0496
	0,2936

	8
	п. Кингисеппский, дом 8
	0,246
	0,0441
	0,2901

	9
	п. Кингисеппский, дом 9
	0,361
	0,0756
	0,4366

	10
	п. Кингисеппский, дом 11
	0,203
	0,0410
	0,244

	11
	п. Кингисеппский, дом 12
	0,246
	0,0588
	0,3048

	
	ИТОГО:
	3,064
	0,6610
	3,725


Таблица 39 Таблица  тепловых нагрузок  потребителей социальных объектов  при расчетных температурах наружного воздуха

	№ п/п
	Потребитель, адрес местонахождения
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Средняя тепловая нагрузка на  ГВС,                 Гкал/час
	Суммарная

Тепловая нагрузка,

Гкал/час

	1
	Здание АМО "Большелуцкое сельское поселение", дом 21
	0,060
	0,0002
	0,0602

	2
	Дом культуры
	0,248
	0,0009
	0,2489

	3
	МБОУ "А.-Г.ООШ" (Школа)
	0,197
	0,0098
	0,2068

	4
	МБДОУ п. Кингисеппский (Детский сад)
	0,100
	0,0149
	0,1149

	5
	ЛОГКУ Кингисеппский ДИ (Дом интернат)
	0,089
	0,0236
	0,1126

	6
	Баня п. Кингисеппский
	0,008
	0,0620
	0,0700

	7
	Магазин 5-ка
	0,034
	0,0003
	0,0343

	8
	Амбулатория п. Кингисеппский
	0,082
	0,0004
	0,0824

	
	ИТОГО:
	0,818
	0,112
	0,930


Таблица 40 Тепловая нагрузка внешних потребителей (с учетом  тепловых потерь в тепловых сетях)

	№ п/п
	Наименование  показателя
	Обозначение
	Ед. изм.
	Зона действия блок-модульной котельной

	1
	Тепловая нагрузка на отопление жилого фонда
	
	Гкал/час
	3,064

	2
	Тепловая нагрузка на отопление социальных объектов
	
	Гкал/час
	0,818

	
	Тепловая нагрузка внешних потребителе на отопление всего
	Qот
	Гкал/час
	3,882

	3
	Тепловая нагрузка на ГВС жилого фонда
	
	Гкал/час
	0,6610

	4
	Тепловая нагрузка на ГВС социальных объектов
	
	Гкал/час
	0,112

	
	Тепловая нагрузка внешних потребителей на ГВС, всего
	Qгвс


	Гкал/час
	0,773

	
	Присоединенная тепловая нагрузка внешних потребителей
	Q р.гв вн.п
	Гкал/час
	4,655

	5
	Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Qр.пот
	Гкал/час
	0,445

	
	Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей на выходе из котельной
	Q колр.гв
	Гкал/час
	5,1


Потери в тепловых сетях достигают 8,72%. 

Годовой отпуск тепла составляет – 13180 Гкал/год, в т.ч.:

· жилищный фонд – 10905 Гкал/год;

· бюджетные организации – 2043 Гкал/год;

· прочие потребители – 232 Гкал/год.

В настоящее время  в централизованной системе теплоснабжения  поселка Кингисеппский  сложились оптимальные температурные графики  отпуска тепловой энергии, с учетом которых предполагается дальнейшая эксплуатация  существующей и развитие перспективной  системы теплоснабжения. Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий,  а так же  заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения.
Котельная в д. Кошкино введена в эксплуатацию в 2009 году и не требует реконструкции, в связи с отсутствием информации по перспективе строительства новых потребителей, а также новых источников тепловой энергии считаем, что тепловая мощность всей системы не изменится.

В системе теплоснабжения отсутствует водоподготовка, что приводит к преждевременному старению тепловых сетей и частым их прорывам в отопительный период.

Установленная тепловая мощность котельной составляет 1,6 Гкал/ч (с учетом работы одного котла 0,8 Гкал/час).

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, включая собственное производство, составляет 0,356 Гкал/ч.
Таблица 41 Фактические сведения по эксплуатации котельной

	Котельная, адрес
	Выработка,

тыс. Гкал
	Отпуск на коллекторы,

тыс. Гкал
	Отпущено потребителям, тыс. Гкал
	топливо,

тыс. т.у.т.

	Котельная

Д. Кошкино
	1,02
	0,916
	0,836
	0,187


Тепловые сети находятся на балансе Большелуцкого сельского поселения, прокладка трубопроводов тепловых сетей смешанная – надземная и подземная в непроходных каналах. Изоляция тепловых сетей ППУ с оцинкованной защитой. Год ввода в эксплуатацию 1976 г. Тепловые сети характеризуются высокой степенью износа (80 %) и низкой степенью надежности.

Тепловые сети от Котельной д. Кошкино, работает по температурному графику 95 – 70 оС.

Перевод котельной на газ не планирует, проектная документация на данные виды работ не разрабатывалась. 

На данный момент существующие источники тепловой энергии обеспечивают потребителей д. Кошкино Большелуцкого сельского поселения в полном объёме.

Таблица 42 Резервные тепловые мощности

	Котельная
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Установленная мощность, Гкал/ч.
	Резерв, Гкал/ч.

	Котельная

Д. Кошкино
	0,356
	0,8
	0,444


В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует, потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь).

Данные по централизованным теплоисточникам Большелуцкого сельского поселения и технические характеристики тепловых сетей от централизованных источников, информация о котельных сельскохозяйственных и промышленных предприятиях представлены в таблицах ниже. 

Таблица 43 Данные по централизованным теплоисточникам Кингисеппского МУП «Теплоэнерго»

	Населенный пункт,

местоположение
	Тип котлов
	Кол-во кот
лов
	Год изготовле
ния
	Вид топлива
	Установлен
ная мощн.

Гкал/час
	Подключенная нагрузка
	Вид схемы

теплоснабжения
	Вид прокладки

тепл.
сети
	Тепло-вые потери

в тепл.

сети,

Гкал/час
	Удельная норма расхода

	
	
	
	
	
	
	Всего

Гкал/час
	В том числе
	
	
	
	Топлива,

кг условного топлива/
Гкал
	Эл.

энергии,

кВт/
Гкал
	Воды,

м3/Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	Отопление,

Гкал/час
	ГВС,

Гкал/час
	
	
	
	
	
	

	д. Кошкино, котельная № 
	НР-18 - водогрейный (100 % процент износа)
	2
	1995,

1997
	уголь

(317 т.)
	1,2
	0,43
	0,298
	0,11
	открытая, 2-х трубная
	смешенная (надземная и подземная в непроходных каналах)
	0,03
	220
	78
	5,4

	п. Кингисеппскийкотельная № 
	ДКВР-10/13 паровой

(100 % процент износа)
	2
	1973
	газ

(годовой расход 2678000 м3)
	13,2
	4,94
	3,89
	1,05
	открытая, 2-х трубная
	смешенная (надземная и подземная в непроходных каналах)
	0,23
	161
	36,5
	6,1

	В д. Александровская Горка, д. Большой Луцк, д. Малый Луцк, д. Жабино, д. Заречье, д. Захонье-1, д. Захонье-2, д. Карлово, д. Комаровка, д. Куровицы, д. Манновка, д. Новопятницкое, д. Орлы, д. Падога, д. Первое Мая, д. Пулково, д. Сала, д. Свейск, п. ж/д ст. Туганы централизованные источники тепла отсутствуют, теплоснабжение обеспечивается от отопительных печей.





Таблица 44 Технические характеристики тепловых сетей от централизованных источников Большелуцкого сельского поселения

	№

п/п
	Населенный пункт
	Эксплуатирующая

организация
	Общая протяженность тепловых сетей (м)
	Общая протяженность ветхих тепловых сетей
(м)
	Температурный график работы тепловой сети
	Тепловые потери в тепловой сети (Гкал/час)

	
	
	
	всего
	отопление
	ГВС
	всего
	отопление
	ГВС
	расчетный
	фактический
	

	1
	д. Кошкино, котельная № 6
	ООО «Коммун Энерго»
	265
	265
	265
	265
	95-70
	95-70
	0,03

	2
	п. Кингисеппский, котельная № 7
	АО «ЛОТЭК»
	2443,4
	2443,4
	2443,4
	2443,4
	95-70
	95-70
	0,23


Таблица 45 Информация о теплоисточниках сельскохозяйственных и промышленных предприятий

	Наименование котельной
	Населенный пункт
	Наименование предприятия, профиль

предприятия, список обслуживаемых

объектов
	Годовой расход
	Максимальный часовой

расход (мощность),

Гкал/час
	Марки и кол-во котлов и/или

установок, шт.

	
	
	
	вид топлива
	фактический расход топлива за

последний год в натуральных

единицах (тонны или м3
	фактическая годовая выработка

тепла, тыс.Гкал/год
	проектный расход топлива за

последний год в натуральных

единицах (тонны или м3)
	расчетная годовая выработка

тепла, тыс.Гкал/год
	присоединенная нагрузка,

Гкал/час
	расчетная нагрузка, Гкал/час
	

	ООО ПГ "Фосфорит"
	п. Кингисеппский
	ООО ПГ "Фосфорит"
	газ 
	99019,3
	712,94
	96000
	821,53
	156,00
	179,77
	ГМ-50-14, 2 шт.

КВГМ-50, 3 шт.

вр. обжиг. печь, 6 шт.

БГС- 6 шт.

РС-3 шт.

М.т. БГС-1 шт.

цикл-топка, 1 шт.

цикл. печь-3 шт.

модул.  топка, 1 шт

пустовая топка, 1 шт.

серная печь, 1 шт

С-27, 1 шт.

С-17, 1 шт.

нагревательная

камерная печь, 2 шт.


	ООО "Промтрак"
	п. Кингисеппский
	ООО «Промтрак»
	газ
	н/д
	н/д
	4722 
	34,00
	н/д
	7,44
	н/д

	ЗАО ПМК-12
	д. Новопятницкое
	общежитие-1547м3,

гараж - 4421 м3,

склад-7209 м3,

администрация-2377 м3,

мастерская-2434 м3
	древеси-

на (30-35 %)
	1600  
	0,99
	1600
	1,66
	0,33
	0,96
	ТУЛА-3

	ЗАО Падога
	д. Падога
	ЗАО «Падога»
Коровники - 2000 м2, 200 голов

Телятники - 750 м2, 70 голов

Мехмастерские - 1100 м2
Зерносушилки- 100 тонн зерна в год
	эл.
энергия
	н/д
	н/д
	н/д
	0,88
	н/д
	0,30
	электрообогреватель

	Котельная МУП «Водоканал» КОС 


	д. Малый Луцк
	Городские канализационные очистные сооружения 15279 м3
	мазут
	401
	3,13
	401
	3,20
	0,79
	0,80
	ДКВР-2,5/13, 1,6 Гкал/ч, 2 шт.

	Котельная МУП «Водоканал» ВОС 
	д. Серёжино
	Водоочистная станция 38170 м3
	мазут
	278
	2,06
	н/д
	2,60
	0,82
	1,04
	КВ-1,25, 1,05Гкал/ч, 2 шт.


2.11.4 Газоснабжение

В настоящее время на территории Большелуцкого сельского поселения расположены следующие объекты газоснабжения:

· ГРС «Радуга»-1984 г., Qпроект.=39,7 тыс. м3/час, Рвых.проект.=0,3 МПа;

· ГРС «Фосфорит»-1972 г., Qпроект.=133,0 тыс. м3/час, Рвых.проект.=1,3 МПа (1-вых), Рвых.проект.=0,3 МПа (2-вых.), Рвых.проект.=0,3 МПа (3-вых.).

Магистральные газопроводы:

· Кохтла-Ярве – Ленинград - 1 – 1948 г., Ду 500, Р проект = 5,4 МПа;

· Кохтла-Ярве – Ленинград - 2 – 1959 г., Ду 500, Р проект = 5,4 МПа;

· Сланцы – Кингисепп - 1 – 1948 г., Ду 350, Р проект = 3,8 МПа;

· Сланцы – Кингисепп - 2 – 1999 г., Ду 400, Р проект = 3,8 МПа.

Газоснабжение п. Кингисеппский осуществляется на базе природного газа от головного сооружения – газораспределительной станции ГРС «Фосфорит» по отводу от магистрального газопровода Кохтла–Ярве – Ленинград диаметром 500 мм. Деревни Большой Луцк и Малый Луцк снабжаются от ГРС «Радуга». 
Схема распределения газа по давлению - 2-х ступенчатая, газопроводы среднего (до 0,3 МПа) и низкого (до 0,005 МПа) давления. Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты. 

Направления использования газа:

· бытовые нужды населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение);

· энергоноситель для теплоисточников;

· технологические нужды промышленности.

В д. Кошкино двухэтажные дома подключены к автономному газохранилищу.

В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения система газоснабжения природным сетевым газом не развита. Используется сжиженный углеводородный газ.

Информация по текущему состоянию объектов газификации на территории Большелуцкого сельского поселения:

· коммунально-бытовые нужды населения – 300,545 тыс. м3/год;

· количество газифицированных природным газом квартир – 821 шт;

· емкостной газ используют 66 квартир в д. Кошкино. Объём потребления емкостного газа – 6,4 т/год;

· годовой расход газа на выработку тепловой энергии котельной п. Кингисеппский– 2369,0 тыс. м3/год;

· годовой расход угля на выработку тепловой энергии котельной д. Кошкино – 317 т/год;

· расход природного газа на нужды промышленных предприятий составляет – 4314,0 тыс. м3/год.

2.11.5 Электроснабжение

Потребителями электроэнергии Большелуцкого сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители, промышленные и сельскохозяйственные потребители. В 2017-2019гг. во всех населенных пунктах светильники уличного освещения заменены на светодиодные.
Электроснабжение Большелуцкого сельского поселения осуществляется от электрических сетей филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети».
Таблица 46 Характеристика объектов

	№№

п/п
	Наименование объекта
	Количество и мощность

(МВА)

трансформ.
	Напряжение,

кВ
	Год установки
	Текущая загрузка трансф.,

%
	Резерв мощности, МВа
	Балансовая принадлежность

	1
	ПС 35 кВ Жабино (ПС 6)
	2х2,5
	   35/10
	1978,

1994
	72,

44,4
	2,14
	ПАО «Ленэнерго»

	2
	ПС 110 кВ Фосфорит-1 (ПС 214)
	2х80
	110/35/6
	1972
	нет

данных
	64,11
	ПАО «Ленэнерго»

	3
	ПС № 317 ПГВ-2
	2х63
	110/6
	нет

данных
	нет

данных
	нет

данных
	ООО «Промышленная группа «Фосфорит»

	4
	ПС № 392 ПГВ-3
	2х40
	110/6
	нет

данных
	нет

данных
	нет

данных
	ООО «Промышленная группа «Фосфорит»

	5
	ПС 110 кВ Кингисепп-город (ПС 243)
	2х16
	110/35/10
	1975

1976


	66,1

81,6
	0
	ПАО «Ленэнерго» 

	6
	ПС 35 кВ Кингисеппская (ПС 17)
	2х6,3+4
	35/10
	1989.

1969,

1973
	51,7

64,5

34,6
	0
	ПАО «Ленэнерго»


Таблица 47 Перечень трансформаторных подстанций 10 кВ на территории Большелуцкого сельского поселения

	№№

п/п
	Населенный пункт
	№ ТП
	Мощность

трансформатора,

кВА
	Год ввода
в эксплуатацию
	% загрузки

трансф.
	% износа

трансф.

	1
	д. Александровская Горка
	608
	400
	1983
	17
	100

	2
	д. Александровская Горка
	614
	400
	1983
	17
	100

	3
	д. Большой Луцк
	673
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	4
	д. Большой Луцк
	675
	2х100
	1982
	-
	100

	5
	д. Большой Луцк
	678
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	6
	д. Большой Луцк
	759
	160
	2005
	-
	16

	7
	д. Малый Луцк
	606
	250
	1965
	47
	100

	8
	д. Малый Луцк
	681
	40
	1987
	7
	88

	9
	д. Малый Луцк
	682
	40
	1987
	54
	88

	10
	д. Малый Луцк
	774
	25
	2007
	-
	8

	11
	д. Жабино
	673
	250
	1969
	9
	100

	12
	д. Заречье
	711
	63
	1979
	13
	100

	13
	д. Захонье-1
	618
	50
	1986
	16
	92

	14
	д. Захонье-1
	769
	25
	2006
	-
	12

	15
	д. Захонье-2
	712
	320
	1966
	27
	100

	16
	п. Кингисеппский
	746
	2х400
	1983
	17
	100

	17
	п. Кингисеппский
	658
	250
	1995
	-
	56

	18
	п. Кингисеппский
	683
	630
	1976
	-
	100

	19
	д. Карлово
	726
	40
	1995
	85
	56

	20
	д. Кошкино
	630
	63
	1988
	23
	84

	21
	д. Кошкино
	665
	100
	1965
	23
	100

	22
	д. Кошкино
	693
	160
	1973
	44
	100

	23
	д. Комаровка
	710
	50
	1982
	26
	100

	24
	д. Куровицы
	742
	25
	2002
	-
	28

	25
	д. Куровицы
	513
	100
	1986
	69
	92

	26
	д. Куровицы
	549
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	27
	д. Манновка
	515
	50
	1986
	32
	92

	28
	д. Манновка
	560
	30
	1991
	41
	72

	29
	д. Новопятницкое
	604
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	30
	д. Новопятницкое
	611
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	31
	д. Новопятницкое
	633
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	32
	д. Новопятницкое
	676
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	33
	д. Орлы
	514
	100
	1981
	31
	100

	34
	д. Орлы
	735
	63
	2000
	5
	36

	35
	д. Падога
	607
	250
	1977
	16
	100

	36
	д. Первое Мая
	620
	100
	1978
	33
	100

	37
	д. Первое Мая
	642
	100
	1992
	-
	68

	38
	д. Пулково
	621
	160
	1984
	50
	100

	39
	д. Сала
	619
	100
	1982
	42
	100

	40
	д. Сала
	777
	25
	2007
	-
	8

	41
	д. Свейск
	616
	50
	1982
	25
	100

	42
	д. Свейск
	670
	25
	1997
	12
	48

	43
	д. Серёжино
	516
	60
	1984
	64
	100

	44
	д. Серёжино
	660
	160
	1995
	3
	56


По территории Большелуцкого  сельского поселения  проходят следующие линии электропередач:
Таблица 48 Линии электропередач, расположенные в пределах территории Большелуцкого сельского поселения

	Объекты федерального значения
	1 ВЛ 330 кВ Эстонская ГРЭС - ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ

	
	2 ВЛ 330 кВ Балтийская ЭС - ПС № 3 «Ленинградская» 330/110 кВ

	
	1 ВЛ 330 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ - на Псков - ПС № 53

	Объекты регионального значения
	2 ВЛ 110 кВ ГЭС 13 «Нарвская» - ЛАЭС

	
	1 ВЛ 110 кВ ГЭС 13 «Нарвская»- ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ

	
	Отпайка ВЛ 110 кВ на ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ от ВЛ 110 кВ ГЭС 13 «Нарвская» - ЛАЭС

	
	2 ВЛ 110 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ – ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ

	
	Отпайка ВЛ 110 кВ на ПС № 317 ПГВ-2 от ВЛ 110 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ – ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ

	
	1 ВЛ 110 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ – ПС № 392 ПГВ-3 110/6 кВ

	
	Отпайка ВЛ 110 кВ на ПС № 317 ПГВ-2 от ВЛ 110 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ – ПС № 392 ПГВ-3 110/6 кВ

	
	1 ВЛ 110 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ- ПС № 392 ПГВ-3 110/6 кВ

	
	1 ВЛ 110 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ – ПС № 209 «Родина» 110/10 кВ (2 цепи)

	
	2 ВЛ 110 кВ ПС № 7 «Кингисеппская 330/110 кВ - ПС № 219 «Сланцы-Цемент» 110/10 кВ

	
	2 ВЛ 110 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ- ПС №549 Порт» 110/10 кВ

	Объекты местного (районного) значения
	1 ВЛ 35 кВ ГЭС 13 «Нарвская» – ПС № 18 «Кейкино» 35/10 кВ

	
	1 ВЛ 35 кВ ПС № 18 «Кейкино» 35/10 кВ- ПС №5 «Усть-Луга» 35/10 кВ

	
	1 ВЛ 35 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ – ПС № 6 «Жабино» 35/10 кВ

	
	1 ВЛ 35 кВ ПС № 214«Фосфорит» 110/35/6 кВ - ПС № 17 «Кингисеппская» 35/10 кВ

	
	1 ВЛ 35 кВ ПС № 243 «Городская» 110/35/10 кВ - ПС № 17 «Кингисеппская» 35/10 кВ


2.11.6 Информатика и связь

Инфраструктура информатики и связи в Большелуцком сельском поселении развита удовлетворительно. Поселение полностью обеспечено предусмотренными законом универсальными услугами электрической и почтовой связи. В достаточной мере обеспечена подвижная сотовая связь. Обеспечивается доступ к сети Интернет, в том числе широкополосный.
Телефонная связь. Телефонная связь в домах и квартирах обеспечивается в соответствии с платежеспособным спросом на установку телефонных аппаратов. Сеть местной телефонной связи реализована на мультисервисных цифровых коммутационных устройствах, связанных цифровыми системами передачи.  Межстанционные линии связи между населёнными пунктами кабельные и радиорелейные.

Неудовлетворённый платежеспособный спрос на установку телефона отсутствует.

Вся территория поселения охвачена зонами действий сетей подвижной сотовой связи. В поселении выполнены требования по установке таксофонов универсальной услуги связи. 

Передача данных и подключение к сети Интернет. В населённых пунктах средства передачи данных и мультисервисных услуг установлены. На территории всего поселения обеспечивается передача данных и доступ в сеть Интернет сетями подвижной сотовой связи, радиосетями операторов передачи данных.

Учреждения федеральных и муниципальных органов власти, расположенные на территории района, используют электронный документооборот, подключены к сети Интернет.

Телевизионное вещание. Поселение находится в зоне вещания Ленинградского радиотелевизионного передающего центра (ЛРТПЦ, г. Санкт-Петербург).

Почтовая связь. Почтовая связь обеспечивается отделениями связи ФГУП «Почта России»,  расположенными в населенных пунктах.

В Большелуцком сельском поселении обеспечены услуги связи согласно установленным нормам. Перечень и качество услуг, предоставляемых на коммерческой основе, определяются спросом.

2.12 Зеленые насаждения

Зеленые насаждения населенных пунктов представлены участками сохранившихся естественных зеленых насаждений, включающих древесную растительность, перемежающуюся с зарослями кустарников, и травянистую растительность. В основном во всех населенных пунктах древесная растительность представлена небольшими массивами существующих лесов, лугов и массивами, образованными самосевом малоценных пород (ольха, береза, осина), не имеющими декоративной ценности из-за загущенности насаждений. Лесные насаждения сохранились преимущественно по границам застройки отдельными группами. Особое значение имеют пейзажные парки в усадьбах «Александровская Горка» и «Сала», которые являются объектами историко-культурного наследия.

Рядом с д. Александровская Горка в усадьбе «Александровская Горка» представлены два парковых массива XIX века в ценном природном ландшафте, на верхней и нижней террасах реки Луга – верхнего пейзажного парка с искуссвенным каскадом и зеркалом воды, и нижнего лугового парка, расположенного на нижней террасе рельефа в северной части усадьбы. В парке сохранились ряды и группы лип, кленов, берез и ели 100 и даже 200 лет. Парк находится в запущенном состоянии. Исторический парк сохранил массив и ценные ландшафтно-композиционные взаимосвязи преобразованного ландшафта с природным рельефом. Сохранность парковых насаждений невелика. Основной породой в насаждениях является липа, заметно участие вяза, дуба, клёна, ясеня, лиственницы. Возраст насаждений 120-210 лет. Из кустарников встречаются жёлтая акация, смородина, лещина, рябинник. 

В деревне Сала находится регулярно-пейзажный парк XIX века, который в настоящее время зарос, но сохранились единичные старые 120-160-летние липы, дубы, клены, ясени. Старые деревья имеют множественные повреждения, устойчивость их ослаблена. Из кустарников встречаются жёлтая акация, смородина, лещина, рябинник. Сохранилась основа дорожной сети парка. 

В деревне Кошкино существовал парк регулярной планировки, большая часть парка застроена, сохранились отдельные деревья по берегу Солки. 

В отдельных населенных пунктах имеются участки зеленых насаждений общего пользования, представленные газонами около школ, магазинов, здания администрации, амбулатории. Площадь зеленых насаждений общего пользования представлена в таблице 49.
Таблица 49 Площадь зеленых насаждений общего пользования, га

	Населённый пункт
	Площадь, га
	Население, чел
	Обеспеченность,
м2 на 1 человека

	д. Захонье-2
	0,10
	211
	4,7

	д. Кошкино
	4,2
	212
	19,8

	д. Падога
	0,15
	65
	23,1

	д. Сала
	1,3
	27
	48,1

	Итого
	5,75
	
	


Зеленые насаждения общего пользования в остальных населенных пунктах отсутствуют. 
По нормативным требованиям СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* обеспеченность населения сельских поселений зелеными насаждениями общего пользования должна составлять 12 м2 на человека. Как видно из таблицы, обеспеченность населения насаждениями данной категории крайне неравномерна.
2.13 Санитарная очистка

Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) от населения, проживающего в благоустроенном фонде – контейнерная. Вывоз ТБО производится 4 раза в неделю (п. Кингисеппский и д. Кошкино). Система вывоза ТБО не соответствует требованиям СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1, т.к. в теплое время года должен осуществляться ежедневный вывоз.

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО по данным «Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение», представлена в таблице 50.
Таблица 50 Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО

	№

п/п
	Адрес
	Количество установленных контейнеров, штук
	Объём установленных контейнеров,

м3
	Наличие водонепроницаемых покрытий
	Наличие ограждения

	1
	п. Кингисеппский
	4
	18
	+
	+

	2
	д. Кошкино
	1
	4,5
	-
	+

	3
	д. Первое Мая
	1
	4,5
	-
	+

	4
	д. Новопятницкое
	1
	4,5
	-
	-

	5
	д. Малый Луцк
	1
	4,5
	+
	-

	6
	д. Падога
	1
	4,5
	-
	-

	7
	д. Захонье – 2
	1
	4,5
	-
	-

	8
	Между д.Кошкино и д.Сережино
	1
	4,5
	+
	-

	
	Итого
	12
	54
	
	


Население, проживающее в неблагоустроенном жилищном фонде, сбор и вывоз бытовых отходов осуществляет самостоятельно.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в благоустроенном фонде, осуществляется 1 раз в месяц, в неблагоустроенном фонде – отсутствует. Крупногабаритные отходы накапливаются на контейнерных площадках, на которых установлены контейнеры для сбора ТБО.
Сбор и вывоз бытовых отходов от организаций и учреждений осуществляется самостоятельно.
Нормы накопления твердых бытовых отходов составляют: 
· жилищный фонд многоквартирный – 1,4 м3/год 

· частный сектор - 1,6 м3/год
· временно проживающее население – 0,7 м3/год. 

Твердые бытовые отходы вывозятся на санкционированный полигон у д. Первое Мая. Эксплуатирующая организация: ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

На территории Большелуцкого сельского поселения имеются объекты, по  обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления:

1. АО  «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (промзона «Фосфорит») – обработка, утилизация ;

2. 2. ООО «ЭКОТЕХ» (д. Малый Луцк).
Захоронение отходов произвожится на территории полигона ТБО и шламонакопителя фторсодержащих стоков на территории промзоны «Фосфорит».

Производственные отходы учитываются в соответствии с проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, с учетом нормативов предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду. По данным госстатотчетности 2-ТП (отходы) ООО «ПГ «Фосфорит» на предприятии образовано 8525,414 тонн отходов. Отходы 1, 2 и 3 классов опасности передаются на специализированные предприятия и организации для дальнейшей утилизации и обезвреживания. На территории предприятия размещаются для захоронения отходы 4 и 5 классов опасности.
Медицинские отходы амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта Большелуцкого сельского поселения отправляются в ЦРБ г. Кингисепп для дальнейшей утилизации.
По данным Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов» (письмо № 30 от 19.02.2019г.) на территории Большелуцкого сельского поселения расположен один объект утилизации биологических отходов:

Биометрическая яма принадлежит ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов. Период захоронения 1989-2011гг, статус-закрыта. На данный момент проект занитарно-защитной зоны не разработан. Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» скотомогильники с захоронением в ямах оносятся к I классу опасности, санитарно-защитная зона которых составляет 1000м.
На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Сведения о наличии гражданских кладбищ на территории проектирования по данным администрации Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице 51.
Таблица 51 Сведения о наличии гражданских кладбищ 

	№ п/п
	Место расположения
	Год ввода в эксплуатацию
	Проектная площадь, га
	% использования
	Техническое состояние

	
	
	
	
	
	кладбища
	подъездных путей

	1
	Деревня Александровская

Горка 
	Конец 19 века
	2,16
	85
	Расчистка территории от кустарника и деревьев
	Ремонт дороги на территории кладбища, 250 м

	2
	Деревня Новопятницкое


	Начало 20 века
	3,1
	90
	
	Отсыпка дороги щебнем, 450 м

	3
	Деревня Новопятницкое


	
	8,3
	
	
	

	4
	Деревня Захонье-1


	Начало 20 века
	1,0
	80
	Установка ограждения
	Ремонт дороги 1600 м, ремонт переезда

	5
	Деревня Сала


	Начало 18 века
	0,3
	95
	Вырубка деревьев, кустарников
	Ремонт дороги

	6
	Деревня Заречье
	
	8,0
	
	
	

	7
	Деревня Комаровка
	
	25,8
	
	
	

	8
	Деревня Куровицыно (Крикково)
	
	0,09
	
	
	


2.14 Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды
Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории. Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих законодательно – нормативным требованиям.

В настоящем разделе рассматривается загрязнение различных компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, а также воздействие отдельных физических факторов. В основу раздела положены материалы справки о состоянии окружающей среды  Ленинградской области за 2017 год, доклад «Об экологической ситуции в Ленинградской области в 2017 году», информация, предоставленная комитетом по природным ресурсам Ленинградской области.
2.14.1 Атмосферный воздух

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Кингисеппского района являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия. 

Ведущими источниками загрязнения атмосферного воздуха в Кингисеппском муниципальном районе являются такие предприятия как, ООО «ПГ «Фосфорит», ГАТП – 140, ОАО «Кингисеппский хлебозавод», Кингисеппская городская котельная и др.

Согласно форме госстатотчетности 2-ТП (воздух) выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 4605,8 т, в том числе твёрдых – 375,9 т, газообразных и жидких – 4229,9 т. 
Основной вклад в загрязнение воздушного бассейна сельского поселения вносит ООО «ПГ «Фосфорит». Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 200 единиц, из них организованных – 144. Согласно форме госстатотчетности 2-ТП (воздух) выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 3381,9 т. Предприятием разработан проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) на 2010-2014 г.г., получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 17-11-68-В-10/14. 
По данным Северо-Западного управления Ростехнадзора выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, зарегистрированного в г. Кингисепп и Кингисеппском муниципальном районе, составили около 11 тыс.тонн. Таким образом, выбросы от автотранспорта более чем в 2 раза превышают выбросы от стационарных источников. 

В Кингисеппском муниципальном районе проводится мониторинг за состоянием атмосферного воздуха. Лабораторно-инструментальные замеры атмосферного воздуха в г. Кингисепп, п. Кингисеппский проводятся филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском муниципальном районе» на 4-х постах наблюдения, в том числе: п. Кингисеппский (пост № 1, маршрутный) – на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ)  ООО «ПГ «Фосфорит», г. Кингисепп, ул. Воровского, 20 (пост № 3, стационарный). Наблюдения проводятся также на посту Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (пост № 5), принадлежащему ГУ «ЦГСМ-Р» Северо-Западного УГМС. Пост расположен в жилой застройке города Кингисепп и относится к «городскому фоновому». 
Таблица 52 Состояние атмосферного воздуха по результатам исследований 

	№

поста
	Наименование

вещества
	Исследовано

проб,

всего
	В том числе
	В том числе, %

	
	
	
	до 1,0

ПДК
	1,1-2,0

ПДК
	2,1-5,0

ПДК
	>5,1
ПДК
	до 1,0

ПДК
	1,1-2,0

ПДК
	2,1-5,0

ПДК
	>5,0

ПДК

	1
	Азот (IY) оксид
	54
	54
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Аммиак
	52
	52
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Взвешенные вещества*
	54
	54
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Сера диоксид
	52
	52
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Серная кислота
	52
	52
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Углерод оксид
	54
	54
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	диФосфор пентаоксид
	52
	52
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	54
	54
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Азот (IY) оксид
	58
	58
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Аммиак
	50
	50
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Взвешенные вещества*
	58
	58
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Сера диоксид
	50
	50
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Серная кислота
	50
	50
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Углерод оксид
	58
	58
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	диФосфор пентаоксид
	50
	50
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	50
	50
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	диФосфор пентаоксид
	299
	299
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Взвешенные вещества*
	562
	558
	4
	0
	0
	99,29
	0,71
	0,00
	0,00

	5
	Аммиак
	283
	199
	74
	10
	0
	70,32
	26,15
	3,53
	0,00

	5
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	284
	284
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Сера диоксид
	299
	299
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Толуол
	283
	283
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Азот (IY) оксид
	283
	184
	88
	11
	0
	65,02
	31,10
	3,89
	0,00

	5
	Бензол
	301
	301
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Этилбензол
	283
	280
	2
	1
	0
	98,94
	0,71
	0,35
	0,00


Как видно из таблицы, все исследуемые пробы атмосферного воздуха, выполненные филиалом ФГУЗ на постах, расположенных вблизи автомагистралей, в зоне влияния промышленных предприятий, в пределах населенных пунктов, превышений предельно-допустимых концентраций не выявили. Результаты анализов, выполненные Росгидрометом свидетельствуют о превышении по взвешенным веществам, аммиаку, азоту (IY) оксида, этилбензолу.
Наблюдения за уровнем загрязнения воздуха на посту Северо-Западного управления ГМС, расположенном в жилой зоне г. Кингисепп приведены в таблице 53, по данным доклада «Об экологичнской ситуации в Ленинградской области в 2017 году». 
Таблица 53 арактеристики загрязнения атмосферы г. Кингисепп за 2017 год

	Наименование примеси
	qср,

мг/м3
	σ,

мг/м3
	qм,

мг/м3
	g, %
	g1,%
	n

	Взвешенные вещества
	0,112
	0,121
	1,000
	0,4
	0,0
	561

	в ПДК
	0,7
	-
	2,0
	-
	-
	-

	Диоксид серы
	0,002
	0,002
	0,018
	0,0
	0,0
	1156

	в ПДК
	0,0
	-
	0,0
	-
	-
	-

	Оксид углерода
	1,3
	2,4
	43,6
	1,0
	0,3
	578


	в ПДК
	0,4
	-
	8,7
	-
	-
	-

	Диоксид азота
	0,036
	0,051
	0,642
	1,5
	0,0
	1156

	в ПДК
	0,9
	-
	3,2
	-
	-
	-

	Фосфорный ангидрид
	0,000
	0,000
	0,001
	0,0
	0,0
	988

	в ПДК
	0,0
	
	0,0
	
	
	

	В целом по городу   СИ
	
	
	8,7
	
	
	

	                                  НП
	
	
	
	1,5
	
	

	                                 ИЗА
	Н
	
	
	
	
	


Концентрации взвешенных веществ. Среднегодовая концентрация взвешенных веществ составила 0,7 ПДК, максимальная концентрация превысила ПДК в 2 раза (СИ - 2), значение НП равно 0,4 %.

Концентрации диоксида серы. Загрязненность воздуха этой примесью была незначительной: разовые и средние концентрации не превышали установленных норм. 

Концентрации оксида углерода. Средняя за год концентрация составила 0,4 ПДК, максимальная концентрация - 8,7 ПДК (июнь). Повторяемость превышения концентрациями ПДК за год составила 1 %. 

Концентрации диоксида азота. Средняя концентрация диоксида азота за год составила 0,9 ПДК, относительно предыдущего года (1,1 ПДК) снизилась. Максимальная разовая концентрация равна 3,2 ПДК (июль). 

Концентрации специфических примесей. Загрязнение воздуха фосфорным ангидридом низкое: средняя за год и максимальная концентрации находились на уровне значительно ниже ПДК. 

Содержание тяжелых металлов в воздухе города не превышало ПДК. 

Уровень загрязнения воздуха: характеризуется как низкий согласно значению ИЗА. 

Тенденция за период 2008– 2017 гг. Средние концентрации взвешенных веществ, диоксида серы и диоксида азота снизились.
 Уровень загрязнения пылью оценивается как низкий с января по апрель. Повышенное загрязнение пылью наблюдалось в мае: значение НП - 2,1 %. 
По данным государственной программу Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2013 года №368) по результатам мониторинга атмосферного воздуха установлено, что в большинстве населенных пунктов уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий.

Таким образом, уровень загрязнения атмосферы в Большелуцком сельском поселении можно оценить как низкий, учитывая результаты натурных наблюдений, отражающих низкий уровень загрязнения атмосферы в г. Кингисепп, п. Кингисеппский и Кингисеппском муниципальном районе.

2.14.2 Подземные воды

Водоснабжение в большинстве населенных пунктов осуществляется из подземных источников, при этом централизованная система водоснабжения от артезианских скважин осуществляется в п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Захонье-2 и д. Малый Луцк. Эксплуатируются надежно защищенные нижнекембрийский и ломоносовский водоносные горизонты.

Водозабор д. Кошкино имеет проектную производительность 0,48 м3/сут, фактическую 0,13 тыс. м3/сут. Существующий водозабор обеспечивает необходимую потребность. 

Водозабор д. Захонье-2 не принадлежит и не обслуживается ОАО «Кингисеппский Водоканал».

Водозабор д. Малый Луцк имеет проектную производительность 0,24 тыс. м3/сут, фактическую 0,01 тыс. м3/сут. Существующий водозабор обеспечивает необходимую мощность. 
Водозабор п. Кингисеппский имеет проектную производительность 0,34 тыс. м3/сут.
В остальных деревнях осуществляется децентрализованное водоснабжение в основном с помощью колодцев, расположенных на участках индивидуальной жилой затсройки. 

По данным ОАО «Кингисеппский Водоканал» гигиенические показатели качества воды питьевого водозабора из артезианских скважин и в распределительной сети д. Кошкино соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Таблица 54 Результаты анализов воды скважины д. Кошкино 

	№№
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Значения полученных результатов,

скважина 3131
	Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01

не более

	1
	Привкус
	баллы
	0
	2

	2
	Запах
	баллы
	0
	2

	3
	Цветность
	градусы
	<5
	200

	4
	Мутность
	мг/ дм3
	<0,5
	1,5 (2,0)

	5
	Щелочность 
	мг-экв/л
	3,4
	2,4-4,23

	6
	Окисляемость перманганатная
	мг/ дм3
	0,6
	5,0

	7
	рН
	
	8,13
	6,0-9,0

	8
	Жесткость общая
	мг-экв/ дм3
	0,68
	7,0

	9
	Ион аммония
	мг/ дм3
	0,09
	2,0

	10
	Нитрит-ион
	мг/ дм3
	0,004
	0,9

	11
	Азот нитратов
	мг/ дм3
	<0,10
	10

	12
	Медь
	мг/ дм3
	<0,02
	1,0

	13
	Железо общее
	мг/ дм3
	0,13
	0,30

	14
	Марганец
	мг/ дм3
	<0,01
	0,10

	15
	Хлорид-ион
	мг/ дм3
	197
	350

	16
	Сульфат-ион
	мг/ дм3
	<2
	500

	17
	Сухой остаток
	мг/ дм3
	517
	1000

	18
	Фторид-ион
	мг/ дм3
	0,45
	1,5

	19
	Нефтепродукты
	мг/ дм3
	<0,05
	0,1

	20
	Фенолы летучие
	мг/ дм3
	<0,002
	0,25

	21
	СПАВ анион
	мг/ дм3
	<0,015
	0,5

	22
	Взвешенные вещества
	мг/ дм3
	<3
	-

	23
	Кальций
	мг-экв/ дм3
	0,38
	-

	24
	ОМЧ (общее микробное число)
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	0
	не более 50

	25
	ОКБ (общие колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	26
	Колифаги
	число бляшкообразующих

единиц (БОЕ) в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	27
	ССРК (споры сульфитредуцирующих клостридий)
	число спор

в 20 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	28
	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие


Таблица 55 Качественные показатели питьевой воды в распределительной сети д. Кошкино

	№
п/п
	Определяемые показатели
	Единица измерения
	Значения полученных результатов,

минимум/максимум

	1
	Привкус
	баллы
	0

	2
	Запах
	баллы
	0

	3
	Цветность
	градусы
	2/5

	4
	Мутность
	мг/ дм3
	0,5/1,5

	5
	рН
	
	8,0/8,2

	6
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	0,3/2,6

	7
	Железо общее
	мг/ дм3
	<0,01/0,16



	8
	ОМЧ (общее микробное число)
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	0/2

	9
	ОКБ (общие колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено

	10
	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено


Подземные воды водозаборов пресные, мягкие, щелочные, соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.
Проекты организации зон санитарной охраны разработаны для четырех артезианских скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения: д. Кошкино (2 шт.),  д. Малый Луцк, п. Кигнгисеппский. Территория ЗСО содержится в надлежащем состоянии и удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 к содержанию зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.
По данным ООО «Коммун Энерго»» гигиенические показатели качества воды питьевого водозабора из артезианских скважин и в распределительной сети соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Таблица 56 Результаты анализов воды скважины д. Малый Луцк 

	№№
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Значения полученных результатов,

скважина 33032
	Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01,
не более

	1
	Привкус
	баллы
	0
	2

	2
	Запах
	баллы
	0
	2

	3
	Цветность
	градусы
	<5
	200

	4
	Мутность
	мг/дм3
	<0,5
	1,5 (2,0)

	5
	Щелочность 
	мг-экв/л
	4,0
	2,4-4,23

	6
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	0,96
	5,0

	7
	рН
	
	8,14
	6,0-9,0

	8
	Жесткость общая
	мг-экв/дм3
	2,25
	7,0

	9
	Ион аммония
	мг/дм3
	0,19
	2,0

	10
	Нитрит-ион
	мг/дм3
	<0,003
	0,9

	11
	Азот нитратов
	мг/дм3
	<0,10
	10

	12
	Медь
	мг/дм3
	<0,02
	1,0

	13
	Железо общее
	мг/дм3
	<0,10
	0,30

	14
	Марганец
	мг/дм3
	<0,01
	0,10

	15
	Хлорид-ион
	мг/дм3
	260
	350

	16
	Сульфат-ион
	мг/дм3
	<2
	500

	17
	Сухой остаток
	мг/дм3
	610
	1000

	18
	Фторид-ион
	мг/дм3
	0,70
	1,5

	19
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	<0,05
	0,1

	20
	Фенолы летучие
	мг/дм3
	<0,002
	0,25


	21
	СПАВ анион
	мг/дм3
	<0,015
	0,5

	22
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	<3
	-

	23
	Кальций
	мг-экв/дм3
	1,15
	-

	24
	ОМЧ (общее микробное число)
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	0
	не более 50

	25
	ОКБ (общие колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	26
	Колифаги
	число бляшкообразующих

единиц (БОЕ) в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	27
	ССРК (споры сульфитредуцирующих клостридий)
	число спор

в 20 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	28
	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие


Таблица 57 Качественные показатели питьевой воды в распределительной сети д. Малый Луцк

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единица измерения
	Значения полученных результатов,

минимум/максимум

	1
	Привкус
	баллы
	0

	2
	Запах
	баллы
	0

	3
	Цветность
	градусы
	2/7

	4
	Мутность
	мг/дм3
	0,5/1,5

	5
	рН
	
	8,0/8,23

	6
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	0,9/3,8

	7
	Железо общее
	мг/дм3
	<0,01/0,2

	8
	ОМЧ (общее микробное число)
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	0/2

	9
	ОКБ (общие колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено

	10
	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено


Таблица 58 Результаты анализов воды скважины д. Захонье- 2 

	№№
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Значения полученных результатов,

скважина 3131
	Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01

не более

	1
	Привкус
	баллы
	0
	2

	2
	Запах
	баллы
	2
	2

	3
	Цветность
	градусы
	3,0
	200

	4
	Мутность
	мг/дм3
	<0,5
	1,5 (2,0)

	5
	Щелочность 
	мг-экв/л
	2,9
	2,4-4,23

	6
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	0,60
	5,0

	7
	рН
	
	8,0
	6,0-9,0

	8
	Жесткость общая
	мг-экв/дм3
	0,48
	7,0

	9
	Ион аммония
	мг/дм3
	0,05
	2,0

	10
	Нитрит-ион
	мг/дм3
	0,003
	0,9

	11
	Азот нитратов
	мг/дм3
	<0,10
	10

	12
	Медь
	мг/дм3
	<0,002
	1,0

	13
	Железо общее
	мг/дм3
	0,11
	0,30

	14
	Марганец
	мг/дм3
	<0,05
	0,10

	15
	Хлорид-ион
	мг/дм3
	240
	350

	16
	Сульфат-ион
	мг/дм3
	<2
	500

	17
	Кальций
	мг/дм3
	<10
	

	18
	Сухой остаток
	мг/дм3
	470
	1000

	19
	Фторид-ион
	мг/дм3
	0,50
	1,5

	20
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	<0,05
	0,1

	21
	Фенолы летучие
	мг/дм3
	<0,002
	0,25

	22
	СПАВ анион
	мг/дм3
	<0,015
	0,5

	23
	Алюминий
	мг/дм3
	<0,04
	0,5

	24
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	<3
	

	25
	Фосфаты
	мг/дм3
	<0,05
	3,5

	26
	ОМЧ (общее микробное число)
	число образующих колонии бактерий в 1 мл
	0
	не более 50

	27
	ОКБ (общие колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	28
	Колифаги
	число бляшкообразующих

единиц (БОЕ) в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	29
	ССРК (споры сульфитредуцирующих клостридий)
	число спор

в 20 мл
	не обнаружено
	отсутствие

	30
	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)
	число бактерий в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие


Таким образом, показатели состава и свойств питьевой воды из артезианских скважин и в распределительной сети п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Захонье-2 и д. Малый Луцк соответствуют нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
2.14.3 Поверхностные воды

Поверхностные воды Большелуцкого сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Для животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

По данным ОАО «Кингисеппский Водоканал» централизованная система  водоснабжения из р. Луга имеется только в п. Кингисеппский от магистральной сети г. Кингисепп. Производительность системы 1,20 тыс. м3/сут.
По данным ООО «Коммун Энерго»» на территории Большелуцкого сельского поселения в районе д. Большой Луцк имеется выпуск недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод после очистки на городских биологических канализационных очистных сооружениях г. Кингисепп. Проектная мощность КОС составляет 30 тыс. м3/сут, фактическая – 13 тыс м3/сут. 
По данным ОАО «Кингисеппский» централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется только в п. Кингисеппский. Хозяйственно-бытовые стоки проходят очистку на канализационных очистных сооружениях БИО-700, фактическая мощность – до 400 м3/сутки. Выпуск очищенных стоков осуществляется в р. Падожница, которая впадает в р. Луга, рыбохозяйственный водоем высшей категории. 
Таблица 59 Сведения о физико-химическом составе очищенных сточных вод 

	№№
	Наименование
	Среднее значение за год

	1
	рН
	7,17

	2
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	13,62

	3
	БПКполн., мг/дм3
	9,19

	4
	ХПК, мг/дм3
	95,58

	5
	Азот аммонийный, мг/дм3
	1,02

	6
	Ион нитритов, мг/дм3
	0,96

	7
	Ион нитратов, мг/дм3
	59,47

	8
	Азот общий, мг/дм3
	20,44

	9
	Фосфор фосфатов, мг/дм3
	2,39

	10
	Фосфор общий, мг/дм3
	2,39

	11
	Сульфаты, мг/дм3
	63,75

	12
	Хлориды, мг/дм3
	130,92

	13
	АПАВ, мг/дм3
	0,15

	14
	Нефтепродукты, мг/дм3
	<0,05

	15
	Фенолы, мг/дм3
	0,0037

	16
	Железо общее, мг/дм3
	0,67

	17
	Сухой остаток, мг/дм3
	649,33


Эффективность работы КОС п. Кингисеппский (снижение входящих загрязнений) следующая:

· по взвешенным веществам 80-85 %;

· БПКполн. 80-90 %;

· нефтепродукты 90 %;

· железо общее 40-45 %.

Для достижения ПДК рыбохозяйственных необходима реконструкция существующих очистных сооружений.

В д. Кошкино функционируют модульные канализационные очистные сооружения. Стоки от жилых домов поступают на КНС, далее на КОС. Стоки протекают по лоткам сооружений и без очистки поступают по канаве в р. Луга. Фактическая перекачка составила до 22 м3/сут. Остальные населенные пункты Большелуцкого сельского поселения не обеспечены централизованной системой канализации, жилая застройка оборудована выгребными ямами.

По данным ООО «ПГ «Фосфорит». в р. Луга сброшено 4833,3 тыс. м3 недостаточно очищенных сточных вод. Из них 2062,93 тыс. м3 сточных вод и 2770,37 тыс. м3 ливневых вод. Мощность очистных сооружений 39327,5 тыс. м3. Объём оборотного водоснабжения составляет 137732,0 тыс. м3. Со сточными водами в р. Луга поступило 3802,13 тонн загрязняющих веществ, из них: 48,29 т БПКполн., 0,132 т нефти и нефтепродуктов, 2286,92 т сухого остатка, 37,01 т азота общего, 19,28 т  азота аммонийного, 95,25 т магния, 161,02 т марганца, 5,46 т нитрат-иона, 2,0 т нитрит-иона, 0,53 т сульфатов, 1,99 т фтора, 2,02 т хлоридов, 38,87 т калия, 188,4 т кальция, 202,72 т натрия, 11,7 т фосфатов.
Качество воды

Наблюдения за гидрохимическим режимом проводились Росгидрометом на р. Луга у г. Кингисепп в двух створах: № 1 – в 4,5 км выше и № 2 – в 12 км ниже города.

Воды реки Луга в замыкающем створе – 12 км ниже города Кингисепп характеризуются как очень загрязненные (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) равен 3,16), что соответствует 3 классу качества (разряд «б»).

Характерная загрязненность воды наблюдалась по химическому потреблению кислорода (ХПК), железу, меди, свинцу и марганцу, устойчивая – по азоту нитритному; неустойчивая – по цинку; единичная – по кадмию. 

Низкий уровень загрязненности воды наблюдался по цинку, свинцу и кадмию; средний уровень загрязненности отмечен по ХПК, азоту нитритному, железу, меди и марганцу. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, азот нитритный, железо, медь и марганец.

Воды р. Нарва характеризуется как слабо загрязненные (УКИЗВ – 1,93), что соответствует 2 классу качества.
Качество воды в р. Луга – источнике хоз-питьевого водоснабжения п. Кингисеппский, питьевой воды РЧВ (2-й подъем) ВОС «Серёжино» г. Кингисепп и качество воды в распределительной сети п. Кингисеппский представлено в таблицах.
Таблица 60 Качество воды р. Луга и питьевой воды РЧВ (2-й подъем) ВОС «Серёжино» г. Кингисепп 

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единица

измерения
	Фон р. Луга

(1 подъем),

средние
	Концентрация ингредиентов

(2-й подъем),

средние
	ПДК

СанПиН

2.1.4.1074-01

	1
	Привкус
	баллы
	-
	0
	2

	2
	Запах
	баллы
	1
	2
	2

	3
	Цветность
	градусы
	98,8
	29,5
	200(350)

	4
	Мутность
	мг/дм3
	1,2
	1,9
	1,5 (2,0)

	5
	Щелочность 
	мг-экв/л
	3,2
	2,5
	2,4-4,23

	6
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	19,2
	8,6
	5,0

	7
	рН
	
	7,6
	6,8
	6,0-9,0

	8
	Жесткость общая
	мг-экв/дм3
	3,1
	3,09
	7,0

	9
	Ион аммония
	мг/дм3
	0,15
	0,11
	2,0

	10
	Нитриты
	мг/дм3
	0,08
	0,037
	0,9

	11
	Азот нитратов
	мг/дм3
	0,59
	0,6
	10

	12
	Медь
	мг/дм3
	<0,02
	<0,02
	1,0

	13
	Железо общее
	мг/дм3
	0,9
	0,3
	0,3 (1,0)

	14
	Марганец
	мг/дм3
	0,08
	0,04
	0,10

	15
	Хлориды
	мг/дм3
	<10
	11,4
	350

	16
	Сульфаты
	мг/дм3
	7,8
	64,1
	500

	17
	Сухой остаток
	мг/дм3
	200
	222
	1000

	18
	Фториды
	мг/дм3
	0,05
	<0,02
	1,5

	19
	Алюминий
	мг/дм3
	-
	0,22
	0,5 (0,2)

	20
	Остаточный хлор (суммарный)
	мг/дм3
	0,5
	1,45
	0,8-1,2

	21
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	<0,05
	<0,05
	0,1

	22
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	0,0028
	<0,002
	0,25

	23
	СПАВ анион
	мг/дм3
	0,026
	0,034
	0,5

	24
	ОМЧ (общее микробное число)
	число образ. колоний бактерий в 1 мл
	обн.
	2
	не более 50

	25
	ОКБ (общие колиформные бактерии)
	число образ. колоний бактерий в 100 мл
	обн.
	не обн.
	отсутствие

	26
	Колифаги
	число БОЕ в 100 мл
	обн.
	не обн.
	отсутствие

	27
	ССРК (споры сульфитредуцирующих клостридий)
	КОЕ в 20 мл
	обн.
	не обн.
	отсутствие

	28
	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)
	число образ. колоний бактерий  в 100 мл
	обн.
	не обн.
	отсутствие

	29
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	10,5
	2,8
	-

	30
	Кальций
	мг-экв/дм3
	1,725
	1,67
	-


Как видно из таблицы, качество воды в реке Луга не соответствует гигиеническим нормативам по цветности, перманганатной окисляемости, содержанию железа. Качество питьевой воды (2 подъем) ВОС «Серёжино» не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по цветности, перманганатной окисляемости, содержанию железа. Окисляемость воды – показывает наличие в воде органических соединений.
Таблица 61 Качество воды в распределительной сети п. Кингисеппский

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единица измерения
	Значения полученных результатов,

минимум/максимум

	1
	Привкус
	баллы
	1

	2
	Запах
	баллы
	2

	3
	Цветность
	градусы
	23/35

	4
	Мутность
	мг/дм3
	1,59/2,0

	5
	рН
	
	6,5/7,2

	6
	Алюминий
	мг/дм3
	0,22/0,30

	7
	Железо общее
	мг/дм3
	0,25/0,45

	8
	ОМЧ (общее микробное число)
	число образ. колоний бактерий в 1 мл
	0/2

	9
	ОКБ (общие колиформные бактерии)
	число образ. колоний бактерий  в 100 мл
	не обнаружено

	10
	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)
	число образ. колоний бактерий в 100 мл
	не обнаружено


Как видно из таблицы, качество воды в распределительной сети соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, но показатели цветности, мутности и железа общего имеют максимальные значения. ОАО «Кингисеппский Водоканал» имеет разрешение на временные отклонения от гигиенических нормативов от руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области года на повышенные концентрации указанных показателей.
По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах мониторинг за качеством питьевой воды г. Кингисепп проводился 1 раз в месяц  на водоочистных сооружениях «Серёжино» (2 подъем).

По данным Роспотребнадзора в г. Кингисепп вода ВОС «Серёжино» (2-й подъем) не соответствовала гигиеническим нормативам по следующим органолептическим показателям: из 47 исследованных проб в 31 пробах (66 %) показатели цветности были от 28 градусов до 47 градусов, при  гигиеническом нормативе 20 градусов. Показатели мутности превышали гигиенические нормативы от 2,2 до 12,0 мг/дм3, в 10 пробах (21 %) при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм3. В 22 пробах (47 %) вода не соответствовала по содержанию железа от 0,3 до 0,5 мг/л. В 100 процентах случаев вода превышала гигиенический норматив по окисляемости (концентрация от 8,0 до 14 мгО2/л.).
Таблица 62 Перечень веществ, контролируемых в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения ВОС «Серёжино» (2-й подъем) 

	№

п/п
	Наименование вещества
	Исследо-
вано проб,

всего

(абс.)
	В том числе
	В том числе (%)

	
	
	
	до 1,0

ПДК
	1,1-2,0

ПДК
	2,1-5,0

ПДК
	>5,1

ПДК
	до 1,0

ПДК
	1,1-2,0

ПДК
	2,1-5,0

ПДК
	>5,1

ПДК

	1.
	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)
	
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Железо (включая хлорное  железо)  по Fe
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Кадмий
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Марганец
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.
	Мышьяк
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Никель
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.
	Нитраты (по NO3)
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Нитриты (по NO2)
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Свинец
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Сульфаты (по SO4)
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11.
	Хлориды (по Сl)
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12.
	Хром (+6)
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13.
	Цинк
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	Алюминий
	12
	12
	0
	0
	0
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00


Таблица 63 Содержание микроорганизмов в питьевой воде ВОС «Серёжино» (2-й подъем) 

	Наименование микроорганизма
	Количество проб

	
	всего
	из них положительных

	Общие колиформы
	12
	0

	Термотолерантные колиформные бактерии
	12
	0

	Колифаги
	12
	0

	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	12
	0

	Цисты лямблий
	12
	0


На ухудшение качества питьевой воды в г. Кингисепп оказывает влияние, как состояние самого источника водоснабжения (р. Луга), так и состояние наружных водопроводных сетей и состояние внутренних (внутридомовых) водопроводных коммуникаций.

Для улучшения качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям (окисляемость, цветность, железо) необходимо провести реконструкцию водоочистных сооружений. 
На ВОС «Серёжино» в настоящее время выполняются работы, направленные только на поддержание в рабочем состоянии водоочистных сооружений и не более того. Без проведения реконструкции водоочистных сооружений «Серёжино» невозможно добиться улучшения качества питьевой воды в течение всего года в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», т.к. существующая одноступенчатая система очистки не позволяет доводить качество питьевой воды, подаваемой в город во время паводковых периодов, до нормативов СанПиН - цветность 20 гр, окисляемость 5,0 мг/л.

Показатели радиационной безопасности питьевой воды в Кингисеппском районе не превышают санитарно-гигиенических нормативов по данным СГМ, выполненным в ФГУЗ «ЦГиЭ в ЛО», а также производственного лабораторного контроля, выполняемого хозяйствующими субъектами. 

Таким образом:

Водные ресурсы используются для промышленных, хозяйственно-бытовых, сельскохозяйственных и рекреационных целей, а также служат приемником сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод являются промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, стоки с территорий населенных пунктов, сельхозугодий, дорог, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ. Интенсивное загрязнение водной среды происходит от стоков с территорий животноводческих ферм.

Воды р. Луга ниже г. Кингисепп характеризуются как очень загрязненные, что соответствует 3 классу качества (разряд «а»).
Качество воды в реке Луга не соответствует гигиеническим нормативам по цветности, перманганатной окисляемости, содержанию железа, качество питьевой воды (2 подъем) ВОС «Серёжино» не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по цветности, перманганатной окисляемости, содержанию железа.

Показатели радиационной безопасности питьевой воды в Кингисеппском районе не превышают санитарно-гигиенических нормативов.

2.14.4 Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах загрязненных сточных вод.

Отбор проб, обработка результатов аналитических исследований почв и установление состава загрязняющих веществ в 2017 году осуществлялся в соответствии с «Программой производ-ства работ по организации и ведению мониторинга состояния и контроля качества почвенного по-крова на территории Ленинградской области на 2017 год» 

Таблица 64 Результаты лабораторных исследований проб почвы

	№ п/п
	Определяемый показатель

	
	ПХДД/ ПХДФ,

пг ТЭ/г
	ГХБ,

мкг/кг
	ПХБ,

мг/кг
	ДДТ,

мкг/кг

	1
	<0,07 (0,013)
	<0,10
	<0,010
	<0,10

	2
	0,14
	<0,10
	<0,010
	<0,10

	3
	<0,0,6 (0,012)
	<0,10
	<0,010
	<0,10


По результатам сравнения результатов анализа по фоновым и импактным участкам мони-торинга можно сделать следующие выводы: 

· содержание загрязняющих веществ: гексахлорбензол (ГХБ); полихлорированные дифе-нилы; ДДТ (1-1-1трихлор-2,2-бис (n-хлорфенил) этан) в пробах, отобранных на всех участках мониторинга находится ниже предела обнаружения; 

· содержание полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов (ПХДД/ПХДФ) колебалось в пределах 0,036 – 6,4 пг ТЭ/г. Для показателей ПХДД/ПХДФ ПДК/ОДК не установлено; 

· по частоте встречаемости превышений фоновых значений на участках мониторинга по содержанию полихлорированных дибензоп-диоксинов и дибензофуранов (ПХДД/ПХДФ) отмечается: 

Кк <1 – на 40,63% участках 

Кк 1-15 – на 50% участках 

Кк 15-30 – на 6,25% участках 

Кк 30-60 – на 3,13% участках.

На территории Большелуцкого сельского поселения расположены:

· полигон ТБО на промплощадке ООО «ПГ «Фосфорит»;
· полигон  промотходов на промплощадке ООО «ПГ «Фосфорит».

По данным ГУ ЛО «Станции по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов» на территории Большелуцкого сельского поселения расположен один объект утилизации биологических отходов: скотомогильник (закрыт.), расположенный на расстоянии 300 м от д. Куровицы, 1,3 км от р. Луга.

Таким образом, распространение почв с уровнем загрязнения выше фона на территории Большелуцкого сельского поселения имеет локальный характер и связано с такими объектами, как свалки, полигоны ТБО и промотходов, скотомогильник, биотермическая яма.

2.14.5 Радиоактивное загрязнение

Радиационную обстановку на территории Кингисеппского муниципального района формируют как природные, так и техногенные факторы. В качестве природных факторов необходимо выделить:

· Расположение большей части Кингисеппского муниципального района в пределах радоноопасной зоны. Объёмная активность радона в почвенном воздухе колеблется от 1 до 24 кБк/м3, составляя в среднем 10 кБк/м3. Фоновые концентрации радона в почвенном воздухе вне опасных зон обычно лежат на уровне 1-6 кБк/м3. ЭРОА (эквивалентная равновесная объёмная активность) радона в воздухе помещений колеблется в широком интервале от 1 до 80 Бк/м3 при среднем значении 15 Бк/м3. Приведенные данные свидетельствуют об умеренном уровне радоноопасности на территории Кингисеппского муниципального района; более конкретные оценки возможны на основе детальных исследований.
· Повышение мощности экспозиционной дозы, приуроченное к горизонту диктионемовых сланцев, который пересекает Кингисеппский муниципальный район от г. Ивангород до восточной границы муниципального района. Повышение гамма-поля отмечается в этой полосе почти непрерывно, ширина аномальных полей колеблется от сотен метров до 5-8 км. Сланцы характеризуются высоким содержанием урана – от 20-50 г/т и, местами, до рудного уровня n×100 г/т. Концентрация тория составляет 8-15 г/т.

В 2017 году радиационная обстановка в целом оставалась стабильной и практически не отличалась от предыдущего года. 

Радиационный фон находился в пределах 0,05-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодовым значениям радиационного фона в Ленинградской области. Вклад различных источников в дозу облучения населения по структуре в основном не изменился. Основная доза приходится на природные источники ионизирующего излучения – более 93 %, второе место занимает медицинское излучение - около 6,5 %, третье место - техногенное облучение – менее 0,5 %. 

Ограничение облучения населения осуществляется путем регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищевых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период возможных аварий и ликвидации их последствий. 

В 2017 году осуществлялся надзор по всем основным составляющим компонентам облучения человека: облучение за счет природных источников, облучение за счет источников, используемых в медицинских целях (как пациентов, так и персонала), а также источников, используемых в промышленных целях. 

Ведущую роль в формировании коллективной дозы облучения населения занимают природные источники ионизирующего излучения. В направлении снижения доз облучения населения от природных источников проводится комплекс мероприятий, а именно: 

· радиационный контроль территорий на стадии размещения любых объектов строительства; 

· радиационный контроль питьевой воды и источников питьевого водоснабжения; 

· контроль за используемыми строительными материалами, минеральным сырьем с повышенным содержанием природных радионуклидов; 

· радиационный контроль после завершения строительства/реконструкции жилых домов и общественных зданий с проведением обязательного контроля мощности экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения и среднегодовых значений эквивалентной равновесной объёмной активности радона. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 года № 582 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 07 апреля 2005 года № 197) в Кингисеппском муниципальном районе в зону радиоактивного загрязнения, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, попадает 21 населенный пункт с льготным социально-экономическим статусом проживания. Населенные пункты Большелуцкого сельского поселения в их число не входят. 

В целях профилактики переоблучения населения Кингисеппского муниципального района необходимо проведение комплексного радиоэкологического обследования населенных пунктов, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Радиационных аварий и происшествий, приведших к переоблучению населения и персонала, зарегистрировано не было. 

Таким образом, радиационная обстановка на территории Большелуцкого сельского поселения оценивается как  нормальная

2.14.6  Акустическое загрязнение

Железнодорожные линии на территории Большелуцкого сельского поселения проходят через населенные пункты: деревня Новопятницкое, деревня Комаровка и поселок при железнодорожной станции Туганы. Жилые строения в этих населенных пунктах находятся на удалении более 100 м от крайнего рельса. Таким образом, жилые строения населенных пунктов не попадают в зону акустического дискомфорта. В соответствии с п. 8.20 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований.
Основным источником шума на территории населённых пунктов  Большелуцкого сельского поселения является автомобильный транспорт. Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дБА, допустимый эквивалентный уровень шума – 55 дБА (СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003)
Наибольшая интенсивность движения наблюдается на автодороге федерального значения М-11 «Нарва», которая проходит через д.  Новопятницкое, д. Карлово и д. Заречье.. При скорости потока 80 км в час уровень шума на территории деревень, через которые проходит эта автодорога, превышает предельно допустимую величину 55 дБА. На автодорогах регионального значения Лужицы - Первое Мая, Подъезд к п. Кингисеппский, Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Краколье так же превышается допустимый эквивалентный уровень шума. Таким образом, в населенных пунктах: д. Новопятницкое, д. Карлово, д. Заречье, д. Пулково, д. Первое Мая, д. Куровицы, д. Малый Луцк, п. Кингисеппский и п. при железнодорожной станции Туганы требуется организация дополнительных мероприятий по снижению уровня шума в виде полос зеленых насаждений.

2.14.7  Электромагнитное загрязнение

Хозяйственная деятельность и быт жителей поселения характеризуются активным использованием источников излучений электромагнитных волн различных диапазонов. 

К ним относятся линии электропередачи, передатчики телевизионного и радиовещания, силовое электрооборудование, вычислительная техника, телефоны и базовые станции подвижной сотовой связи, телефоны с беспроводным подключением трубок, печи СВЧ, иные радиотехнические объекты.

В настоящее время уровень электромагнитного поля, создаваемого бытовыми приборами, средствами информатики и связи, повсеместно существенно возрос.

Конгрессом местных и региональных властей Европы (Страсбург, 29-31 мая 2001 г.) принята Рекомендация 95 (2001) о базовых станциях мобильной телефонной связи, в которой рекомендуется признать озабоченность общественности последствиями облучения электромагнитными полями для здоровья человека в связи с мобильной телефонией, а также рекомендуется правительствам  государств-членов обеспечить включение в рекламу в сфере мобильной телефонии предупреждений о потенциальных последствиях для здоровья человека.

Металлические башни базовых станций сотовой связи с подводящими ЛЭП-0,4 кВ расположены в п. Кингисеппский, д. Захонье -1, около д. Куровицы  и в СНТ «Монтажник» садоводческого массива «Солка-3». Мощность и высота размещения передатчиков обеспечивают соблюдение санитарных норм, в том числе на непосредственно прилегающей территории. Санитарно-защитная зона составляет 25 м и определяется проектом. Охранные зоны обусловлены размещением базовых станций, незначительны и располагаются в пределах границ выделенных участков. Инструментальный контроль уровней ЭПМ проводится не реже, чем 1 раз в 3 года. В зависимости от результатов динамических наблюдений периодичность проведения измерений от базовых станций может быть сокращена по решению соответствующего центра Роспотребнадзора, но не чаще, чем 1 раз в год.
Иные источники излучений электромагнитных волн являются бытовыми приборами и хозяйственным оборудованием, представлены в незначительном количестве. Общий уровень поля незначительный.

2.15 Зоны с особыми условиями использования территорий 
Зоны с особыми условиями использования территории, для которых законодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ленинградской области установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, на территории Большелуцкого сельского поселения включают:

· особо охраняемые природные территории (ООПТ);

· зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
· защитные зоны объектов культурного наследия;
· водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

· зоны охраны объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
· пограничная зона.

На «Карте зон с особыми условиями использования территории» отображены зоны, которые отражаются в масштабе разработки генерального плана.

2.15.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

Особо охраняемые природные территории в границах Большелуцкого сельского поселения представлены государственным природным комплексным заказником «Котельский». 
Государственный природный комплексный заказник «Котельский» (первоначальное наименование - ботанический заказник «Котельский») образован решением Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года N 145 «О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской области», включен в перечень особо охраняемых природных территорий Ленинградской области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области».

Положение о государственном комплексном природном заказнике «Котельский» утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 13 мая 2011 г. № 134.
Государственный природный комплексный заказник «Котельский» является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Заказник расположен на территории муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, включает побережье центральной части Копорской губы Финского залива, акваторию озер Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье, Леший и прилегающую к ним территорию.

Целями образования заказника являются:

· сохранение гидрологического режима озерных экосистем;

· сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;

· сохранение лесов с участием широколиственных пород, в том числе дубовых лесов вблизи северной границы их распространения, а также сосновых лесов с редкими южноборовыми видами растений;

· сохранение старовозрастных лесов с редкими видами растений, грибов и животных;

· сохранение комплекса мигрирующих птиц и птиц, связанных с лесами с участием широколиственных пород;

· сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и их местообитаний;

· поддержание биологического разнообразия.

Площадь заказника - 16146,3 гектара, в том числе 3098,3 гектара акватории озер и 301,8 гектара акватории Финского залива.

В границах Большелуцкого сельского поселения расположена южная часть заказника площадью 2484,34 га.

На территории Большелуцкого сельского поселения выделяются:

· земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов, включают:

· акваторию озера Судачье и земельный участок лесного фонда, расположенный в кварталах 4, части кварталов 5, 7, в кварталах 14, 15, части кварталов 16, 17, в кварталах 115 и части квартала 116 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества; части кварталов 13, 20 и 21 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье; части кварталов 154, 160, в квартале 166 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, в части кварталов 165 и 170 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье;

· земельные участки с экстенсивным природопользованием, не отнесенные к зонам иного назначения; являются охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для развития инфраструктуры Заказника и обеспечения его функционирования. Они включают земельный участок лесного фонда, расположенный в части кварталов 165, 170 Усть–Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, в части кварталов 13, 20, 21, в кварталах 22, 23 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества.

Режим особой охраны на территории заказника «Котельский» представлен в таблице 65. Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке учитываются при разработке проектно-планировочной документации по градостроительному развитию территории, проектов землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.

Планируемые особо охраняемые природные территории 

Генеральным планом учитываются следующие планируемые ООПТ:

· регионального значения, включенные в схему территориального планирования Ленинградской области:
· памятник природы «Лисьи горы» площадью 389 га в целях сохранения геологического объекта – реликтовой дюны среди озерно-ледниковой равнины, являющейся единственной в Ленинградской области эоловой формой рельефа (дюной), расположенной на материковой равнине (на удалении от побережья);
· местного значения, включенные в схему территориального планирования Кингисеппского муниципального района:
· природный комплексный заказник «Болото Куровицкого плато» площадью 9223,0 га в целях сохранения уязвимых экосистем болот Куровицкого плато: болота Завиронский мох, Большой мох и Куровицкое,
· природный комплексный заказник «Уступ Куровицкого плато» площадью 1562,4 га в целях охраны уступа Куровицкого плато и долины ручьев, впадающих в р. Луга, и произрастающих на них елово-широколиственных лесов,
· природный комплексный заказник «Кихтолский» площадью 491,0 га с целью охраны каньонов ручья Кикерицкий, реки Кихтолка и их притоков, которые интересны с ботанической, зоологической и ландшафтной точек зрения.

Таблица 65 Режим особой охраны на территории природного комплексного заказника «Котельский»

	Запрещается
	Разрешается

	Земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов

	а) проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, ремонта, реконструкции и строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений) иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

б) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса;

в) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;

г) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ, проводимых с целью содержания, ремонта, реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) по согласованию с уполномоченным органом;

д) формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования, строительства промышленных предприятий и сооружений, организации садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;

е) выпас и прогон скота в зоне 500 метров от уреза воды;

ж) недропользование;

з) взрывные работы;

и) гидромелиоративные работы;

к) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" - 2"в" пункта 12.1 настоящего Положения;

л) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных моторных судов (кроме органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование Заказника, а также в целях проведения научно-исследовательских работ);

м) установка туристских лагерей и прочих стоянок, разведение костров вне специально отведенных мест;

н) организация и проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий;

о) пуск палов;

п) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными отходами;

р) сброс неочищенных сточных вод;

с) охота, кроме охоты в целях осуществления регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях;

т) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;

у) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к охраняемым;

ф) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
	а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, ремонта, реконструкции и строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений) иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

б) лесовосстановление путем создания лесных культур в случаях проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса;

в) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) по согласованию с уполномоченным органом;

г) проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" - 2"в" пункта 12.1 настоящего Положения;

д) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных моторных судов органами, обеспечивающими контроль, охрану и функционирование Заказника, а также в целях проведения научно-исследовательских работ;

е) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

ж) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;

з) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного потребления;

и) проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с уполномоченным органом;

к) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;

л) охота в целях осуществления регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях.



	Земельные участки с экстенсивным природопользованием

	а) проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры Заказника. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

б) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;

в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ, проводимых с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры Заказника, поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;

г) формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования, строительства промышленных предприятий и сооружений, организации садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, кроме строительства объектов инфраструктуры Заказника;

д) недропользование, кроме добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

е) взрывные работы;

ж) гидромелиоративные работы;

з) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.4 настоящего Положения;

и) установка туристских лагерей и прочих стоянок, разведение костров вне специально отведенных мест;

к) пуск палов;

л) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными отходами;

м) сброс неочищенных сточных вод;

н) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях;

о) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;

п) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к охраняемым;

р) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.


	а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры Заказника. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры Заказника, поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;

в) формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов инфраструктуры Заказника;

г) проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.4 настоящего Положения;

д) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;

е) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного потребления;

з) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;

и) проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с уполномоченным органом;

к) добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

л) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях.




2.15.2 Зоны охраны объектов культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения, представлена по материалам Комитета по культуре Ленинградской области (письмо №01-10-535/2019-0-1 от 05.03.2019 г.).

Перечень объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения, приведен в таблице 66. 
На данный момент границы территорий установлены для двух объектов культурного наследния:

1. ансамбль регионального значения «Усальда Роткирха, Лелонга»;

2. выявленный объект культурного наследия «Усадьба Веймарна А.Ф. «Александровская горка».
Проекты охранных зон для объектов культурного наследния, расположенных на территории Большелуцкого поселения, в настоящее время не разработаны. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015г. № 972, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Таблица 66 Перечень памятников истории и культуры, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения

	№п/п
	Наименование объекта
	Дата, автор
	Адрес
	Документ

	Регионального значения

	1
	Братское захоронение воинов Красной Армии, партизан и советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1944 г.
	1919г., 1944г.
	д. Александровская Горка
	Решение Леноблисполкома  № 59-18 от 08.08.1950 г.

	2
	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г.
	1941-44 г.г.
	д. Большой Луцк, в 5 км к северо-западу от г. Кингисепп, на западной окраине деревни
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	3
	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г.
	1919 г.
	д. Захонье-1, в 14 км к северо-западу от г. Кингисепп, в 8 км от д. Первое Мая, на юго-восточной окраине деревни Захонье-1, на левом берегу р. Солка
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	4
	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1919 г.
	1919 г.
	д. Комаровка, в 12 км к западу от г. Кингисепп, на Таллинском шоссе, на западной окраине деревни, на 129 км шоссе Ленинград-Таллин
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	5
	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г.
	1941-44 г.г.
	д. Карлово, в 12 км к западу от г. Кингисепп, на Таллинском шоссе, в 1 км к западу от деревни Комаровка
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	6
	Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г.
	1941 г.
	д. Кошкино, в 16 км к северо-западу от г. Кингисепп, близ р. Луга, на западной окраине деревни
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	7
	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г.
	1941-44 г.г.
	д. Кошкино, в 16 км к северу от г. Кингисепп, близ р. Луга, на восточной окраине деревни
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	8
	Братское захоронение советских воинов, погибших во время гражданской и Великой Отечественной войн
	1919 г., 1941-44г.г.
	д. Куровицы, в 15 км к северо-востоку от Ивангород, на юго-западной окраине деревни, на правом берегу р. Луга
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	9
	Братское захоронение воинов Красной Армии и советских воинов, погибших в 1919 г. и в 1941-44 г.г.
	1919 г., 1941-44г.г.
	г. Кингисепп (бывш. д. Новопятницкое)
	Решение Леноблисполкома  № 59-18 от 08.08.1950 г.

	10
	Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г.
	1941 г.
	д. Новопятницкое, в 2 км к западу от г. Кингисепп, на Таллинском шоссе, на северо-восточной окраине деревни, близ р. Луга
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	11
	Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г.
	1941 г.
	д. Падога, в 3 км к северо-западу от г. Кингисепп, на северо-восточной окраине деревни, близ р. Луга
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	12
	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г.
	1941-44 г.г.
	д. Падога, в 3 км к северо-западу  от г. Кингисепп, на западной окраине деревни
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	13
	Памятник-дот и стела на рубеже обороны советских войск в 1941 г. На доте установлена памятная доска со схемой Кингисеппского укрепрайона на р. Луга
	1941 г.
	д. Пулково, в 13 км к северо-западу от г. Кингисепп, на юго-западной окраине деревни, близ р. Луга
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	14
	Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г.
	1941 г.
	д. Сала, в 8 км к северо-западу от г. Кингисепп, близ Таллинского шоссе, на юго-западной окраине деревни, близ р. Луга
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	15
	Памятник – стела на месте гибели партизан в бою с немецко-фашистскими  захватчиками в ноябре 1941г.
	1941 г.
	быш. д. Крикково
	Решение Леноблисполкома №189 от 16.05.1998 г.

	16
	Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 г.г.
	1941-44 г.г.
	Хут. Смолка, в 17 км к СЗ от г. Кингисепп, близ д.Кошкино
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	17
	Памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г.
	1941 г.
	г. Кингисепп,  взоне бывш. д. Калмотка
	Решение Леноблисполкома  № 189 от 16.05.1988 г.

	18
	Усадьба Роткирха, Лелонга

усадебный дом 18 в.

усадебный дом сер. 19 в.

хоз. постройки (четыре)

парк
	18-19 вв.
	д. Новопятницкое
	Приказ комитета по культуре Ленинградской области №01-03/15-11 от 01.04.2015г.

	Выявленные объекты культурного наследия

	19
	Усадьба Веймарна А.Ф. «Александровская Горка»

фундамент господского дома

хоз. постройка

парк


	18-19 вв.
	д. Александровская Горка
	АПУ № 7-1, 1982 г.

	20
	Мельница каменная
	н.20 в.
	д. Первое Мая
	АПУ № 57/Д от 20.08.03 г.

	21
	Усадьба барона Корфа  П.И. «Сала»

фундамент усадебного дома

руины хоз. постройки

парк с прудом, 12 га
	19 в.
	д. Сала
	АПУ №7-7 от 24.02.1993 г.

	22
	Стоянка Пулково (Ломи)
	неолит
	Урочище Ломмикюда
	Выявленный (В.А. Лапшин, 1990г.)


Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области рекомендуется следующий режим использования территорий, прилегающих к территориям объектов культурного наследия:

· все работы на указанных территориях, а именно: научно-исследовательские, проектно-изыскательские, ремонтно-строительные, реставрационные, работы по благоустройству территории, производить только после согласования и получения разрешения от департамента;

· не допускается строительство и размещение промышленных и складских предприятий, токсичных, взрыво - и пожароопасных предприятий;

· запрещается отвод земельных участков без согласования департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному закону от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» перед проведением любых работ на территориях боевых действий необходимо провести обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.
В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г.  № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Для двух выявленных объектов культурного наследия выполнена градостроительная и историко-культурная экспертиза недвижимого объекта, состоящего под государственной охраной:

· для усадьбы Веймарна А.Ф. «Александровская Горка» экспертиза выполнена ООО «Научно-проектный реставрационный центр» в 2009 г.;

· для усадьбы «Сала» экспертиза выполнена ФГУК «Ингрия» Министерства культуры Российской Федерации в 2005 г.

Исходя из проведенных исторических и натурных исследований, рекомендовано присвоить усадьбе «Сала» статус объекта культурного наследия регионального значения с включением в Единый реестр объектов культурного наследия. Кроме того даны предложения по установлению границ территорий и зон охраны данных объектов культурного наследия, а также режимов по использованию земель, ограничивающих хозяйственную деятельность. 

Предложенные режимы учтены при разработке генерального плана Большелуцкого сельского поселения.

Необходимо разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия, а после их разработки и утверждения генеральный план подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

2.15.3 Защитные зоны объектов культурного наследия
Согласно ст.34.1 Федерального закона №73-ФЗ защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места,) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона №73-ФЗ требования и ограничения.

 Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34  Федерального закона №73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

2.15.4 Водоохранные зоны водных объектов и их прибрежные защитные полосы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006г. водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водного объекта, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истока реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации для водохранилищ и озер, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 200 м.

Согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

В соответствии со статьей 48 Федерального закона  от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» приняты «Правила установления рыбоохранных зон» утвержденные Правительством Российской Федерации от 5 октября 2008 г. № 743, которые определяют порядок установления рыбоохранных зон.

Рыбоохранные зоны и их границы устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов. Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения и устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности. По данным Федерального агентства по рыболовству в настоящее время размеры и границы рыбоохранных зон водных объектов в пределах Большелуцкого сельского поселения не установлены. 

В соответствии со статьями 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ и по согласованию с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением, уточненные размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов Большелуцкого сельского поселения представлены в таблице 67.
Таблица 67 Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос  водных объектов
	Наименование водных объектов
	Ширина водоохраной зоны, м
	Ширина прибрежной защитной полосы, м
	Ширина береговой полосы, м

	р. Луга 
	200
	50
	20

	р. Солка
	100
	50
	20

	р. Тарарайка
	100
	50
	20

	р. Орьевка
	100
	50
	20

	р. Касколовка
	100
	50
	20

	р. Чёрная
	100
	50
	20

	р. Падожница
	50
	50
	5

	ручьи, старицы
	50
	50
	5

	Нарвское водохранилище
	50
	50
	20

	оз. Судачье
	50
	50
	20


В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о следующих  водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах:

1. Водоохранная зона реки Луга;

2. Водоохранная зона Нарвского водохранилища;

3. Прибрежная защитная полоса реки Луга;

4. Прибрежная защитная полоса Нарвского водохранилища.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов и др., в прибрежных защитных полосах установлены еще более жесткие ограничения хозяйственной деятельности (таблица 65).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
В пределах прибрежной защитной полосы допускается индивидуальная хозяйственная деятельность, но с ограничениями, указанными в п. 65 Водного кодекса Российской Федерации: запрещается распашка земель, выпас сельскохозяйственных животных и т.д. (таблица 68). 

В нарушение действующего законодательства в пределах водоохраной р. Луга расположено кладбище в д. Сала.
Таблица 68 Регламенты  использования  территории  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос (Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 03.06.2006г.)
	Наименование  зон
	Запрещается
	Допускается

	Прибрежная  защитная  полоса
	Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").Распашка земель;

Размещение отвалов размываемых грунтов;

Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Движение транспортных средств по дорогам и  стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

	Водоохранная  зона


	Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
	


В границах прибрежных защитных полос водных объектов в границах населенных пунктов расположены многочисленные огороды, что является нарушением требований Водного кодекса Российской Федерации о запрете распашки земель. В связи с этим необходимо ввести ограничение на хозяйственное использование земель в пределах прибрежных защитных полос, а именно, часть участков индивидуальной жилой застройки, которая расположена в пределах прибрежной защитной полосы, использовать не под огороды, а под посадки деревьев и кустарников. 

2.15.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Большелуцкого сельского поселения являются  подземные и поверхностные водоисточники. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» источники хозяйственно-питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 66).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м, от насосных станций – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать не менее 20 м по обе стороны водопровода при отсутствии грунтовых вод и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 69 Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

	Наименование зон  и  поясов
	Запрещается
	Допускается

	I  пояс  ЗСО
	- Все  виды  строительства;

- Выпуск  любых  стоков;

- Размещение  жилых  и  хозбытовых  зданий;

- Проживание  людей;

- Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров   
	- Ограждение  и  охрана;

- Озеленение;

- Отвод  поверхностного  стока  на  очистные  сооружения.

- Твердое покрытие на дорожках

- Оборудование зданий канализацией  с отводом сточных вод на КОС

- Оборудование водопроводных сооружений  с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.

- Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита

	II  и  III  пояса 

ЗСО
	-Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли

- Размещение  складов  ГСМ,  накопителей  промстоков,  шламохранилищ, кладбищ.


	-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов

- Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока)

- В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов,  накопителей промстоков, шламохранилищ и др.


Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в размере не менее 30 м.

Проекты организации зон санитарной охраны разработаны для двух артезианских скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения в деревне Кошкино, в 2010 г. ООО «Нирит» и для одной скважины, расположенной в д. Малый Луцк, в 2015 году ООО «Балтийская гидрологическая компания».
Согласно санитарно-эпидемиологическим заключениям ТО ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах № 47.07.01.000.Т.000055.08.10 от 04.08.2010г.,  № 47.07.01.000.Т.000054.08.10 от 04.08.2010г. и №47.07.01.000.Т.000038.05.15 от 05.05.2015г. проекты организации зон санитарной охраны скважин № 2385, № 3131 и №9 соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
По данным проектов, зоны санитарной охраны артезианских скважин установлены в составе трех поясов: 

- артезианская скважина № 3131 (д. Кошкино):

1 пояс – 30*30 м;

2 пояс - 90 м;

3 пояс - 650 м;
- артезианская скважина № 2385 (д. Кошкино):

1 пояс – 30*30 м;

2 пояс - 70 м;

3 пояс - 470 м;
- артезианская скважина № 9 (д. Малый Луцк):

1 пояс - 10 м;

2 пояс - 124 м;

3 пояс - 835 м;
- артезианская скважина № 10-01/17 (п. Кингисеппский):

1 пояс - 27 м;

2 пояс - 103 м;

3 пояс - 700 м.
Артезианская скважина №1077-ИА, расположенная на территории промышленной зоны «Фосфорит», соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №47.07.01.000.Т.000054.09.15 от 10.09.2015г., зоны санирарно охраны скважины составляют:
1 пояс – 20*35 м;

2 пояс - 35 м;

3 пояс - 249 м.

Вся территория ЗСО содержится в надлежащем состоянии и удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 к содержанию зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Проекты зон санитарной охраны артезианских скважин, являющихся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Кингисеппский и д. Захонье-2, не разработаны, в связи с чем необходима их разработка, согласование и обустройство в установленном порядке.

В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения  проблема водоснабжения решается частным порядком, за счет использования скважин и колодцев. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» выбор места расположения водозаборных сооружений осуществляется их владельцами с привлечением соответствующих специалистов и проводится на основании геологических и гидрогеологических данных, а также результатов санитарного обследования близлежащих территорий.

Наиболее распространенными водозаборными сооружениями в населенных пунктах являются шахтные и трубчатые колодцы различных конструкций и глубины, а также каптажи родников (ключей).

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 м выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 м и шириной 1 м, а также отмостки из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета. Вокруг колодца должно быть ограждение.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

2.15.6 Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для: 

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

В соответствии с п.25 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. 

В срок до 01.01.2022г. установленными также считаются санитарно-защитные зоны, на которые получены решения об установлении данных санитарно-защитных зон (необходимо исполнить нормы о внесении границ в ЕГРН до 01.01.2022г.).

Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают следующие уполномоченные органы по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны:
а) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов I и II класса опасности в соответствии с классификацией, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями (далее - санитарная классификация), групп объектов, в состав которых входят объекты I и (или) II класса опасности, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию:
б) территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов III-V класса опасности в соответствии с санитарной классификацией, а также в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III-V класса опасности.

На территории Большелуцкого сельского поселения источники загрязнения представлены предприятием химической промышленности (ООО «ПГ «Фосфорит»), стекольной промышленности (ООО «Кингисеппский стекольный завод»), объектами инженерной инфраструктуры (КОС, котельные), объектами специального назначения (полигон ТБО, скотомогильник, биотермическая яма, сельские кладбища). 

Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для групп предприятий расположенных в промзоне "Фосфорит", с учетом проектирования нового объекта: "Производство аммиака и карбамида, Кингисепп (Российская Федерация)", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона "Фосфорит". Заключение от 01.11.2018 г. № 47.01.02.000.Т.001339.11.18.
На остальные предприятия проекты обоснования размера санитарно-защитной зоны не разработаны.
В соответствии с ч.13 ст.26 Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют.

Генеральным планом предлагается разработать и установить в соответствии с действующим законодательством: 

· в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

· в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Режимы использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Таблица 70 Размеры санитарно-защитных зон предприятий и объектов

	№п/п


	Наименование источника загрязнения
	Местоположение
	Наличие санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ
	Размер СЗЗ по проекту,м

	1
	Предприятия, расположенные в промзоне «Фосфорит»


	промзона «Фосфорит»


	Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для групп предприятий расположенных в промзоне "Фосфорит", с учетом проектирования нового объекта: "Производство аммиака и карбамида, Кингисепп (Российская Федерация)", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона "Фосфорит". Заключение от 01.11.2018 г. № 47.01.02.000.Т.001339.11.18.
	В северном направлении - 45 м; в северо-восточном направлении - 980 м; в восточном направлении - 605 м; в юго-восточном направлении - 1043 м; в южном направлении - 1043 м; в юго-западном направлении - 1856 м; в западном направлении - 2440 м; в северо-западном направлении - 897 м.


Таблица 71 Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов

	Запрещается
	Допускается

	- Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, 

- Ландшафтно-рекреационные зоны, 

- Зоны отдыха,

- Территории курортов, санаториев и домов отдыха,

- Территории  садоводческих товариществ и коттеджной застройки,

- Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, 

- Другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания,

- Спортивные сооружения,

- Детские площадки, образовательные и детские учреждения,

- Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования,

- Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

- Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий,

- Объекты пищевых отраслей промышленности,

- Оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

- Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции.
	- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

- Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

-Здания управления, конструкторские бюро,

- Здания административного назначения, 

- Научно-исследовательские лаборатории, 

- Поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 

- Бани,

- Прачечные,

- Объекты торговли и общественного питания,

- Мотели,

- Гостиницы,

- Гаражи,

-Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

- Пожарные депо.

- Местные и транзитные коммуникации,

- ЛЭП,  электроподстанции, нефте- и газопроводы,

- Артезианские скважины для технического водоснабжения,

- Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,

- Канализационные насосные станции,

- Сооружения оборотного водоснабжения,

- Автозаправочные станции,

- Станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.


2.15.7 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур

Охранные зоны – территории с особыми условиями использования вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения их безопасного функционирование и эксплуатации. Порядок установления охранных зон объектов определяется Правительством Российской Федерации.

На территории Большелуцкого сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

- транспортных магистралей;

- электросетевого хозяйства;

- магистральных трубопроводов;

- линий и сооружений связи.
Охранные зоны транспорта. Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития в размере:

· 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий;

· 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвёртой категории;

· 25 метров для автомобильных дорог пятой категории;

· 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населёнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек;

· 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек. 

Для автодороги федерального значения М-11 «Нарва» ширина каждой придорожной полосы установлена в размере 100м .

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории Ленинградской области утверждён постановлением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 371 «О порядке установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения». Решение об установлении границ придорожных полос должно быть принято комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области. Копию решения об установлении границ придорожных полос органы местного самоуправления должны получить в течение семи дней со дня принятия решения. Обозначение границ придорожных полос на местности осуществляется ГУ «Ленавтодор». 
В настоящее время работа по установлению границ придорожных полос ещё не проведена.

В границах придорожных полос строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса и иных объектов, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме ГУ «Ленавтодор». Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается по согласованию с ГУ «Ленавтодор».
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
Таблица 72 Расстояние охранных зон объектов электросетевого хозяйства

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	300, 500, +/-400
	30

	750,+/-750
	40

	1150
	55


б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а", применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства  в соответствии с требованиями п.8-11 Правил представлены в таблице 73.
Таблица 73 Регламенты использования территории охранной зоны электросетевого хозяйства

	Запрещается
	Допускается

	· - Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (водоохранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

· - В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

· -В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

· - В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
	· - Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

· - Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:

а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;

б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.

· - Необходимая ширина просек, прокладываемых в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил, расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с лесным законодательством.

· - Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:

а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах;

б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) 
твер способами;

в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра.

· - Рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных участков. Рубка деревьев (кустарников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях,

· предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

· - Сетевые организации или организации, действующие на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, представляют в уполномоченные органы государственной власти отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской Федерации.




Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются согласно пункту 1.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденных Минтопэнерго России 29 апреля 1992 года, постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9. Они введены в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин и конденсат.

В соответствии с пунктом 4.1. Правил, охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В соответствии со ст. 28 и 32 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, отнесенных к землям транспорта, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования таких земельных участков. Границы охранных зон объектов систем газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организации, такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации – собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на ней аварий, катастроф.

Земельные участки, которые входят в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований вышеуказанных Правил.

В соответствии с требованиями п. 3.16 «СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» зоны минимальных расстояний от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в табл.4 вышеуказанного СП.

Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

По территории Большелуцкого сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления Кохтла-Ярве – Ленинград 1-2 (диаметр 500 мм, давление 5,4) и Сланцы – Кингисепп 1-2 (диаметр 350 и 400 мм). Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газовых объектов, в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов» и СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* установлены зоны с особыми условиями землепользования – охранные зоны и зоны минимальных расстояний, которые приведены в таблице 74.
Таблица 74 Охранные зоны и зоны минимальных расстояний газопровода

	Охранные зоны
	Вдоль трассы газопровода в обе стороны от оси крайних ниток – 25 м

	Зоны минимальных расстояний
	Вдоль трассы газопровода в обе стороны от оси:

- 150 м до населенных пунктов, садоводческих и дачных поселков, сельскохозяйственных предприятий;

- 125 м до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящих: жилых зданий 1—2-этажных; садовых домиков, дач; домов линейных обходчиков; кладбищ; сельскохозяйственных ферм и огороженных участков для организованного выпаса скота;

- 50 м до отдельно стоящих* нежилых и подсобных строений, железных дорог промышленных предприятий; автомобильных дорог III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод


Примечание: * под отдельно стоящим зданием и строением следует понимать здания и стороения, расположенные вне населенного пункта на расстоянии не менее чем 50 м от ближнего к нему здания.

В зоне минимальных расстояний от газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград расположены частично населенные пункты: п. Кингисеппский, д. Заречье, д. Карлово; от газопровода Сланцы – Кингисепп - частично населенные пункты д. Новопятницкое, п. ж/д ст. Туганы.
Таблица 75 Регламенты использования территории охранной зоны магистральных трубопроводов

	Запрещается
	Допускается

	- Осуществлять всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, а именно:

- Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно – измерительные пункты;

- Открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

- Открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- Разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

- В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается возводить какие-либо постройки и сооружения; осуществлять посадку деревьев и кустарников всех видов, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать автомобильные стоянки, размещать сады и огороды, производить геологосъемочные, геолого – разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов) и так далее.
	- Подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

- В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.

-Устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

- Вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в соответствии со ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации  и правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации  линейных объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему гражданскому и лесному законодательству.

- В случае необходимости организации трубопроводного транспорта могут осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными организациями.

- Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно – восстановительных и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода», выданного организациями трубопроводного транспорта. Форма такого разрешения приведена в Приложении 1 Правил охраны магистральных трубопроводов.


Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578. Вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Регламенты использования территории охранной зоны линий и сооружений связи  в соответствии с требованиями Правил представлены в таблице 76.
Таблица 76 Регламенты использования территории охранной зоны линий и сооружений связи

	Запрещается
	Допускается

	- Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

- Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.
	Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

а) устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

б) разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;

в) вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в соответствии со ст. 45 Лесного кодекса Российской Федерации и правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации  линейных объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему гражданскому и лесному законодательству.

42. Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий связи и линий радиофикации – в любой период.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

а) принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

б) обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).




2.15.8 Пограничная зона

В соответствии с Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» в пограничную зону включаются зона местности шириной до 5 километров вдоль Государственной границы на суше, морского побережья Российской Федерации, российских берегов пограничных рек, озер и иных водоемов и острова на указанных водоемах. В пограничную зону могут не включаться территории населенных пунктов, санаториев, домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений (объектов) культуры, а также места массового отдыха, активного водопользования, отправления религиозных обрядов и иные места традиционного массового пребывания граждан. 

На основании приказа Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 2 июня 2006 г. № 239 «О пределах пограничной зоны на территории Ленинградской области» в целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» и создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации пограничную зону на территории Ленинградской области, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Эстонской Республикой, морскому побережью Российской Федерации установить в пределах:

- …«в муниципальном образовании «Кингисеппский муниципальный район» - исключая железнодорожное полотно, железнодорожные станции и переезды на участке Куммолово - Краколье Октябрьской железной дороги, включая населенный пункт Краколье, исключая населенный пункт Межники, реку Луга, включая населенные пункты Пулково, Комаровка, Нарвское водохранилище».

В соответствии Приказом ФСБ России «Об утверждении Правил пограничного режима» пограничный режим служит интересам создания необходимых условий охраны Государственной границы и включает правила:

· в пограничной зоне: въезда (прохода), временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств; хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно - политических, культурных и других мероприятий; 

· в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации: 

· учета и содержания российских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, их плавания и передвижения по льду; 

· промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности.

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведение массовых общественно - политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне регулируются федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. Конкретные работы, мероприятия проводятся с разрешения органов и войск Федеральной пограничной службы Российской Федерации. 

2.16 Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории является базовой для принятия проектных решений. Она включает оценку природно-ресурсного потенциала, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной инфраструктурами, экологического состояния территории. На «Карте анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничения использования территории » нанесены памятники истории и культуры, особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны предприятий и коммунальных объектов; охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, пограничная зона. Все это в комплексе с анализом современного использования территории, инженерно-геологическими ограничениями (линия затопления уровнем воды 1% обеспеченности, зона подтопления, заболоченные территории) позволяет выявить территориальные резервы для развития основных функциональных зон.

Таблица 77 Комплексная оценка территории
	№№

п/п
	Факторы оценки
	Результаты

	I
	Природно-климатические условия

	1.
	Строительно-климатические условия
	район – II, подрайон –II В.

	2.
	Преобладающие направления ветра
	  декабрь-февраль – юго-западное,

  июнь-август – западное;

	3.
	Гидрология
	Основными водными объектами являются Нарвское водохранилище, реки: Луга, Солка, оз. Судачье.
   Нарвское водохранилище, река Луга являются водоемами высшей категории рыбохозяйственного водопользования.

	4.
	Инженерно-геологические условия
	По условиям для градостроительного освоения выделяются территории:

благоприятные – приурочены к слабоволнистым флювиогляциальным, озерно-ледниковым равнинам, которые охватывают большую часть рассматриваемой территории (около 80 %);

ограниченно благоприятные – приурочены к склонам долин рек и холмов с уклонами 10-20 % и заболоченным участкам с мощностью торфа до 2,0 м и  уклонами менее 0,5 %, охватывают около 10 % рассматриваемой территории;

неблагоприятные охватывают около 10 % территории и включают:

поймы рек, которые неблагоприятны для градостроительного освоения по совокупности целого ряда факторов: затоплению паводковыми водами, развитию речной эрозии, образованию наледей,  наличию грунтов с низкой несущей способностью, высокому залеганию уровня грунтовых вод; 

болота с мощностью торфа более 2,0 м.

	5
	Гидрогеологические условия
	Для территории проектирования характерно распространение единого горизонта грунтовых вод, развитого в рыхлых четвертичных отложениях.

	II
	Природно-ресурсный потенциал

	1.
	Поверхностные воды
	Поверхностные воды используются для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения,  рыболовства, рекреации, а также служат приемником сточных вод.

	2.
	Подземные воды
	 Ресурсы подземных вод связаны с ломоносовским водоносным горизонтом и водоносным горизонтом четвертичных отложений. Для централизованного водоснабжения д. Кошкино и д. Малый Луцк используется воронковско-ломоносовский водоносный горизонт, для децентрализованного водоснабжения остальных населенных пунктов используются воды четвертичных отложений.

	3.
	Минерально-сырьевые ресурсы
	Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями фосфоритовой руды, карбонатных пород, легкоплавких глин, песков, песчано-гравийных материалов, торфа.

	4.
	Рекреационный потенциал
	Формируется живописными ландшафтами, крупными водными объектами – Нарвское водохранилище, реки Луга, Солка, Касколовка, оз. Судачье.

	III
	Социальная инфраструктура

	1.
	Жилищный фонд
	Общий жилищный фонд Большелуцкого сельского поселения по обмерам cоставляет около 130,6 тыс. м2 общей площади (86,8 тыс. м2 заселено постоянно и 43,8 тыс. м2 - сезонно);

Средний показатель жилищной обеспеченности по Большелуцкому сельскому поселению составляет 22,9 м2/чел.;

Преобладающим типом застройки во всех населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения, за исключением п. Кингисеппский, является застройка индивидуальными жилыми домами;

В жилой застройке п. Кингисеппский преобладают многоквартирные 5-ти этажные дома.

	2.
	Культурно-бытовое обслуживание
	Система культурно-бытового обслуживания Большелуцкого сельского поселения является составной частью общей системы обслуживания Кингисеппского муниципального района в целом. Центром системы культурно-бытового обслуживания является административный центр района - г. Кингисепп, который находится в непосредственной близости от Большелуцкого сельского поселения;

Для административного центра Большелуцкого сельского поселения п. Кингисеппский характерно развитие социальной инфраструктуры с размещением широкой номенклатуры учреждений периодического и повседневного обслуживания.
В д. Кошкино и д. Захонье-2 сформированы подцентры культурно-бытового обслуживания местного уровня, где размещаются  клубы с библиотеками, магазины и почта.
Уровень обеспеченности имеющимися учреждениями обслуживания соответствует или превышает рекомендуемые нормативы, за исключением учреждений общественного питания и объектов физической культуры и спорта.
Техническое состояние учреждений обслуживания Большелуцкого сельского поселения хорошее.

	IV.
	Транспортная инфраструктура

	1.
	Внешний транспорт
	Территория Большелуцкого сельского поселения в настоящее время обслуживается железнодорожным и автомобильным транспортом.

	2.
	Улично-дорожная сеть
	Улично-дорожная сеть населённых пунктов представлена улицами и дорогами, в основном, с грунтовым и щебеночным покрытием. Благоустройство улично-дорожной сети недостаточное. 

	3.
	Общественный пассажирский транспорт
	По территории муниципального образования проходят два автобусных маршрута по автодорогам: Кингисепп - Манновка, Куровицы - Орлы, Подъезд к п. Кингисеппский и «Нарва», которые соединяют большинство населенных пунктов. 

	V
	Инженерная инфраструктура

	1.
	Водоснабжение
	Централизованная система водоснабжения организована в п. Кингисеппский за счет  поверхностных вод р. Луга, в д. Кошкино, д. Малый Луцк и д.Захонье – 2 за счет подземных  вод, население остальных насеелнных пунктов использует колодцы.

	2.
	Водоотведение
	Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется в п. Кингисеппский, в д. Кошкино канализационные очистные сооружения разрушены, остальные населенные пункты используют выгреба.

 Сети и сооружения по очистке поверхностного стока отсутствуют.

	3.
	Теплоснабжение
	Централизованное теплоснабжение развито в п. Кингисеппский и д. Кошкино, в остальных населенных пунктах потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников.

	4.
	Газоснабжение
	Газоснабжение п. Кингисеппский осуществляется на базе природного газа от ГРС «Фосфорит» по отводу от магистрального газопровода Кохтла–Ярве – Ленинград. Источником газоснабжения д. Большой Луцк и д. Малый Луцк является ГРС «Радуга». В остальных населенных пунктах система газоснабжения природным сетевым газом не развита.

	5.
	Электроснабжение
	Электроснабжение Большелуцкого сельского поселения осуществляется от энергосистемы через подстанции 10/0,4 кВ. 

	6.
	Информатизация и связь
	Поселение полностью обеспечено предусмотренными законом универсальными услугами электрической и почтовой связи. В достаточной мере обеспечена подвижная сотовая связь. Обеспечивается доступ в сети Интернет, в том числе широкополосный. 

	7.
	Санитарная очистка
	Отходы собираются и вывозятся от благоустроенного жилищного фонда в п. Кингисеппский и д. Кошкино, население частного сектора решает данную проблему самостоятельно. 

Нормы накопления твердых бытовых отходов составляют: 

жилищный фонд многоквартирный – 1,4 м3/год 

частный сектор - 1,6 м3/год

временно проживающее население – 0,7 м3/год. 

ТБО вывозятся на полигон, расположенныйна в прмзоне «Фосфорит».
Сбор и транспортировку жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилищного фонда на очистные сооружения осуществляет спецавтотранспорт по заявкам жителей.

В Большелуцком сельском поселении расположены один объект утилизации биологических отходов –биотермическая яма.

	VI
	Экологическое состояние

	1.
	Атмосферный воздух
	Уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий.

	2.
	Поверхностные воды
	Поверхностные воды являются приемником сточных вод.
Воды в р. Луга ниже г. Кингисепп характеризовались как «очень загрязненные» (УКИЗВ-3,16).

	3.
	Почвы
	 Качество почв удовлетворительное

	4.
	Радиационная обстановка
	Удовлетворительная

	VII
	Зоны с особыми условиями использования территории

	1.
	Зоны охраны объектов культурного наследия
	На данный момент границы территорий установлены для двух объектов культурного наследния:

ансамбль регионального значения «Усальда Роткирха, Лелонга»;

выявленного объекта кльтурного наследния «Стоянка (поселение) «Куровицы 4».

Проекты охранных зон для объектов культурного наследния, расположенных на территории Большелучкого района, в настоящее время не разработаны. 



	2.
	Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса
	  Нарушены регламенты, установленные для ВЗ – в них расположено кладбище в д. Сала.

	3.
	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	Разработан проект организации зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения д. Кошкино и д.Малый Луцк. Установлены первый, второй и третий пояса ЗСО, режим хозяйственной деятельности соблюдается.

Для источников питьевого водоснабжения  д. Захонье-2 проекты организации зон санитарной охраны не разработаны.

	4.
	Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов
	ООО «ПГ «Фосфорит» имеет утвержденный проект санитарно-защитной зоны.
Целый ряд предприятий и объектов, расположенные около населенных пунктов, перекрывают существующую жилую застройку ориентировочными санитарно-защитными зонами.

	5.
	Охранные зоны магистральных трубопроводов
	В зоне минимальных расстояний от газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград расположены частично населенные пункты: п. Кингисеппский, д. Заречье, д. Карлово; от газопровода Сланцы – Кингисепп - частично населенные пункты: д. Новопятницкое, п. ж/д ст. Туганы.

	VIII.
	Территориальные ресурсы
	Большинство населенных пунктов в существующих границах имеют ограниченные территориальные ресурсы для развития основных функциональных зон. 


3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1  Цели и задачи территориального планирования
Основной целью территориального планирования Большелуцкого сельского поселения является формирование рациональной организации территории, способной обеспечить устойчивое развитие поселения, создание благоприятных условий проживания населения, развития хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности территории для различных видов рекреационного использования, сохранение и улучшение состояния окружающей среды.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

· совершенствование жилищной политики за счет:

· повышения обеспеченности жилищным фондом постоянного населения сельского поселения до 39 м2 на одного жителя;

· обеспечения земельными участками льготных категорий граждан из числа постоянного населения Большелуцкого сельского поселения;

· строительства жилищного фонда различных типов для удовлетворения потребности разных групп населения;

· инженерного обеспечения всего жилищного фонда с использованием централизованных и локальных схем;

· упорядочение территорий населенных пунктов с созданием компактной планировочной структуры и оптимизацией их границ;

· создание комплексной системы социального обслуживания в соответствии с действующими нормативами путем формирования в группах населенных пунктов полноценных центров повседневного обслуживания населения;

· обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и людей с ограниченными возможностями к информации, объектам социальной и транспортной инфраструктуры;

· совершенствование транспортной инфраструктуры поселения;

· создание условий для развития производственной деятельности, в т.ч. для объектов малого предпринимательства путем развития производственных зон;

· создание условий для организации кратковременной и длительной рекреации путем формирования рекреационных зон;

· сохранение и охрана памятников истории и культуры;

· обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; соблюдение регламентов, установленных для зон особыми условиями использования территории;

· защита территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера;

· обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

3.2  Хозяйственная деятельность
В соответствии с Концепцией социально-экономического развития территории муниципального образвоания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2025 год рассмотрены следующие сценарии социально-экономического развития Кингисеппского муниципального района в целом и входящих в его состав сельских поселений:

· инерционный, предполагающий, что внешние рамочные условия развития останутся неизменными, сохранится существующая структура экономики и рост последней не столкнется с существенными ограничениями. Данный сценарий предполагает дальнейшее эксплуатирование существующих ресурсов развития без создания новых источников роста;
· форсированный, предполагает существенное превышение ранее достигнутых показателей экономического роста, прежде всего за счет расширения существующих производств, а также резкого роста производительности труда и капитала. При этом данный рост должен базироваться на основании новых (инновационных) секторов и большом объёме государственных и частных инвестиций; 

· реалистичный, предполагает укрупнение существующих точек роста, а также стимулирование появления новых источников развития экономики за счет привлечения инвестиций и параллельного создания конкурентоспособных высокотехнологичных производств наряду с развитием современной транспортно-логистической инфраструктуры. При этом в рамках реалистичного сценария закладывается умеренный рост экономики региона. 
Наиболее вероятным является реалистичный сценарий развития, поскольку инерционный сценарий не может быть выбран в качестве стратегического направления развития экономики, а форсированное развитие затрудняется локализацией инноваций на малом количестве эффективно действующих предприятий, что не позволяет придать инновационным процессам всеобщий характер.

На расчетный срок генерального плана, как и в настоящее время, ведущей отраслью хозяйственной деятельности на территории Большелуцкого сельского поселения останется химическая промышленность. На тарритории промзоны «Фосфорит» планируются следующие мероприятия:
· Реконструкция предприятия по производству бетона на территории промзоны «Фосфорит» (первая очередь);

· Строительство металлообрабатываюшего завода по производству комплектующих изделий и узлов для деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности на территории промзоны «Фосфорит» (первая очередь);
· Строительство Кингисеппского машиностроительного и технологического центра на территории промзоны «Фосфорит» (первая очередь);
· Расширение стекольного производства ООО «Кингисеппский стекольный завод» на территории промзоны «Фосфорит» (расчетный срок);
· Строительство завода «Аммиак-2».
Кроме развития существующей территории промзоны «Фосфорит» на территории Большелуцкого сельского поселения планируется формирование новых производственных территорий с целью размещения:

· Предприятие по добыче и переработке торфа в п. Кингисеппский (расчетный срок);

· Строительство завода по производству древесных гранул на территории промзоны «Фосфорит» (первая очередь);
· Предприятие по производству строительных материалов в д. Первое Мая  (первая очередь);
· Создание предприятия по производству порошковых биостимуляторов и фильтрующих элементов п. Кингисеппский (расчетный срок);
Помимо развития промышленности в Большелуцком сельском поселении планируется сохранение и расширение существующих сельскохозяйственных предприятий, а также создание новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, выращиванию сельскохозяйственных культур и развитию животноводства на территории бывших ферм, подлежащих реконструкции:

· Организация предприятий малого бизнеса в сфере  сельского хозяйства (первая очередь).
3.3  Население
Анализ демографических процессов Большелуцкого сельского поселения выявил тенденцию к росту численности населения за счет миграционного прироста. Среднегодовой процент роста численности постоянного населения за период с 2011 по 2018 год составил 0,4 %. При этом следует отметить, что по данным Федеральной службы государственной статистики численность населения Большелуцкого сельского поселения по состоянию на 1 января 2018 года составляла 4701 человек. Резкий скачок населения в 2018 году связан с масштабным строительством и имеет временный характер, поэтому в расчетах использовалось только зарегистрированное население, которое по данным Заказчика составило 3790 человек. 
Население Большелуцкого сельского поселения характеризуется сложной структурой. Численность населения в населенных пунктах складывается из нескольких групп:

1.Круглогодичное население:


1.1. Зарегистрированное население;


1.2. Незарегистрированное население;

2. Сезонное население.

Основная доля сезонного населения в летний период размещается в садоводствах, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения. Лишь около 4 % сезонного населения проживает в населенных пунктах. 

Прогноз численности постоянного (зарегистрированного) населения
В соотвествии с Программой комплексного развитии социально-экономической инфраструктуры территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, принятой Постановлением администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение»» от 28.11.2017г №410, численность населения на 2022 и 2030гг. будет составлять 3701 и 3802 человека соотвественно. Однако, ввиду того, что на данный момент численность населения превышает прогнозируемую в вышеуказанном документе, то прогноз численности в проекте генерального плана Большелуцкого сельского поселения будет превосходить прогноз численность в Программе комплексного развития.
Таблица 78 Прогнозная структура населения в рамках реалистичного сценария, тыс. чел

	Наименование муниципального образования
	2020
	2030

	Большелуцкое сельское поселение
	3,8
	4,0


Таким образом, численность населения Большелуцкого сельского поселения на расчетный срок генерального плана (2030 год) составит 4,0 тыс. чел., а на первую очередь реализации генерального плана (2020 год) – 3,8 тыс. чел.

При этом в связи с довольно низким уровнем жилищной обеспеченности, часть жителей п. Кингисеппский предлагается расселить в другие населенные пункты Большелуцкого сельского поселения, расположенные в непосредственной близости от административного центра, с целью улучшения жилищных условий. К таким населенным пунктам относятся д. Большой Луцк, д. Малый Луцк и д. Падога.
Таблица 79 Расчетная численность постоянного населения Большелуцкого сельского поселения по периодам реализации генерального плана

	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения по периодам, чел.

	
	
	2018 год
	2020 год
	2030 год

	1
	д. Александровская Горка
	68
	68
	72

	2
	д. Большой Луцк
	137
	188
	274

	3
	д. Жабино
	44
	44
	46

	4
	д. Заречье
	11
	11
	12

	5
	д. Захонье-1
	21
	21
	22

	6
	д. Захонье-2
	216
	217
	228

	7
	д. Карлово
	4
	4
	4

	8
	п. Кингисеппский
	2103
	2009
	1850

	9
	д. Комаровка
	28
	28
	30

	10
	д. Кошкино
	242
	243
	255

	11
	д. Куровицы
	65
	65
	69

	12
	д. Малый Луцк
	246
	252
	380

	13
	д. Манновка
	20
	20
	21

	14
	д. Новопятницкое
	240
	291
	373

	15
	д. Орлы
	26
	26
	27

	16
	д. Падога
	60
	60
	63

	17
	д. Первое Мая
	111
	112
	117

	18
	д. Пулково
	30
	30
	32

	19
	д. Сала
	34
	34
	36

	20
	д. Свейск
	20
	20
	21

	21
	д. Серёжино
	56
	56
	59

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	8
	8
	8

	
	ИТОГО
	3790
	3810 
	4000

	
	Итого, тыс.чел
	3,8
	3,8
	4,0


Для расчета планируемой численности постоянного населения принимаются темпы роста в размере 0,5 %. При этом рост планируется за счет механического движения численности населения. 

Изменение возрастной структуры постоянного населения, с учетом тенденций по Ленинградской области, отраженных в Концепции демографического развития, на расчетный срок генерального плана Большелуцкого сельского поселения представлено в таблице 80.
Таблица 80 Возрастная структура населения Большелуцкого сельского поселения

	Возрастная структура
	2018 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Младше трудоспособного возраста
	14
	14,8
	15,3

	Трудоспособного возраста
	65
	60,4
	55,2

	Старше трудоспособного возраста
	21
	24,9
	29,2

	Итого
	100
	100
	100


Таким образом, планируемая возрастная структура численности населения характеризуется снижением доли жителей трудоспособного возраста и увеличением доли населения младше и старше трудоспособного возраста.
Сезонное население
Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Большелуцкого сельского поселения будет способствовать росту количества жилищного фонда, используемого сезонно. Вновь строящиеся или приобретаемые индивидуальные жилые дома принадлежат гражданам на правах частной собственности и не требуют обязательной регистрации. Время использования сезонного жилья зависит от желания владельцев и может быть сезонным или круглогодичным. В настоящее время развитие частной жилищной застройки на территории Большелуцкого сельского поселения очень востребовано, в связи с его удобным расположением между г. Кингисепп и г. Ивангород, наличием рекреационных ресурсов, что обусловлено расположением населенных пунктов вдоль р. Луга, а также довольно высоким уровнем обеспечения объектами культурно-бытового обслуживания.

Таким образом, исходя из территориальных резервов в существующих границах населенных пунктов, а так же за их пределами, предназначенными для развития жилищной застройки и включаемыми в планируемые границы населенных пунктов, численность сезонного населения может достичь округленно 2,6 тыс. чел.
Таблица 81 Ориентировочная численность сезонного населения в разрезе населенных пунктов

	№ п/п
	Населенный пункт
	2018 год,

чел.
	2020 год,

чел.
	2030 год,

чел.

	1
	д. Александровская Горка
	-
	-
	70

	2
	д. Большой Луцк 
	10
	-
	20

	3
	д. Жабино 
	7
	80
	140

	4
	д. Заречье 
	5
	40
	90

	5
	д. Захонье-1 
	10
	65
	80

	6
	д. Захонье-2 
	30
	30
	50

	7
	д. Карлово 
	1
	5
	5

	8
	п. Кингисеппский 
	-
	-
	-

	9
	д. Комаровка 
	12
	40
	70

	10
	д. Кошкино 
	30
	125
	360

	11
	д. Куровицы 
	38
	150
	300

	12
	д. Малый Луцк
	40
	40
	80

	13
	д. Манновка 
	30
	80
	160

	14
	д. Новопятницкое
	35
	95
	120

	15
	д. Орлы 
	20
	100
	190

	16
	д. Падога 
	25
	30
	60

	17
	д. Первое Мая
	20
	50
	70

	18
	д. Пулково
	37
	100
	190

	19
	д. Сала 
	19
	60
	120

	20
	д. Свейск
	19
	80
	160

	21
	д. Серёжино
	23
	120
	250

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	4
	10
	15

	 
	ИТОГО
	415 (окр. 400)
	1300
	2600


Кроме того, подавляющая часть сезонного населения размещается в садоводствах, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения. К расчетному сроку генерального плана численность сезонного населения, размещаемая в садоводствах, может увеличиться до 12,5 тыс. чел.
Расчетный срок
Общая численность населения с учетом постоянного и сезонного проживания в населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения отражена в таблице 82.
Таблица 82 Распределение численности населения Большелуцкого сельского поселения по населенным пунктам на расчетный срок, чел.

	№ п/п
	Населенный пункт
	Постоянное (зарегистрированное) население
	Сезонное население
	Население, проживающее в течение года

	1
	д. Александровская Горка
	72
	70
	142

	2
	д. Большой Луцк
	274
	20
	294

	3
	д. Жабино
	46
	140
	186

	4
	д. Заречье
	12
	90
	102

	5
	д. Захонье-1
	22
	80
	102

	6
	д. Захонье-2
	228
	50
	278

	7
	д. Карлово
	4
	5
	9

	8
	п. Кингисеппский
	1850
	-
	1850

	9
	д. Комаровка
	30
	70
	100

	10
	д. Кошкино
	255
	360
	615

	11
	д. Куровицы
	69
	300
	369

	12
	д. Малый Луцк
	380
	80
	460

	13
	д. Манновка
	21
	160
	181

	14
	д. Новопятницкое
	373
	120
	493

	15
	д. Орлы
	27
	190
	217

	16
	д. Падога
	63
	60
	123

	17
	д. Первое Мая
	117
	70
	187

	18
	д. Пулково
	32
	190
	122

	19
	д. Сала
	36
	120
	156

	20
	д. Свейск
	21
	160
	181

	21
	д. Серёжино
	59
	250
	309

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	8
	15
	23

	
	Итого
	4000
	2600
	6600


1 очередь строительства

В соответствии с прогнозом численность постоянного населения на территории Большелуцкого сельского поселения на 1 очередь реализации генерального плана сократится и составит 3,6 тыс. чел.

Рост численности сезонного населения, размещаемого в населенных пунктах, принимается равномерным в течение всего периода реализации генерального плана, с учетом первоочередного освоения свободных территорий в существующих границах населенных пунктов. Таким образом, численность сезонного населения на 1 очередь будет насчитывать около 1,3 тыс. чел. 

Всего в населенных пунктах численность населения на 1 очередь составит 4,9 тыс. чел.

Таблица 83 Распределение численности населения Большелуцкого сельского поселения по населенным пунктам на 1 очередь, чел.

	№ п/п
	Населенный пункт
	Постоянное (зарегистрированное) население
	Сезонное население
	Население, проживающее в течение года

	1
	д. Александровская Горка
	68
	-
	68

	2
	д. Большой Луцк
	188
	-
	188

	3
	д. Жабино
	44
	80
	124

	4
	д. Заречье
	11
	40
	51

	5
	д. Захонье-1
	21
	65
	86

	6
	д. Захонье-2
	217
	30
	247

	7
	д. Карлово
	4
	5
	9

	8
	п. Кингисеппский
	2009
	-
	2009

	9
	д. Комаровка
	28
	40
	68

	10
	д. Кошкино
	243
	125
	368

	11
	д. Куровицы
	65
	150
	215

	12
	д. Малый Луцк
	252
	40
	292

	13
	д. Манновка
	20
	80
	100

	14
	д. Новопятницкое
	291
	95
	385

	15
	д. Орлы
	26
	100
	126

	16
	д. Падога
	60
	30
	90

	17
	д. Первое Мая
	112
	50
	162

	18
	д. Пулково
	30
	100
	130

	19
	д. Сала
	34
	60
	94

	20
	д. Свейск
	20
	80
	100

	21
	д. Серёжино
	56
	120
	176

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	8
	10
	18

	 
	Итого
	3810
	1300
	5110


3.4  Предложения по функционально-планировочной организации территории
Намеченные генеральным планом мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Большелуцкого сельского поселения направлены на создание условий для устойчивого развития территории путем ее рациональной организации, стимулирования градостроительными методами развития существующих и создания новых видов хозяйственной деятельности, развития жилищного строительства, рекреации, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Основные задачи планировочной организации территории сводятся к следующему:

· упорядочение и развитие территорий населенных пунктов с созданием четкой планировочной структуры;

· совершенствование транспортной инфраструктуры территории - обеспечение удобных и надежных транспортных связей для всех населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения;

· формирование групп населенных пунктов с полноценными центрами первичного обслуживания как постоянного, так и сезонного населения;

· развитие зон инженерной инфраструктуры;

· развитие существующих и формирование новых производственных зон для предприятий различной отраслевой специализации, в том числе малого и среднего бизнеса;

· развитие существующих и формирование новых зон сельскохозяйственных предприятий;

· создание рекреационных зон для кратковременного и длительного отдыха населения.

Предложения генерального плана выполнены на основе анализа современного использования земель по целевому назначению, сложившегося функционального использования территории, сложившейся транспортной и инженерной инфраструктур, с учетом зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений.

На расчетный срок генерального плана функционально-планировочная структура Большелуцкого сельского поселения получает развитие за счет совершенствования существующих функциональных зон и формирования новых:

· зона индивидуальной жилой застройки;

· зона застройки малоэтажными жилыми домами;
· зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
· многофункциональная деловая зона;

· зона специальной общественной застройки;

· производственная зона;

· коммунально-складская зона;

· зона инженерной инфраструктуры;

· зона транспортной инфраструктуры;
· зона сельскохазяйственных угодий;

· зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;

· производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

· иные зоны сельскохозяйственного назначения;

· зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

· зона отдыха;

· лесопарковая зона;

· зона лесов;

· зона кладбищ;

· зона складирования и захоронения отходов;
· зона озеленения территорий специального назначения;
· зона режимных территорий;

· зона акваторий.
Функциональные зоны в границах населенных пунктов

Генеральным планом предлагается развитие населенных пунктов за счет внутренних территориальных резервов и за счет земель сельскохозяйственного назначения, в основном за счет земель, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения и предназначенных для использования гражданами в целях огородничества, сенокошения и выпаса личного скота, в меньшей степени за счет участков, предназначенных для ведения дачного и крестьянского хозяйства.
Предложения по территориальному развитию населенных пунктов демонстрируют их градостроительный потенциал максимально возможного развития и модель функционального зонирования территории, которые при благоприятных условиях могут быть реализованы полностью или частично.

Планировочная структура населенных пунктов совершенствуется путем развития жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

В качестве основного типа жилой застройки в населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения предлагается застройка индивидуальными жилыми домами. В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 г. № 105-оз в деревнях Кошкино, Малый Луцк, Новопятницкое, Заречье предполагается часть участков использовать для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства.
Для каждого населенного пункта предлагается формирование полноценных центров обслуживания постоянного и сезонного населения.

Ниже рассмотрены предложения по развитию функционально-планировочной структуры населенных пунктов.

Поселок Кингисеппский. На расчетный срок генерального плана предлагается развитие функционально-планировочной структуры поселка Кингисеппский, соответствующей статусу административного центра сельского поселения. 
Вокруг существующих и планируемых объектов общественно-делового назначения предусмотрено создание благоустроенных скверов.
Строительство объектов обслуживания необходимо осуществлять с обеспечением возможности их использования маломобильными группами граждан.

Значительное развитие в границах поселка Кингисеппский получат зоны жилой застройки. В центральной части поселка, к западу от среднеэтажной застройки предполагается развитие зон среднеэтажной и малоэтажной блокированной жилой застройки, которые завершат формирование центра поселка и в комплексе с общественно-деловой зоной повысят значимость этой территории как центра Большелуцкого сельского поселения.

К северу от сложившейся зоны жилой застройки планируется дальнейшее  развитие зон индивидуальной жилой застройки.

В границах южного участка населенного пункта генеральным планом предусмотрено уплотнение сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки путем освоения свободных территорий после предварительной инженерной подготовки.
Существующие коммунальные зоны сохранят свою современную функцию, генеральный план предлагает упорядочение и благоустройство их территорий.

Деревня Александровская Горка. Развитие деревни Александровская Горка ограничено в восточном направлении территорией объекта культурного наследия - усадьба «Александровская Горка» и зонами его охраны (рекомендованными градостроительной и историко-культурной экспертизой), с запада – санитарно-защитной зоной ООО «ПГ «Фосфорит».

Планируемое генеральным планом развитие деревни учитывает ограничения хозяйственно-градостроительной деятельности, накладываемые регламентами, установленными для выше указанных зон с особыми условиями использования территории. 
Генеральным планом предусмотрено формирование зоны застройки индивидуальными жилыми домами к северо от существующих жилых домов, между границами санитарно-защитной зоны ООО «ПГ «Фосфорит» и территории объекта культурного наследия - усадьба «Александровская Горка».

Развитие производственной зоны для размещения коммунально-складских объектов и предприятий 5 класса санитарной опасности предусмотрено в западной части деревни.
Деревня Большой Луцк. На расчетный срок генерального плана функционально-планировочная структура деревни развивается за счет имеющихся территориальных резервов в границах населенного пункта.
В центральной части деревни на берегу р. Солка проектом предлагается размещение спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом.

Территории, прилегающие к существующим и проектируемым объектам общественно-делового назначения, предлагается благоустроить и обеспечить возможность их использования маломобильными категориями граждан.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет строительства новых модернизированных канализационных очистных сооружений.

Формирование территорий производственного и коммунально-складского назначения в границах деревни не предусматривается. 

Деревня Жабино. Генеральный план предполагает незначительное  развитие зоны индивидуальной жилой застройки за счет свободных территорий на юго-востоке населенного пункта. 

Для обслуживания населения на территории деревни предлагается оборудовать площадку для развертывания выездной торговли. Кроме того строительство учреждений торговли, предприятий бытового обслуживания и общественного питания возможно на территории жилых зон. 

В юго-восточной части деревни на берегу р. Луга предлагается формирование рекреационной зоны со спортивными площадками, дорожно-тропиночной сетью, местами для пикников, площадками для отдыха, мусоросборниками, туалетами.
Размещение новых объектов производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры на территории деревни Жабино не предусмотрено.

Деревня Заречье на расчетный срок генерального плана будет развиваться за счет имеющихся территориальных резервов в границах населенного пункта. 

Планировочная структура деревни совершенствуется путем развития жилых и общественно-деловых зон.
Формирование общественно-деловых зон предусмотрено в центре деревни и на ее западной окраине, при выезде на автодорогу федерального значения «Нарва». На этих территориях предлагается размещение объектов торговли и бытового обслуживания населения, а также объектов притрассового сервиса.

Вокруг существующих объектов общественно-делового назначения предлагается благоустройство территории. Строительство объектов обслуживания необходимо осуществлять c обеспечением возможности их использования маломобильными группами граждан.

Кроме того генеральным планом предусмотрена уплотнительная застройка сложившихся функциональных зон.
Деревня Захонье-1 на расчетный срок генерального плана получает значительное функционально-планировочное развитие. 

Зоны индивидуальной жилой застройки развиваются за счет упорядочения сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки, освоения свободных территорий в границах населенного пункта.

Общественно-деловой центр формируется на основной улице в центральной части деревни, он предназначен для размещения объектов торговли. Около южной границы деревни, с запада от автодороги регионального значения проектом предлагается зона, предназначенная для размещения объектов придорожного сервиса. 
Кроме того строительство учреждений торговли, предприятий бытового обслуживания и общественного питания возможно на территории жилых зон.

Строительство объектов обслуживания необходимо осуществлять с обеспечением возможности их использования маломобильными группами граждан.

Вокруг существующих и планируемых объектов общественно-делового назначения предусматривается благоустройство и озеленение территории – создание скверов, газонов, цветников, а также организация мест для гостевых стоянок автомобильного транспорта. 

Размещение новых объектов производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры на территории деревни не предусмотрено.

Деревня Захонье-2. Генеральным планом предлагается сохранение и развитие уже сложившейся планировочной структуры, сформированной системой в основном перпендикулярных улиц и проездов, которые образуют небольшие кварталы жилой застройки.

На перекрестке двух основных улиц деревни планируется развитие общественно-деловой зоны для размещения торгово-бытового центра в составе учреждений торговли, предприятий бытового обслуживания, летнего кафе, здесь же предусмотрена площадка для выездной торговли с автомашин и мини-рынка.  
Развитие зон индивидуальной жилой застройки предлагается за счет упорядочения сложившихся зон и использования территориальных резервов в юго-западной и северо-восточной части деревни. Для удовлетворения нужд жителей 2-этажных многоквартирных жилых домов на востоке деревни предусмотрена складская зона.

Деревня Карлово. Деревня состоит из двух небольших участков, территориальные ресурсы которых ограничены. В связи с этим генеральным планом предлагается упорядочение сложившейся зоны индивидуальной жилой застройки.

Кроме того проектом предлагается благоустройство и озеленение территории вокруг братского захоронения советских воинов, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Деревня Комаровка. Экстенсивный характер освоения территории деревни предопределил наличие значительных территориальных резервов в ее границах. 

На расчетный срок генерального плана основное развитие получает зона индивидуальной жилой застройки, при этом в границах северного участка населенного пункта развитие планируется на свободных территориях, а в границах южного участка, как на свободных территориях, так и за счет внутренних резервов в сложившихся зонах жилой застройки. Учитывая, что 2 жилых дома, расположенных у железной дороги, находится в пределах 100-метровой санитарно-защитной зоны, необходимо осуществление специальных шумозащитных мероприятий с целью снижения уровня шума, что позволит уменьшить санитарно-защитную зону на 50 м.
На территории северного и южного участков населенного пункта у автодороги федерального значения «Нарва» предлагается разместить объекты торговли и бытового обслуживания.

В центральной части южного участка населенного пункта планируется размещение площадки для выездной торговли. 
Деревня Кошкино на расчетный срок генерального плана получает значительное территориальное и функционально-планировочное развитие.

Общественно-деловая зона формируется в границах юго-западного участка населенного пункта, к северо-западу от зоны малоэтажной многоквартирной застройки. На ее территории наряду с существующим магазином предлагается строительство ФАПа с аптечным пунктом и учреждений бытового обслуживания.
Вокруг существующих и планируемых объектов общественно-делового назначения предлагается озеленение и благоустройство территории. Строительство объектов обслуживания необходимо осуществлять с обеспечением возможности их использования маломобильными группами граждан.

Развитие зон индивидуальной жилой застройки предлагается за счет упорядочения сложившихся зон, использования территориальных резервов по периметру существующей застройки.  Часть участков предполагается использовать для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 г. № 105-оз.
Зона рекреационного назначения получает развитие за счет реконструкции заброшенного парка бывшей усадьбы Мариенгоф, который расположен на берегу р. Солка в границах юго-западного участка деревни. 

Деревня Куровицы на расчетный срок генерального плана сохранит систему планировочной организации, состоящую из двух участков населенного пункта. 

Развитие зоны жилой застройки планируется за счет упорядочения территорий сложившихся зон в границах населенного пункта. 
Предусмотрено формирование двух рекреационных зон на берегу реки Луга. Рекреационная зона в северной части деревни включает охотничье – рыболовную базу Совета военно-охотничьего общества Ленинградского военного округа. Вторая рекреационная зона, предназначенная для длительного отдыха (кемпинга), планируется на юге деревни. Также в южной части, в зоне отдыха предлагается обустройство плоскостного спортивного сооружения.
Деревня Малый Луцк. Генеральным планом предлагается повысить эффективность использования территории деревни за счет вовлечения в градостроительную деятельность свободных от застройки территорий. Планируемые преобразования нацелены на сохранение и развитие сложившейся функционально-планировочной структуры.
Существующая общественно-деловая зона, которая расположена у автодороги регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье, получит развитие за счет строительства новых объектов притрассового сервиса.
Зона индивидуальной жилой застройки на расчетный срок генерального плана развивается за счет использования территориальных резервов внутри сложившихся функциональных зон и за счет использования свободных территорий в периферийных частях деревни. Часть участков предполагается использовать для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 г. № 105-оз.
Существующая производственная зона в северо-восточной части деревни сохранит свою функцию, при этом генеральным планом предлагается упорядочение и благоустройство ее территории.
Деревня Манновка на расчетный срок генерального плана не получает значительного развития, в связи с отсутствием территориальных резервов.

Развитие зоны индивидуальной жилой застройки на расчетный срок генерального плана предусмотрено в основном за счет внутренних территориальных резервов сложившихся зон и вовлечения в градостроительную деятельность свободных территорий на окраинах деревни.
Деревня Новопятницкое. На расчетный срок генерального плана деревня сохранит существующую систему планировочной организации, состоящую из трех участков населенного пункта: северного, юго-западного и юго-восточного. 

Наибольшее функционально-планировочное развитие получает северный участок деревни. В функциональном отношении большая часть деревни, как и в настоящее время, будет представлена зоной индивидуальной жилой застройки, которая развивается за счет внутренних территориальных резервов сложившихся жилых зон, за счет использования невовлеченных в градостроительную деятельность территорий в северо-восточной части северного участка населенного пункта,. Часть участков предполагается использовать для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 г. № 105-оз. Учитывая, что часть жилой застройки, расположенной у железной дороги, находится в пределах 100-метровой санитарно-защитной зоны, необходимо осуществление специальных шумозащитных мероприятий с целью снижения уровня шума, что позволит уменьшить санитарно-защитную зону на 50 м. 
В центральной части деревни предусмотрено формирование зоны рекреационного назначения, включающей существующую детскую площадку и планируемый сквер.
Северная часть деревни частично находится в границах «Усадьбы Роткирха, Лелонга», отнесенной к объектам культурного наследия регионального значения, проект зон охраны которого не разработан. В целях предотвращения застройки на прилегающих к объекту культурного наследия  территориях, они отнесены генеральным планом к лесопарковой зоне.
Через юго-восточный участок деревни проходит магистральный газопровод высокого давления Сланцы - Кингисепп. Зона минимальных расстояний от газопровода до населенного пункта перекрывает большую часть его территории, в связи с чем генеральным планом предусмотрен вынос жилой застройки из этой зоны (1 многоквартирный жилой дом и 1 индивидуальный жилой дом). 
Деревня Орлы на расчетный срок генерального плана получает незначительное развитие.
Общественно-деловая зона формируется в центральной части деревни и предназначается для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Жилая зона развивается за счет имеющихся территориальных резервов сложившихся зон индивидуальной жилой застройки.

Проектом предусмотрена зона для хранения маломерного флота.

Деревня Падога. На расчетный срок генерального плана функционально–планировочное развитие деревни планируется за счет упорядочения застройки с использованием имеющихся свободных территорий в зонах застройки индивидуальными жилыми домами и дальнейшее развитие этой зоны за счет освоения свободных территорий в северо-восточной и южной части. 
Строительство стационарных учреждений обслуживания на территории деревни не предусмотрено, т.к. рядом расположен административный центр сельского поселения – п. Кингисеппский, в котором сосредоточены предприятия периодического и повседневного обслуживания. В восточной части деревни предполагается организация площадки для развертывания сезонной торговли, мини-рынка, а так же мест для выездной торговли с автомашин. 

На северо-восточной окраине деревни. генеральным планом предлагается создание сквера.
Деревня Первое Мая на расчетный срок генерального плана получает значительное развитие за счет вовлечения в градостроительную деятельность территориальных резервов в границах населенного пункта. При этом основное развитие получает зона индивидуальной жилой застройки.
В северной части деревни предусмотрена общественно-деловая зона для размещения учреждений бытового обслуживания. 
В южной части деревни планируется общественно-деловая зона для размещения объектов придорожного сервиса. Здесь же, у южной границы деревни на автодороге регионального значения Лужицы - Первое Мая планируется зона транспортной инфраструктуры для размещения автозаправочной станции и автостоянки.

В северной части деревни, у каменной мельницы, относящейся к выявленным объектам культурного наследия, генеральным планом предусмотрена парковая зона.

Деревня Пулково на расчетный срок генерального плана сохраненяет существующую функционально-планировочную структуру. 

Для обслуживания населения на западной окраине деревни у автодороги регионального значения Лужицы – Первое Мая предусмотрена организация площадки для развертывания выездной торговли и мини-рынка.

К западу от этой площадки вокруг памятника-дота со стелой предлагается создание сквера.

Строительство учреждений торговли, предприятий бытового обслуживания и общественного питания возможно также на территории жилых зон.

Развитие жилой зоны предусматривается за счет имеющихся территориальных резервов внутри сложившихся зон индивидуальной жилой застройки. 
Деревня Сала на расчетный срок генерального плана получает развитие за счет зон жилой застройки и общественно-делового назначения.

Зона общественно-делового назначения для размещения объектов торговли формируется в центральной части деревни.

Развитие зоны индивидуальной жилой застройки планируется на свободной территории на юго-востоке населенного пункта, кроме того предусмотрено использование территориальных резервов внутри сложившихся зон.

Западная часть деревни входит в границы усадьбы барона Корфа  П.И. «Сала», которая относится к выявленным объектам культурного наследия, здесь же находится памятник-дот на рубеже обороны советских войск в 1941 г., который относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Деревня Свейск на расчетный срок генерального плана получит развитие на счет зон жилой застройки, сформированных из территорий, не задействованных в градостроительном использовании на данный момент. Зону общественно-делового назначения, предназначенную для  организация выездной торговли и мини-рынка, предлагается разместить в северо-восточной части деревни рядом с автодорогой Кингисепп – Манновка.
Предусмотрено формирование зоны отдыха на берегу реки Луга.
Деревня Серёжино. Развитие деревни планируется за счет упорядочения территории сложившихся зон индивидуальной жилой застройки в границах населенного пункта. 

Для обслуживания населения в центральной части деревни планируется сформировать зону общественно-делового назначения и наполнить ее учреждениями обслуживания. 

Вдоль протоки р. Луга генеральным планом предлагается организация рекреационной зоны для кратковременного отдыха, обустроенной дорожно-тропиночной сетью, местами для пикников, площадками для отдыха, спортивными и детскими площадками, мусоросборниками, туалетами.

Поселок при железнодорожной станции Туганы на расчетный срок генерального плана не получает значительного развития, что обусловлено прохождением в непосредственной близости от него магистрального газопровода высокого давления Сланцы - Кингисепп. Зона минимальных расстояний от газопровода до населенного пункта перекрывает большую часть южного участка поселка, в связи с чем генеральным планом предусмотрен вынос жилой застройки из этой зоны. Учитывая, что жилой дом, расположенный у железной дороги, попадает в пределы 100-метровой санитарно-защитной зоны, необходимо осуществление специальных шумозащитных мероприятий с целью снижения уровня шума, что позволит уменьшить санитарно-защитную зону на 50 м.

Развитие зоны индивидуальной жилой застройки возможно только на свободных территориях в восточной части поселка.
В связи с малой численностью населения, размещение предприятий обслуживания или территорий для размещения мобильной торговли не предусмотрено.
Функциональные зоны за границами населенных пунктов

Зоны транспортной инфраструктуры

Генеральный план учитывает развитие зоны транспортной инфраструктуры за счет строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Ивангород – Кейкино – примыкание к автомобильной дороге «Петродворец – Кейкино» и автомобильной дороги общего пользования регионального значения от автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва» до продолжения автомобильной дороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (перспективный выезд в направлении Эстонской Республики).  
Генеральным планом предусмотрено развитие зоны транспортной инфраструктуры, предназначенной для размещения объектов транспортно-логистического назначения (склады, транспортно-логистические терминалы, притрассовые объекты общественно-делового обслуживания, АЗС) у автодороги федерального значения М-11 «Нарва» в районе д. Новопятницкое и у границы с Ивангородским городским поселением.

На территории поселения в дополнение к трем существующим АЗС планируется строительство еще трех АЗС.
Производственные зоны

Генеральным планом, в соответствии с инвестиционными проектами, реализуемыми и запланированными к реализации на территории Большелуцкого сельского поселения, предусмотрено значительное развитие производственных зон:

за счет использования внутренних территориальных резервов промзоны «Фосфорит» для размещения новых предприятий;

за счет расширения производственной зоны «Фосфорит» в северо-восточном направлении;
за счет изменения функционального назначения земельных участков по заявлениям собственников этих участков.

Зоны инженерной инфраструктуры 

Генеральным планом предлагается развитие зон инженерной инфраструктуры за счет территорий под очистные сооружения около д. Большой Луцк.

За границами населенных пунктов планируется реконструкция магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград с прокладкой его по новой трассе, которая позволит соблюсти требуемые минимальные расстояния до населенных пунктов. 

Зоны сельскохозяйственных предприятий
Генеральным планом предлагается развитие зон сельскохозяйственного использования за счет создания новых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и развитию животноводства в границах существующих функциональных зон бывших сельскохозяйственных предприятий.

Зоны отдыха. 

Генеральным планом предлагается сохранение существующих зон отдыха.
У восточной границы Большелуцкого сельского поселения в районе д. Новопятницкое, на берегу реки Луга планируется размещение базы отдыха и яхт-клуба, которые предназначены не только для местных жителей, но и для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Зона режимных территорий на расчетный срок, будет представлена территориями заброшенных дивизионов в северной части поселения.
Зоны кладбищ остается в существующих границах, и представлено территориями кладбищ около д. Комаровка, около д. Заречье и около д. Новопятницкое.
Зоны складирования и захоранения отходов, получит развитие за счет расширения существующего полигона ТБО, расположенного в промзоне «Фосфорит»
Зоны лесов на расчетный срок генерального плана сократятся за счет планируемого развития производственных зон к югу от промзоны «Фосфорит», а также за счет строительства новых дорог.
3.5  Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ
Сведения о границе Большелуцкого сельского поселения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Земли Большелуцкого сельского поселения по целевому назначению включают:

· земли населенных пунктов, перечень которых включает в себя 20 деревень, 1 поселок и 1 поселок при железнодорожной станции, с административным центром в поселке Кингисеппский;

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли лесного фонда;

· земли водного фонда;

· земли запаса.

Границы населенных пунктов, входящих в состав Большелуцкого сельского поселения были определены в системе координат МСК-47. По состоянию на 2018 год общая площадь земель населенных пунктов составляет 729,8га, на расчетный срок данный показатель будет составлять 739,8га. Предложения по изменению границ (включению земельных участков в границы населенных пунктов или исключению из них) представлены в п.3.6 Материалов по обоснованию генерального плана.
Таблица 84 Площади земель в границах населенных пунктов

	№ п/п
	Населенный пункт
	Площадь в существующих границах, га
	Площадь в планируемых границах, га

	1
	д. Александровская Горка
	13,8
	13,8

	2
	д. Большой Луцк
	61,9
	61,9

	3
	д. Жабино
	19,3
	19,3

	4
	д. Заречье
	18,8
	18,5

	5
	д. Захонье-1
	18,8
	18,8

	6
	д. Захонье-2
	27,7
	27,7

	7
	д. Карлово
	3,6
	3,6

	8
	п. Кингисеппский
	68,6
	69,9

	9
	д. Комаровка
	34,8
	34,8

	10
	д. Кошкино
	86,8
	86,8

	11
	д. Куровицы
	59,7
	59,8

	12
	д. Малый Луцк
	42,3
	42,3

	13
	д. Манновка
	22,4
	22,4

	14
	д. Новопятницкое
	37,1
	46,0

	15
	д. Орлы
	38,0
	38,0

	16
	д. Падога
	31,4
	31,4

	17
	д. Первое Мая
	35,5
	35,5

	18
	д. Пулково
	30,4
	30,4

	19
	д. Сала
	23,5
	23,5

	20
	д. Свейск
	23,9
	23,9

	21
	д. Серёжино
	25,9
	25,9

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	5,6
	5,6

	
	ИТОГО
	729,8
	739,8


3.6 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ
Изменению подлежат границы населенного пункта д. Куровицы, д. Пулково, д. Новопятницкое и п. Кингисеппский. Планируемые изменения представлены в таблице 85.

Таблица 85 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

	№ п/п
	Населенный пункт
	Планируемая к включению в границы населенного пункта территория
	Существующая категория земель
	Планируемая категория земель
	Примечание

	1
	д. Куровицы
	Территория площадью 1414 кв.м., расположенная в северной части поселка
	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок планируется для целей жилищного строительства

	2
	д. Пулково
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0717002:44
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок имеет категорию земель – земли населенных пунктов

	3
	д. Новопятницкое
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0712003:11
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок планируется к отнесению в лесопарковую зону

	4
	д. Новопятницкое
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0712006:22
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок планируется для целей жилищного строительства

	5
	п. Кингисеппский
	Территория площадью 1377 кв.м., расположенная в южной части поселка
	Земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	Изменение границы населенного пункта необходимо с целью обеспечения возможности беспрепятственного доступа к земельному участку с кадастровым номером 47:20:0706007:17

	6
	п. Кингисеппский
	Территория площадью 1720 кв.м., расположенная в юго-западной части поселка
	Земли лесного фонда
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок планируется для целей жилищного строительства

	7
	п. Кингисеппский
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0706007:37
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Земельный участок планируется для целей жилищного строительства


Также изменению подлежит граница д. Заречье. Граница населенного пункта изменяется с целью устранения пересечения границы населенного пункта с земельным участком, сведения о границе которого содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Из существующей границы исключается часть земельного участка 47:20:0000000:100 с категорией  земель – земли лесного фонда.
3.7  Перечень земельных участков, предлагаемых к переводу из одной категории в другую
Обоснованием сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения является тот факт, что данные земли:

· находятся в ведении муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» c 1991 года или в собственности физических лиц;

· не используются в течение длительного времени для сельскохозяйственных целей;

· кадастровая стоимость поставленных на кадастровый учет участков земель сельскохозяйственного назначения на всей территории Большелуцкого сельского поселения в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 355 от 29 декабря 2007 г. «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области» ниже среднерайонной, что обусловлено природными условиями.
Перечень земельных участков, планируемых к переводу из одной категории в другую, представлен в таблице 86.

Таблица 86 Перечень земельных участков, предлагаемых к переводу из одной категории в другую
	№п/п
	Характеристика территории
	Существующая категория земель
	Планируемая категория земель
	Примечание

	1
	Территория общей площадью 8,9 га, в том числе земельный участки с кадастровыми номерами: 47:20:0750002:115, 47:20:0750002:93, 47:20:0750002:33
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению собственника

	2
	Земельный участок площадью 2,1га
	Земли запаса
	Земли сельскохозяйственного назначения
	По заявлению собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке и с целью устранения ошибок предыдущего генерального плана  

	3
	Земельный участок площадью 15 га
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению КУМИ МО «Кингисеппский муниципальный район», для стоянки

	4
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0752005:20, площадью 5,8 га
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению собственника

	5
	Земельный участок площадью 5,1га
	Земли запаса
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Перевод с целью устранения ошибок предыдущего генерального плана  

	6
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0754001:205, площадью 5,8 га
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению собственника

	7
	Территория общей площадью 8,2 га, в том числе земельный участки с кадастровыми номерами: 47:20:0752005:149, 47:20:0752005:150, 47:20:0752005:37, 47:20:0752005:17, 47:20:0752005:140, 47:20:0752005:139
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению собственника, с целью приведения в соответствие с фактическим использованием земельных участков

	8
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0753003:320, площадью 0,3 га
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению собственника

	9
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0754001:674, площадью 16,5 га
	Земли лесного фонда
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению собственника

	10
	Земельный участок площадью 899 кв.м
	Земли лесного фонда
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Под существующее кладбище

	11
	Земельный участок  площадью 102622 кв.м.
	Земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Под газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа поселка Усть-Луга 

	12
	
	
	
	

	13
	Земельный участок с кадастровым номером 47:20:0749001:10, площадью 21,2 га
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению собственника

	14
	Земельный участок  площадью 2292 кв.м.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	По заявлению КУМИ МО «Кингисеппский муниципальный район»

	15
	Земельный участок  площадью 1,8 кв.м.
	Земли лесного фонда
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Одинокая могила Советского война Захарова


Таблица 87 Баланс территории Большелуцкого сельского поселения по категориям земель

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Величина показателя
	Изменение площади

	
	
	
	Современное состояние

(по обмерам)
	Расчетный срок
	

	1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	га
	8122,9
	8099
	-64,4

	2
	Земли населенных пунктов
	га
	729,8
	739,8
	10

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в т.ч.:
	га
	3606,9
	3722,6
	89,5

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	га
	2,7
	2,7
	0

	5
	Земли лесного фонда
	га
	46952,4
	46645,9
	-27,9

	6
	Земли водного фонда
	га
	1573,3
	1573,3
	0

	7
	Земли запаса
	га
	101,6
	4,2
	-7,2

	Итого
	га
	60788,0
	60788,0
	


3.8  Жилищный фонд
В настоящее время общая площадь жилищного фонда Большелуцкого сельского поселения составляет 130,6 тыс. м2 общей площади. Из них 86,8 тыс. м2 жилья заселено постоянным (зарегистрированным) населением и 43,8 тыс. м2 используется сезонно. Показатель жилищной обеспеченности составляет в среднем 22,9 м2 на одного постоянного жителя.

Приоритетной задачей генерального плана в сфере жилищного строительства является создание для всего постоянного населения комфортных условий проживания, путем повышения уровня жилищной обеспеченности, улучшения качественных характеристик жилищного фонда, обеспечения его инженерной инфраструктурой.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области на расчетный срок генерального плана (2030 год) предусматривается рост показателя жилищной обеспеченности до 39 м2 общей площади жилья на одного жителя, а на 2020 год - до 33 м2. 

Генеральным планом в целом по сельскому поселению предлагается объём нового строительства в размере 69,2 тыс. м2. При этом общее количество жилищного фонда на расчетный срок составит 156,0 тыс. м2 общей площади или 39,0 м2/чел.
Снос жилищного фонда на территории Большелуцкого сельского поселения не предусматривается, поскольку муниципальный жилищный фонд с высоким процентом износа отсутствует, а реконструкция и капитальный ремонт индивидуального жилищного фонда осуществляется за счет собственников данного жилья.

Таблица 88 Объём жилищного фонда для постоянного населения  на расчетный срок генерального плана (2030 год)

	№ п/п
	Населенный пункт
	Общая площадь существующего жилищного фонда, тыс. м2
	Жилищный фонд нового строительства
	Итого объём жилищного фонда,

тыс. м2

	
	
	
	тыс. м2
	

	1
	д. Александровская Горка
	1,4
	2,7
	4,1

	2
	д. Большой Луцк 
	4,8
	9
	13,8

	3
	д. Жабино 
	0,4
	1,7
	2,1

	4
	д. Заречье 
	0,6
	2,5
	3,1

	5
	д. Захонье-1 
	0,7
	1,6
	2,3

	6
	д. Захонье-2 
	4,9
	2,6
	7,5

	7
	д. Карлово 
	0,1
	
	0,1

	8
	п. Кингисеппский 
	44,7
	8,3
	53

	9
	д. Комаровка 
	1,3
	1,7
	3

	10
	д. Кошкино 
	6,2
	13,2
	19,4

	11
	д. Куровицы 
	3,4
	4,9
	8,3

	12
	д. Малый Луцк
	4,1
	3,6
	7,7

	13
	д. Манновка 
	0,6
	1
	1,6

	14
	д. Новопятницкое
	3,8
	1,7
	5,5

	15
	д. Орлы 
	0,6
	1,5
	2,1

	16
	д. Падога 
	2,4
	3,6
	6

	17
	д. Первое Мая
	2,4
	2,5
	4,9

	18
	д. Пулково
	1,3
	1,4
	2,7

	19
	д. Сала 
	1
	2
	3

	20
	д. Свейск
	0,7
	1,9
	2,6

	21
	д. Серёжино
	1,3
	1,6
	2,9

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	0,1
	0,2
	0,3

	 
	Итого
	86,8
	69,2
	156


Для сезонного населения на расчетный срок (4000 чел.) при жилищной обеспеченности 39,0 м2/чел. необходимо будет 101,4 м2. При существующем фонде в 43,8 м2 объёмы нового строительства составят 58,5 м2.

В качестве основного типа жилищной застройки, как для сезонного населения, так и для постоянного во всех населенных пунктах проектом предлагается застройка индивидуальными 1-3 этажными жилыми домами с участками. Общая площадь домов не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается площадь 1 дома 80-100 м2.

Также на территории административного центра Большелуцкого сельского поселения п. Кингисеппский выделяются территории для застройки малоэтажными блокированными жилыми домами типа таунхаус.

В настоящее время в существующих границах населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения территориальные резервы оформленных, но незастроенных, а также неиспользуемых (свободных) участков позволяют разместить около 54 тыс. м2 общей площади жилья. Наличие значительных территориальных резервов для жилищного строительства дает возможность выбирать наиболее подходящие территории для первоочередного строительства.

Размещение нового жилищного фонда для постоянного населения необходимо в населенных пунктах, где предлагается расселение постоянного населения Большелуцкого сельского поселения. К таким населенным пунктам относится административный центр п. Кингисеппский и расположенные в непосредственной близости от него деревни Александровская Горка, Большой Луцк, Малый Луцк, Новопятницкое, Падога, а также д. Захонье-2, д. Кошкино и д. Первое Мая, где предполагается размещение центров культурно-бытового обслуживания. Это позволит повысить комфортность проживания и обеспечить доступность учреждений повседневного обслуживания для постоянного населения. 

В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения планируется использование территориальных резервов жилищного строительства в основном для сезонного расселения.

Территория Большелуцкого сельского поселения является привлекательной для организации дачного отдыха. Поэтому генеральным планом планируется расширение зон индивидуальной жилой застройки и за границами населенных пунктов за счет части земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в ведении Большелуцкого сельского поселения.

1 очередь строительства

На 1 очередь реализации генерального плана (2020 год) предусматривается освоение территориальных резервов в существующих границах населенных пунктов. Таким образом, средний показатель жилищной обеспеченности по Большелуцкому сельскому поселению должен  составить около 33 м2/чел.

При этом общее количество жилищного фонда на расчетный срок составит 125,7 тыс. м2 общей площади, из них 38,9 тыс. м2 общей площади нового строительства.
Объём жилищного фонда на 1 очередь реализации генерального плана Большелуцкого сельского поселений в разрезе населенных пунктов представлен в таблице 89.
Таблица 89 Объём жилищного фонда 1 очередь генерального плана (2020 год)

	№ п/п
	Населенный пункт
	Общая площадь существующего жилищного фонда, тыс. м2
	Жилищный фонд нового строительства
	Итого объём жилищного фонда, тыс. м2

	
	
	
	тыс. м2
	

	1
	д. Александровская Горка
	1,4
	0,1
	1,5

	2
	д. Большой Луцк
	4,8
	3,2
	8

	3
	д. Жабино
	0,4
	0,9
	1,3

	4
	д. Заречье
	0,6
	0,7
	1,3

	5
	д. Захонье-1
	0,7
	1,1
	1,8

	6
	д. Захонье-2
	4,9
	1,3
	6,2

	7
	д. Карлово
	0,1
	0,0
	0,1

	8
	п. Кингисеппский
	44,7
	7,3
	52,2

	9
	д. Комаровка
	1,3
	1,5
	2,8

	10
	д. Кошкино
	6,2
	4,8
	11

	11
	д. Куровицы
	3,4
	2,5
	5,9

	12
	д. Малый Луцк
	4,1
	3,2
	7,3

	13
	д. Манновка
	0,6
	0,9
	1,5

	14
	д. Новопятницкое
	3,8
	0,9
	4,7

	15
	д. Орлы
	0,6
	1,3
	1,9

	16
	д. Падога
	2,4
	2,7
	5,1

	17
	д. Первое Мая
	2,4
	1,7
	4,1

	18
	д. Пулково
	1,3
	1,2
	2,5

	19
	д. Сала
	1
	1,7
	2,7

	20
	д. Свейск
	0,7
	0,9
	1,6

	21
	д. Серёжино
	1,3
	0,6
	1,9

	22
	п. ж/д ст. Туганы
	0,1
	0,2
	0,3

	
	Итого
	86,8
	38,9
	125,7


3.9  Культурно-бытовое обслуживание 
Планируемая система культурно-бытового обслуживания населения Большелуцкого сельского поселения строится в соответствии с местом сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов в системе расселения и иерархии обслуживания.

В соответствии с административно-территориальным устройством Кингисеппского муниципального района рассматриваемая территория имеет статус сельского поселения, а по месту в иерархии обслуживания района, определенной схемой территориального планирования района, обслуживание Большелуцкого сельского поселения представляется уровнем повседневного с элементами периодического обслуживания.

Проектом предполагается подразделение учреждений и предприятий  обслуживания на объекты первой необходимости в центрах первичного обслуживания, размещаемых в центральных деревнях групп населенных пунктов, выделяемых в системе расселения и базовые объекты более высокого уровня обслуживания - в административном центре Большелуцкого сельского поселения п. Кингисеппский. 

В остальных населенных пунктах, предполагается обслуживание выездной торговли и системой заказов. В них предлагается выделение участка для организации выездной торговли и летних мини-рынков.

Ниже приведена структура учреждений 1 уровня обслуживания сельского поселения.

Таблица 90 Структура обслуживания Большелуцкого сельского поселения

	Объекты по направлениям
	Центр Большелуцкого сельского поселения
	Центры групп населенных пунктов

	Административно-деловые и хозяйственные учреждения
	Административно-хозяйственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка
	-

	Учреждения образования
	Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества
	-

	Учреждения культуры и искусства
	Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалами библиотек для взрослых и детей
	Помещения для культурно-массовой работы с населением

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
	Поликлиника, аптека
	ФАП, аптечный  киоск

	Физкультурно-спортивные сооружения
	Стадион, спортзал с бассейном, совмещенный со школьным
	Спортивные площадки

	Торговля и общественное питание
	Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания
	Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания

	Учреждения бытового и коммунального обслуживания
	Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных- химчисток, бани, пождепо*
	Предприятия бытового обслуживания, пождепо*


Примечание: * пождепо размещаются в населенных пунктах с учетом радиуса обслуживания 

Следует отметить, что Большелуцкое сельское поселение характеризуется структурой населения, состоящей из нескольких групп:

- постоянное (зарегистрированное) население;

- сезонное население в населенных пунктах;

- сезонное население вне населенных пунктов (СНТ).

Для постоянного и сезонного населения в населенных пунктах расчет потребности в учреждениях обслуживания производится в соответствии с действующими нормативами: Анализ обеспеченности населения учреждениями обслуживания производится в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 4.12.2017 №525, Региональными нормативалми градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 4.12.2017 №524 и рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Для постоянного населения – по полной номенклатуре объектов, для сезонного – по сокращенной.

Для реализации мероприятий по молодежной политике Распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 г. № 618-р утверждены «Нормативы минимального обеспечения молодежи на территории Ленинградской области региональными (государственными) и муниципальными учреждениями по месту жительства (многофункциональные молодежные центры, дома молодежи, центры профориентации и досуга)» в соответствии с которыми для сельских поселений необходимо размещение не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью из расчета 25 м2 общей площади на 1000 человек населения.
Таблица 91 Номенклатура и нормативы для определения емкости учреждений обслуживания Большелуцкого сельского поселения

	№№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерений на 1000 жителей
	Минимальная обеспеченность

	
	
	
	Учреждения повседневного и периодического спроса в центре сельского поселения
	Учреждения первичного обслуживания в центрах групп населенных пунктов

	
	
	
	
	на постоянное население
	на сезонное население

	1
	Отделение банка
	объект
	 1-2 тыс.чел
	-
	-

	2
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест 
	40
	40
	-

	3
	Общеобразовательные учреждения
	мест
	61
	-
	-

	4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	18,5
	-
	-

	5
	Аптечный пункт (киоск)
	м2
	14

	6
	ФАП
	объект
	1 объект на сельский населенный пункт с транспортной доступностью не более 30 мин.

	7
	Филиал сельского дома культуры
	объект
	1
	-
	-

	8
	Помещения для работы с молодежью
	м2
	25
	-
	-

	9
	Общедоступная библиотека с детским отделением 
	объект
	1
	-
	-

	10
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	-
	0,195

	11
	Спортивные залы
	м2 общей площ.
	350
	-
	-

	12
	Продовольственные магазины
	м2 торговой площади
	-
	100,5
	50

	13
	Непродовольственные магазины товаров первой необходимости
	м2 торговой площади
	-
	228,8
	114

	14
	Предприятие общественного питания
	объект
	1 на группу населенных пунктов, 40 п. мест на 1000 жителей

	15
	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские)
	раб. мест
	-
	4
	-

	16
	Банно-оздоровительный комплекс
	мест
	7
	-
	-

	17
	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная
	объект
	1 на сельское поселение, 20 кг/смена
	-
	-


Таблица 92 Расчетные емкости учреждений обслуживания

	№№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерений
	Минимальная обеспеченность
	Итого емкость учреждений обслуживания

	
	
	
	Учреждения повседневного и периодического спроса
	Учреждения первичного обслуживания
	

	
	
	
	
	на постоян-ное население
	на сезонное население
	

	1
	Отделение банка
	объект
	1 на сельское поселение
	-
	-
	1 на сельское поселение

	2
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	160
	-
	-
	160

	3
	Общеобразовательные учреждения
	мест
	241
	-
	-
	241

	4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения 
	посещений в смену
	74
	-
	-
	74

	5
	Аптечный пункт (киоск)
	объект
	92,4 (4 объекта ориентировочной площадью 23 м2)
	4 объекта

	6
	ФАП
	объект
	1 объект на сельский населенный пункт с транспортной доступностью не более 30 мин.
	4 объект

	7
	Филиал сельского дома культуры
	объект
	3
	-
	-
	3

	8
	Помещения для работы с молодежью
	м2
	100
	-
	-
	100

	9
	Общедоступная библиотека с детским отделением 
	объект
	1
	-
	-
	1

	10
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	
	0,78
	0,51
	1,3

	11
	Спортивные залы
	м2 общ. площ.
	1400
	-
	-
	1400

	12
	Продовольственные магазины
	м2 торговой площади
	-
	402
	130
	532

	13
	Непродовольственные магазины товаров 
	м2 торговой площади
	-
	915,2
	296,4
	1211,6

	14
	Предприятие общественного питания
	объект
	264
	264

	15
	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские)
	раб. мест
	-
	16
	-
	16

	16
	Банно-оздоровительный комплекс
	мест
	28
	-
	-
	28

	17
	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная
	объект
	1 на сельское поселение
	-
	-
	1 на сельское поселение


Таблица 93 Объёмы нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания по Большелуцкому сельскому поселению

	№№ п/п
	Наименование учреждений обслуживания
	Единица измерений
	Расчетная емкость учреждений обслуживания
	Существующие сохраняемые объекты
	Объёмы нового строительства

	1
	Отделение банка
	объект
	1 на сельское поселение
	1 объект
	-

	2
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест на 1000 жителей
	160
	110
	50

	3
	Общеобразовательные учреждения
	мест на 1000 жителей
	241
	170
	71

	4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения 
	посещений в смену на 1000 жителей
	74
	40
	34

	5
	Аптечный пункт (киоск)
	объект
	4
	-
	4

	6
	ФАП
	объект
	4
	1
	3

	7
	Филиал сельского дома культуры
	мест на 1000 жителей
	3
	3
	-

	8
	Помещения для работы с молодежью
	м2
	100
	100
	-

	9
	Общедоступная библиотека с детским отделением 
	объект
	1
	1
	-

	10
	Плоскостные спортивные сооружения
	га на 1000 жителей
	1,3
	0,81
	0,49

	11
	Спортивные залы
	м2 общей площ. на все поселение
	1400
	360,6 

(плюс школьный спортзал)
	539,4

	12
	Магазины всех типов
	м2 торговой площади на 1000 жителей
	1743,6
	1883,5
	-

	13
	Предприятие общественного питания
	объект
	264
	-
	-

	14
	Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские)
	раб. мест на 1000 жителей
	16
	10
	6

	15
	Банно-оздоровительный комплекс
	мест на 1000 жителей
	28
	28
	-

	16
	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная
	объект
	1
	-
	1


В соответствии со сложившейся системой расселения в Большелуцком сельском поселении выделяются семь групп населенных пунктов: восточная левобережная, восточная правобережная, центральная левобережная, центральная правобережная, юго-западная, северная и южная.

Центры первичного обслуживания предлагается разместить в наиболее крупных населенных пунктах каждой группы, в которых уже в настоящее время размещены некоторые объекты социальной инфраструктуры, соответственно: в п. Кингисеппский, д. Большой Луцк, д. Первое Мая, д. Кошкино, д. Захонье-2, д. Куровицы. На территории поселка при железнодорожной станции Туганы, формирующего южную группу населенных пунктов, ввиду низкой численности населения, а также значительной удаленности от других населенных пунктов, размещение стационарных объектов культурно-бытового обслуживания не планируется.
Планируемые мероприятия по размещения объектов культурно-бытового обслуживания скоррестированы по фактической потребности в данных объектах. 
В соответствии с СП 30-102-89 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (Приложение Б) – средние и основные школы размещаются в населенных пунктах с численностью постоянного населения от 2 тыс. человек, начальные – от 500 человек. Подвозка детей к школе и обратно предполагается специальными автобусами. В связи с малой расчетной емкостью общеобразовательных школ в населенных пунктах и сложившейся тенденцией использования частью постоянного населения школ г. Кингисепп и г. Ивангород, которые граничат с Большелуцким сельским поселением, строительство школ в каждом населенном пункте экономически не целесообразно. В связи с этим генеральный план предлагает расширение существующей школы в п. Кингисеппский, а также размещение класса начальной школы совмещенной с детским садом в д. Большой Луцк с  организацией подвозки детей к школе и обратно из всех населенных пунктов специальными автобусами.

Амбулаторное обслуживание населения Большелуцкого сельского поселения планируется осуществлять в п. Кингисеппский, где размещается Александро-Горская амбулатория. Генеральным планом предлагается расширение ее емкости до 75 посещений в смену. На территории населенных пунктов учреждения здравоохранения будут представлены фельдшерско-акушерскими пунктами и аптечными киосками в д.Большой Луцк и д. Кошкино.
Осуществление культурно-массовой работы с населением, а также реализацию мероприятий по молодежной политике предлагается проводить на базе существующих клубов.
Таким образом, в центральных населенных пунктах групп системы расселения генеральным планом предлагается строительство следующих объектов местного значения:

п. Кингисеппский

расширение емкости средней общеобразовательной Александро-Горской школы (реконструкция);

размещение бытового центра в составе учреждений бытового обслуживания и пункта приема прачечной-химчистки;
увеличение мощности амбулаторно-поликлинического учреждения (реконструкция);

увеличение  площади спортивных сооружений.
д. Большой Луцк
размещение модульного ФАПа.
д. Кошкино

строительство ФАПа с аптечным пунктом;

увеличение мощности предприятий бытового обслуживания.
д. Захонье-2

увеличение мощности предприятий бытового обслуживания.
д. Куровицы

размещение плоскостного спортивного сооружения.
д. Жабино
размещение плоскостного спортивного сооружения.
В остальных населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения планируется размещение площадок для выездной торговли и открытых спортивных площадок.

Объёмно-пространственное решение объектов обслуживания, как существующих, так и нового строительства, должно учитывать возможность их использования лицами с ограниченными возможностями.
В соотвествии с Программой  комплексного развития социальной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

на 1 очередь
· организация ФАП 1 типа в д. Большой Луцк;
· реконструкция ЦСДК в п. Кингисеппский, д.22.
на расчетный срок

· строительство нового здания МБДОУ в д. Большой Луцк на 42 места с организацией классов начальной шолы на 20 мест;
· расширение Александро-Горкской амбулатории до 60 посещений в смену в  п. Кингисеппский, д. 13;

· организация ФАП 1 типа в д. Кошкино;
· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кингисеппский;

· Строительство торгово-развлекательного центра с возможностью размещения спортивного зала в д. Большой Луцк;
· Строительство торгово-бытового центра с возможностью размещения спортивного зала в д .Захонье-2.
3.10 Транспортная инфраструктура
Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры  Большелуцкого сельского поселения разрабатывались с учетом Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России» и «Схемы территориального планирования муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области».
На территории Кингисеппского муниципального района Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России» предусматривается развитие железнодорожного и автомобильного транспорта, но непосредственно территорию Большелуцкого сельского поселения эти мероприятия не затрагивают. 
К 2030 году территория Большелуцкого сельского поселения, как и в настоящее время, будет обслуживаться автомобильным транспортом. 
Железнодорожный транспорт

Генеральным планом Большелуцкого сельского поселения учтено мероприятие по комплексной реконструкция участка железной дороги Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, проходящей по территории Большелуцкого сельского поселения, и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, проходящих вблизи территории Большелуцкого сельского поселения, которое предусмотрено Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 №1734-р, Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-р, и федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848.
Водный транспорт

Проектом Генерального плана предлагается обустройство мест для стоянки (хранения) маломерного флота на берегу р. Луга в населенных пунктах: д. Куровицы, д. Орлы, д. Кошкино, д. Большой Луцк и п. Кингисеппский.

Автомобильный транспорт

Система автодорог Большелуцкого сельского поселения на расчетный срок генерального плана будет включать в себя автодороги регионального и местного значения и частные автодороги. 

На расчетный срок значительное развитие на территории Большелуцкого сельского поселения получит сеть автодорог регионального значения. Генеральный план предусматривает на расчетный срок продление автодороги Петродворец – Кейкино в Эстонию в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район». Для реализации этого проекта необходимо строительство моста через реку Луга. А также строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва» до продолжения автомобильной дороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье» (перспективный выезд в направлении Эстонской Республики).
На первую очередь предлагается:

· реконструкция автодороги Подъезд к п. Кингисеппский по параметрам III технической категории, т.к. интенсивность движения на нем превышает 1000 единиц в сутки,

· реконструкция автодороги Куровицы - Орлы по параметрам IV технической категории, т.к. интенсивность движения на нем превышает 100 единиц в сутки,

· замена покрытия на автодорогах Куровицы - Орлы, Пулково - Сала, Петродворец – Кейкино на твердые типы для обеспечения возможности круглогодичного проезда,
· строительство подъезда к полигону ТБО, расположенному на территории промзоны «Фосфорит», от автомобильной дороги федерального значения А-180 «Нарва»,
· организация стоянки большегрузных машин около д. Захонье-2.
В таблице приведены перечень и характеристики дорожно-транспортных сооружений, предлагаемых для реконструкции на первую очередь.

Таблица 94 Перечень и характеристики дорожно-транспортных сооружений, предлагаемых для реконструкции на первую очередь

	№ п/п


	Наименование сооружения, наименование препятствия,

км
	Длина, пог. м


	Технические характеристики мостового сооружения: схема, габарит, материал, год постройки, ремонта)
	Категория дороги



	
	
	
	
	

	1
	мост через ручей Дальняя Поляна, автомобильная дорога Лужицы-Первое Мая, км 73+518
	18,17
	3x6,00, Г 8,00+2x0,75, железобетонный, 1972г.
	III

	2
	мост через р. Орьевка, автомобильная дорога Лужицы-Первое Мая, км 76+870
	36,96
	3x11,37, Г 7+2x0,75, железобетонный, 1972г.
	III

	3
	мост через р. Нотик, автомобильная дорога Лужицы-Первое  Мая, км 79+292
	22,92
	2x11,36, Г 7+2x0,85, железобетонный, 1972г.
	III

	4
	мост через р. Солка автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Кракольк, км 224+283
	33,10
	2x16,76; Г 7+2x0,75, железобетонный, 1968г.
	III


На первую очередь также предлагается строительство трех АЗС. Из них – двух на автодороге федерального значения М-11 «Нарва»: у поворота к деревне Малый Луцк и у поворота к деревне Первое Мая. Строительство третьей запланировано на автодороге регионального значения Лужицы – Первое Мая у деревни Первое Мая. Одной, существующей СТО на территории Большелуцкого сельского поселения будет достаточно, в связи с близостью таких крупных городов как Кингисепп и Ивангород, где имеется много подобных объектов.
Улично-дорожная сеть населённых пунктов

На расчётный срок генерального плана улично-дорожную сеть населённых пунктов Большелуцкого сельского поселения предлагается запроектировать с учётом сложившейся улично-дорожной сети. Предлагаемая проектом дифференциация улично-дорожной сети согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* выделяет из проектной системы улиц и дорог следующие, составляющие её элементы:
Таблица 95 Система улиц и дорог

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки


Генеральным планом предлагается щебеночное и грунтовое покрытие улиц заменить на асфальтобетонное, для обеспечения возможности круглогодичного проезда. Так же предлагается построить тротуары вдоль улиц, при их отсутствии, и оборудовать остановочные пункты в местах остановок общественного транспорта.

Во всех населённых пунктах предусмотрена возможность подъезда пожарных машин к водным объектам. 
В соотвествии с Программой  комплексного развития транспортной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

на 1 очередь
· реконструкция моста через ручей Дальняя Поляна, автомобильная дорога Лужицы-Первое Мая протяженностью 18,17м;
· реконструкция моста через р. Орьевка, автомобильная дорога Лужицы-Первое Мая протяженностью 36,96м;
· реконструкция моста через р. Нотик, автомобильная дорога Лужицы-Первое  Мая протяженностью 22,92м;
· реконструкция моста через р. Солка автомобильная дорога Кингисепп-Манновка протяженностью 36,34м;

· строительство АЗС;
· реконструкция автодороги III технической категории Подъезд к п. Кингисеппский;
· реконструкция автодороги IV технической категории Куровицы – Орлы;
· замена покрытия на автодороге Куровицы – Орлы;
· замена покрытия на автодороге Пулково – Сала;
· замена покрытия на автодороге Петродворец – Кейкино;
· ремонт дворовой территории протяженностью 2600м в п. Кингисеппский;
· ремонт внутридеревенской дороги д. Комаровка;
· ремонт участка внутридеревенской дороги от центральной до пруда в д. Малый Луцк;
· ремонт внутридеревенской дороги д. Карлово (на хутор);
· ремонт дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них;
· содержание дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Большой Луцк протяженностью 3600м;
на расчетный срок

· строительство АЗС;

· ремонт дороги в д. Большой Луцк протяженностью 1550м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Кошкино (старое) протяженностью 1300м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Новопятницкое проятженностью 400м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Комаровка протяженностью 1180м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Заречье протяженностью 440м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Захонье – 2 протяженностью 890м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Сала протяженностью 1915м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Пулково протяженностью 1070м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Александровская Горка протяженностью 200м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Малый Луцк протяженностью 350м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Жабино протяженностью 1210м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Захонье – 1 протяженностью 1270м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Кошкино протяженностью 1290м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Серёжино протяженностью 2375м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Манновка протяженностью 2034м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Орлы протяженностью 3880м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Куровицы протяженностью 2715м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Туганы протяженностью 200м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Свейск протяженностью 815м;
· реконструкция дороги общего пользования местного значения на твердое покрытие в д. Карлово протяженностью 900м.
3.11 Инженерная инфраструктура

3.11.1 Водоснабжение
Расходы воды питьевого качества

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»
В связи с отсутствием в Ленинградской области современных утвержденных норм водопотребления для используемой сезонной малоэтажной индивидуальной застройки (садоводств), в проекте применены нормы ТСН «Нормы водопотребления населения Московской области», утвержденные 1 июля 1996 г. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 

Норма водопотребления принята в соответствии со степенью благоустройства зданий и составляет:

· для многоквартирных домов - на первую очередь 230 л/сут, на расчетный срок 250 л/сут - на 1 жителя для существующего сохраняемого и нового жилищного фонда;

· для индивидуальной, малоэтажной и блокированной застройки - 200 л/сут на первую очередь и 230 л/сут - на расчетный срок;

· для сезонной малоэтажной индивидуальной застройки (садоводств) с водопроводом и канализацией - 50 л/сут на первую очередь и 170 л/сут - на расчетный срок;

· для жилых домов без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 50 л/сут на первую очередь и 70 л/сут - на расчетный срок, при сезонном – 50 л/сут на первую очередь и расчетный срок.

Коэффициент суточной неравномерности  определен – 1,2.

Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 70 л/сут - на расчетный срок и 50 л/сут - на 1 очередь.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Таблица 96 Расчетные расходы воды питьевого качества на расчетный срок
	Населенный пункт
	Численность населения, чел.
	Норма водопотребления, л/сут
	Перспективный объём водопотребления, м3/сут

	
	
	Постоянное
	Сезонное
	Постоянное
	Сезонное
	Итого:

	
	Постоянное
	Сезонное
	
	
	
	
	

	д. Александровская Горка
	72
	70
	230
	170
	16,56
	11,9
	28,46

	д. Большой Луцк
	274
	20
	230
	170
	63,02
	3,4
	66,42

	д. Жабино
	46
	140
	70
	50
	3,22
	7
	10,22

	д. Заречье
	12
	90
	70
	50
	0,84
	4,5
	5,34

	д. Захонье-1
	22
	80
	70
	50
	1,54
	4
	5,54

	д. Захонье-2
	228
	50
	230
	170
	52,44
	8,5
	60,94

	д. Карлово
	4
	5
	230
	170
	0,92
	0,85
	1,77

	п. Кингисеппский, в том числе:
	1850
	
	-
	-
	
	
	

	- индивидуальный и блокированный жилищный фонд
	50
	
	230
	170
	11,5
	
	11,5

	- среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей)
	1800
	
	250
	
	450
	
	450

	д. Комаровка
	30
	70
	70
	50
	2,1
	3,5
	5,6

	д. Кошкино
	255
	360
	230
	170
	58,65
	61,2
	119,85

	д. Куровицы
	69
	300
	70
	50
	4,83
	15
	19,83

	д. Малый Луцк
	380
	80
	230
	170
	87,4
	13,6
	101

	д. Манновка
	21
	160
	70
	50
	1,47
	8
	9,47

	д. Новопятницкое
	373
	120
	230
	170
	85,79
	20,4
	106,19

	д. Орлы
	27
	190
	70
	50
	1,89
	9,5
	11,39

	д. Падога
	63
	60
	230
	170
	14,49
	10,2
	24,69

	д. Первое Мая
	117
	70
	230
	170
	26,91
	11,9
	38,81

	д. Пулково
	32
	190
	70
	50
	2,24
	9,5
	11,74

	д. Сала
	36
	120
	70
	50
	2,52
	6
	8,52

	д. Свейск
	21
	160
	70
	50
	1,47
	8
	9,47

	д. Серёжино
	59
	250
	70
	50
	4,13
	12,5
	16,63

	п. ж/д ст. Туганы
	8
	15
	70
	50
	0,56
	0,75
	1,31

	Всего:
	4000
	2600
	-
	-
	894,49
	230,2
	1124,69

	
	6600
	-
	-
	1124,69
	


Таблица 97 Суммарные расходы воды питьевого качества на расчетный срок

	Населенный пункт
	Хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут
	Неучтенные расходы 20 %, м3/сут
	Полив зеленых насаждений, м3/сут
	Итого среднесу-

точное водопотреб-ление, м м3/сут
	Итого максимальное водопотребле-ние, м3/сут, К=1,2

	
	
	
	
	
	

	д. Александровская Горка
	28,5
	5,7
	9,9
	44,1
	52,9

	д. Большой

Луцк
	66,4
	13,3
	20,6
	100,3
	120,3

	д. Жабино*
	10,2
	2,0
	13,0
	25,3
	30,3

	д. Заречье*
	5,3
	1,1
	7,1
	13,5
	16,3

	д. Захонье-1*
	5,5
	1,1
	7,1
	13,8
	16,5

	д. Захонье-2
	60,9
	12,2
	19,5
	92,6
	111,1

	д. Карлово*
	1,8
	0,4
	0,6
	2,8
	3,3

	п. Кингисеппский
	461,5
	92,3
	129,5
	683,3
	820,0

	д. Комаровка*
	5,6
	1,1
	7,0
	13,7
	16,5

	д. Кошкино
	119,9
	24,0
	43,1
	186,9
	224,2

	д. Куровицы*
	19,8
	4,0
	25,8
	49,6
	59,6

	д. Малый Луцк
	101,0
	20,2
	32,2
	153,4
	184,1

	д. Манновка*
	9,5
	1,9
	12,7
	24,0
	28,8

	д. Новопятницкое
	106,2
	21,2
	34,5
	161,9
	194,3

	д. Орлы*
	11,4
	2,3
	15,2
	28,9
	34,6

	д. Падога
	24,7
	4,9
	8,6
	38,2
	45,9

	д. Первое Мая
	38,8
	7,8
	13,1
	59,7
	71,6

	д. Пулково*
	11,7
	2,3
	15,5
	29,6
	35,6

	д. Сала*
	8,5
	1,7
	10,9
	21,1
	25,4

	д. Свейск*
	9,5
	1,9
	12,7
	24,0
	28,8

	д. Серёжино*
	16,6
	3,3
	21,6
	41,6
	49,9

	п. ж/д ст. Туганы*
	1,3
	0,3
	1,6
	3,2
	3,8

	Всего:
	1124,7
	224,9
	461,9
	1811,6
	2173,9

	
	1007,9**
	201,6**
	310,9**
	1520,4**
	1824,4**

	Примечание:*населенные пункты, не обеспеченные централизованным водоснабжением;

                      **указано водопотребелние для централизованных систем.


Помимо жилой застройки на территории поселения имеется производственная площадка ООО «Промышленная группа «Фосфорит». Предприятие полностью использует собственный источник водоснабжения, поэтому потребности предприятия не учтены в общей таблице. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение определен согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и отображены в таблице 99.
Таблица 98Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров на расчетный срок

	Населенный пункт
	Население, чел.
	Расчетное количество пожаров
	Продолжительность пожара, час
	Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с
	Расход воды, м3/сут

	
	
	
	
	
	

	д. Александровская Горка
	142
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Большой Луцк
	294
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Жабино
	186
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Заречье
	102
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Захонье-1
	102
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Захонье-2
	278
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Карлово
	9
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	п. Кингисеппский
	1850
	1
	3
	1 х 10 + 5
	162

	д. Комаровка
	100
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Кошкино
	615
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Куровицы
	369
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Малый Луцк
	460
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Манновка
	181
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Новопятницкое
	493
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Орлы
	217
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Падога
	123
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Первое Мая
	187
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Пулково
	222
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Сала
	156
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Свейск
	181
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Серёжино
	309
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	п. ж/д ст. Туганы
	23
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54


Расход воды на наружное пожаротушение для населенных пунктов с централизованным водоснабжением осуществляется из пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса воды предусматривается на площадках водозаборного узла.

Наружное противопожарное водоснабжения остальных населенных пунктов допускается принимать из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом выполнения требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», расход на внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответствии с СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
Система и схема водоснабжения

В рамках разрабатываемого генерального плана предусматривается расширение территорий жилой малоэтажной многоквартирной и индивидуальной застройки в п. Кингисеппский, в остальных населенных пунктах планируется строительство только индивидуального жилищного фонда.
Развитие производственных объектов в границах Большелуцкого сельского поселения запроектировано с подачей воды из собственных источников.

В Большелуцком сельском поселении централизованное водоснабжение п. Кингисеппский от магистральной сети города Кингисепп сохраняется, схема водоснабжения из подземного источника в д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2 также остается без изменений.

Проектом генерального плана развитие централизованного водоснабжения предусматривается в:

· д. Александровская Горка за счёт присоединения к магистральной сети города Кингисепп;

· д. Большой Луцк и д. Первое Мая за счет снабжения водой из артезианских скважин.

Схема водоснабжения от магистральной сети города Кингисепп

В магистральную сеть города Кингисепп вода поступает из р. Луга, проходя водопроводные очистные сооружения (ВОС) «Серёжино». Согласно справке качественных показателей источника водоснабжения (р. Луга) и питьевой воды РЧВ (II подъема) ВОС «Серёжино» г. Кингисепп, вода на хозяйственно-питьевые нужды населения на выходе не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", что свидетельствует об ухудшении условий водоснабжения населения.

В связи с этим в настоящей работе рассматриваются два варианта улучшения условий водоснабжения:

Строительство станции доочистки (подготовки питьевой воды) на территории существующей насосной станции (НС) первого подъема п. Кингисеппский. 

Проведение ряда мероприятий по устранению цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа на ВОС «Серёжино», находящихся за границей проектирования, для доведения воды до питьевого качества.

Целесообразность осуществления второго варианта обусловлена поступлением  недоброкачественной питьевой воды от ВОС «Серёжино» не только в системы водоснабжения Большелуцкого сельского поселения, но и в систему города Кингисепп.

В п. Кингисеппский источник водоснабжения от магистральной сети города Кингисепп сохраняется.

Схема водоснабжения также остается без изменений: вода в существующую НС первого подъема подается от магистральной сети города Кингисепп, далее подается в резервуар чистой воды (РЧВ), из РЧВ вода насосами второго подъема подается на водонапорную башню, откуда поступает в распределительную сеть.

Для стабильного водоснабжения и надежной работы системы водоснабжения п. Кингисеппский необходимо выполнить реконструкцию нитки водовода диаметром 150 мм от НС первого подъема до РЧВ.

Также в числе первоочередных мероприятий необходимо произвести реконструкцию существующей НС первого подъема. 

Требуется модернизация технологической схемы станции с установкой частотных регуляторов, приборов учета и других элементов автоматизации, а также замена труб, запорной арматуры и насосного оборудования. 

За длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей, водонапорной башни произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения.

Для водоснабжения проектируемой застройки п. Кингисеппский предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие.

Водообеспечение существующей и новой жилой застройки д. Александровская Горка, д. Новопятницкое и д. Падога планируется обеспечить за счёт присоединения к магистральной сети города Кингисепп.

Для обеспечения питьевой водой существующей и проектируемой застройки деревень необходимо разработать соответствующую проектную документацию.

На последующих стадиях проектирования необходимо проверить пропускную способность существующих водопроводов диаметром 100 мм, отходящих от магистрального водовода на д. Новопятницкое и д. Александровская Горка. 

Схема водоснабжения из подземного источника

Источник водоснабжения д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2 сохраняется прежним – от артезианских скважин. 

Схема водоснабжения следующая: вода из артезианской скважины подается без очистки в водонапорную башню, откуда поступает в распределительные сети деревни.

Качество воды в д. Захонье-2 и д. Кошкино подаваемой потребителям отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В д. Малый Луцк требуется установка по обеззараживанию воды, так как качество воды, в летний период времени не соответствует нормативным требованиям.

Для водоснабжения проектируемой застройки д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2 предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие.

Предусматривается обустройство централизованной системой водоснабжения д. Большой Луцк и д. Первое Мая. Водообеспечение существующей и новой жилой застройки д. Большой Луцк планируется обеспечить за счёт присоединения к водопроводной сети д. Малый Луцк. Развитие системы водоснабжения д. Первое Мая предусматривается за счет бурения собственных скважин. Окончательное местоположение площадок под водозаборные артезианские скважины определяется на дальнейших стадиях проектирования на основании гидрогеологических изысканий.

Суммарная проектная производительность водозаборов д. Кошкино и д. Захонье-2 способна обеспечить расчетные объёмы водопотребления. 
Существующий водозабор д. Малый Луцк, суммарной проектной производительностью 0,24 тыс. м
[image: image2.wmf]3

/сут, с учетом нагрузок д. Большой Луцк, не способен обеспечить расчетные объёмы водопотребления. Поэтому необходимо увеличение мощности до 0,35 тыс. м
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/сут существующего водозабора, либо обустройство нового, способного обеспечить расчётные объёмы.

Проектная производительность водозабора д. Первое Мая составит до 0,1 тыс. м
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/сут.
В д. Кошкино необходимо произвести реконструкцию водонапорной башни, частичную замену труб магистрального водовода диаметром 76 мм длиной 200 метров. Также требуется модернизация оборудования на водозаборе.


В д. Захонье-2 отсутствует балансовая ответственность за водопроводные сети, поэтому необходимо решить вопрос владения.

В д. Малый Луцк и д. Захонье-2 необходимо спланировать и провести организационно-правовые мероприятия, которые определили бы порядок и закрепили право пользования подземными водными объектами со стороны физических и юридических лиц по основаниям и в порядке, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ) и законодательством о недрах.

Система водоснабжения для всех выше перечисленных населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, принимается объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд. Схему сети водопровода необходимо выполнить замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Трассировка кольцевых сетей должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования, исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети. В связи с этим на прилагаемых графических материалах показаны только головные сооружения системы и трассировка основных магистралей.

Разводящая сеть в соответствии с принимаемыми проектными решениями - кольцевая. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запорная арматура безколодезным способом (шток в ковере). На вводе в каждое здание необходимо оборудовать водомерный узел коммерческого учета. 

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается от внутренней сети водопровода зданий, а улиц поливочными машинами. Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

В остальных населенных пунктах развитие централизованной системы водоснабжения не предусматривается, используются локальные водозаборы.

В рамках расчетного срока разрабатываемого генерального плана предусматривается:

· строительство новых участков сети для водоснабжения существующей и проектируемой застройки в п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2;

· разработка проектной документации и реализация по подключению существующей и новой жилой застройки д. Александровская Горка к магистральной сети города Кингисепп;

· развитие системы водоснабжения д. Первое Мая за счёт бурения собственных скважин;

· разработка проектов зон санитарной охраны существующих и планируемых источников централизованного водоснабжения, их согласование и обустройство в установленном порядке;

· оборудование площадок для забора воды пожарными машинами из водотоков и водоемов и подъезда к ним.

1 очередь строительства

Расчетные расходы воды питьевого качества на первую очередь

Удельные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя в сутки приняты в соответствии со СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таблица 99Расчетные расходы воды питьевого качества на первую очередь

	Населенный пункт
	Численность населения, чел.
	Норма водопотребления, л/сут
	Перспективный объём водопотребления, м3/сут

	
	
	Постоянное
	Сезонное
	Постоянное
	Сезонное
	Итого:

	
	Постоянное
	Сезонное
	
	
	
	
	

	д. Александровская Горка
	68
	0
	200
	0
	13,6
	0
	13,6

	д. Большой Луцк
	188
	0
	50
	0
	9,4
	0
	9,4

	д. Жабино
	44
	80
	50
	50
	2,2
	4
	6,2

	д. Заречье
	11
	40
	50
	50
	0,55
	2
	2,55

	д. Захонье-1
	21
	65
	50
	50
	1,05
	3,25
	4,3

	д. Захонье-2
	217
	30
	200
	50
	43,4
	1,5
	44,9

	д. Карлово
	4
	5
	50
	50
	0,2
	0,25
	0,45

	п. Кингисеппский, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	461,17

	- индивидуальный и блокированный жилищный фонд
	30
	
	200
	
	6
	
	6

	- среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей)
	1979
	
	230
	
	455,17
	
	455,17

	д. Комаровка
	28
	40
	50
	50
	1,4
	2
	3,4

	д. Кошкино
	243
	125
	200
	50
	48,6
	6,25
	54,85

	д. Куровицы
	65
	150
	50
	50
	3,25
	7,5
	10,75

	д. Малый Луцк
	252
	40
	200
	50
	50,4
	2
	52,4

	д. Манновка
	20
	80
	50
	50
	1
	4
	5

	д. Новопятницкое
	291
	95
	50
	50
	14,55
	4,75
	19,3

	д. Орлы
	26
	100
	50
	50
	1,3
	5
	6,3

	д. Падога
	60
	30
	50
	50
	3
	1,5
	4,5

	д. Первое Мая
	112
	50
	50
	50
	5,6
	2,5
	8,1

	д. Пулково
	30
	100
	50
	50
	1,5
	5
	6,5

	д. Сала
	34
	60
	50
	50
	1,7
	3
	4,7

	д. Свейск
	20
	80
	50
	50
	1
	4
	5

	д. Серёжино
	56
	120
	50
	50
	2,8
	6
	8,8

	п. ж/д ст. Туганы
	8
	10
	50
	50
	0,4
	0,5
	0,9

	Всего:
	3810
	1300
	-
	-
	668,07
	65
	733,07

	
	5110
	-
	-
	733,07
	


Таблица 100 Суммарные расходы воды питьевого качества на первую очередь
	Населенный пункт
	Хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут
	Неучтен-ные расходы 20 %, м3/сут
	Полив зеленых насажде-ний, м3/сут
	Итого среднесу-точное водопотреб-ление, м3/сут
	Итого максималь-ное водопотреб-ление, м3/сут, К=1,2

	
	
	
	
	
	

	д. Александровская Горка
	13,6
	2,7
	3,4
	19,7
	23,7

	д. Большой Луцк
	9,4
	1,9
	9,4
	20,7
	24,8

	д. Жабино*
	6,2
	1,2
	6,2
	13,6
	16,4

	д. Заречье*
	2,55
	0,5
	2,6
	5,6
	6,7

	д. Захонье-1*
	4,3
	0,9
	4,3
	9,5
	11,4

	д. Захонье-2
	44,9
	9,0
	12,4
	66,2
	79,5

	д. Карлово*
	0,45
	0,1
	0,5
	1,0
	1,2

	п. Кингисеппский
	461,17
	92,2
	100,5
	653,9
	784,6

	д. Комаровка*
	3,4
	0,7
	3,4
	7,5
	9,0

	д. Кошкино
	54,85
	11,0
	18,4
	84,2
	101,1

	д. Куровицы*
	10,75
	2,2
	10,8
	23,7
	28,4

	д. Малый Луцк
	52,4
	10,5
	14,6
	77,5
	93,0

	д. Манновка*
	5
	1,0
	5,0
	11,0
	13,2

	д. Новопятницкое
	19,3
	3,9
	19,3
	42,5
	51,0

	д. Орлы*
	6,3
	1,3
	6,3
	13,9
	16,6

	д. Падога
	4,5
	0,9
	4,5
	9,9
	11,9

	д. Первое Мая
	8,1
	1,6
	8,1
	17,8
	21,4

	д. Пулково*
	6,5
	1,3
	6,5
	14,3
	17,2

	д. Сала*
	4,7
	0,9
	4,7
	10,3
	12,4

	д. Свейск*
	5
	1,0
	5,0
	11,0
	13,2

	д. Серёжино*
	8,8
	1,8
	8,8
	19,4
	23,2

	п. ж/д ст. Туганы*
	0,9
	0,2
	0,9
	2,0
	2,4

	Всего:
	733,1
	146,6
	255,4
	1135,0
	1362,0

	
	668,2**
	133,6**
	190,5**
	992,4**
	1190,8**

	Примечание:*населенные пункты, не обеспеченные централизованным водоснабжением

                      **указано водопотребелние для централизованных систем.


Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и отображены в таблице 102.
Таблица 101 Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров на первую очередь

	Населенный пункт
	Население, чел.
	Расчетное количество пожаров
	Продолжительность пожара, час
	Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с
	Расход воды, м3/сут

	д. Александровская Горка
	68
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Большой Луцк
	188
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Жабино
	44
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Заречье
	11
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Захонье-1
	21
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Захонье-2
	217
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Карлово
	4
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	п. Кингисеппский
	2009
	1
	3
	1 х 10 + 5
	162

	д. Комаровка
	28
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Кошкино
	243
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Куровицы
	65
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Малый Луцк
	252
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Манновка
	20
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Новопятницкое
	291
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Орлы
	26
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Падога
	60
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Первое Мая
	112
	1
	3
	1 х 5 + 5
	108

	д. Пулково
	30
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Сала
	34
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Свейск
	20
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	д. Серёжино
	56
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54

	п. ж/д ст. Туганы
	8
	1
	3
	1 х 5 + 0
	54


В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана предусматривается:

· проведение организационно-правовых мероприятий в д. Малый Луцк и д. Захонье-2 в целях закрепления права пользования подземными водными объектами;

· решение вопроса владения водопроводными сетями в д. Захонье-2;

· разработка проектов зон санитарной охраны, их согласование и обустройство в установленном порядке для существующих подземных источников питьевого;

· проведение ряда мероприятий по устранению цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа на ВОС «Серёжино», для доведения воды до питьевого качества;

· проведение мероприятий по оценке запасов водоносных горизонтов д. Малый Луцк, д. Первое Мая;

· реконструкция нитки водовода от НС первого подъема до РЧВ (п. Кингисеппский);

· реконструкция существующей НС первого подъема п. Кингисеппский;

· разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей в п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2;

· строительство новых участков сети для водоснабжения проектируемой застройки в п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2;

· реконструкция водонапорных башен в п. Кингисеппкий, д. Кошкино и д. Малый Луцк;

· частичная замена труб магистрального водовода диаметром 76 мм длиной 200 метров в д. Кошкино;

· модернизация оборудования на водозаборе д. Кошкино;

· оборудование скважины в д. Малый Луцк установкой по обеззараживанию воды.
В соотвествии с Программой  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

на 1 очередь
· реконструкция водопроводных сетей в п. Кингисеппский;
· строительство 2 станций водоподготовки ВОС (800 м3/сутки) в п. Кингисеппский;
· бурение 2 артезианских скважин в п. Кингисеппский;

· модернизация котельной д. Кошкино;
· реконструкция водопроводных сетей протяженностью 866,5м в д. Кошкино;
на расчетный срок

· реконструкция водопроводных сетей в п. Кингисеппский;

· новое строительство водопроводных сетей протяженностью 280м в п. Кингисеппский.
3.11.2 Водоотведение
Прогнозируемые показатели на расчетный срок

Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленных насаждений. Расходы сточных вод определены из условия оснащения существующих зданий полным комплектом инженерного оборудования.
Таблица 102 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на расчетный срок

	Населенный пункт
	Перспективный объём водоотведения, м3/сут
	Неучтенные расходы - 5 %
	Всего, м3/сут

	
	Постоянное
	Сезонное
	
	

	д. Большой Луцк
	63,02
	3,4
	3,3
	69,7

	п. Кингисеппский, в том числе:

- индивидуальный и блокированный жилищный фонд

- среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей)
	461,5
	
	23,1
	484,6

	
	11,5
	
	0,6
	12,1

	
	450,0
	
	22,5
	472,5

	д. Кошкино
	58,65
	61,2
	6,0
	125,8

	д. Малый Луцк
	87,4
	13,6
	5,1
	106,1


Система и схема хозяйственно-бытовой канализации

В Большелуцком сельском поселении развитие централизованной системы канализования предусматривается в д. Большой Луцк и д. Малый Луцк, строительство площадки канализационных очистных сооружений (КОС) в границах д. Большой Луцк.
Система канализации в п. Кингисеппский принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые и дождевые стоки отводятся по самостоятельным трубопроводам на очистные сооружения. 

Существующая схема канализования в п. Кингисеппский сохраняется с последующим развитием, реконструкцией и строительством новых участков сетей и сооружений.

Поскольку качество очищенных сточных вод не соответствует нормативным требованиям, в числе первоочередных мероприятий требуется реконструкция КОС.

На сооружениях КОС должны быть предусмотрены процессы нитрификации, денитрификации и дефосфатирования, а также мероприятия по обезвоживанию и утилизации осадка. Сточные воды необходимо подвергнуть очистке до нормативов сброса в рыбохозяйственный водоем высшей категории.

Производительность КОС, в связи с развитием индивидуального и блокированного жилищного фонда п. Кингисеппский, составит до 450 м3/сут.

Санитарно-защитная зона от КОС БИО-700 составляет 200 метров.

Очищенные стоки от КОС БИО-700 сбрасываются в р. Падожница.

Для стабильной работы системы также необходимо предусмотреть полную реконструкцию и модернизацию канализационной насосной станции (КНС) с использованием современного эффективного оборудования и передовых технологий. Необходимо реконструировать здание КНС, заменить старые насосы на современную высокоэффективную насосную технику, применить систему частотного регулирования и заменить трубопроводы и запорную арматуру.

В д. Кошкино сточные воды в р. Луга поступают без очистки. Администрация Большелуцкого сельского поселения как собственник данных сооружений должна принять меры по прекращению поступления неочищенных стоков в водоем высшей категории.

На КОС д. Кошкино предусмотреть полную реконструкцию, если это представляется возможным, либо строительство новых КОС на этой же площадке с проектной производительностью до 150 м3/сут. Санитарно-защитная зона для реконструируемых КОС составит 100 метров.

Для подачи сточных вод от проектируемой и существующей застройки с северо-восточной части д. Кошкино до КОС необходимо строительство канализационной насосной станции (КНС). Предварительное местоположение КНС отображено на прилагаемых графических материалах. Окончательное положение площадки определяется на дальнейших стадиях проектирования  исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети.

Систему водоотведения д. Большой Луцк и д. Малый Луцк планируется объединить. Площадку новых КОС предусмотреть на северо-западе в границах территории д. Большой Луцк. Производительность КОС до 200 м3/сут.

В границах проектируемой застройки д. Большой Луцк в районе пересечения региональной дороги и р. Солка предполагается разместить проектируемую КНС. На КНС поступают хозяйственно-бытовые стоки от д. Большой Луцк и д. Малый Луцк, далее под напором направляются на проектируемые КОС, расположенные в границах  д. Большой Луцк.

Под строительство площадки КОС необходимо выделить 0,5 га. Санитарно-защитная зона от проектируемых КОС составит порядка 100 метров.

Очищенные стоки от проектируемых КОС сбрасываются в р. Луга.

В д. Новопятницкое строительство собственных модульных КОС можно предусмотреть за расчетный срок генерального плана в северной части деревни. Производительность КОС до 100 м3/сут.

Под строительство площадки КОС необходимо выделить 0,5 га. 
В деревнях Александровская Горка, Жабино, Заречье, Захонье-1, Захонье-2, Карлово, Комаровка, Куровицы, Манновка, Новопятницкое, Орлы, Падога, Первое Мая, Пулково, Сала, Свейск, Серёжино, п. ж/д ст. Туганы развитие централизованной системы канализования не предусматривается, жилую застройку рекомендуется оборудовать очистными сооружениями индивидуально или на группу домов.

В деревнях Заречье, Захонье-1, Комаровка, Орлы, где планируется  развитие общественно-деловых зон в границах водохранных зон водных объектов, необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) в границах развития общественно-деловой зоны с организаций регулярного вывоза сухого остатка. Вывоз сухого остатка от ЛОС д. Заречье и д. Комаровка предлагается осуществлять на КОС п. Кингисеппский, сухого остатка от ЛОС д. Орлы и д. Захонье-1 – на КОС д. Кошкино. Предусмотреть установку локальных очистных сооружений, позволяющих очищать стоки до норм сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения. Выпуск очищенных сточных вод от ЛОС д. Заречье предусматривается в р. Орьевка, от ЛОС д. Захонье-1- в мелиоративную канаву, от ЛОС д. Комаровка – в р. Кама, от ЛОС д. Орлы - в рукав р. Луга.
Система и схема дождевой канализации

Отведение поверхностного стока в п. Кингисеппский производится по самостоятельной сети дождевой канализации на очистные сооружения дождевой канализации.

Поверхностные и дренажные воды перед сбросом в реку Падожница должны пройти очистку на очистных сооружениях дождевого стока (ОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Для сглаживания пиковых дождевых паводков перед ОС необходимо предусмотреть установку аккумулирующих емкостей, вода из которых с помощью насосов подается на очистные сооружения.

Целесообразно размещение ОС на единой площадке с существующими КОС п. Кингисеппский., для этого площадку КОС необходимо увеличить на 0,5 га.

Дождевые сети прокладываются самотечными в сторону пониженной части бассейна канализования. Выбор места расположения предполагаемых КНС дождевых стоков обусловлен максимальным приближением к территории существующих КНС хозяйственно-бытовых стоков п. Кингисеппский.

Приемником очищенных дождевых вод является р. Падожница.

В качестве предложений по организации дождевой канализации в остальных населенных пунктах возможно обустройство лотковой сети вдоль дорожной сети с последующим отводом на гидроботанические площадки, обеспечивающие очистку стоков до нормативных показателей. В настоящее время подобные системы применяются в ряде населенных пунктов, дачных поселках и садоводствах Ленинградской области.

Трассировка лотковой сети должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования, исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети. В связи с этим на  прилагаемых графических материалах не показаны места расположения проектируемых гидроботанических площадок.

Поверхностные воды с промышленных площадок и дождевые воды с территории гаражей перед сбросом в поселковую канализацию на месте должны пройти очистку на специальных очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

В рамках расчетного срока генерального плана предусматривается:

· проектирование и строительство новых участков хозяйственно-бытовой канализации в д. Большой Луцк, п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк;

· проектирование и строительство новых участков сети;

· строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений д. Большой Луцк и д. Малый Луцк;

· строительство КНС хозяйственно-бытовых стоков д. Кошкино, д. Большой Луцк;

· строительство очистных сооружений дождевого стока в п. Кингисеппский;

· строительство КНС дождевых стоков п. Кингисеппский;

· оборудование очистными сооружениями индивидуально или на группу домов проектируемой и существующей жилой застройки, где не предусматривается централизованное водоотведение;

· строительство дождевой канализации на территории населенных пунктов.

1 очередь строительства
Удельные показатели по водоотведению от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления. Расходы сточных вод равны расходам воды без учета затрат на поливку зеленых насаждений.
Таблица 103 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь

	Населенный пункт
	Перспективный объём водоотведения, м3/сут
	Неучтенные расходы - 5 %
	Всего, м3/сут

	
	Постоянное
	Сезонное
	
	

	д. Большой Луцк
	9,4
	
	0,47
	9,87

	п. Кингисеппский, в том числе:

- индивидуальный и блокированный жилищный фонд

- среднеэтажный жилищный фонд (5 этажей)
	461,17
	
	23,0585
	484,2285

	
	6
	
	0,3
	6,3

	
	455,17
	
	22,7585
	477,9285

	д. Кошкино
	48,6
	6,25
	2,7425
	57,5925

	д. Малый Луцк
	50,4
	2
	2,62
	55,02


В рамках первой очереди разрабатываемого генерального плана предусматривается:

· реконструкция и модернизация КОС БИО-700 и КНС п. Кингисеппский;

· полная реконструкция, либо строительство новых КОС д. Кошкино;

· проектирование и строительство новых участков хозяйственно-бытовой канализации в д. Большой Луцк, п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк;
· разработка проектов новых модернизированных канализационных очистных сооружений д. Большой Луцк и д. Малый Луцк;

· разработка проектов КНС хозяйственно-бытовых стоков д. Кошкино, д. Большой Луцк и КНС дождевых стоков п. Кингисеппский;

· оборудование очистными сооружениями индивидуально или на группу домов проектируемой жилой застройки, где не предусматривается централизованное водоотведение;
· разработка проектов дождевой канализации для каждого населенного пункта.
В соотвествии с Программой  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:
на 1 очередь
· строительство станции очистки ливневых сточных вод типа – ЛИОС-П (подземный вариант исполнения), производительностью 2 л/с в п.Кингисеппский;
· реконструкция канализационных сетей протяженностью 796,66м п. Кингисеппский;
· перекладка канализационных сетей д. Кошкино протяженностью 1067,7м.
на расчетный срок

· Строительство новых канализационных сетей  протяженностью 450м в п. Кингисеппский.
3.11.3 Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», на базе исходных материалов заказчика.

В настоящем разделе определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки для возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства.

В расчетах использованы следующие климатологические данные (СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*)
· расчётная температура наружного воздуха для проектирования от отопления – минус 28 (С;
· продолжительность отопительного периода – 232 суток (для жилых зданий, включая гостиницы, дошкольные и учебные заведения, больницы, санаторно-курортные учреждения и др. объекты с круглосуточным пребыванием людей); 213 суток – для административных и других общественных зданий, производственных корпусов;
· средняя температура отопительного периода - минус 1,3 (С .
Проектом предусматривается улучшение благоустройства жилищного фонда Большелуцкого сельского поселения посредством не только увеличения общей площади жилья на одного жителя, но и обеспечения качественным теплоснабжением - покрытие расчетной тепловой нагрузки потребителей необходимо предусматривать за счет модернизации существующих котельных и строительства новых теплоисточников. 

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора предусматривается по всем видам теплопотребления - отопление, вентиляция и горячее водоснабжение (ГВС).

Централизованное теплоснабжение с подготовкой горячей воды  предусматривается только для сектора многоквартирной застройки и объектов социальной инфраструктуры в п. Кингисеппский и д. Кошкино от реконструируемых существующих котельных и новых теплоисточников.

Теплоснабжение проектируемых и существующих зданий культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах, не обеспеченных в настоящее время тепловой энергией от централизованных теплоисточников, предлагается осуществлять за счет возведение пристроенных или отдельно стоящих (для образовательных учреждений) индивидуальных котельных установок, оборудованных трехконтурными котлами и низкоэммисионными горелками импортного типа, осуществляющими «дожиг» уходящих газов, с установкой емкостных водоподогревателей для нужд ГВС.

Эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. 

На остальных участках застроенной территории, не обеспеченных в настоящее время тепловой энергией от централизованных теплоисточников дальнейшее развитие системы теплоснабжения не предусматривается. Теплообеспечение жилищно-коммунального сектора существующей и проектируемой индивидуальной малоэтажной застройки предусматривается децентрализованное на базе использования автономных теплогенераторов, работающих:

· на сетевом газообразном топливе – в п. Кингисеппский, д. Малый Луцк, д. Большой Луцк, д. Захонье - 2;

· на сжиженном углеводородном газе (СУГ) в остальных населенных пунктах.

При этом газ является единым энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Под автономными теплогенераторами условно понимаются малые системы с установленной тепловой мощностью не более 30 Гкал/год. Возможно использование встроенных энергоэффективных (пристроенных, крышных) современных автономных источников тепла. Горячее водоснабжение в этих районах целесообразно осуществлять от водонагревателей.

Вследствие сверхнормативного износа и длительной эксплуатацией котельной п. Кингисеппский, в целях снижения себестоимости тепловой энергии была введена в эксплуатацию новая котельная мощностью 6 МВт. 

В котельной д. Кошкино необходима замена тягодутьевого оборудования, насосного оборудования, установка химводоподготовительной системы, электросилового оборудования.

Тепловые сети и тепловые пункты зданий п. Кингисеппский и д. Кошкино имеют 100 % износ, требуют реконструкции и модернизации с использованием современного оборудования и теплоизолирующих материалов.
Для обеспечения надёжности теплоснабжения и обеспечения горячей водой жилищного фонда, объектов социального и коммунально-бытового назначения на территории Большелуцкого сельского поселения необходима разработка и реализация программы, предусматривающей поэтапное выполнение следующих мероприятий:
· модернизация оставляемых в работе котельных (техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД, хорошими экологическими характеристиками), с продлением их эксплуатационного ресурса, улучшением других эксплуатационных показателей;

· в котельной д. Кошкино необходима замена тягодутьевого оборудования, насосного оборудования, установка химводоподготовительной системы, электросилового оборудования;

· для уменьшения потерь тепла при транспортировке необходима систематическая замена изношенных тепловых сетей. При прокладке трубопроводов новых и реконструируемых тепловых сетей рекомендуется применение стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро восстанавливаемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке с системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (соответствующих требованиям ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98); 

· кольцевание тепловых магистральных сетей для создания взаиморезервируемой системы;
· применение ограждающих конструкций при строительстве с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь;
· децентрализованное теплообеспечение намечаемой к строительству индивидуальной застройки предполагается от индивидуальных  автономных источников тепла (АИТ). В качестве автономных генераторов теплоты рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания;
· так как тепловые пункты жилых домов находятся в крайне ветхом состоянии, в целях энергосбережения и устройства узлов учета тепловой энергии необходимо выполнить реконструкцию тепловых пунктов с заменой всего оборудования и установкой погодного регулирования теплоносителя для нужд отопления и ГВС; 

· строительство новых локальных источников теплоснабжения для перспективных учреждений культурно-бытового обслуживания с использованием при строительстве котлов нового поколения по технологии модульной сборки, упрощающей работу в стесненных условиях,  с установкой емкостных водоподогревателей для нужд ГВС;

· возведение пристроенных или отдельно стоящих индивидуальных котельных установок к зданиям существующих объектов культурно-бытового обслуживания, не обеспеченных в настоящее время тепловой энергией от централизованных источников теплоснабжения, с установкой оборудования для производства тепла на нужды ГВС.
В соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:
на 1 очередь:

· реконструкция тепловых сетей протяженностью 1995,9м в зоне действия блок-модульной котельной в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса п. Кингисеппский;

· замена тепловых сетей в зоне действия котельной д. Кошкино.
на расчетный срок:

· перевод ИТП в п. Кингиспеппский на закрытый тип ГВС;
· замена тепловых сетей в зоне действия котельной д. Кошкино;

· строительство тепловых сетей с целью подключения потребителей тепловой энергии среднеэтажного жилищного фонда и зданий культурно-бытового обслуживания к централизованным источникам теплоснабжения (п. Кингисеппский, д. Кошкино);
· подключение сельского клуба д. Кошкино к централизованной системе теплоснабжения.
3.11.4 Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании исходных технико-экономических показателей. При разработке учтены требования «СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспредилительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а также использованы исполнительные чертежи магистралей и сооружений, предоставленные заказчиком.

Газоснабжение природным сетевым газом в Большелуцком сельском поселении предусматривается в населенных пунктах: п. Кингисеппский  по существующей схеме от газораспределительной станции ГРС «Фосфорит», д. Большой Луцк, д. Малый Луцк от ГРС «Радуга». 

Для газификации площадок нового жилищного строительства и существующего жилищного фонда на территории п. Кингисеппский, д. Большой Луцк и д. Малый Луцк потребуется прокладка газопроводов среднего и низкого давления.

Схема газопроводов по низкому давлению представляет собой закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в. д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность и бесперебойность газоснабжения. Газопроводы высокого и среднего давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность в эксплуатации.

Прокладка распределительных газопроводов подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов. К применению для подземных газопроводов рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

Использование природного газа предусматривается следующими категориями потребителей:

· тепловые источники;

· хозяйственно-бытовые нужды населения;

· автономные теплогенераторы;

· промышленные предприятия.

Предусматривается полный охват жилого сектора снабжением природным газом на нужды пищеприготовления, а также как единого энергоносителя (для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения) в районах малоэтажного индивидуального строительства. 

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях, предприятиях общественного питания, общежитиях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) Большелуцкого сельского поселения предусматривается в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах по отношению к застройке. Увеличивается доля использования природного газа для существующих и новых автономных источников тепла в индивидуальном малоэтажном строительстве в качестве единого энергоносителя.

Согласно Схема газоснабжения и газификации Кингисеппкого района Ленинградской области ОАО «Газпром» на перспективу планируется газоснабжение природным сетевым газом всех населенных пунктов: д. Куровицы, д. Орлы, д. Маннова, д. Серёжино, д. Кошкино, д. Свейск, д. Жабино, д. Пулково, д. Сала, д. Падога, также планируется размещение газораспределительной станции в промзоне «Фосфорит».

На первую очередь планируется газификация д. Новопятницкое, на данный момент проект проходит экспертизу, а также д. Захонье – 2 от газораспределительной тсанции ГРС «Ивангород», расположенной за границами поселения.

На период до осуществления указанной схемы в качестве альтернативы магистральному природному газу предлагается использование системы автономной газификации с применением привозного сжиженного углеводородного газа (СУГ). Снабжение населенных пунктов сжиженным углеводородным газом предлагается осуществлять за счет установки на газифицируемых участках подземных групповых резервуарных установок (газгольдеров), предназначенных для организации отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения.

Систему автономного газоснабжения предлагается рассматривать в качестве стартовой (до подвода магистрального газопровода в населенные пункты) с целью дальнейшего перехода на природный газ за расчетный срок. После перехода на природный газ система газоснабжения сжиженным углеводородным газом становится резервной. На стадии строительства газовых сетей необходимо согласовать возможность использования газовых сетей под СУГ, для дальнейшего подключения к газопроводу природного газа.
Для поддержания надежной и бесперебойной работы системы газоснабжения Большелуцкого сельского поселения необходима поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

1-я очередь строительства

· строительство распределительных газопроводов в районы новой и существующей застройки в п. Кингисеппский, д. Большой Луцк и д. Малый Луцк;
· газификация д. Новопятничкое и д. Захонье – 2;
· использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения) для оптимального распределения потоков газа с учетом структуры нового жилищного строительства (увеличение доли использования природного газа для автономных генераторов тепла в усадебной застройке);

· во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» СНиП 2.05.06-85 и Федерального закона от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» соблюдение минимальных нормируемых расстояний от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройки;

· обеспечение безопасной эксплуатации подземных газопроводов;

· использование системы автономной газификации с применением привозного сжиженного углеводородного газа (СУГ) в населенных пунктах, не предусмотренных к газоснабжению природным сетевым газом.

Расчетный срок

достижение полной (100 - %) газификации природным сетевым газом в п. Кингисеппский, д. Захонье-2, д. Большой Луцк, д. Малый Луцк и д. Новопятницкое.
В соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

на 1 очередь:

· реконструкция магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград I-II» с прокладкой его по новой трассе; демонтаж существующего магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград» 1 нитки на участках 56 - 65 км, 82 - 168 км диаметром Dу - 500мм, 2 нитки на участке 56 - 168 км диаметром Dу- 500мм;

· строительство газораспределительной станции ГРС «Ивангород» или ГРС «Усть-Луга» (в случае утверждения ОАО «Газпром» откорректированной «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2025 года. Кингисеппский район»);
· строительство распределительных газопроводов среднего давления в районы новой и существующей застройки в п. Кингисеппский, д. Захонье-2, д. Большой Луцк и д. Малый Луцк;
· Установка подземных групповых резервуарных установок (газгольдеров), для обеспечения потребителей привозным, сжиженным углеводородным газом в населенных пунктах, не предусмотренных к газоснабжению природным сетевым газом;
на расчетный срок:

· достижение полной (100-процентной) газификации природным сетевым газом в п. Кингисеппский, д. Захонье-2, д. Большой Луцк и д. Малый Луцк.
3.11.5 Электроснабжение
Потребителями электроэнергии Большелуцкого сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители, сельскохозяйственное производство и промышленные предприятия. По степени надежности электроснабжения потребители жилой (до 2 этажей) и общественной застройки относятся к потребителям II, III и частично I категории (КНС, КОС, АТС, котельная, противопожарные устройства, охранная сигнализация и т.д.) надежности электроснабжения.

Электроснабжение Большелуцкого сельского поселения на расчетный срок и 1 очередь строительства будет осуществляться от электрических сетей филиала ОАО «Ленэнерго» Кингисеппских электрических сетей через существующие подстанции: ПС № 6 «Жабино»  35/10 кВ (2х2,5 МВА),  ПС № 214  «Фосфорит» 110/35/6  кВ (2х80 МВА), ПС № 317 ПГВ-2 110/6 кВ (2х63 МВА), ПС № 392 ПГВ-3 110/6 кВ (2х40 МВА), ПС № 243 «Городская» 110/35/10 кВ (2х25 МВА) и проектируемую ПС «Куземкино» 110/10 кВ.
Таблица 104 Перечень мероприятий, планируемых на I очередь  на территории Большелуцкого сельского поселения

	Наименование мероприятия
	Принадлежность объекта

	Строительство 1 ВЛ 330 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ - ПС «Усть-Лужская» 330/110 кВ
	Объект федерального значения

	Строительство ПС «Куземкино» 110/10 кВ 
	Объекты регионального значения

	Реконструкция ячеек-выключателей на ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ
	

	Строительство 1 ВЛ 110 кВ ГЭС 13 «Нарвская» - ПС «Усть-Луга» 110/35/10 кВ
	

	Строительство ввода ВЛ 110 кВ на ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ от ГЭС 13 «Нарвская»
	

	Строительство 1 ВЛ 110 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ- ПС «Кингисепп-2» 110/10 кВ
	

	Строительство 2 ВЛ 110 кВ ПС № 7 «Кингисеппская» 330/110 кВ - ПС «Слободка» 110/10 кВ
	

	Реконструкция ПС № 18 «Кейкино» 35/10 кВ с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х10 МВА
	Объекты местного (районного) значения

	Реконструкция ячеек-выключателей на ПС № 6 «Жабино» 35/10 кВ
	

	Демонтаж ВЛ 35 кВ ПС № 214 «Фосфорит» 110/35/6 кВ - ПС № 17 «Кингисеппская» 35/10 кВ
	

	Строительство отпайки ВЛ 35 кВ от ПС «Усть-Луга» 110/35/10 кВ до ВЛ 35 кВ ПС № 18 «Кейкино» 35/10 кВ - ПС №5 «Усть-Луга» 35/10 кВ (переподключение)
	

	Демонтаж ВЛ 35 кВ ПС № 243 «Городская» 110/35/10 кВ - ПС № 17 «Кингисеппская» 35/10 кВ
	

	Реконструкция ТП № 608, ТП № 614 в д. Александровская Горка
	Объекты местного значения

	Реконструкция ТП № 675 в д. Большой Луцк
	

	Реконструкция ТП № 606, ТП № 681, ТП № 682 в д. Малый Луцк
	

	Реконструкция ТП № 673 в д. Жабино
	

	Реконструкция ТП № 711 в д. Заречье
	

	Реконструкция ТП № 618 в д. Захонье-1
	

	Реконструкция ТП № 712 в д. Захонье-2 (переносится)
	

	Реконструкция ТП № 746, ТП № 683 в п. Кингисеппский
	

	Реконструкция ТП № 630, ТП № 665, ТП № 693 в д. Кошкино
	

	Реконструкция ТП № 710 в д. Комаровка
	

	Реконструкция ТП № 513 в д. Куровицы
	

	Реконструкция ТП № 515, ТП № 560 в д. Манновка
	

	Реконструкция ТП № 604 в д. Новопятницкое (перенос)
	

	Реконструкция ТП № 514 в д. Орлы
	

	Реконструкция ТП № 607 в д. Падога
	

	Реконструкция ТП № 620, ТП № 642 в д. Первое Мая
	

	Реконструкция ТП № 620, ТП № 642 в д. Первое Мая
	

	Реконструкция ТП № 621 в д. Пулково
	

	Реконструкция ТП № 619, в д. Сала
	

	Реконструкция ТП № 616 в д. Свейск
	

	Реконструкция ТП № 516 в д. Серёжино
	

	Строительство 2 ТП 10/0,4 кВ в д. Большой Луцк
	

	Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Комаровка
	

	Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Куровицы
	

	Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Падога
	

	Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Пулково
	

	Строительство ТП 10/0,4 кВ в д. Сала
	


На расчетный срок генерального плана Большелуцкого сельского поселения планируется провести следующие мероприятия:
· строительство 2 ВЛ 110 кВ на ПС №18 «Кейкино» от ВЛ 110 кВ ГЭС 13 «Нарвская» - ПС «Усть-Луга» 110/35/10 кВ;
· для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок потребуется проведение реконструкции существующих (ТП № 658 в п. Кингисеппский, ТП № 726 в д. Карлово, ТП № 735 в д. Орлы, ТП № 670 в д. Свейск, ТП № 660 в д. Серёжино) и строительство новых распределительных пунктов 6(10) кВ, подстанций 6(10)/0,4 кВ;

· усиление существующих и прокладка новых линий 6(10)/0,4 кВ;

· проведение своевременного учета и контроля за вновь вводимыми и планируемыми к вводу потребителями;

· строгий контроль за проектами последующих стадий (ПДП и т.д.) с целью выявления центров нагрузок и своевременного выделения земельных участков для линейных и площадных объектов системы электроснабжения;

· поэтапная плановая реконструкция линий электропередач проводимая с целью обеспечения надежности электроснабжения и оптимизации их трассировки.

3.11.6 Информатика и связь

Развитие системы связи предусматривается, согласно программам Российской Федерации и Ленинградской области, планам операторов связи.

В частности, при разработке правил землепользования и застройки объекты связи должны быть включены во вспомогательные виды разрешенного использования территориальных зон, при выделении участков для строительства следует предусматривать меры и ограничения, обеспечивающие размещение линий и оборудования связи, их охрану, доступ для обслуживания оборудования, недискриминационный доступ операторов связи к ограниченным ресурсам (трассы, ёмкость канализации, помещения и т.п.). Сервитуты для линий связи следует налагать не только на участки, но и на здания, если в них установлено оборудование связи.

Предусматривается эволюционное развитие инфраструктуры информатизации и связи в направлениях обеспечения заданных социальных и технических показателей, повышения качества и расширения  номенклатуры услуг, внедрения новых технологий, охвата территорий и выполнения задач нового строительства.

Социальные и технические показатели развития определены федеральными и региональными программами развития информатизации, построения электронного правительства, информационного общества, другими документами, определяющими требования к объёму и качеству услуг.

Всё население поселение должно быть обеспечено доступом в сеть Интернет согласно нормам на универсальные услуги связи. Планируется внедрять широкополосный доступ по принципу «оптический кабель в каждый дом».

Должно обеспечиваться оповещение всего населения поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации федеральной программы планируется переход на цифровое телевизионное вещание.

3.11.7 Инженерная подготовка территории

В инженерно-геологическом отношении большая часть территории поселений является благоприятной и ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся:

· близкое залегание грунтовых вод (0,5-4,0 м), возможное развитие верховодки, 

· затопление и подтопление паводковыми водами;

· развитие комплекса эрозионных процессов по берегам водных объектов с уклонами поверхности 10-20 % и более 20 %, приводящих к оползневым явлениям.

Мероприятия инженерной подготовки территории подразделяются на две группы: общие и специальные.

К первой группе относятся мероприятия, которые проводятся на всех территориях, включая территории, благоприятные для градостроительного освоения:

· организацию рельефа и вертикальной планировки территории;

· организация системы отведения и очистки поверхностного стока в п. Кингисеппский.

Вторую группу составляют мероприятия специального типа:

· защита территории от затопления и подтопления;

· благоустройство и укрепление береговой полосы.

Организация поверхностного стока. Учитывая высокий уровень стояния грунтовых вод на отдельных участках территории проектирования, организация поверхностного стока имеет существенное значение. 

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении необходимо:

· при вертикальной планировке обеспечить отвод поверхностных вод с территории застройки;

· сохранить дренирующее действие естественной гидрографической сети (в случае засыпки ручьев и канав, проложить трубы необходимого диаметра с фильтрующей обсыпкой).

Защита территории от подтопления и затопления паводковыми водами. По данным администрации Большелуцкого сельского поселения в период прохождения весеннего половодья на реке Луга возможно подтопление следующих населенных пунктов: д. Кошкино, д. Большой Луцк, д. Куровицы, д. Свейск, д. Серёжино, д. Пулково, д. Орлы. На эксплуатационный период потребуются мероприятия по защите заглубленных помещений от подтопления. В качестве защиты подвальных помещений или техподполий необходимо предусмотреть устройство локальных пристеновых дренажей.

В сложных инженерно-геологических условиях поселений защита территории от подтопления должна решаться комплексно с помощью общих и специальных методов. С целью понижения уровня грунтовых вод необходимо:

· организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройства водоотводящей системы;

· устройство сети дренажных систем.

В период подъема уровня воды реки Луга редкой повторяемости (1 % обеспеченности), затапливается часть прибрежной территории деревень, расположенных по ее берегам. 

Защита территории существующей и проектируемой малоэтажной индивидуальной застройки от затопления паводками р. Луга 1 % обеспеченности намечается как путем подсыпки территории до незатопляемых паводком отметок собственниками участков, так и путем строительства дамб обвалования. Отметка бровки подсыпаемой территории, согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод. Планируемые дамбы обвалования соответствуют III классу капитальности защитных сооружений. Отметка гребня дамб назначена с учетом запаса на 0,5 м над расчетным уровнем. Дамбы обвалования проектируются трапецеидального поперечного сечения шириной по гребню 3,0 м, заложением откосов 1:2. Верховой откос укрепляется железобетонными плитами по слою песчано-гравелистой подсыпки или габионами. В основании железобетонного крепления предусмотрен бетонный упор. Низовой откос укрепляется посевом трав. Перехват профильтровавшихся через тело дамбы вод предполагается путем устройства вдоль подошвы дамбы с внутренней стороны дренажно-дождевой канавы. Сброс дождевых и талых вод в р. Луга с обвалованной территории намечается перекачкой насосными установками и временной аккумуляцией стока в прудах-отстойниках, являющихся одновременно и очистными сооружениями дождевой канализации. 
Проектирование дамб обвалования, с помощью которых решается защита территории застройки от затопления паводками 1 % обеспеченности, осуществляется специализированными организациями на последующих стадиях проектирования на основе гидрологических, гидрогеологических и экономических расчетов. При этом необходимо учитывать, что в деревнях, раположенных по берегам р. Луга, преобладает сезонное насление, для которого наибольшую привлекательность представляет расположение участка именно у реки, не отгороженной дамбой.
Согласно Постановлени. Правительства РФ от 18.04.2014г. №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. На данный момент сведений границах зон затопления и подтопления на территории Большелуцкого сельского поселения в Едином государственном реестре недвижимости не содержится.
В д. Жабино на берегу р. Луга проектом предлагается формирование рекреационной зоны площадью 1,0 га. Защита территории предусматривается путем подсыпки до незатопляемых 10 % паводком отметок (6,4 м БС). Средняя высота подсыпки 4,2 м.. Защита берега от размыва предусматривается посевом трав.

В д. Кошкино предусмотрена организация зоны рекреационного назначения за счет реконструкции заброшенного парка бывшей усадьбы Мариенгоф, который расположен на берегу р. Солка в границах юго-западного участка деревни. Защита территории предусматривается путем подсыпки до незатопляемых 10 % паводком отметок (5,6 м БС). Средняя высота подсыпки 0,6 м. Защита берега от размыва предусматривается посевом трав.
В д. Куровицы предусмотрено формирование двух рекреационных зон на берегу реки Луга. Рекреационная зона в северной части деревни включает охотничье – рыболовную базу Совета военно-охотничьего общества Ленинградского военного округа, площадью 0,33 га. Вторая рекреационная зона, предназначенная для длительного отдыха (кемпинга), планируется к югу от деревни площадью 0,58 га. Защита территории предусматривается  путем подсыпки до незатопляемых 10 % паводком отметок (3,8 м БС). Средняя высота подсыпки 0,8 м. Защита берега от размыва предусматривается посевом трав.

В д. Манновка планируется рекреационная зона кратковременного отдыха на берегу р. Луга в южной части деревни, где предлагается организация пляжа площадью 0,2га, детских и спортивных площадок площадью 0,54 га. Защита территории предусматривается  путем подсыпки до незатопляемых 10 % паводком отметок (5,0 м БС). Средняя высота подсыпки 3,8 м. Защита берега от размыва предусматривается посевом трав. 
В д. Орлы на берегу р. Луга проектом предлагается создание парка с организованным пляжем общей площадью 10 га. Защита территории предусматривается путем подсыпки до незатопляемых 10 % паводком отметок (4,2 м БС). Средняя высота подсыпки зоны отдыха 0,8 м. 
В д. Пулково на берегу р. Луга проектом предлагается создание зоны отдыха площадью 0,46 га, а также рекреационной парковой зоны площадью 2,2 га. Защита территории предусматривается  путем подсыпки до незатопляемых 10 % паводком отметок (5,4 м БС). Средняя высота подсыпки зоны отдыха 3,8 м. Защита берега от размыва предусматривается его укреплением посевом трав.

В деревне Серёжино на берегу протоки  р. Луга проектом предлагается создание рекреационной парковой зоны площадью 2,75 га. Средняя высота подсыпки зоны 1,2 м. Защита берега от размыва предусматривается его укреплением посевом трав.

Благоустройство и укрепление береговой полосы. Генеральным планом предусмотрено благоустройство береговой полосы рек Луга и Солка в границах населенных пунктов за счет планировки, укрепления, озеленения.

Склоны рек подвержены процессам эрозии. В целях повышения устойчивости склонов рек предусматривается уполаживание на участках с уклонами более 20 %. Одновременно склоны защищаются от размыва одерновкой, посевом многолетних трав с глубокой корневой системой.

На отдельных участках возможно применение габионных конструкций (сетки двойного кручения с цинковым покрытием или полимером низкого давления, заполненные камнем или местным грунтом) – плоских, коробчатых, цилиндрических. Конструкции применяются для укрепления склонов, берегоукрепления, стабилизации почвенной эрозии и консервации грунта и др.

Проектом предлагается проведение расчистки и благоустройства прибрежной полосы реки за счет планировки, подсыпки, укрепления, озеленения. 
3.12 Озеленение

Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании жилой среды. Являясь органичной частью планировочной структуры, они выполняют санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные и рекреационные функции.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарников, реконструкция существующих зеленых насаждений, работы по трансформации сохраняемых лесных участков в скверы, озеленение территорий санитарно-защитных зон осуществляются только на основе дендрологических проектов. 

По функциональному назначению зеленые насаждения населенных пунктов подразделяются на три группы:

- общего пользования,

- ограниченного пользования,

- специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения, в населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения в настоящее время практически отсутствуют. Планируемые генеральным планом на расчетный срок объекты нового «зеленого строительства» представлены в таблице 106.
Таблица 105 Перечень планируемых зеленых насаждений общего пользования

	№

п/п
	Населённый пункт
	Площадь,

га
	Месторасполо-

жение

	
	
	сущесв.
	плани-

руем.
	

	1.
	д. Александровская Горка
	
	0,06
	сквер у братского захоронения

	2.
	д. Большой Луцк
	
	0,16 
	сквер у братского захоронения

	3.
	д. Жабино
	
	1,0
	сквер на берегу реки Луга

	4.
	д. Карлово
	0,05
	
	сквер у братского захоронения



	5.


	п. Кингисеппский
	
	0,6
	сквер

	6.
	д. Кошкино
	3,75
	
	парк бывшей усадьбы Мариенгоф на р. Солка

	7.
	д. Куровицы
	
	0,12
	сквер у братского захоронения

	8.
	д. Манновка
	
	0,54
	рекреационная зона на р. Луга

	9.
	д. Новопятницкое
	
	0,61
	сквер

	10.
	д. Орлы
	
	7,1
	парк

	11.
	д. Падога
	0,15
	
	сквер у памятника

	12.
	д. Первое Мая
	
	0,46
	парк

	13.

14.
	д. Пулково
	
	0,22
	свер у памятника

	
	
	
	0,46
	зона отдыха

	
	д. Сала 
	2,04
	
	парк «Усадьба барона Корфа П.И. «Сала»

	15.
	д. Серёжино
	
	2,75
	парковая зона


Проектом предлагается благоустройство существующих и создание новых зеленых насаждений общего пользования.

Все новые объекты озеленения сельского поселения должны создаваться на основании соответствующей проектно-сметной документации и при условии максимального сохранения существующих насаждений. В посадках должны преобладать закрытые и полуоткрытые ландшафты, обеспечивающие защиту от солнца в жаркий период года и от ветра - в холодный.

За границами д. Александровская Горка расположен парк «Усадьба Веймарна А.Ф. «Александровская Горка» площадью 18,9 га. В соответствии с «Градостроительной и историко-культурной экспертизой недвижимого объекта культурного наследия, состоящего под государственной охраной», выполненной ООО «НПРЦ» «Усадьба Веймарна А.Ф. «Александровская Горка» генеральным планом предусмотрено сохранение территории парка усадьбы «Александровская Горка» как единой неделимой доступной для посещения территории. Предусматривается сохранение основных зеленых насаждений общего пользования в историческом парке, как в системе рекреационного центра общего пользования. Приоритетными задачами являются: сохранение историко-культурного наследия, сохранения ценных ландшафтных характеристик, исторической планировочной структуры и средовых характеристик бывшей усадьбы «Александровская Горка».

В соответствии с «Градостроительной и историко-культурной экспертизой недвижимого объекта культурного наследия, состоящего под государственной охраной», «Усадьба барона Корфа П.И. «Сала» генеральным планом предусмотрено сохранение и воссоздание западной регулярной части парка с системой продольной береговой и подъездной аллей. Проведение восстановительных и текущих работ по уходу за парком: в усадьбе «Сала» включают:

- уборка сухостойных деревьев, обломов стволов, обрезка сухих ветвей;

- расчистка групп, куртин, массивов от самосева и поросли;

- прокашивание открытых и полуоткрытых пространств парка;

- расчистка берегов р. Луга;

-расчистка береговой линии декоративного пруда с дноуглубительными работами.

Парк может быть использован только как единая лесопарковая территория.

Проектом предлагается организация зон отдыха на берегу реки Луга в деревнях: Жабино, Куровицы, Манновка, Орлы, Пулково, Серёжино и на берегу реки Солка в деревне Кошкино. Создание зеленых насаждений общего пользования с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по подготовке территории и древостоя. На основе предварительно разработанной проектно-сметной документации проводятся санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев и кустарников. Это необходимо для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений паркового типа. Большое значение имеет правильная организация дорожно-тропиночной сети, которая должна соответствовать функциональному зонированию территории и позволит более рационально распределять рекреационную нагрузку. Необходимым условием сохранения насаждений является устройство автостоянок, пикниковых полян и других элементов инфраструктуры.

Зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, предприятий и т.д., в системе озеленения населенных пунктов Большелуцкого сельского поселения играют ведущую роль, учитывая преобладание малоэтажной индивидуальной застройки. 

В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода. 

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50 % общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственных предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

Зеленые насаждения специального назначения включают посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, кладбищ и т.п.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества поселкового ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных полосах. В центральных частях деревень у общественных зданий и на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между предприятиями и объектами, являющимися источниками негативного воздействия на окружающую среду, и жилой зоной, а также другими нормируемыми территориями - являются одним из важных структурных элементов производственной зоны. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60 % в зависимости от ее размеров. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо - и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

3.13 Санитарная очистка
Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

· Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

· СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

· СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

· Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· «Примерные правила внешнего благоустройства городских и сельских поселений Ленинградской области» от 30 мая 2005 № 16, утвержденные приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;
· Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами, Санкт-Петербург, 2014 г. (корректировка от 2019г)
Обращение с отходами в населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения планируется осуществлять в соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

В соответствии с генеральной схемой санитарной очистки предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание на полигоне ТБО.
Учитывая постоянно возрастающий объём отходов, в соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» существующие в настоящее время нормы накопления отходов в перспективе должны быть увеличены и составят: 
на первую очередь:
· жилищный фонд многоквартирный – 1,48 м3/год;
· частный сектор - 1,69 м3/год;
· временно проживающее население – 0,77 м3/год. 

на расчетный срок:
· жилищный фонд многоквартирный – 1,65 м3/год ;
· частный сектор - 1,89 м3/год;
· временно проживающее население – 1,02 м3/год. 
Предусматривается охват планово-регулярной системой очистки всего населения Большелуцкого сельского поселения.

Приведенные нормативы учитывают твердые бытовые отходы общественных зданий. Крупногабаритные достигают ≈10% по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного сектора.

 Уличный смет при уборке территории принят 12 л с 1 м2 усовершенствованных покрытий в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
Таблица 106 Годовое накопление твердых бытовых отходов селитебной застройки

	Население, тыс. человек
	Годовое накопление отходов, м3

	Существующее

положение
	1 очередь
	Расчетный

срок
	1 очередь
	Расчетный

срок

	постоянное
	3810
	4000
	4194,5
	7673,9

	сезонное
	1300
	2600
	1430,8
	2914,2

	Итого
	5110
	6600
	5625,3
	10591,1


Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и двухстадийный вывоз отходов с территорий домовладений, организаций и предприятий поселения, зон отдыха, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, использование вторичных ресурсов.

Проектом предусматривается уделять особое внимание приоритету использования отходов перед захоронением.

Следует предусмотреть организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов, что позволит значительно сократить мощность полигона ТБО.

В жилом секторе для селективного сбора отходов необходимо установить перед домами, на имеющихся бетонированных площадках, унифицированные контейнеры со специальной маркировкой. 

Вывоз отходов из контейнеров для селективного сбора следует осуществлять специализированным транспортом по мере их наполнения с последующей передачей предприятиям-переработчикам. Частоту вывоза различных видов отходов необходимо определить по фактическому заполнению контейнеров в зависимости от времени года. 

На территории площадок для выездной торговли, рынков и комплексов мелкорозничной торговли сбор ТБО осуществляется в контейнеры, устанавливаемые в специально отведенных зонах. Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.).

На территории рынков следует предусматривать места под размещение стационарных или мобильных пунктов приема вторичного сырья площадью не менее 10 м2.

В соответствии с генеральной схемой санитарной очистки отходы предлагается вывозить на полигон ТБО, расположенный на территории промышленной зоны ООО «ПГ «Фосфорит», для дальнейшего захоронения. 

Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации. 

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий необходимо производить в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и пр.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией Большелуцкого сельского поселения.

Производственные отходы. На территории промзоны «Фосфорит»  предприятия формируют значительные количества отходов. В составе промотходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать на полигоне и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств. Часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами.

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы». Производственные отходы I - II классов опасности должны храниться в специально отведенных местах; отходы, составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Предприятия, на которых образуются  отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

На ООО «ПГ «Фосфорит»  отходы 1, 2 и 3 классов опасности передаются на специализированные предприятия и организации для дальнейшей утилизации и обезвреживания. На территории предприятия размещаются для захоронения отходы 4 и 5 классов опасности.

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми комунальными отходами предумотрено проектирование и строительство новой очереди (реконструкция) полигона твердых коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов.

При решении задачи обеспечения экологически безопасного обращения с отходами в проекте предлагается:

а) предупреждение и сокращение образования отходов на предприятиях поселения, их вовлечение в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов, предотвращения образования отходов в источнике их образования, сокращения объёмов образования и снижения уровня опасности отходов, использования образовавшихся отходов путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга;

б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и оборудования на предприятиях поселения;

в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления отходов, их обезвреживания и размещения;

г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья (металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины и аккумуляторы и другие);

д) установление ответственности производителей за экологически безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки;

е) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий объектов размещения отходов после завершения эксплуатации указанных объектов.
В соотвествии с Программой  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусмотрены следующие мероприятия:

на 1 очередь
· размещение контейнерных площадок для сбора твёрдых бытовых отходов;
· мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп;
· ликвидация возникающих несанкционированных свалок и рекультивация экологически опасных объектов;
на расчетный срок

· ликвидация возникающих несанкционированных свалок и рекультивация экологически опасных объектов.
Уборка территории. Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, с последующим вывозом смета и отходов в места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистка перекрестков, остановок общественного транспорта.

В качестве приема утилизации снега возможно применение снегоплавильной установки, основное преимущество которой перед неорганизованной утилизацией снега заключается в том, что талая вода попадет в канализационную систему и пройдет очистку на КОС.

Снегоплавильные установки подразделяются на стационарные и мобильные. Использование мобильных установок не требует оформление землеотводов, сложных согласований, которые возникают при проектировании стационарных снегоплавильных пунктов, и подключение к инженерным сетям на постоянной основе.

Медицинские и биологические отходы. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" в сельских поселениях вывоз медицинских отходов класса А осуществляется на полигон ТБО без ограничений. Медицинские отходы классов Б и В амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта Большелуцкого сельского поселения предусматривается собирать в специальные пакеты и отправлять в ЦРБ г. Кингисепп для дальнейшей утилизации. 

В Большелуцком сельском поселении предусмотрено централизованное обезвреживание биологических отходов сельскохозяйственных предприятий и утилизация трупов домашних и безнадзорных больных животных. По согласованию с главным госветинспектором Кингисеппского и Сланцевского районов для этой цели предлагается приобретение мобильной печи-крематора. 

Скотомогильник с захоронением в ямах, расположенный к югу от д.Новопятницкое на данный момент закрыт . На 1 очередь генерального плана предлагается обустройство и проведение работ по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 №13-7-2/469. Использование территории скотомогильника допускается для промышленного строительства с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации, если с момента последнего захоронения в земляную яму прошло не менее 25 лет.

Кладбища. На расчетный срок генерального плана предусмотрена организация захоронений на существующих незакрытых кладбищах.
Основные территориальные мероприятия по организация санитарной очистки предусматривают:

· ликвидацию несанкционированных свалок: около п. Кингисеппский у поворота на г. Сланцы, в садоводстве «Солка», в д. Сала, между д. Серёжино и д. Кошкино, в д. Первое Мая;
· обвалование территории кладбища в д. Сала для защиты от затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности.

3.14 Охрана окружающей среды

В соответствии со статьями 34–57 Федерального закона от 10 января 2002  года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем. 

Проектные решения генерального плана Большелуцкого сельского поселения разработаны с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований и направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии поселения. 

Приоритетность природно-экологического принципа в решении планировочных задач, сбалансированность социально-экономического развития и требований экологической безопасности и рационального природопользования способствуют достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории. 

Предложения по градостроительному развитию базируются на анализе современного использования и комплексной оценке территории, которая учитывает зоны с особыми условиями использования территории, установление которых направлено на сохранение природного комплекса, природных ресурсов и здоровье человека (особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов и инженерных сооружений), оценку санитарно-экологического состояния окружающей среды, существующие градоэкологические проблемы.

На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, безопасности населения. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

· планирование застройки территории поселения, территориальное зонирование земель поселения, установление правил землепользования и застройки территории поселения, изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

· организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

· организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

· создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

· участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения

· охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения.
Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет организации рационального природопользования, функционально-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Рациональное природопользование направлено на максимальное сохранение природных комплексов, формирование природно-экологического каркаса, оптимальное использование ландшафтно-рекреационного потенциала поселения.

Одной из основ устойчивого развития территории Большелуцкого сельского поселения и поддержания экологического равновесия в регионе является формирование природно-экологического каркаса – природно-планировочной структуры относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции. Он включает в себя следующие структурные элементы:

Особо охраняемые природные территории (ООПТ), организация которых служит сохранению уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда. 

В настоящее время на территории Большелуцкого сельского поселения расположена южная часть природного комплексного заказника «Котельский».
Генеральным планом учитываются следующие планируемые на расчетный срок ООПТ:

регионального значения, включенные в схему территориального планирования Ленинградской области 
· памятник природы «Лисьи горы»;

местного значения, включенные в схему территориального планирования Кингисеппского муниципального района:

· природный комплексный заказник «Болото Куровицкого плато»,

· природный комплексный заказник «Уступ Куровицкого плато»,

· природный комплексный заказник «Кихтолский».

Защитные леса лесного фонда, нацеленные на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций, и включающие:

1) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

2) ценные леса:

а) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

б) нерестоохранные полосы лесов.

Водные объекты и водоохранные зоны, для которых законодательством установлены ограничения по использованию.

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу Большелуцкого сельского поселения свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т.е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих парков и скверов, а также создание новых объектов озеленения вокруг существующих и планируемых объектов общественно-делового назначения - скверов, газонов, цветников. 

В целях использования ландшафтно-рекреационного потенциала территории Большелуцкого сельского поселения генеральным планом предусмотрено формирование различных рекреационных зон, как для отдыха местного населения, так и для жителей  Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К таким зонам относятся:

- рекреационные зоны на берегу р. Луга  в деревнях: Жабино, Куровицы, Манновка, Орлы, Пулково, Свейск, Серёжино;
- рекреационная зона в д. Кошкино за счет реконструкции заброшенного парка бывшей усадьбы Мариенгоф на берегу р. Солка;
- территория парка бывшей усадьбы  «Александровская Горка»;

- территория западной регулярной части парка бывшей усадьбы «Сала».

Развитие населенных пунктов генеральным планом планируется с учетом санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований, направлено на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и охрану окружающей среды.

Перспективное развитие жилой и другой нормируемой застройки предусмотрено за границами установленных и ориентировочных санитарно-защитных зон, с учетом регламентов, установленных для водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

Проблемой некоторых населенных пунктов является расположение жилой застройки в границах ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.
Генеральным планом на 1 очередь предусмотрена разработка проектов санитарно-защитных зон для выше перечисленных предприятий, расстояние от границы территории которых до нормируемых территорий менее ориентировочного размера СЗЗ. Учитывая, что численность поголовья крупного рогатого скота  на сельскохозяйственных предприятиях небольшая), а производственные предприятия характеризуются малой мощностью, высока вероятность сокращения размера СЗЗ при разработке проекта. 
При невозможности сокращения СЗЗ соответствующие предприятия должны обеспечить отселение жителей. В проекте СЗЗ должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. 
Учитывая, что часть жилой застройки, расположенной у железной дороги в д. Новопятницкое, д. Комаровка и п. ж/д ст. Туганы, находится в пределах 100-метровой санитарно-защитной зоны, планируется проведение шумозащитных мероприятий (озеленение, установление шумозащитных экранов), которые позволят сократить размер СЗЗ до 50м.

Размещение в пределах прибрежных защитных полос огородов на участках индивидуальной жилой застройки и ведения личных подсобных хозяйств не допускается.

Генеральным планом в соответствии с санитарными требованиями предусмотрено развитие производственных зон, предназначенных для размещения предприятий различных классов опасности, на расстоянии от жилой застройки и других нормируемых территорий не менее ориентировочного размера СЗЗ для предприятий соотвествующего класса опасности.

В д. Новопятницкое, д. Сала, д. Пулково, д. Первое Мая, д. Куровицы, д. Малый Луцк, п. Кингисеппский и посёлке при железнодорожной станции Туганы планируется организация дополнительных мероприятий в целях снижения уровня шума от автотранспорта в виде полос зеленых насаждений.

Наибольшая интенсивность движения наблюдается на автодороге федерального значения М-11 «Нарва», которая проходит через д.  Новопятницкое, д. Карлово и д. Заречье.. При скорости потока 80 км в час уровень шума на территории деревень, через которые проходит эта автодорога, превышает предельно допустимую величину 55 дБА. На автодорогах регионального значения Лужицы - Первое Мая, Подъезд к п. Кингисеппский, Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп - Краколье так же превышается допустимый эквивалентный уровень шума. Таким образом, в населенных пунктах: д. Новопятницкое, д. Карлово, д. Заречье, д. Пулково, д. Первое Мая, д. Куровицы, д. Малый Луцк, п. Кингисеппский и п. при железнодорожной станции Туганы требуется организация дополнительных мероприятий по снижению уровня шума в виде полос зеленых насаждений.

В проекте выполнен комплекс работ по развитию инженерной инфраструктуры и благоустройству территории.

В целях предотвращения загрязнения природных сред и обеспечения санитарного благополучия и экологической безопасности населения предусмотрены следующие мероприятия:

Для охраны воздушного бассейна:

· установление санитарно-защитных зон действующих предприятий, если расстояния от границы их территории до жилой застройки и других нормируемых территорий менее ориентировочного размера СЗЗ для указанного класса объекта;

· установление санитарно-защитных зон для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов, находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий, не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой предусмотрено:

· строительство новых участков сети для водоснабжения существующей и проектируемой застройки в п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2;

· разработка проектной документации и реализация по подключению существующей и новой жилой застройки д. Александровская Горка к магистральной сети города Кингисепп;

· разработка проектной документации и реализация по подключению существующей и новой жилой застройки д. Большой Луцк за счёт присоединения к водопроводной сети д. Малый Луцк;

· развитие системы водоснабжения д. Первое Мая за счёт бурения собственных скважин.

· разработка проектов зон санитарной охраны, их согласование и обустройство в установленном порядке для существующих подземных источников питьевого водоснабжения;

· проведение ряда мероприятий по устранению цветности, перманганатной окисляемости и содержанию железа на ВОС «Серёжино» в целях доведения воды до питьевого качества;

· реконструкция нитки водовода от НС первого подъема до РЧВ (п. Кингисеппский);

· реконструкция существующей НС первого подъема п. Кингисеппский;

· разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей в п. Кингисеппский, д. Кошкино, д. Малый Луцк и д. Захонье-2;

· частичная замена труб магистрального водовода диаметром 76 мм длиной 200 метров в д. Кошкино;

· модернизация оборудования на водозаборе д. Кошкино;

· установка по обеззараживанию воды в д. Малый Луцк.


Для охраны водотоков и водоемов  предусматривается
· реконструкция и модернизация КОС БИО-700 и КНС п. Кингисеппский;

· оборудование очистными сооружениями индивидуально или на группу домов проектируемой и существующей жилой застройки, где не предусматривается централизованное водоотведение;

· строительство очистных сооружений дождевого стока в п. Кингисеппский;

· строительство дождевой канализации на территории населенных пунктов.


Для охраны почв, подземных и поверхностных вод предусматривается:

· ликвидация несанкционированных свалок: около п. Кингисеппский у поворота на г. Сланцы, в садоводстве «Солка», в д. Сала, между д. Серёжино и д. Кошкино, в д. Первое Мая.

· обустройство территории закрытого скотомогильника у д. Куровицы в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями;

· благоустройство участков индивидуальной застройки, а также садоводческих участков в соответствии с генеральными планами, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными планами земельных участков:

· содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов; 

· озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;

· не допускать образования несанкционированных свалок бытовых отходов, в случае необходимости заключать договоры с соответствующими организациями на вывоз мусора на полигон для твердых бытовых отходов. 

Проектом предлагается проведение экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, радиационной обстановки на территории Большелуцкого сельского поселения, что входит в полномочия Кингисеппского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Статьей 19 ГрК РФ к объектам местного значения района отнесены объекты в следующих областях: 

· электро- и газоснабжение поселений;

· автомобильные дороги местного значения вне границ населенных  пунктов в границах района;

· образование;

· здравоохранение;

· физическая культура и массовый спорт;

· обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых  коммунальных отходов;

· иные области в связи с решением вопросов местного значения района.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Большелуцкого сельского поселения приведена в таблице 108.

Таблица 107 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного  значения на комплексное развитие территории

	№

п/п
	Виды объектов местного

значения района, в области
	Наименование объектов
	Оценка возможного влияния

на комплексное развитие 

территории

	
	
	
	

	1
	Электроснабжение

	ЛЭП (ВЛ, КЛ) 
	Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО

	
	
	Центры питания (ПС)
	

	
	
	Распределительные подстанции в диапазоне напряжения 110 - 6 кВ
	

	2


	Газоснабжение
	Газораспределительные станции 
	Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов электроснабжением. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО

	
	
	Магистральные газопроводы высокого давления
	

	
	
	Газораспределительные пункты (ГРП)
	

	
	
	Газопроводы высокого и среднего давления
	

	3
	Теплоснабжение
	Магистральные сети
	Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов теплоснабжением. Улучшение условий проживания населения МО Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Создание условий для развития малых и средних предприятий. Энергосбережение.

	
	
	Котельные
	

	
	
	ЦТП, Насосные станции
	

	4
	Водоснабжение
	Водозаборы
	Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов \водоснабжением Улучшение условий проживания населения, повышение качества питьевой воды. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО

	
	
	Магистральные сети
	

	5
	Водоотведение
	Канализационные очистные сооружения
	Надежное обеспечение населения, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов водоснабжением Улучшение условий проживания населения, повышение качества питьевой воды. Сокращение заболеваемости населения. Повышения уровня благоустройства жилого фонда. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО

	
	
	Магистральные сети
	

	
	
	Очистные сооружения дождевой канализации
	

	6
	Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры
	Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на дорогах в границах городского округа
	Улучшение условий проживания населения, повышение инвестиционной привлекательности , снижение аварийности автотранспорта, сокращение объёмов загрязнения окружающей среды.

	
	
	Магистральные улицы и дороги в границах населенного пункта
	

	
	
	Иные объекты улично-дорожной сети
	

	7
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
	Автостанции городского транспорта.
	Улучшение качества оказываемых транспортных услуг населению. Сокращение объёмов загрязнения окружающей среды.  Повышение инвестиционной привлекательности территории МО

	8
	В области образования
	Дошкольные общеобразовательные организации
	Повышение доступности и качества услуг учреждений образования. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории МО

	
	
	Общеобразовательные организации
	

	9
	Здравоохранение
	Городские больницы
	Повышение доступности и качества услуг учреждений здравоохранения. Сокращение заболеваемости населения. Увеличение средней продолжительности жизни населения.  Повышение инвестиционной привлекательности территории МО

	
	
	Амбулаторно-поликлинические медицинские организации

	

	6.
	В области физической культуры и массового спорта
	Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения, официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
	Повышение доступности и качества услуг учреждений физической культуры и массового спорта. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения.

	
	
	Физкультурно-спортивные залы
	

	8.
	Объекты в области обращения с отходами
	Полигоны ТБО
	Улучшение условий проживания населения. Повышения уровня благоустройства. Повышение инвестиционной привлекательности  МО

	9.
	Объекты в области организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Кладбища
	Повышение качества оказания ритуальных услуг.

	11.
	Объекты в области культуры,  искусства и библиотечного обслуживания
	Учреждения культуры клубного типа
	Повышение доступности и качества услуг учреждений культуры. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Расширение перечня услуг оказываемых учреждениями культуры.

	
	
	Музеи
	

	
	
	Библиотеки
	


5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на проектируемой территории рассматриваются:

· подрывы взрывоопасных предметов (ВОП) при производстве земляных работ на участках проектируемой территории, предназначенных для размещения проектируемых объектов;

· аварии на химически опасном объекте;

· пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах;

· аварии на транспорте;

· аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях;

· аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах.

В настоящее время на территории Большелуцкого сельского поселения расположены следующие потенциально опасные объекты:

1. ГРС «Радуга» - 1984 г., проектная производительность – 39,7 тыс. м3/час, проектное давление газа на выходе ГРС – 0,3 МПа;

2. ГРС «Фосфорит» - 1972 г., проектная производительность – 133,0 тыс. м3/час, проектное давление газа на выходе ГРС – 1,3 МПа (первый выход), проектное давление газа на выходе ГРС – 0,3 МПа (второй выход), проектное давление газа на выходе ГРС – 0,3 МПа (третий выход).

3. Магистральные газопроводы:

Кохтла-Ярве – Ленинград - I – 1948 г., диаметр 500 мм, проектное давление – 5,4 МПа; 

Кохтла-Ярве – Ленинград - II – 1959 г., диаметр 500 мм, проектное давление – 5,4 МПа;

Сланцы – Кингисепп - I – 1948 г., диаметр 350 мм, проектное давление – 3,8 МПа; 

Сланцы – Кингисепп - II – 1999 г., диаметр 400 мм, проектное давление – 3,8 МПа.

4. АЗС: одна (газовая) – у деревни Малый Луцк и две на автодороге федерального значения М-11 «Нарва», на въезде в Ивангород.

5. Химически опасный объект - ООО «ПГ «Фосфорит».

6. Железнодорожная станция - Сала.

7. Автомобильные дороги:

Федерального значения: участок автодороги М-11 «Нарва».

Регионального значения: Лужицы – Первое Мая; Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье; Кингисепп – Манновка; Подъезд к п. Кингисеппский; Подъезд к д. Захонье-1; Куровицы – Орлы; Пулково – Сала.
Подрывы взрывоопасных предметов (ВОП)

Последствиями подрывов взрывоопасных предметов являются причинение вреда жизни и здоровью населения и причинение материального ущерба зданиям, оборудованию и инженерным коммуникациям. 

На дальнейших стадиях проектирования и строительства в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 7.04.1999 г. № 165-рг по обнаружению, обезвреживанию, вывозу и уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП) на территории Ленинградской области» необходимо запланировать проведение обследования территории  вновь осваиваемых участков на наличие ВОП.
Аварии на химически опасном объекте

На территории Большелуцкого сельского поселения в настоящее время расположен химически опасный объект – склад аммиака ООО «ПГ «Фосфорит» объёмом до 1800 т. Согласно данных декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов ООО «ПГ «Фосфорит», зоны действия опасных поражающих факторов возможных аварий не выходят за пределы санитарно-защитной зоны и не представляют угрозы персоналу предприятий и населению, кроме потенциальной аварии с резервуаром для хранения аммиака. Наиболее опасные сценарии развития чрезвычайной ситуации будут при ветрах юго-восточного и юго-западного направления. 

Результаты расчетов размеров зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах приводится в таблице 131.
Таблица 108 Прогнозирование масштабов заражения АХОВ

	Потенциально опасный объект
	Вид

АХОВ
	Общее количество АХОВ в емкости, т
	Расчетные данные

	
	
	
	Фактическая площадь загрязнения, км2
	Площадь первичного загрязнения,

км2
	Площадь заражения вторичным облаком, км2

	ООО «ПГ «Фосфорит»
	аммиак
	50
	0,1
	0,1
	0,3


В 2018 г. ООО «НИЦ ПЭЛА» разработал проект «Обоснование размера санитарно-защитной зоны для групп предприятий расположенных в промзоне «Фосфорит» с учетом проектирования нового объекта «Производство аммиака и карбамида, Кингисепп (Российская Федерация)», который утвержден государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации - заключение от 01.11.2018 г. № 47.01.02.000.Т.001339.11.18. Проект санитарно-защитной зоны выполнен с учетом выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от всех предприятий, расположенных на территории промзоны «Фосфорит». Санитарно-защитная зона составляет: в северном направлении - 45 м; в северо-восточном направлении - 980 м; в восточном направлении - 605 м; в юго-восточном направлении - 1043 м; в южном направлении - 1043 м; в юго-западном направлении - 1856 м; в западном направлении - 2440 м; в северо-западном направлении - 897 м.  

Объект капитального строительства «Кингисеппский нефтехимический завод»

В промышленной зоне ООО «ПГ Фосфорит» и на площадке «Сала» у железнодорожной станции Сала планируется строительство нефтехимического комплекса, включающего нефтеперерабатывающее производство и нефтехимическое производство. Согласно Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» опасные производственные объекты подлежат декларированию (горючие жидкости в технологическом процессе-200 т, в хранении –50000 т). Наиболее опасной аварийной ситуацией на НХК может быть разгерметизация одного из четырех вертикальных резервуаров для хранения нефти объёмом 5000 м3 с разливом нефти и взрывом. Потенциальный риск причинения вреда персоналу и окружающей среде на интервале 1 год – 9,8.10-6.

Для населения, проживающего на железнодорожной станции «Сала» формируется зона приемлемого риска, т.е. менее 10-6. 
Пожары и аварии на взрывопожароопасных объектах

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию. 
Аварии на АЗС

На территории Большелуцкого сельского поселения имеется четыре действующие АЗС. Две (газовые) – у деревни Малый Луцк и деревни Новопятницкое. Две другие – на автодороге федерального значения М-11 «Нарва», на въезде в Ивангород
При возможных авариях на АЗС зона поражения не выйдет за границы АЗС, в виду того, что данные объекты относятся к 5-му классу опасности.
Аварии на магистральных газопроводах

По территории Большелуцкого сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления Кохтла-Ярве – Ленинград I-II (диаметр 500 мм, давление 5,4) и Сланцы – Кингисепп I-II (диаметр 350 и 400 мм). Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газовых объектов, в соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов» и СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*  установлены зоны с особыми условиями землепользования – охранные зоны и зоны минимальных расстояний.
Таблица 109 Охранные зоны и зоны минимальных расстояний газопровода

	Охранные зоны
	Вдоль трассы газопровода в обе стороны от оси крайних ниток – 25 м

	Зоны минимальных расстояний
	Вдоль трассы газопровода в обе стороны от оси:

- 150 м до населенных пунктов, садоводческих и дачных поселков, сельскохозяйственных предприятий;

- 125 м до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящих: жилых зданий 1-2-этажных; садовых домиков, дач; домов линейных обходчиков; кладбищ; сельскохозяйственных ферм и огороженных участков для организованного выпаса скота;
- 50 м до отдельно стоящих* нежилых и подсобных строений, железных дорог промышленных предприятий; автомобильных дорог III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод


Примечание: * под отдельно стоящим зданием и строением следует понимать здания и строения, расположенные вне населенного пункта на расстоянии не менее чем 50 м от ближнего к нему здания.

В зоне минимальных расстояний от газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград I-II расположены частично населенные пункты: п. Кингисеппский, д. Заречье, д. Карлово; от газопровода Сланцы – Кингисепп - частично населенные пункты д. Новопятницкое, п. при ж.-д. ст. Туганы.

При аварии на магистральных газопроводах количество пострадавших будет зависеть от расположения очага аварии. Нитки газопровода и нефтепровода проходят вне жилой зоны, вне зоны возможного скопления людей. Учитывая вероятность аварии, потенциальный риск поражения человека и вероятность нахождения людей в зонах возможных поражений, можно считать, что территория находиться в зоне приемлемого социального риска. Технические решения по снижения последствий данного вида аварий могут касаться принятия общих мер по ликвидации негативных последствий, осуществляемых противопожарной службой.
В качестве наиболее опасных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на линейных участках газопровода рассматривается, воспламенение истекающего газа с образованием «столба» пламени, воспламенение газового облака с образованием воздушной ударной волны, термическое воздействие «огненного шара» при воспламенении газового облака.

Проведенный анализ показывает, что наиболее опасными участками газопровода, являются участки пересечения с автомобильными трассами.

Причины возникновения аварий:

· Внешнее механическое воздействие;

· Нарушение норм и правил строительно-монтажных работ;

· Стресс-коррозия и обычная коррозия;

· Заводской брак оборудования;

· Ошибочные действия персонала.

Сценарии развития наиболее опасных аварий на газопроводах могут быть следующими:

Сценарий 1 (С1) → разрушение газопровода → образование первичной ударной волны за счет расширения выброшенного при аварии газа → истечение газа в атмосферу → образование облака газовоздушной смеси→  воспламенение при наличии источника инициирования → взрыв облака газовоздушной смеси в открытом пространстве с образование воздушно-ударной волны.

Сценарий 2 (С2) →разрушение газопровода → образование первичной ударной волны за счет расширения выброшенного при аварии газа → истечение газа в атмосферу → образование облака газовоздушной смеси → воспламенение при наличии источника инициирования → воспламенение газовоздушного облака с образованием «огненного шара».

Сценарий 2 (СЗ) → разрушение газопровода → образование первичной ударной волны за счет расширения выброшенного при аварии газа → истечение газа в атмосферу → воспламенение при наличии источника инициирования → воспламенение истекающего газа с образованием «столба» пламени.

Исходные данные для моделирование аварии:

· максимальное давление газа в газопроводе - 5,5 МПа;

· температура окружающего воздуха - плюс 10 °С;

· аварийное отключение арматуры газопровода производится в автоматическом режиме;

· воздушная среда в районе аварии неподвижна;

· Глубина залегания
- 1 м;

· Грунты, обломочно-пылевые и суглинки;

· Время до образования «огненного шара» после аварии 60 с, доля участия газа 0,6.

Таблица 110 Зоны вероятного поражения человека при аварии на газопроводе

	Характеристика опасных зон
	Вероятность поражения Рпор
	Глубина зоны, м
	Потенциальный риск

	Зона безусловного поражения
	Рпор > 99 %
	341,19
	1,68 Е-5

	Зона возможных сильных поражений
	50 % < Рпор ≤ 99 %
	391,67
	8,4 Е-6

	Зона возможных средних поражений
	33 % < Рпор ≤ 50 %
	427,56
	5,6 Е-6

	Зона возможных слабых поражений
	1 % < Рпор ≤ 33 %
	655,38
	1,7 Е-7

	Зона безопасности
	Рпор ≤ 1 %
	< 655,38
	Менее 1,7 Е-7


Аварии на автомобильном транспорте

Анализ опасности близлежащих к рассматриваемой территории потенциально опасных промышленных объектов и объектов транспорта показала, что к потенциально опасным объектам аварии, на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести участки автомобильных дорог.

При транспортировке ЛВЖ автотранспортом с возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- розлив ЛВЖ без возгорания; 

- розлив ЛВЖ с последующим их возгоранием; 

- розлив ЛВЖ с последующим взрывом паров.

К основным поражающим факторам рассматриваемых ЧС относится тепловое излучение горящих разлитии и воздушная ударная волна при взрывах топливовоздушных смесей.

Прогнозирование возможных последствий производилось с использованием методик ГОСТ Р 12 3 047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования»:

· Метода расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ.

· Метода расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве.

· Метода расчета параметров испарения горючих ненагретых  жидкостей  и  сжиженных углеводородных газов.

В качестве сценариев аварийных ситуаций и возможных вариантов их развития, выбраны следующие:

Сценарий 1: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объёмом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ→  испарение ЛВЖ без возгорания.

Сценарий 2: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объёмом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ + наличие источника зажигания - > пожар пролива.

Сценарий 3: практически мгновенный выход нефтепродуктов из автоцистерны объёмом 30 м3 (100 %) → образование пролива ЛВЖ → испарение ЛВЖ с поверхности пролива → образование взрывоопасной паровоздушной смеси + наличие источника зажигания → взрыв.

Сценарии с частичным выбросом вещества 10 % и 30 % аналогичны рассматриваемым.

Справочные данные и модели расчетов приведены в указанных выше методиках.
Таблица 111 Зоны теплового поражения

	Сценарий 2

	Характеристика поражения
	Интенсивность теплового излучения кВт/м2
	Граница зоны, м

	Условный радиус пролива, м
	-
	13,8

	Ожоги первой степени через 6-8 с, м
	10,5
	20,1

	Ожоги второй степени через 15-20 с, м
	7,0
	24,7

	Без негативных последствий в течение длительного времени
	1,4
	50,2


Таблица 112 Результаты расчета вероятных зон действия поражающих факторов
	№ п/п
	Параметр
	Пожар пролива

	
	
	Бензин (25м)

	Пожар пролива

	1
	Разрушение соседних емкостей, зона безвозвратных потерь, м
	11

	2
	Воспламенение деревянных конструкций (зона санитарных потерь), м
	13

	3
	Безопасное для объектов расстояние (зона косвенных поражений персонала), м
	22

	Взрыв вторичного облака ГПВС (зоны поражения ударной волной, м)

	4
	Зона полных разрушений (безвозвратных потерь) А
	53

	5
	Зона сильных разрушений (безвозвратных потерь) B
	64

	6
	Зона средних разрушений (безвозвратных потерь) C
	108

	7
	Зона слабых разрушений (санитарных потерь) D
	172

	8
	Зона расстекления (косвенных потерь) Е
	862

	9
	Средние частоты аварий в год
	10-6


При транспортировке (АХОВ) автотранспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением емкостей и загрязнением окружающей природной среды и поражения населения на больших расстояниях.

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ осуществляется в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

При расчетах последствий образования облака АХОВ, при разгерметизации емкости транспортировки, применялась «Программа расчета аварии на ХОО с проливом АХОВ» Академии гражданской защиты МЧС России 2001 г.

Сценарий 1а и 1б: разрушение контейнера с АХОВ - выброс газовой фазы АХОВ, образование пролива АХОВ с последующим испарением →  образование токсичного облака → распространение токсического облака → интоксикация людей

Сценарий 2а и 2б: разгерметизация контейнера с АХОВ → постепенное истечение АХОВ с образованием  незначительного  пролива АХОВ  с последующим  испарением либо продолжительный  выброс газовой  фазы АХОВ  (до  10  %  от емкости транспортировки) → образование токсичного облака → рассеивание выбросов в атмосфере → локализация аварии. Сценарии с частичным выбросом вещества 10 % и 30 % аналогичны рассматриваемым. Справочные данные и модели расчетов приведены в указанных методиках. Толщина слоя пролившегося АХОВ - 0,05 м. Температура воздуха - 20 °С. Скорость ветра в районе аварии - 1 м/с. Время после начала аварии - 0,5 часа. Степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия.
Таблица 113 Зоны химического заражения

	Параметр
	Хлор

С 1а
	Аммиак

С 1б

	Глубина зоны заражения, км
	2,5
	1,15

	Площадь зоны фактического заражения АХОВ, км2
	0,44
	0,094

	Площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2
	9,81
	2,097

	Геометрический вид зоны поражения
	сектор 180°
	сектор 180°

	Продолжительность действия поражающего действия, ч
	1,29
	1,21


При возникновении ЧС с участием СУГ и АХОВ часть территории муниципального образования Большелуцкое сельское поселение попадает в зону химического заражения аммиаком и хлором.
Аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.
Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

Анализ опасности близлежащих к проектируемой территории потенциально опасных промышленных объектов и объектов транспорта, проведенный в соответствии с требованиями федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», показал, что к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести потенциально опасные объекты хранения опасных веществ:

· расположенный на территории г. Кингисепп пожаровзрывоопасный объект - Кингисеппская нефтебаза АООТ «Леннефтепродукт»;

· Опасные производственные объекты морского торгового порта «Усть-Луга». 

На территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области расположен морской торговый порт «Усть-Луга», рекомендуемый для отнесения к категории объектов «особой важности» по гражданской обороне и включающий в себя опасные производственные объекты, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

В «Проекте границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения», выполненного ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания», определен перечень опасных производственных объектов, планируемых к размещению на территории морского торгового порта «Усть-Луга». К числу комплексов объектов федерального значения в морского торгового порта «Усть-Луга», включающих опасные производственные объекты, подпадающие под действие Федерального Закона «О промышленной безопасности», относятся все морские терминалы Южного и Северного районов морского торгового порта «Усть-Луга». При этом декларированию промышленной безопасности подлежат следующие комплексы, аварии на которых способны оказывать влияние на соседние объекты и территории:

- Комплекс по перевалке сжиженных углеводородных газов (терминал СУГ) и примыкающая к нему железнодорожная станция Лужская-Газовая;

- Комплекс наливных грузов и примыкающая к нему железнодорожная станция Лужская-Нефтяная;

- Нефтебаза «Усть-Луга» и технологический нефтепровод БТС-2;

- Терминал нефтепродуктов и бункеровки;

- Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата и продуктов его переработки (Комплекс СГК) с площадкой железнодорожных сливных эстакад.

Все виды аварий на остальных терминалах локализуются в пределах их территорий.

К наиболее масштабным авариям, потенциально возможным на перечисленных комплексах, относятся следующие:

1. Образование, распространение и взрыв вторичного облака газо-паро-воздушной смеси  при полной разгерметизации одного из резервуаров с пропаном емкостью 10000 м3 на терминале СУГ (расчетная среднегодовая вероятность развития сценария 2,4х10-7год-1);

2. Мгновенный выброс пропана с образованием "огненного шара" при разрушении участка технологического трубопровода СУГ (вероятность развития сценария 1,6х10-7    год-1);

3. Взрыв паров нефти на открытом пространстве над каре из 4 резервуаров с нефтью емкостью 50000 м3 каждая на Нефтебазе «Усть-Луга» БТС-2 (вероятность развития сценария 1,8х10-7 год-1);

4. Образование, распространение и взрыв вторичного облака ГПВС при полной разгерметизации одного из резервуаров с нефтью емкостью 50000 м3 на комплекс наливных грузов (вероятность развития сценария 1,8х10-7 год-1);

5. Образование, распространение и взрыв вторичного облака ГПВС при полной разгерметизации одного из резервуаров с СГК емкостью 50000 м3 на Комплексе СГК (вероятность развития сценария 0,6х10-7 год-1).

Оценка потенциального территориального риска проводилась в соответствии с требованиями и рекомендациями Методических указаний по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03-418-01, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.2001 № 30).

При зонировании территории по степени опасности в качестве критерия оценки выбрана величина социального ущерба – случай, при котором погибло более одного человека, имеются пострадавшие. Для данной величины социального ущерба приемлемой частотой реализации опасности является показатель 10-5 – 10-6 случаев в год.

Приемлемый риск аварии – риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск.
Таблица 114 Расчетные радиусы зон разрушений при наиболее масштабных авариях на опасных производственных объектах МТП «Усть-Луга», м

	Уровни поражения:
	Номер сценария

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Зона полного разрушения зданий – разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений (≥ 100 кПа), вероятность смертельного поражения 99 %
	233
	38
	76
	215


	127

	Зона сильных разрушений зданий –50 % разрушение зданий и

сооружений, здание подлежит сносу (70 кПа); вероятность смертельного

поражения 90 %
	344


	54
	129
	317
	187

	Зона средних повреждений зданий – обрушение отдельных элементов

зданий и сооружений, возможно восстановление здания (28 кПа) вероятность смертельного

поражения 50 %, граница зоны безвозвратных потерь
	590


	78
	221
	543
	321

	Зона умеренных повреждений зданий – повреждение внутренних

перегородок, разрушение оконных и дверных проемов, легкосбрасываемых конструкций (14 кПа); вероятность смертельного поражения 10 %, зона

санитарных потерь
	1720


	139
	514
	1585
	937

	Безопасное расстояние для жилых общественных зданий (<5 кПа) (по

ПБ 09-566-03)
	3009


	433
	980
	2773
	1640

	Разрушение соседних емкостей (зона смертельного поражения) –

44,5 кВт/м2
	-
	539
	-
	-
	-

	Безопасное расстояние для зданий и сооружений (зона санитарных поражений) – 4,0 кВт/м2
	-
	795
	-
	-
	-

	Расстояние распространения облака ГПВС с концентрацией,

превышающей НКПР
	-
	763
	-
	-
	-


В качестве зоны возможного поражения, в которой величина социального ущерба при авариях с взрывами ГПВС будет не ниже выбранного критерия, определена зона умеренного повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, разрушение оконных и дверных проемов, вероятность смертельного поражения людей 10 %) – зона санитарных потерь. 

По результатам проектирования конкретных комплексов с учетом применения дополнительных технических мер безопасности размеры зон возможного поражения при авариях на ОПО могут быть уменьшены. Разливы нефти и нефтепродуктов на акватории морского торгового порта «Усть-Луга» локализуются в соответствии с планами локализации аварийных разливов нефти с использованием штатных сил и средств в пределах границ акватории порта.

Проектируемая территория не попадает в возможные зоны поражения от данных объектов.

· Расположенный на территории Кингисеппского муниципального района - химически опасный объект – ВОС «Усть-Луга»

Таблица 115 Характеристики химически опасного объекта, расположенного на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расход хлора 
(тонн в сутки)
	Емкость склада хранения хлора (тонн)
	Максимальный запас хлора на объекте (тонн)

	1
	ВОС п. Усть-Луга
	0,7
	2
	1,2


Таблица 116 Прогнозирование масштабов заражения АХОВ

	Потенциально опасный объект
	Вид

АХОВ
	Общее количество АХОВ в емкости, т
	Расчетные данные

	
	
	
	Фактическая площадь загрязнения, кв. км
	Площадь первичного загрязнения,

кв. км
	Площадь заражения вторичным облаком, кв. км

	ВОС п. Усть-Луга
	хлор
	2
	0,8
	0,4
	2,8


Проектируемая территория не попадает в возможные зоны поражения от данного объекта.
· Расположенный на территории Кингисеппского муниципального района – химически опасный объект – ВОС «Серёжино»

Таблица 117 Характеристики химически опасного объекта, расположенного на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расход хлора 
(тонн в сутки)
	Емкость склада хранения хлора (тонн)
	Максимальный запас хлора на объекте (тонн)

	1
	ВОС «Серёжино»
	0,4
	4
	5


Таблица 118 Прогнозирование масштабов заражения АХОВ

	Потенциально опасный объект
	Вид

АХОВ
	Общее количество АХОВ в емкости, т
	Расчетные данные

	
	
	
	Фактическая площадь загрязнения, кв. км
	Площадь первичного загрязнения,

кв. км
	Площадь заражения вторичным облаком, кв. км

	ВОС «Серёжино»
	хлор
	4
	1,7
	0,8
	5,7


Проектируемая территория не попадает в возможные зоны поражения от данного объекта.
· Расположенный на территории Кингисеппского муниципального района химически опасный объект – очистные сооружения ОАО «Усть-Лужский рыбокомбинат»
Таблица 119 Характеристики химически опасного объекта, расположенного на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

	№ п/п
	Наименование объекта
	Расход хлора 
(тонн в сутки)
	Емкость склада хранения хлора (тонн)
	Максимальный запас хлора на объекте (тонн)

	1
	Очистные сооружения ОАО «Усть-Лужский рыбокомбинат»
	0,048
	5
	5


Таблица 120 Прогнозирование масштабов заражения АХОВ

	Потенциально опасный объект
	Вид

АХОВ
	Общее количество АХОВ в емкости, т
	Расчетные данные

	
	
	
	Фактическая площадь загрязнения, кв. км
	Площадь первичного загрязнения,

кв. км
	Площадь заражения вторичным облаком, кв. км

	Очистные сооружения ОАО «Усть-Лужский рыбокомбинат»
	хлор
	5
	2.1
	1,6
	7,2


Проектируемая территория не попадает в возможные зоны поражения от данного объекта.
· Расположенный на территории Кингисеппского муниципального района потенциально опасный объект - Российский морской нефтеналивной комплекс «Вистино» (РМНК «Вистино») и терминал «Новая Гавань»

По данным декларации промышленной безопасности РМНК «Вистино» и  наиболее вероятной аварией на комплексе может быть авария, связанная с пожаром пролива мазута при разгерметизации насосного агрегата, трубопроводов, арматуры на узле разогрева мазута. При этом максимальная площадь пожара составит 230 м. Частота реализации сценария – 7,2×10-4 1/год. Пораженных нет.

Наиболее опасным сценарием развития аварии на РМНК может быть авария - взрыв вторичного облака паров нефти при разгерметизации трубопровода и арматуры на участке от насосной отгрузки нефти до узла учёта №1. Величина социального риска для этой аварии - 7,15×10-5 чел/год (возможна гибель 11 человек из числа персонала).  

Частота реализации – 6,5×10-6 1/год, что не превышает уровень приемлемого риска.

Ближайший населенный пункт (д. Вистино) находится на расстоянии 500 м к востоку от границы проектирования РМНК «Вистино» и может частично попасть в зону ограниченную радиусом 1124,7 м - зона частичного разрушения остекления (разбита часть стекол зданий, до 10 %), Рф ≤ 2 кПа) в случае аварии на РМНК – взрыв вторичного облака ГПВС при разрушении резервуара с нефтью. 


Территория Большелуцкого сельского поселения в зоны возможного поражения от данного объекта не попадает.
· Расположенные на территории Кингисеппского муниципального района пожаро-взрывоопасные объекты 

На территории Кингисеппского муниципального района расположены пожароопасные объекты, перечень которых приводится в соответствии с данными паспорта безопасности Кингисеппского муниципального района.
Таблица 121 Перечень пожароопасных объектов

	№ п/п
	Наименование
	Месторасположение

	2
	Кингисеппская нефтебаза АООТ «Леннефтепродукт»
	г. Кингисепп, ул. Красноармейская д. 1

	3
	ООО «Ямбург-2000»
	г. Кингисепп 

	4
	АЗС № 213

ОАО «Леннефтепродукт»
	Крикковское шоссе

	5
	ЗАО «Албегет»
	Промзона 3 проезд

	6
	АЗС «Ювента»
	Крикковское шоссе

	7
	ООО «КТК»
	д. Тикопись

д. Гурлёво

	8
	АГНКС, филиал ЗАО «Сигма-Газ управления «Ленавтогаз»
	д. Малый Луцк

	9
	ООО “Югавто Плюс»
	п. Котельский

	10
	АЗС № 262 АООТ «Леннефтепродукт»
	д. Вистино

	11 
	Кингисеппмежрайгаз
	г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 4

	12
	Газонакопительный пункт ООО «Нева-Газ»
	 г. Сланцы, Сланцевское шоссе, д. 7

	13
	Лесной порт ООО «Фактор»
	П. Усть-Луга (бывшая д. Краколье)

	14
	ЗАО «Кингисеппский леспромхоз»
	г. Кингисепп, ул. Дорожников д. 35

	15
	Кингисеппское лесопромышленное предприятие
	г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 37а

	16
	ОАО «ЛПХ «Ямбург»
	г. Кингисепп, ул. Фабричная, д.146

	17
	ООО «Петросиб»
	г. Кингисепп, ул. Новопорховская, д. 67

	18
	ЗАО «Харза-Флекс»
	г. Кингисепп, ул. Дорожников, д.30

	19
	Подстанция № 243 АО «Ленэнерго»
	г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,  д. 63

	20
	Подстанция № 7 АО «Ленэнерго»
	д. Малый Луцк


Проектируемая территория не попадает в возможные зоны поражения от данных объектов.

· Магистральный нефтепровод БТС-2 от НПС-7

Проектируемый магистральный нефтепровод БТС-2 от НПС-7 (Новгородская область) до нефтебазы Усть-Луга (Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области) является потенциально опасным объектом, что увеличит риск возникновения ЧС техногенного характера на территории района. Расчетная пропускная способность нефтепровода на полное развитие – 50 млн. т в год, из которых 12 млн. т пойдет на переработку на Киришский нефтеперерабатывающий завод, а 38 млн. т – на перевалку в район наливных грузов в составе Северного района МТП Усть-Луга. Расчетная мощность первой очереди БТС-2 – 30 млн. т нефти в год.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций при вводе объекта в эксплуатацию необходимо применение труб с повышенными прочностными характеристиками, оборудование трассы нефтепровода автоматическими системами обнаружения утечек, должно быть предусмотрено автоматизированное управление линейными и береговыми задвижками.

Проектируемая территория в зоны возможного поражения от данного объекта не попадает.

· Расположенная в г. Сосновый Бор Ленинградская атомная станция.
 На территории ЛАЭС в технологическом процессе используются радиоактивные вещества. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов при авариях на ЛАЭС возможно образование зон радиоактивного заражения, в том числе, на проектируемой территории. По данным Паспорта безопасности Кингисеппского муниципального района при аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора на проектируемой территории возможно радиоактивное заражение местности с уровнями радиации от 0,1 до 1,0 Р/ч на площади 500 км2 (прогнозируется умеренный уровень радиационного загрязнения, т.е почти вся территория муниципального района относится к зоне «А»). При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности радиационных потерь не ожидается. При повышении предельно допустимых доз облучения разработан расчёт на эвакуацию в пределах муниципального района. Нарушение систем электро-, газо-, водо-, теплоснабжения, водоотвода, транспортных магистралей, систем управления, связи и оповещения не предполагается. 

· Расположенные вблизи проектируемой территории железнодорожные станции Витебского отделения Октябрьской железной дороги: Веймарн, Усть-Луга, Котлы, Кингисепп, Ивангород-Нарвский. 

Возникновение эксплуатационно-технических неисправностей в подвижном составе или на железнодорожном полотне, а также нарушение правил перевозок потенциально опасных грузов могут привести к возникновению локальных или местных чрезвычайных ситуаций. Расчетные значения вероятности возникновения аварий с грузовым железнодорожным составом составляют 0,05…0,085. Согласно статистическим данным, 96 % аварий происходит при транспортировке нефтепродуктов, 4 % - при транспортировке АХОВ.

Возникновение чрезвычайной ситуации, связанной с транспортировкой АХОВ, нефтепродуктов, взрывчатых веществ по Октябрьской железной дороге может привести к локальному заражению (загрязнению) местности, пожарам, что потребует ведение АСДНР в средствах  индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Наиболее опасными могут быть чрезвычайные ситуации, произошедшие в населенных пунктах, в которых жилые дома расположены на расстоянии менее 50 м от железной дороги.

Скопление железнодорожных составов с нефтепродуктами, являющимися пожароопасными объектами, возможно на железнодорожных станциях: Веймарн, Кингисепп.

На основе анализа данных статистических наблюдений по железнодорожной линии возможна транспортировка легковоспламеняющихся грузов - легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (нефтепродукты) и сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан). При расчетах принимаются следующие объёмы: нефтепродукты ЛВЖ (ГЖ) - бензин, дизельное топливо-1 цистерна, 52 т; сжиженные углеводородные газы (СУГ) - пропан, бутан-1 цистерна, 24 т.

Определение поражающих факторов проводилось в соответствии с методиками:

· «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие   требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

· «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф   и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

· «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03;

· «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» РД 03-409-01.

Прогнозирование масштабов заражения АХОВ осуществляется в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».

При расчетах последствий образования облака АХОВ, при разгерметизации емкости, применялась «Программа расчета аварии на ХОО с проливом АХОВ, Академии гражданской защиты МЧС России 2001 г.

При оценке возможной обстановки приняты наихудшие (максимально возможные) последствия аварий. Ниже рассмотрены возможные аварийные ситуации, при которых происходит истечение опасного вещества вследствие полного разрушения единичной емкости транспортировки.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на железнодорожном транспорте рассматриваются:

· воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) или СУГ в результате воздействия статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки;

· горение пролива ЛВЖ (ГЖ) или СУГ при разгерметизации емкости транспортировки.

Основными причинами, приводящими к разгерметизации емкостей транспортировки могут стать:

· нарушение прочности;

· внешнее механическое повреждение;

· ошибка персонала;

· воздействие природно-климатических факторов.

Нарушение прочности может быть вызвано заводскими дефектами, хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами.

Внешние механические повреждения возможны вследствие удара, опрокидывания и воздействия поражающих факторов техногенных аварий.

К воздействиям природного характера можно отнести: грозовые разряды и разряды статического электричества; гололед, снежные заносы, аномальное понижение (повышение) температуры воздуха.

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исход аварий, учитывая особенности технологических процессов, свойства и периодичность транспортировки опасных веществ, можно выделить следующие типовые сценарии аварии:

Сценарий 1 (С1) - горение пролива:

разгерметизация емкости транспортировки → выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ → возгорание пролива при наличии источника инициирования → горение пролива → поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) - горение пролива и взрыв емкости:

разгерметизация емкости транспортировки → выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ → возгорание пролива при наличии источника инициирования → горение пролива → взрыв паров в емкости транспортировки → поражение объектов и людей тепловым излучением и ударной волной.

Помимо сценариев С1 и С2, исходя из условий транспортировки опасных грузов, при оценке возможной обстановки на железнодорожных линиях, рассматривается сценарий развития аварии с эффектом «ДОМИНО».

Сценарий 3 (СЗ) - разрушение рядом расположенных емкостей (эффект ДОМИНО):

нагрев содержимого емкости транспортировки в результате пожара →  выброс перегретого вещества → взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости с образованием огненного шара → поражение объектов и людей тепловым излучением и ударной волной.

Масса  опасных веществ способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, возможных на железнодорожном транспорте, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с опасными жидкостями. При расчетах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварий, в котором участвует наибольшее количество веществ.

I. Разгерметизация емкостей транспортировки ЛВ/К (ГЖ)

С1. Пожар пролива - из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам путей

С2. Взрыв ТВС
- из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 80 % опасного вещества При нахождении емкости в очаге пожара возможен взрыв 20 % ЛВЖ (ГЖ); оставшейся в емкости. Притом во взрыве участвует от 10 % до 30 % оставшейся ЛВЖ (ГЖ).

II.  Развитие аварии с - эффектом «ДОМИНО»

СЗ
- замкнутая емкость транспортировки находится в очаге пожара пролива, возникшего в результате разгерметизации соседней емкости. При воздействии теплового излучения пожара пролива происходит нагрев содержимого до температуры, существенно превышающей нормальную температуру кипения, с соответствующим повышением давления. За счет нагрева емкости транспортировки уменьшается предел прочности материала стенок цистерны. В результате происходит разрыв резервуара с образованием огненного шара и возникновением волн давления. Наиболее опасной аварией считается, авария с находящейся в очаге пожара емкости транспортировки СУГ.
Таблица 122 Параметры зон поражения при авариях с ЛВЖ (ГЖ) и СУГ

	Наименование вещества ЛВЖ (ГЖ)
	Количество, т
	Горение пролива (сценарий 1)

	
	
	Площадь растекания, м2
	Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, (м)
	Ожог 1-ой степени через 6-8 сек., м

	Бензин
	52
	975
	35
	28

	Дизтопливо
	52
	975
	32
	23

	СУГ (пропан)
	24
	440
	32
	20


Таблица 123 Параметры зон при развитии аварии (сценарий 2)

	Наименование вещества ЛВЖ (ГЖ)
	Количество, т
	Взрыв емкости транспортировки (сценарий 2)

	
	
	Разрушения зданий, м
	Поражения людей, м

	
	
	RFIP
	RCP
	RCpP
	ROia6P
	RPaccT
	1 %
	10 %
	50 %
	90 %
	99 %

	Бензин
	10,4/ 3,12
	24,8
	42,2
	67,0
	79,4
	500
	55
	50
	45
	40
	35

	Дизтопливо
	10,4/ 3,12
	24,8
	42,2
	67,0
	79,4
	300
	55
	50
	45
	40
	35

	СУГ (пропан)
	4,8/ 1,44
	20
	34
	57,8
	98,3
	400
	60
	50
	40
	35
	30


Таблица 124 Параметры зон поражения при развитии аварии с эффектом «ДОМИНО» (сценарий 3)

	Параметр
	Пропан, 24 т

	
	огненный шар
	волна давления

	Диаметр огненного шара, м
	159
	

	Время существования огненного шара, с
	110
	

	Диаметр очага пожара, м
	238
	

	Площадь очага пожара, м2
	44 455
	

	Периметр очага пожара, м
	747
	

	Радиус зоны получения ожога III степени, м
	304
	

	Радиус зоны получения ожога II степени, м
	570
	

	Граница зоны полных разрушений RПР, м
	
	195

	Граница зоны сильных разрушений RCP, м
	
	230

	Граница зоны средних разрушений RCpP, м
	
	280

	Граница зоны слабых разрушений RCлa6P, м
	
	291

	Граница зоны расстекления RPaccT, м
	
	1 000


Проектируемая территория может оказаться в зоне возможного заражения опасными химическими веществами при авариях на железнодорожном транспорте, связанных с утечкой АХОВ.

При перевозке АХОВ (аммиак - 43 т, хлор - 45 т) железнодорожным транспортом возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением емкостей и загрязнением окружающей природной среды и поражения населения на больших расстояниях.

Сценарий № 1а (аммиак) и 1б (хлор); разрушение контейнера (цистерны) с АХОВ → выброс газовой фазы АХОВ → образование пролива АХОВ с последующим испарением → образование токсичного облака → распространение токсического облака → интоксикация людей.

Сценарий 2а и 2б: разгерметизация контейнера (цистерны) с АХОВ → постепенное истечение АХОВ с образованием незначительного пролива АХОВ с последующим испарением, либо продолжительный выброс газовой фазы АХОВ (до 10 % от емкости транспортировки) → образование токсичного облака → рассеивание выбросов в атмосфере → локализация аварии.

Сценарии с частичным выбросом вещества 10 % и 30 % аналогичны рассматриваемым

Справочные данные и модели расчетов приведены в указанных методиках Толщина слоя пролившегося АХОВ - 0,05 м. Температура воздуха 20 оС.

Скорость ветра в районе аварии - 1 м/с. Время после начала аварии - 0,5 часа. Степень вертикальной устойчивости атмосферы - инверсия.
Таблица 125 Зоны химического заражения

	Параметры
	Хлор С 1а
	Аммиак С 1б

	Глубина зоны заражения, км
	11,3
	2,8

	Площадь зоны фактического заражения АХОВ, км
	16,9
	1,0

	Площадь зоны возможного заражения АХОВ, км 
	199,7
	12,2

	Геометрический вид зоны поражения
	сектор 180°
	сектор 180°

	Продолжительность действия поражающего воздействия, ч
	1ч 45 мин
	1ч 32 мин


5.2 Чрезвычайные ситуации природного характера

На территории Ленинградской области, в том числе на проектируемой территории возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера могут быть: шквалистые ураганные ветры, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, ливневые дожди. Также в соответствии со СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» категория оценки сложности природных условий – простая, категория опасности природных процессов – умеренно опасная.

Планируемая территория находится вне зоны опасных сейсмических воздействий, сейсмичность района не превышает 5 баллов, выполнение норм проектирования, установленных СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» не требуется.
Сильный ветер

 Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.
Половодья и наводнения

Весеннее половодье проходит обычно в третьей декаде марта. При высоком снежном покрове половодья начинаются в начале апреля и продолжаются около 15 дней. Средняя продолжительность подъема половодья составляет 10 – 20 дней. В зависимости от характера весны продолжительность подъема весеннего половодья может изменяться.

Высота подъема весеннего половодья над меженным уровнем колеблется от 1,5 – 2,0 м. Общая продолжительность половодья  в среднем составляет 71 сутки. Кроме того, весенний ледоход на реке сопровождается заторами, которые так же способствуют значительному подъему уровня воды.

Половодья с периодичностью одни раз в 4-5 лет из-за подъема уровня воды в реке Луга могут возникнуть в населенных пунктах: д. Большой Луцк, д. Кошкино, д. Куровицы,  д. Свейск;

Наводнения могут возникать в июле-августе из-за прохождения интенсивных сильных дождей и малой ширины русел водотоков. В прогнозируемых зонах затопления (подтопления) находится 217 жилых частных домов, в которых проживает 449 чел., а также 328 хозяйственно-бытовых построек.

Половодья и наводнения существенного влияния на жизнедеятельность населения и объектов муниципального района не оказывают. Однако необходимость в планировании временного отселения населения из зон затопления (подтопления) и обеспечение его жизнедеятельности имеется.
Подтопление 

Повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов уровня аэрации, приводит к нарушению хозяйственной деятельности на такой территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, образованию почвогрунтов.

Весной возможно подтопление паводковыми водами защитных дренажей проектируемых объектов. Оно приводит к прекращению подземного стока в водоем, вызывая заболачивание территории.

Для защиты от подтопления проектируемых объектов, водонесущих коммуникаций, сельскохозяйственных угодий надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопление территории в зависимости от требований их функционального использования.
Ливневые дожди

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строительства, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.
Сильный снегопад

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов  зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/см2.
Сильные морозы

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 2 °С, с обеспеченностью 0,98 минус 30 °С.
Природные пожары

Причинами природных пожаров является:

- самовозгорание сухой растительности и торфа;

- разряды атмосферного электричества (молнии). 

- лесные и лесоторфяные пожары. 

В последние годы увеличилось количество лесных и торфяных пожаров, основными причинами которых являются антропогенный фактор (90 %) и грозовые разряды (10 %). 

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.
Крупный град

Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Слой выпавшего града иногда составляет несколько сантиметров.
Гололед

Гололёд, в отличие от гололедицы,
образуется исключительно при выпадении переохлаждённого дождя при отрицательной температуре воздуха. Гололёд — редкое явление природы по сравнению с гололедицей — скользкой дорогой.

В качестве мер защиты от гололеда спасает гранитная крошка. При химическом способе гололед с аэродромных покрытий удаляют с помощью химреагентов (карбамид). Против гололеда применяют и гранулированные реагенты. 

Наиболее опасными природными процессами, характерными для сельского поселения, способными стать источниками ЧС, являются: 

· сильные ветры;

· сильные снегопады;

· сильные морозы;

· природные пожары;

· ливневые дожди и подтопление грунтовыми водами.
5.3 Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе, нефтепроводе, ГРС и КС

Магистральные трубопроводы являются объектами повышенной опасности, повреждение которых может нанести не только крупный материальный ущерб, но и привести к несчастным случаям.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать крапы и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую - местность от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода (открытые и подземные) горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах.

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на введение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков и несут ответственность за повреждение последних.

Все сельскохозяйственные и другие работы в охранных зонах трубопроводов должны выполняться при минимальном привлечении людей.

Подлежат согласованию с собственником трубопроводов все пункты на возведение зданий и сооружений, размещаемых в пределах указанных в ней расстояний от оси трубопровода и территории ГРС и КС.

На основании выше изложенного, предусматриваются ограничения, требующие дополнительного согласования с собственниками трубопроводов, а именно: во избежание возможных трагедий, не выделять земельных наделов, участков и т.д. для строительства зданий и сооружений любого назначения в местах прохождения газопроводов по территории Большелуцкого сельского поселения.

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ  «О газоснабжении в Российской Федерации», определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на обеспечение удовлетворения потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.

Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 32 Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»).
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо заблаговременно провести соответствующие мероприятия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме».
Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов:

· Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.

· Баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

· Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

· При хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.

· В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

· В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

· Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

· Территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.

· Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.

 
Запрещается:

· эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры;

· уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

· эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

· наличие деревьев и кустарников в каре обвалований;

· установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

· переполнение резервуаров и цистерн;

· отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

· слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

Мероприятия по защите населения и территории при перевозке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом 

При перевозке опасных грузов автомобильным транспортом в случае возникновения ЧС ущерб производству и численность пострадавшего населения будет зависеть от характера и количества груза, места, времени и вида аварии, оперативности оповещения и действий соответствующих служб.

Средствами предотвращения ЧС должны явиться прежде всего, исключение расхлябанности, надежные охранные мероприятия, полная сосредоточенность на строгом соблюдении технологических процессов, постоянные тренировки персонала, мониторинг технологически опасных предприятий, строгий контроль за состоянием транспортных средств, сопровождение передвижения опасных грузов эскортом милиции. 

Для минимизации риска возникновения аварийных ситуаций при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо требования, установленные приложениями A и B Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272) и мероприятия по защите населения и территории при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом согласно правилам безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом РД 15-73-94.
Мероприятия по защите людей при авариях на ЛАЭС

В случае возможной аварии на ЛАЭС предусматривается эвакуация населения в безопасные районы. 

Для защиты населения, персонала и посетителей объектов на проектируемой территории от радиоактивного загрязнения при аварии на ЛАЭС целесообразно предусматривать:

· подключение объектов к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об авариях и порядке действия персонала и посетителей при угрозе ЧС;

· заполнение оконных проемов помещений зданий металлопластиковыми окнами с двойным остеклением и уплотнением по периметру закрывания для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

· заполнение дверных проемов помещений зданий дверями с уплотнением по периметру для обеспечения герметичности помещений при временном укрытии людей;

· принудительное отключение систем вентиляции зданий с механическим побуждением дежурным линейным персоналом. 

Временное укрытие людей, до начала организованной эвакуации, целесообразно предусматривать в помещениях с металлопластиковыми стеклопакетами. 
5.4 Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в систему водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

На последующих этапах проектирования при проектировании каждого конкретного здания предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» для климатического пояса, соответствующего условиям Санкт-Петербурга. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов.

Защита от атмосферных осадков и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/м2.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

В целях пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

 - противопожарное обустройство лесов;

 - создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

 - мониторинг пожарной опасности в лесах;

 - разработка планов тушения лесных пожаров;

 - тушение лесных пожаров;


 - дополнительные меры пожарной безопасности в лесах по решению Правительства Ленинградской области.

- создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

 - подготовка руководителей тушения лесных пожаров;

 - обучение работников пожарных формирований тушению лесных пожаров, проведение тактических учений и тренировок;

 - оборудование помещений для временного проживания лиц, участвующих в тушении лесных пожаров и др.

Наличие значительных лесных массивов и осушенных торфяных болот на территории Кингисеппского муниципального района, расположение противопожарных служб лесничеств на территориях других муниципальных районов (Приозерского, Кировского, Тосненского) - вызывают значительные трудности локализации лесных пожаров и их ликвидации как на проектируемой территории, так же как и на всей территории Кингисеппского муниципального района. Это может привести  к необходимости эвакуации персонала предприятий и населения из зон пожаров и зон сильного задымления. Для тушения лесных и торфяных пожаров потребуется большое количество сил и средств (технических, финансовых, материальных и т.д.). В зонах потушенных лесных и торфяных пожаров на гарях будет необходимо проведение лесовосстановительных работ.

Учитывая, что опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, для снижения последствий чрезвычайных ситуаций рекомендуется:

· осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

· усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное прогнозирование и оповещение об опасности;

· осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ;

· проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

· регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты;

· постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов;

· информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость проектируемой территории в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.
5.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время на проектируемой территории существующих пожарных депо не расположено. Пожарная безопасность осуществляется от пожарного депо, расположенного за границами поселения. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация пожарных подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей составляет 40 км/час Нормативное время выезда от получения заявки о пожаре, до выезда пожарных подразделений составляет 1 мин.
Следовательно, за оставшиеся 19 минут с учетом путевой скорости пожарный автомобиль сможет проехать около 12,7 км. 

Согласно НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны количество пожарных депо для численности населения свыше 5,0 тыс. чел. должно составлять – 1 ед. на 6 автомобилей. Генеральным планом предусматривается обеспечение проектируемой территории за счет проектируемой на расчетный срок реализации генерального плана пожарного депо V-го типа, предусмотренных к размещению в д. Кошкино, V типа, вид пожарной охраны – муниципальный, в юго-западной части населенного пункта, рядом с КОС.
В соответствии с приложением 7 НПБ 101-95 на проектную численность населения Большелуцкого сельского поселения достаточно обеспечение пожарной безопасности от проектируемых пожарных депо. Дислокация проектируемых пожарных депо позволяет обеспечить пожарную безопасность всех населенных пунктов проектируемой территории. 

При размещении пожарного депо необходимо учесть требования статьи 77 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы посёлка. Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

На дальнейших стадиях проектирования предусматриваются планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.
Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию персонала и посетителей и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии со СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется с одного направления по существующему направлению улично-дорожной сети.
Для наружного пожаротушения применяются пожарные гидранты, устанавливаемые на сетях водопровода. При проектировании мест установки пожарных гидрантов (ПГ) предусматривается, что расстояние от ПГ до наиболее удаленной точки пожара не более 150 метров, ПГ размещаются (по возможности) за пределами зон распространения завалов. 
Во всех населенных пунктах к концу 1 очереди планируется установка емкостей противопожарного водоснабжения по 2 штуки объемом 25 м3 каждая.
Необходимость устройства пожарного водопровода и других стационарных средств пожаротушения предусматривается в зависимости от степени огнестойкости, конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий, величины и пожаро - взрывоопасное временной пожарной нагрузки. 
5.6 Система оповещения

Территория  Большелуцкого сельского поселения  в настоящее время радиофицирована, телефонизирована, обеспечивается  кабельным и эфирным телевидением.

Обеспечение территории поселения услугами связи планируется с использованием ресурсов операторов связи Ленинградской области: ОАО «Северо-Западный Телеком».

Расположение пункта доступа (автоматическая телефонная станция) операторов связи для подключения объектов, планируемых для размещения на территории поселения, предусматривается согласно техническим условиям соответствующих организаций.

В случае угрозы и возникновения ЧС планируемая вышеназванная телекоммуникационная инфраструктура позволит обеспечить управление в полном объёме.

По всей территории поселения предусматривается комплексное использование оборудования, средств оповещения и информирования РАСЦО Ленинградской области, радиотрансляционной сети Ленинградского областного филиала ОАО «Северо-Западный Телеком», элементов РП ОКСИОН, организаций с взаимным резервированием оборудования и линий управления.

Предусматривается применение следующих технических средств:

- громкоговорители рупорные с декодером для оповещения на территории основных улиц (площадей) и магистралей;

- громкоговорители рупорные без декодера для оповещения прилегающей территории объектов;

- электромеханические сирены С-40, подключенные в РАСЦО с использованием блока управления по каналу Ethernet;

- абонентские громкоговорители сети проводного вещания радиотрансляционной сети Ленинградского областного филиала для оповещения в помещениях объектов;

- терминальные комплексы пунктов уличного информирования и оповещения населения (ПУОН) РП ОКСИОН;

- терминальные комплексы пунктов информирования и оповещения в зданиях с массовым пребыванием людей (ПИОН) РП ОКСИОН.
Звуковое оповещение и информирование населения

Для доведения звуковых сигналов (сигнал «Внимание всем!» и речевые сообщения) до населения, находящегося на территории Большелуцкого сельского поселения предполагается установка громкоговорителей и электромеханических сирен.
Места размещения звуковых средств оповещения

Размещение рупорных громкоговорителей с декодером производится на фасаде зданий в местах массового пребывания людей и на основных улицах в населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения. Количество и места размещения громкоговорителей определяется при разработке рабочей документации.

Подключение громкоговорителей осуществляется к проектируемым объектам от существующей распределительной фидерной линии от узла доступа сети проводного вещания.

Размещение абонентских громкоговорителей сети проводного вещания определяется на этапе разработки соответствующего раздела проектной документации систем связи проектируемых зданий на территории поселения в соответствии с требованиями ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

Размещение электромеханических сирен С-40 производится в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах Большелуцкого сельского поселения. Количество и места размещения, способы прокладки кабелей, крепления сирены к кровле и размещения управляющего оборудования производится при разработке рабочей документации по данному проекту.

Уточнение мест установки рупорных громкоговорителей, подключенных к объектовым системам оповещения, размещение и расчет параметров самих систем оповещения производится  при  разработке  систем  оповещения   проектируемых  объектов  с  получением заключения  по условиям  присоединения  к сети  проводного  вещания  и  РАСЦО  населения Ленинградской области.
Системы коллективного телевизионного приема

В качестве одного из средств доведения сигналов оповещения и информирования до населения находящегося внутри зданий и сооружений, расположенных на территории Большелуцкого сельского поселения, являются телевизионные приемники.

Подключение проектируемой территории к сети кабельного телевидения Кингисеппского муниципального района производится согласно техническим условиям ОАО «ТКТ» с прокладкой волоконно-оптической линии.
Системы телефонной связи

Одним из средств доведения сигналов оповещения и информирования до руководящего состава организаций, располагающихся на территории Большелуцкого сельского поселения являются телефонные аппараты, расположенные в приемных руководящего состава, у руководителей организаций и служб охраны, других дежурно-диспетчерских служб. Порядок доведения сигналов оповещения и информирования должен быть определён по согласованию с дежурной службой администрации Кингисеппского муниципального района Ленинградской области перед вводом объекта в эксплуатацию.
Обеспечение устойчивости функционирования

Для обеспечения устойчивости функционирования системы оповещения и информирования на территории Большелуцкого сельского поселения проведена оценка возможных последствий воздействия поражающих факторов, возникающих при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения.

В целях повышения устойчивости функционирования системы оповещения предусматривается резервирование средств оповещения и каналов связи, размещение средств оповещения вне зон возможного распространения завалов, применение различных способов доведения сигналов до организаций и населения (звуковые, визуальные), применение быстро восстанавливаемых систем, линий связи и каналов управления.
Резервирование

Для повышения устойчивости работы средств оповещения предусматриваются: 

- резервирование электроснабжения (применение  для   систем   оповещения источников бесперебойного питания, питание узла доступа РАСЦО от различных опорно-усилительных станций (резервирование   штатными средствами  сельской радиотрансляционной   сети), использование энергонезависимых систем (городская радиотрансляционная сеть);

- перекрытие зон покрытия громкоговорителей, получающих питание от городской радиотрансляционной сети и громкоговорителей, получающих питание от объектовых систем оповещения;

- перекрытие зон различных средств оповещения. Размещение оконечного оборудования предполагает перекрытие зон оповещения громкоговорителей и зон покрытия электромеханических сирен;

- различные способы прокладки линий связи и управления. Использование воздушных линий связи сети проводного вещания, имеющих короткое время восстановления при повреждении и подземных кабельных канализаций, как наиболее защищенных от внешнего воздействия;

- различные способы доведения сигналов до населения (звуковой, визуальный);

- размещение элементов систем оповещения вне зон распространения завалов.
Восстановление элементов РАСЦО при авариях
При разрушающем воздействии опасных факторов и при разрушении элементов РАСЦО восстановление организуется и производится руководством организаций (владельцами объектов), находящихся на территории Большелуцкого сельского поселения. В случае масштабного распространения повреждений, вследствие климатического или иного воздействия при значительном разрушении элементов РАСЦО, в том числе за пределами территории Большелуцкого сельского поселения, восстановление будет организовываться исполнительными органами государственной власти Ленинградской области в рамках восстановления РАСЦО Ленинградской области. При этом предусмотрено использование быстровозводимых конструкций и мобильных средств оповещения.

Для обеспечения оперативного восстановления линий управления систем оповещения, предусматривается использование быстровозводимых линий связи на основе воздушных и кабельных линий связи радиотрансляционной сети Ленинградского областного филиала ОАО «Северо-Западный Телеком».
Сети проводного вещания

Предусматривается развитие системы связи, согласно программам Ленинградской области и Российской Федерации, планам операторов связи.

Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие в предоставлении услуг связи. В частности, при разработке правил землепользования и застройки, при выделении участков для строительства следует предусматривать меры и  ограничения, обеспечивающие размещение линий и оборудования связи, их охрану, доступ для обслуживания оборудования, недискриминационный доступ операторов связи к ограниченным ресурсам (трассы, ёмкость канализации, помещения и т.п.).

Предусматривается развитие мультисервисной сети, предоставление цифровой телефонной связи, широкополосного доступа в сеть Интернет, телевидения по запросу, прочих современных и перспективных услуг связи. С этой целью предусматривается прокладка волоконно-оптических линий в каждый дом (квартиру).

В рамках федеральной программы предусматривается переход на цифровое телевизионное вещание.

Прогнозируется рост сегмента услуг беспроводной связи.

Инфраструктура информатики и связи поселения будет развиваться в соответствии с установленными социальными нормами и платежеспособным спросом.
























































































































































































































































_959717936.unknown

_1392462824.unknown

_959717830.unknown

